======================================================================
 NX7700xシリーズ向け
 Universal RAID Utility Ver5.0 (Linux版)
======================================================================
                                                      日本電気株式会社
                                                             2020年3月

【目次】
  1.ソフトウェアの紹介
  2.対象機種
  3.インストール方法
  4.注意事項
  5.更新履歴
----------------------------------------------------------------------

1.ソフトウェアの紹介
  Universal RAID Utility(以下「本ソフトウェア」と呼称します。)は、「2.
対象機種」に記載のRAIDコントローラーを管理するRAIDシステム管理ユーティ
リティです。

2.対象機種
  <本体装置>
  - NX7700x/A4012M-4
  - NX7700x/A4012L-2
  - NX7700x/A4012L-1
  - NX7700x/A4010M-4
  - NX7700x/A5012M-4
  - NX7700x/A5012L-2
  - NX7700x/A5010M-4
  - NX7700x/A5012L-2D
  - NX7700x/A5012L-1D
  - NX7700x/A5010M-4 v2
  - NX7700x/A5012M-4 v2
  - NX7700x/A5012L-2 v2
  - NX7700x/A5012L-2D v2
  - NX7700x/A5012L-1D v2
  <RAIDコントローラー>
  - NE3303-177 RAIDコントローラ (1GB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-178 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-H004 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-207 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-207L RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-208 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-208L RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)
  上記の対象機種にて、以下のいずれかのLinuxをインストールしたNX7700x
シリーズをご使用のお客様。
  - Red Hat Enterprise Linux 7.6
  - Red Hat Enterprise Linux 7.7

3.インストール方法
  本ソフトウェアのインストール手順は、「Universal RAID Utility ユーザ
ーズガイド」の「インストールとアンインストール」を参照してください。

4.注意事項
  (1)ExpressUpdateによるUniversal RAID Utility適用完了後のサーバ再起動
     について
     ExpressUpdateで「適用完了後の再起動を許可する」チェックボックスを
     オンにし、Universal RAID Utilityを新規インストール、アップデート、
     アンインストールすると、ステータスに「適用失敗」または「再起動が
     必要」と表示する場合があります。
     ステータスに「適用失敗」または「再起動が必要」と表示していても、
     Universal RAID Utilityの新規インストール、アップデート、アンイン
     ストールは完了しています。
     Universal RAID Utilityをインストールしたサーバを再起動してくださ
     い。サーバを再起動しない場合、Universal RAID Utilityは正常に動作
     しません。

5.改版履歴
  2020/3/6    Ver5.0 Rev 3589
  [機能強化]
    (1)サポートするOSを追加
      - Red Hat Enterprise Linux 7.7
    (2)サポートする本体装置を追加
      - NX7700x/A5012L-2D v2
      - NX7700x/A5012L-1D v2
    (3)サポートするRAIDコントローラーを追加
      - NE3303-207L RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
      - NE3303-208L RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)

  2019/10/31  Ver5.0 Rev 3589
  [機能強化]
    (1)サポートする本体装置を追加
      - NX7700x/A5010M-4 v2
      - NX7700x/A5012M-4 v2
      - NX7700x/A5012L-2 v2
    (2)サポートするRAIDコントローラーを追加
      - NE3303-207 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
      - NE3303-208 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)

  2019/7/16  Ver5.0 Rev 3589
  [機能強化]
    (1)サポートする本体装置を追加
      - NX7700x/A4012M-4
      - NX7700x/A4012L-2
      - NX7700x/A4012L-1
      - NX7700x/A4010M-4

  2019/6/5  Ver5.0 Rev 3589
  初版発行
  [機能強化]
    (1)サポートするOSを追加
      - Red Hat Enterprise Linux 7.6

