# 17.1. ネットワークモニタ

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
action auto-recovery-reboot | オートリカバリ/未接続検出リカバリでの装置再起動有効化設定
action command-action-list | アクションリストの設定
action expected-attachment-recovery | 未接続検出時の給電OFF/ON有効化
action invoke-watch-group | Watch Group の開始
action ip decrement-vrrp-priority | VRRP プライオリティ値減算の設定
action ip resume-policy | IPv4 ポリシー有効の設定
action ip resume-route | IPv4 可視経路の設定
action ip resume-vrrp | VRRP resume triggerの設定
action ip shutdown-policy | IPv4 ポリシー無効の設定
action ip shutdown-route | IPv4 隠蔽経路の設定
action ip shutdown-vrrp | VRRP shutdown trigger の設定
action ipsec clear-sa | IPsec/IKE SA 削除の設定
action ipv6 resume-policy | IPv6 ポリシー有効の設定
action ipv6 resume-route | IPv6 可視経路の設定
action ipv6 shutdown-policy | IPv6 ポリシー無効の設定
action ipv6 shutdown-route | IPv6 隠蔽経路の設定
action netmeister-alarm | NetMeisterアラームの設定
action netmeister-switch-mode | NetMeisterモード変更の設定
action reset-device | デバイスのリセット
action reset-interface | インタフェースのリセット
action resume-interface | インタフェースの復旧設定
action revoke-watch-group | Watch Groupの停止
action shutdown-device | デバイスのシャットダウン設定
action shutdown-dot1x | IEEE802.1X のシャットダウン設定
action shutdown-interface | インタフェースのシャットダウン設定
action turn-BAK-LED-on | BAK-LED の設定
event always | 常時発生/復旧イベントの設定
event interface-down | インタフェースダウン状態監視の設定
event interface-up | インタフェースアップ状態監視の設定
event ip reach-host | IPv4 到達可能ホスト監視の設定
event ip reach-route | IPv4 到達可能経路監視の設定
event ip unreach-host | IPv4 到達不能ホスト監視の設定
event ip unreach-route | IPv4 到達不能経路監視の設定
event ip vr-active | VRRP Master状態監視の設定
event ip vr-inactive | VRRP Master以外の状態監視の設定
event ipv6 reach-host | IPv6 到達可能ホスト監視の設定
event ipv6 reach-route | IPv6 到達可能経路監視の設定
event ipv6 unreach-host | IPv6 到達不能ホスト監視の設定
event ipv6 unreach-route | IPv6 到達不能経路監視の設定
event ngn unreach-host | ひかり電話回線UA端末死活監視の設定
event ngn unreach-server | ひかり電話接続のSIPサーバー死活監視の設定
event nm mqtt-down | NetMeister切断状態監視の設定
event nm mqtt-up | NetMeister接続状態監視の設定
event signal-strength | 電波レベル監視の設定
event traffic | モバイル回線の通信データ量監視の設定
event watch-group-status | Watch Group状態監視の設定
network-monitor directed-response | ホスト監視パケットの応答指定
network-monitor enable | Watch Group 監視の起動／停止
network-monitor startup-delay | Watch Group 監視の起動待ち時間設定／削除
probe-counter restorer | ホスト監視のイベント復旧
probe-counter variance | ホスト監視のイベント発生
probe-counter watch | ホスト監視の監視1回に送出する ping 数の設定
probe-mode passive event | ホスト監視 Passive モードの設定
probe-mode traffic event | ホスト監視 Traffic モードの設定
probe-size | ホスト監視パケットサイズの設定
probe-timer restorer | イベント復旧周期の設定
probe-timer variance | イベント発生周期の設定
probe-timer wait | ホスト監視タイムアウト時間の設定
suppress | イベント発生/復旧抑止の設定
watch-group | Watch Groupの作成／変更
show watch-group | Watch Groupの表示
clear watch-group session | 監視の再起動
clear watch-group statistics | 監視項目統計情報の消去
clear watch-group traffic | モバイル回線の通信データ量の消去

## 17.1.1. オートリカバリ/未接続検出リカバリでの装置再起動有効化設定

[入力形式]
  action SEQ auto-recovery-reboot { interface INTERFACE | device DEVICE }
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE．．．インタフェース名

  DEVICE ．．．デバイス名

[説明]
  イベント発生時に、オートリカバリ、または未接続検出リカバリによる装置の再起動を有効にします。
  インタフェースを指定した場合、該当インタフェースでのオートリカバリ動作時、装置の再起動を有効にします。
  デバイスを指定した場合、該当デバイスでの未接続検出リカバリ動作時、装置の再起動を有効にします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 auto-recovery-reboot interface MobileEthernet1.0
  action 10 auto-recovery-reboot device Module1
  no action 10
[ノート]
  選択可能なインタフェース名は
  IX-R2530 : MobileEthernet0.0
  IX-R2520 : MobileEthernet0.0
  IX-R2610-4G : MobileEthernet0.0, MobileEthernet1.0
  です。
  選択可能なデバイス名は
  IX-R2530 : USB0
  IX-R2520 : USB0
  IX-R2610-4G : USB0, Module1
  です。

## 17.1.2. アクションリストの設定

[入力形式]
  action SEQ command-action-list { restore ACTION-LIST | variance ACTION-LIST [ interval INTERVAL ] }
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  ACTION-LIST．．．実行するアクションリスト名

  > - 31文字以内の文字列

  INTERVAL．．．イベント発生中にアクションリストを実行する最短周期（秒）

  > - 範囲： 60〜3600

[説明]

  イベント発生/復旧時に、アクションリストに登録した実行コマンドを実行します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 command-action-list restore actlist1
  action 10 command-action-list variance actlist1
  action 10 command-action-list variance actlist1 interval 60
  no action 10
[ノート]

  イベント発生中は probe-timer restorer の秒数 × ( probe-counter restorer の回数 + 2) か、INTERVALのいずれか長い方の間隔でアクションリストを実行します。

## 17.1.3. 未接続検出時の給電OFF/ON有効化

[入力形式]
  action SEQ expected-attachment-recovery device DEVICE
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  DEVICE ．．．デバイス名

[説明]

  イベント発生時に、データ通信端末の未接続を検出した場合、データ通信端末への給電 OFF／ON を有効化します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 expected-attachment-recovery device Module1
  no action 10
[ノート]
  選択可能なデバイス名は
  IX-R2530 : USB0
  IX-R2520 : USB0
  IX-R2610-4G : USB0, Module1
  です。

## 17.1.4. Watch Group の開始

[入力形式]
  action SEQ invoke-watch-group WATCH-GROUP-NAME [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  WATCH-GROUP-NAME．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

  suppress-restoration．．．action を自動復旧しない

[説明]
  指定した Watch Group の監視をスケジュールします。
  イベント発生時に指定 Watch Group の監視を開始します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 invoke-watch-group tokyo-oosaka
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.5. VRRP プライオリティ値減算の設定

[入力形式]
  action SEQ ip decrement-vrrp-priority VR-ID PRIORITY [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  VR-ID．．．VRグループID

  > - 範囲： 1〜255

  PRIORITY．．．減算プライオリティ値

  > - 範囲： 1〜254

  suppress-restoration．．．action を自動復旧しない

[説明]
  VRRPのプライオリティ値減算を設定します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ip decrement-vrrp-priority 1 50
  no action 20
[ノート]
  VRRPプライオリティ値を減算した結果が0以下になる場合、プライオリティ値は 1 で動作します。
  VRRPプライオリティ値が 255 で動作している場合、プライオリティ値の減算は行いません。
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.6. IPv4 ポリシー有効の設定

[入力形式]
  action SEQ ip resume-policy { INTERFACE | local }
  [ route-map-seq ROUTE-MAP-SEQ ] [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE．．．インタフェース指定

  local．．．ローカルポリシー指定

  > - ローカル生成パケットに対するポリシー

  ROUTE-MAP-SEQ ．．．ルートマップのシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  suppress-restoration．．．action を自動復旧しない

[説明]
  route-map-seq 指定時はルートマップのシーケンス番号単位で有効にできます。
  イベント発生時にポリシー設定を有効にします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ip resume-policy GigaEthernet0.0
  action 30 ip resume-policy local route-map-seq 10
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.7. IPv4 可視経路の設定

[入力形式]
  action SEQ [ vrf VRF-NAME ] ip resume-route ADDRESS/PREFIXLEN [ NEXTHOP ] [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  VRF-NAME ．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

  > - 大文字／小文字は区別されます。

  ADDRESS/PREFIXLEN ．．．IPv4アドレス／プレフィックス長

  NEXTHOP ．．．ネクストホップ

  > - IPv4アドレス

  > - インタフェース名

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生時に可視経路を設定します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ip resume-route 172.16.0.0/24 192.168.1.254
  action 30 ip resume-route 172.16.0.0/24 Tunnel0.0 suppress-restoration
  no action 20
[ノート]
  ネットワークモニタで隠蔽中の経路のみ対象となります。
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.8. VRRP resume triggerの設定

[入力形式]
  action SEQ ip resume-vrrp VR-ID [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1〜255

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生/復旧時に、その情報をVRRPに通知します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ip resume-vrrp 200
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.9. IPv4 ポリシー無効の設定

[入力形式]
  action SEQ ip shutdown-policy { INTERFACE | local }
  [ route-map-seq ROUTE-MAP-SEQ ] [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE ．．．インタフェース指定

  local．．．ローカルポリシー指定

  > - ローカル生成パケットに対するポリシー

  ROUTE-MAP-SEQ ．．．route-map のシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生時にポリシー設定を無効にします。
  route-map-seq 指定時はルートマップのシーケンス番号単位で無効にできます。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ip shutdown-policy GigaEthernet0.0
  action 30 ip shutdown-policy local route-map-seq 10
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.10. IPv4 隠蔽経路の設定

[入力形式]
  action SEQ [ vrf VRF-NAME ] ip shutdown-route ADDRESS/PREFIXLEN [ NEXTHOP ] [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  VRF-NAME ．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

  ADDRESS/PREFIXLEN ．．．IPv4アドレス／プレフィックス長

  NEXTHOP ．．．ネクストホップ

  > - IPv4アドレス

  > - インタフェース名

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生時に隠蔽経路を設定します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ip shutdown-route 172.16.0.0/24 192.168.1.254
  action 30 ip shutdown-route 172.16.0.0/24 Tunnel0.0 suppress-restoration
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.11. VRRP shutdown trigger の設定

[入力形式]
  action SEQ ip shutdown-vrrp VR-ID [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1〜255

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生/復旧時に、その情報を VRRP に通知します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ip shutdown-vrrp 200
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.12. IPsec/IKE SA 削除の設定

[入力形式]
  action SEQ ipsec clear-sa INTERFACE [ policy POLICY-NAME ] [ mode MODE ] [ interval INTERVAL ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE ．．．インタフェース名

  POLICY-NAME ．．．IPsecポリシー名

  MODE ．．．

  > - ipsec-ike ：IPsec SA、IKE SAをともに削除します。

  > - ipsec-only ：IPsec SAのみを削除します。

  > - デフォルト値：ipsec-ike

  INTERVAL ．．．イベント発生中にSAを削除する最短周期（秒）

  > - 範囲： 60〜3600

  > - デフォルト値：60

[説明]
  イベント発生時および発生中に IPsec/IKE SA を削除します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 1 ipsec clear-sa Tunnel1.0
  action 1 ipsec clear-sa Tunnel1.0 interval 600
[ノート]
  イベント発生中は probe-timer restorer の秒数 × ( probe-counter restorer の回数 ＋ 2) か、INTERVAL のいずれか長い方の間隔で SA を削除します。
  policy 指定および mode ipsec-only 指定は IKEv1 のみの対応のため、IKEv2 のインタフェースに対して使用した場合は何もしません。
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.13. IPv6 ポリシー有効の設定

[入力形式]
  action SEQ ipv6 resume-policy { INTERFACE | local }
  [ route-map-seq ROUTE-MAP-SEQ ] [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE ．．．インタフェース指定

  local．．．ローカルポリシー指定

  > - ローカル生成パケットに対するポリシー

  ROUTE-MAP-SEQ ．．．route-map のシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生時にポリシー設定を有効にします。
  route-map-seq 指定時はルートマップのシーケンス番号単位で有効にできます。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ipv6 resume-policy GigaEthernet0.0
  action 30 ipv6 resume-policy local route-map-seq 10
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.14. IPv6 可視経路の設定

[入力形式]
  action SEQ ipv6 resume-route ADDRESS/PREFIXLEN [ NEXTHOP ] [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  ADDRESS/PREFIXLEN ．．．IPv6アドレス／プレフィックス長

  NEXTHOP ．．．ネクストホップ

  > - IPv6グローバルアドレス

  > - IPv6リンクローカルアドレス%インタフェース名

  > - インタフェース名

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生時に可視経路を設定します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ipv6 resume-route 2001:db8::/64 fe80::1%GigaEthernet0.0
  action 30 ipv6 resume-route 2001:db8::/64 Tunnel0.0 suppress-restoration
  no action 20
[ノート]
  ネットワークモニタで隠蔽中の経路のみ対象となります。
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.15. IPv6 ポリシー無効の設定

[入力形式]
  action SEQ ipv6 shutdown-policy { INTERFACE | local }
  [ route-map-seq ROUTE-MAP-SEQ ] [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE ．．．インタフェース指定

  local．．．ローカルポリシー指定

  > - ローカル生成パケットに対するポリシー

  ROUTE-MAP-SEQ ．．．route-map のシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生時にポリシー設定を無効にします。
  route-map-seq 指定時はルートマップのシーケンス番号単位で無効にできます。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ipv6 shutdown-policy GigaEthernet0.0
  action 30 ipv6 shutdown-policy local route-map-seq 10
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.16. IPv6 隠蔽経路の設定

[入力形式]
  action SEQ ipv6 shutdown-route ADDRESS/PREFIXLEN [ NEXTHOP ] [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  ADDRESS/PREFIXLEN ．．．IPv6アドレス／プレフィックス長

  NEXTHOP ．．．ネクストホップ

  > - IPv6グローバルアドレス

  > - IPv6リンクローカルアドレス%インタフェース名

  > - インタフェース名

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生時に隠蔽経路を設定します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 ipv6 shutdown-route 2001:db8::/64 fe80::1%GigaEthernet0.0
  action 30 ipv6 shutdown-route 2001:db8::/64 Tunnel0.0 suppress-restoration
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.17. NetMeisterアラームの設定

[入力形式]
  action SEQ netmeister-alarm [ severity SEVERITY ] [ description DESCRIPTION ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SEVERITY ．．．アラームの重要度

  > - error

  > - warn

  > - notice

  > - info

  DESCRIPTION ．．．アラーム発生時に NetMeister 通知するコメント

  > - 32文字以内の文字列

  > - 大文字／小文字は区別されます。

  > - 空白文字を含む。

[説明]
  イベント発生時に NetMeister へのアラーム通知を設定します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 netmeister-alarm
  action 20 netmeister-alarm severity notice
  action 30 netmeister-alarm severity description vrrp-watch
  action 40 netmeister-alarm severity error description vrrp-watch
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.18. NetMeisterモード変更の設定

[入力形式]
  action SEQ netmeister-switch-mode [ primary | standby ] suppress-restration
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  primary ．．．NetMeisterの回線を primary に変更します。

  standby ．．．NetMeisterの回線を standby に変更します。

  suppress-restration ．．．action を自動復旧しません。

[説明]
  NetMeister 登録の回線種別を変更します。
  primary および standby のオプションがない場合、現在のモードと異なるモードに変更になります。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 netmeister-switch-mode suppress-restration
  action 20 netmeister-switch-mode primary suppress-restration
  action 30 netmeister-switch-mode standby suppress-restration
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.19. デバイスのリセット

[入力形式]
  action SEQ reset-device DEVICE [ interval INTERVAL ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  DEVICE ．．．イベント発生時にリセットするデバイス名

  > - USBデバイス

  > - イーサネットデバイス

  INTERVAL ．．．イベント発生中にデバイスをリセットする最短周期（分）

  > - 範囲： 1〜60

[説明]
  イベント発生時、デバイスをリセットします。

[デフォルト値]

> INTERVAL：10分

[実行モード]

> Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 reset-device USB0
  no action 10
[ノート]
  イベント発生中は probe-timer restorer の秒数 × ( probe-counter restorer の回数 ＋ 2) か、INTERVAL のいずれか長い方の間隔でデバイスをリセットします。
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 17.1.20. インタフェースのリセット

[入力形式]
  action SEQ reset-interface INTERFACE
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE ．．．イベント発生時にリセットするインタフェース名

[説明]
  イベント発生時、インタフェースをリセットします。

[デフォルト値]

> なし

[実行モード]

> Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 reset-interface GigaEthernet0.0
  no action 10
[ノート]
  物理的なハードウェアリセットは行いません、インタフェース上で動作するソフトウェア機能のみをリセットします。
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 17.1.21. インタフェースの復旧設定

[入力形式]
  action SEQ resume-interface INTERFACE [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE ．．．イベント発生時に復旧するインタフェース名

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生時にインタフェースを復旧します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 resume-interface GigaEthernet0.0
  no action 10
[ノート]
  ネットワークモニタでシャットダウン中のインタフェースのみ対象となります。
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.22. Watch Groupの停止

[入力形式]
  action SEQ revoke-watch-group WATCH-GROUP-NAME [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  WATCH-GROUP-NAME ．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  指定した Watch Group の監視停止をスケジュールします。
  イベント発生時に指定 Watch Group の監視を停止します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 20 revoke-watch-group tokyo-oosaka
  no action 20
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.23. デバイスのシャットダウン設定

[入力形式]
  action SEQ shutdown-device DEVICE [ port PORT ] [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  DEVICE ．．．デバイス名

  PORT ．．．スイッチングハブのポート番号

  > - 範囲： 1〜最大ポート数

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]

  イベント発生時にデバイスもしくはスイッチングハブのポートを shutdown します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 shutdown-device GigaEthernet0
  action 10 shutdown-device GigaEthernet1 port 1
  no action 10
[ノート]
  スイッチングハブデバイス指定時にポート番号の入力を省略した場合、スイッチングハブデバイスの全ポートがアクション実行対象となります。
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 17.1.24. IEEE802.1X のシャットダウン設定

[入力形式]
  action SEQ shutdown-dot1x INTERFACE
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE ．．．イベント発生時にシャットダウンするインタフェース名

[説明]

  イベント発生時に設定されているインタフェースの IEEE802.1X の動作を停止します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 shutdown-dot1x GigaEthernet0.0
  no action 10
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.25. インタフェースのシャットダウン設定

[入力形式]
  action SEQ shutdown-interface INTERFACE [ suppress-restoration ]
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  INTERFACE ．．．インタフェース名

  suppress-restoration ．．．action を自動復旧しない

[説明]
  イベント発生時にインタフェースをシャットダウンします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 shutdown-interface GigaEthernet0.0
  no action 10
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.26. BAK-LED の設定

[入力形式]
  action SEQ turn-BAK-LED-on
  no action SEQ
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

[説明]
  イベント発生時に BAK LED を点灯します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  action 10 turn-BAK-LED-on
  no action 10
[ノート]
  イベント発生時に action をシーケンス番号順に実行します。

## 17.1.27. 常時発生/復旧イベントの設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] always { normal | stand }
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  normal ．．．常時復旧状態

  stand ．．．常時発生状態（イベント監視起動時に stand）

[説明]
  指定した状態でイベントを起動します。
  本イベントは即座に実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 always stand
  event 20 sub 20 always stand
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.28. インタフェースダウン状態監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] interface-down INTERFACE
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  INTERFACE ．．．インタフェース指定

[説明]
  指定したインタフェースが down 状態になったら イベント発生します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 interface-down GigaEthernet0.0
  event 20 sub 20 interface-down GigaEthernet0.0
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.29. インタフェースアップ状態監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] interface-up INTERFACE
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  INTERFACE ．．．インタフェース指定

[説明]
  指定したインタフェースが up 状態になったらイベント発生します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 interface-up GigaEthernet0.0
  event 20 sub 20 interface-up GigaEthernet0.0
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.30. IPv4 到達可能ホスト監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] [ vrf VRF-NAME ] ip reach-host ADDRESS
  [ INTERFACE [ NEXTHOP ] ] [ source SOURCE-INTERFACE ]
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  VRF-NAME ．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

  ADDRESS ．．．監視先IPv4アドレス

  INTERFACE ．．．出力インタフェース名

  NEXTHOP ．．．ネクストホップ

  > - IPv4アドレス

  SOURCE-INTERFACE ．．．ソースアドレスに使用するインタフェース名

[説明]
  指定したホストが到達可能になったらイベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ip reach-host 192.168.1.1 GigaEthernet0.0 10.0.0.1
  event 20 sub 20 ip reach-host 192.168.2.1 GigaEthernet0.0 10.0.0.1
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]
  出力インタフェース名の省略時はルーティングに従うため、監視が常に成功もしくは失敗になる可能性があります。
  出力先を固定して監視を行う場合には省略しないでください。
  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.31. IPv4 到達可能経路監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] [ vrf VRF-NAME ] ip reach-route ADDRESS/PREFIXLEN [ NEXTHOP | INTERFACE ]
  no event SEQ [sub SUB-SEQ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  VRF-NAME ．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

  ADDRESS/PREFIXLEN ．．．監視先IPv4アドレス／プレフィックス長

  NEXTHOP ．．．ネクストホップ

  > - IPv4アドレス

  INTERFACE ．．．出力インタフェース

[説明]
  指定した経路が到達可能になったらイベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ip reach-route 192.168.1.0/24 192.168.0.254
  event 20 sub 20 ip reach-route 192.168.3.0/24 192.168.2.254
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.32. IPv4 到達不能ホスト監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] [ vrf VRF-NAME ] ip unreach-host ADDRESS
  [ INTERFACE [ NEXTHOP ] ] [ source SOURCE-INTERFACE ]
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  VRF-NAME ．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

  ADDRESS ．．．監視先IPv4アドレス

  INTERFACE ．．．出力インタフェース名

  NEXTHOP ．．．ネクストホップアドレス

  > - IPv4アドレス

  SOURCE-INTERFACE ．．．ソースアドレスに使用するインタフェース名

[説明]
  指定したホストが到達不可能になったらイベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ip unreach-host 192.168.1.1 GigaEthernet0.0 10.0.0.1
  event 20 sub 20 ip unreach-host 192.168.2.1 GigaEthernet0.0 10.0.0.1
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]
  出力インタフェース名の省略時はルーティングに従うため、監視が常に成功もしくは失敗になる可能性があります。
  出力先を固定して監視を行う場合には省略しないでください。
  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.33. IPv4 到達不能経路監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] [ vrf VRF-NAME ] ip unreach-route ADDRESS/PREFIXLEN [ NEXTHOP | INTERFACE ]
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  VRF-NAME ．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

  ADDRESS/PREFIXLEN ．．．監視先IPv4アドレス／プレフィックス長

  NEXTHOP ．．．ネクストホップ

  > - IPv4アドレス

  INTERFACE ．．．出力インタフェース

[説明]
  指定した経路が到達不可能になったらイベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ip unreach-route 192.168.1.0/24 192.168.0.254
  event 20 sub 20 ip unreach-route 192.168.3.0/24 192.168.2.254
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.34. VRRP Master状態監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] ip vr-active VR-ID
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

[説明]
  指定した VRRP が Master となったらイベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ip vr-active 10
  event 20 sub 20 ip vr-active 20
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.35. VRRP Master以外の状態監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] ip vr-inactive VR-ID
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

[説明]
  指定した VRRP が Master 以外になったらイベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ip vr-inactive 10
  event 20 sub 20 ip vr-inactive 20
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.36. IPv6 到達可能ホスト監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] ipv6 reach-host ADDRESS INTERFACE
  [ NEXTHOP ] [ source SOURCE-ADDR ]
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  ADDRESS ．．．監視先IPv6アドレス

  > - IPv6グローバルアドレス

  > - IPv6リンクローカルアドレス%インタフェース名

  INTERFACE ．．．出力インタフェース名

  NEXTHOP ．．．ネクストホップアドレス

  > - IPv6アドレス

  SOURCE-ADDR ．．．ソースアドレス

[説明]
  指定したホストが到達可能になったらイベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ipv6 reach-host 2001:db8:1::1 Tunnel0.0 source 2001:db8:2::1
  event 20 sub 20 ipv6 reach-host 2001:db8:1::1 Tunnel1.0 source 2001:db8:2::1
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.37. IPv6 到達可能経路監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] ipv6 reach-route ADDRESS/PREFIXLEN [ NEXTHOP | INTERFACE ]
  no event SEQ [sub SUB-SEQ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  ADDRESS/PREFIXLEN ．．．監視先IPv6アドレス／プレフィックス長

  NEXTHOP ．．．ネクストホップ

  > - IPv6アドレス

  INTERFACE ．．．出力インタフェース

[説明]
  指定した経路が到達可能になったらイベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ipv6 reach-route 2001:db8::/64 Tunnel0.0
  event 20 sub 20 ipv6 reach-route 2001:db8::/64 Tunnel1.0
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.38. IPv6 到達不能ホスト監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] ipv6 unreach-host ADDRESS INTERFACE
  [ NEXTHOP ] [ source SOURCE-ADDR ]
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  ADDRESS ．．．監視先リモートホスト

  > - IPv6グローバルアドレス

  > - IPv6リンクローカルアドレス%インタフェース名

  INTERFACE ．．．出力インタフェース名

  NEXTHOP ．．．ネクストホップアドレス

  > - IPv6アドレス

  SOURCE-ADDR ．．．ソースアドレス

[説明]
  指定したホストが到達不可能になったら イベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ipv6 unreach-host 2001:db8:1::1 Tunnel0.0 source 2001:db8:2::1
  event 20 sub 20 ipv6 unreach-host 2001:db8:1::1 Tunnel1.0 source 2001:db8:2::1
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.39. IPv6 到達不能経路監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] ipv6 unreach-route ADDRESS/PREFIXLEN [ NEXTHOP | INTERFACE ]
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  ADDRESS/PREFIXLEN ．．．監視先IPv6アドレス／プレフィックス長

  NEXTHOP ．．．ネクストホップ

  > - IPv6アドレス

  INTERFACE ．．．出力インタフェース

[説明]
  指定した経路が到達不可能になったら イベント発生します。
  本イベントは 10 秒のランダムディレイで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ipv6 unreach-route 2001:db8::/64 Tunnel0.0
  event 20 sub 20 ipv6 unreach-route 2001:db8::/64 Tunnel1.0
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.40. ひかり電話回線UA端末死活監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] ngn unreach-host PHONE-NUMBER
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  PHONE-NUMBER ．．．宛先電話番号

  > - 範囲： 32文字まで設定可能

[説明]
  指定した電話番号の端末に対して死活監視を行います。
  指定した電話番号に対する応答が 200OK 以外の場合にイベント発生と扱います。（端末が接続されていないなど）
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ngn unreach-host 012345
  no event 20
[ノート]

  no event コマンドでSUB-SEQを省略した場合はSUB-SEQが設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.41. ひかり電話接続のSIPサーバー死活監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] ngn unreach-server PHONE-NUMBER
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  PHONE-NUMBER ．．．宛先電話番号

  > - 範囲： 32文字まで設定可能

[説明]
  指定した電話番号を管理するSIPサーバーに対して死活監視を行います。
  SIP サーバーからの応答がない場合にイベント発生と扱います。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 ngn unreach-server 012345
  no event 20
[ノート]

  no event コマンドでSUB-SEQを省略した場合はSUB-SEQが設定されていないイベント のみを削除します。

## 17.1.42. NetMeister切断状態監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] nm mqtt-down
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

[説明]
  NetMeister が切断状態(MQTT が Connected 以外の状態)になったらイベント発生します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 nm mqtt-down
  no event 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.43. NetMeister接続状態監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] nm mqtt-up
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

[説明]
  NetMeister が接続状態(MQTT が Connected 状態)になったらイベント発生します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 nm mqtt-up
  no event 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.44. 電波レベル監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] signal-strength INTERFACE { level | rsrp | rsrq | rssi | sinr } VALUE [ a-count COUNT ]
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  INTERFACE．．．インタフェース名

  level．．．アンテナレベルを監視

  rsrp．．．RSRPを監視

  rsrq．．．RSRQを監視

  rssi．．．RSSIを監視

  sinr．．．SINRを監視

  VALUE．．．監視の閾値

  > - levelの場合： 1 ～ 4

  > - rsrpの場合： -155 ～ -44 (dBm)

  > - rsrqの場合： -33 ～ 2 (dB)

  > - rssiの場合： -119 ～ -52 (dBm)

  > - sinrの場合： -22 ～ 40 (dB)

  COUNT．．．平均値を計算する回数

  > - 範囲： 1 ～ 100 回

[説明]
  COUNT で指定した回数分の平均値が指定した電波レベルを下回った場合にイベント発生します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 signal-strength MobileEthernet1.0 level 1 a-count 10
  event 20 sub 20 signal-strength MobileEthernet1.0 rssi -100
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]
  電波レベルの監視の間隔は probe-timer varianceコマンド、および probe-timer restorerコマンドの設定に従います。
  電波レベルの監視回数は probe-counter varianceコマンド、および probe-timer restorerコマンドの設定に従います。
  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。
  rsrp, rsrq, sinrは INTERFACE の指定がMobileEthernet1.0の場合のみ指定可能です。

## 17.1.45. モバイル回線の通信データ量監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] traffic INTERFACE VALUE DATE
  no event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  INTERFACE．．．インタフェース名

  VALUE．．．イベント発生とする通信量の閾値（メガバイト）

  > - 範囲： 1～50000

  DATE．．．切り戻し日（日）

  > - 範囲： 1～31

[説明]
  指定したインタフェースの通信量を監視し、積算した通信量が VALUE を超えるとイベント発生します。
  DATE で指定した日の 00:00 に積算通信量をクリアし、イベントが復旧します。
  指定日が存在しない場合(2 月 30 日など)には、翌月 1 日 00:00 に復旧します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 traffic MobileEthernet1.0 7000 1
  event 20 sub 20 traffic MobileEthernet1.0 10000 15
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.46. Watch Group状態監視の設定

[入力形式]
  event SEQ [ sub SUB-SEQ ] watch-group-status WATCH-GROUP-NAME WATCH-SEQ { normal | stand }
  no event SEQ [sub SUB-SEQ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

  WATCH-GROUP-NAME ．．．監視するWatch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

  WATCH-SEQ ．．．監視するWatch Groupのシーケンス番号

  normal ．．．監視対象のWatch Groupがnormal状態でイベント発生

  stand ．．．監視対象のWatch Groupがstand状態でイベント発生

[説明]
  指定した Watch Group の状態が一致した場合にイベント発生します。
  本イベントは即座に実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  event 20 watch-group-status target 10 stand
  event 20 sub 20 watch-group-status target 10 stand
  no event 20
  no event 20 sub 20
[ノート]

  no event コマンドで SUB-SEQ を省略した場合は、SUB-SEQ が設定されていないイベントのみを削除します。

## 17.1.47. ホスト監視パケットの応答指定

[入力形式]
  network-monitor WATCH-GROUP-NAME directed-response
  no network-monitor WATCH-GROUP-NAME directed-response
[パラメータ]

  WATCH-GROUP-NAME ．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  受信した監視パケット（ICMP Echo）が network-monitor の event に指定された相手からであった場合、
  Point-to-Point インタフェースであれば受信インタフェースへ応答します。
[デフォルト値]

  ルーティングテーブルに従う

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  Watch Group コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  network-monitor tokyo-oosaka directed-response
  no network-monitor tokyo-oosaka directed-response
[ノート]

  なし

## 17.1.48. Watch Group 監視の起動／停止

[入力形式]
  network-monitor WATCH-GROUP-NAME enable
  no network-monitor WATCH-GROUP-NAME enable
[パラメータ]

  WATCH-GROUP-NAME ．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]

  指定した Watch Group の監視を起動します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  Watch Group コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  network-monitor tokyo-oosaka enable
  no network-monitor tokyo-oosaka enable
[ノート]

  なし

## 17.1.49. Watch Group 監視の起動待ち時間設定／削除

[入力形式]
  network-monitor WATCH-GROUP-NAME startup-delay [ SECONDS ]
  no network-monitor WATCH-GROUP-NAME startup-delay [ SECONDS ]
[パラメータ]

  WATCH-GROUP-NAME ．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

  SECONDS ．．．待ち時間（秒）

  > - 範囲： 1〜3600

  > - デフォルト値：180

[説明]

  指定した Watch Group の起動の待ち時間を秒数で指定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  Watch Group コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  network-monitor tokyo-oosaka startup-delay 300
  no network-monitor tokyo-oosaka startup-delay
[ノート]

  なし

## 17.1.50. ホスト監視のイベント復旧

[入力形式]
  probe-counter restorer RESTORE-COUNT [ percent RESTORE-PERCENT ]
  no probe-counter restorer
[パラメータ]

  RESTORE-COUNT ．．．event復旧とする監視回数（回）

  > - 範囲： 1〜10

  RESTORE-PERCENT ．．．event復旧とする検出回数の割合(％)

  > - 範囲： 10〜100

  > - デフォルト値：100

[説明]

  ホスト監視のイベント復旧と判断する監視回数/検出割合を設定します。

[デフォルト値]

  - RESTORE-COUNT ：1 回

  - RESTORE-PERCENT ：100 %

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  probe-counter restorer 10
  probe-counter restorer 10 percent 70
  no probe-counter restorer
[ノート]

  - event復旧と判断する検出回数は小数点以下を切り上げた値になります。

    > 例) probe-counter restoration 6 percent 40
    > 監視6回中 検出割合40% で復旧 = 監視6回中 2.4回検出で復旧
    > -> 監視6回中 3回検出で復旧

  - 監視回数に満たない場合でも指定した割合以上となる時点でevent復旧と判断します。

    > 例) probe-counter restoration 6 percent 50
    > 監視6回中 検出割合50% で復旧 = 監視6回中 3回検出で復旧
    > -> 監視3回中 3回検出した時点で復旧(残り3回の監視を待たない)

  - （Ver1.4 から）NetMeister 接続/切断状態監視イベント（event nm mqtt-up/mqtt-down）でネットワークモニタは検出回数の割合は適用されません（監視回数のみ適用されます）。

## 17.1.51. ホスト監視のイベント発生

[入力形式]
  probe-counter variance VARIANCE-COUNT [ percent VARIANCE-PERCENT ]
  no probe-counter variance
[パラメータ]

  VARIANCE-COUNT ．．．イベント発生とする監視回数（回）

  > - 範囲： 1〜10

  VARIANCE-PERCENT ．．．イベント発生とする検出回数の割合(％)

  > - 範囲： 10〜100

  > - デフォルト値：100

[説明]

  ホスト監視のイベント発生と判断する監視回数/検出割合を設定します。

[デフォルト値]

  - VARIANCE-COUNT ：6 回

  - VARIANCE-PERCENT ：100 %

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  probe-counter variance 10
  probe-counter variance 10 percent 70
  no probe-counter variance
[ノート]

  - イベント発生と判断する検出回数は小数点以下を切り上げた値となります。

    > 例) probe-counter variance 6 percent 40
    > 監視6回中 検出割合40% で発生 = 監視6回中 2.4回検出で発生
    > -> 監視6回中 3回検出で発生

  - 監視回数に満たない場合でも指定した割合以上となる時点でイベント発生と判断します。

    > 例) probe-counter variance 6 percent 50
    > 監視6回中 検出割合50% で発生 = 監視6回中 3回検出で発生
    > -> 監視3回中 3回検出した時点で発生(残り3回の監視を待たない)

  - （Ver1.4 から）NetMeister 接続/切断状態監視イベント（event nm mqtt-up/mqtt-down）でネットワークモニタは検出回数の割合は適用されません（監視回数のみ適用されます）。

## 17.1.52. ホスト監視の監視1回に送出する ping 数の設定

[入力形式]
  probe-counter watch WATCH-COUNT
  no probe-counter watch
[パラメータ]

  WATCH-COUNT ．．．監視1回に送出する ping 数（回）

  > - 範囲： 1〜10

[説明]

  ホスト監視の監視 1 回に送出する ping 数を設定します。

[デフォルト値]

  WATCH-COUNT ：1 回

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  probe-counter watch 10
  no probe-counter watch
[ノート]

  なし

## 17.1.53. ホスト監視 Passive モードの設定

[入力形式]
  probe-mode passive event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
  no probe-mode passive event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

[説明]

  ホスト監視モードを Passive モードに設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  probe-mode passive event 10
  probe-mode passive event 10 sub 10
[ノート]

  なし

## 17.1.54. ホスト監視 Traffic モードの設定

[入力形式]
  probe-mode traffic event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
  no probe-mode traffic event SEQ [ sub SUB-SEQ ]
[パラメータ]

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  SUB-SEQ ．．．サブシーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - 省略時は空として扱います。

[説明]

  ホスト監視モードを Traffic 監視モードに設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  probe-mode traffic event 10
  probe-mode traffic event 10 sub 10
[ノート]

  なし

## 17.1.55. ホスト監視パケットサイズの設定

[入力形式]
  probe-size DATA-SIZE
  no probe-size
[パラメータ]

  DATA-SIZE ．．．ホスト監視用 ping のデータサイズ（バイト）

  > - 範囲：4〜62020

[説明]

  ホスト監視用 ping パケットのデータサイズを設定します。

[デフォルト値]

  56

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  probe-size 100
[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シーリーズ差分]

  - データサイズ範囲変更

## 17.1.56. イベント復旧周期の設定

[入力形式]
  probe-timer restorer { RESTORE-WATCH-INT | msec RESTORE-WATCH-INT-MSEC }
  no probe-timer restorer
[パラメータ]

  RESTORE-WATCH-INT ．．．イベント復旧周期（秒）

  > - 範囲： 1〜3600

  RESTORE-WATCH-INT-MSEC ．．．イベント復旧周期（ミリ秒）

  > - 範囲： 100〜3600000

[説明]

  イベント復旧周期を設定します。

[デフォルト値]

  5 秒

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  probe-timer restorer 300
  probe-timer restorer msec 500
  no probe-timer restorer
[ノート]

  ミリ秒単位で設定した値が秒単位で表現可能な場合は、秒単位のコンフィグに変換されます。

## 17.1.57. イベント発生周期の設定

[入力形式]
  probe-timer variance { VARIANCE-WATCH-INT | msec VARIANCE-WATCH-INT-MSEC }
  no probe-timer variance
[パラメータ]

  VARIANCE-WATCH-INT ．．．イベント発生周期（秒）

  > - 範囲： 1〜3600

  VARIANCE-WATCH-INT-MSEC ．．．イベント発生周期（ミリ秒）

  > - 範囲： 100〜3600000

[説明]

  イベント発生周期を設定します。

[デフォルト値]

  5 秒

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  probe-timer variance 120
  probe-timer variance msec 500
  no probe-timer variance
[ノート]

  ミリ秒単位で設定した値が秒単位で表現可能な場合は、秒単位のコンフィグに変換されます。

## 17.1.58. ホスト監視タイムアウト時間の設定

[入力形式]
  probe-timer wait { WAIT-TIME | msec WAIT-TIME-MSEC }
  no probe-timer wait
[パラメータ]

  WAIT-TIME ．．．ホスト監視用 ping のタイムアウト時間（秒）

  > - 範囲： 1〜60

  WAIT-TIME-MSEC ．．．ホスト監視用 ping のタイムアウト時間（ミリ秒）

  > - 範囲： 10〜60000

[説明]

  ホスト監視用 ping の応答タイムアウト時間を設定します。

[デフォルト値]

  2 秒

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  probe-timer wait 5
  probe-timer wait msec 100
  no probe-timer wait
[ノート]
  probe-timer variance/restore の周期より長い値を指定した場合は、probe-timer variance/restore の値でタイムアウトします。
  ミリ秒単位で設定した値が秒単位で表現可能な場合は、秒単位のコンフィグに変換されます。

## 17.1.59. イベント発生/復旧抑止の設定

[入力形式]
  suppress { variance | restoration } period PERIOD count COUNT
  suppress-time { SUPPRESS-TIME | infinity }
  no suppress
[パラメータ]

  variance ．．．イベント発生を抑止

  restoration ．．．event 復旧を抑止

  PERIOD ．．．抑止判定期間（秒）

  > - 範囲： 10〜3600

  COUNT ．．．抑止判定回数（回）

  > - 範囲： 1〜10

  SUPPRESS-TIME ．．．抑止時間（秒）

  > - 範囲： 30〜3600

  infinity ．．．無限に抑止

[説明]

  指定した期間内に イベント発生/復旧が指定回数発生した場合に イベント発生/復旧を指定時間の間抑止します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  Watch Group コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  suppress variance period 180 count 3 suppress-time 600
[ノート]
  イベント発生/復旧抑止中に さらに指定条件で イベント発生/復旧が繰り返される場合は、
  抑止の解除は最後に検出した時点から指定時間後までに延期されます。

## 17.1.60. Watch Groupの作成／変更

[入力形式]
  watch-group WATCH-GROUP-NAME [ SEQ ]
  no watch-group WATCH-GROUP-NAME [ SEQ ]
[パラメータ]

  WATCH-GROUP-NAME ．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  > - デフォルト値：10

[説明]
  Watch Group を作成し Watch Group コンフィグモードへ遷移します。
  すでにWatch Groupがあれば、その Watch Group のコンフィグモードへ遷移します。
  シーケンス番号 の小さい Watch Group から順に実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  Watch Group コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  watch-group tokyo-oosaka 10
  no watch-group tokyo-oosaka 10
[ノート]

  なし

## 17.1.61. Watch Groupの表示

[入力形式]

  show watch-group [ WATCH-GROUP-NAME [ SEQ ] | detail ]

[パラメータ]

  WATCH-GROUP-NAME ．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

  SEQ ．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 0〜65535

  detail ．．．詳細表示

[説明]
  Watch Group の一覧を表示します。
  パラメータにdetailを指定した場合、全 Watch Group の詳細情報を表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  Watch Group コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show watch-group
  show watch-group tokyo-oosaka
  show watch-group tokyo-oosaka 20
  show watch-group detail
[ノート]

  なし

## 17.1.62. 監視の再起動

[入力形式]

  clear watch-group session [ WATCH-GROUP-NAME ]

[パラメータ]

  WATCH-GROUP-NAME ．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]

  Watch Groupの監視を再起動します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  Watch Group コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear watch-group session
  clear watch-group session tokyo-oosaka
[ノート]

  なし

## 17.1.63. 監視項目統計情報の消去

[入力形式]

  clear watch-group statistics [ WATCH-GROUP-NAME ]

[パラメータ]

  WATCH-GROUP-NAME ．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]

  監視項目の統計情報を消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  Watch Group コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear watch-group statistics
  clear watch-group statistics tokyo-oosaka
[ノート]

  なし

## 17.1.64. モバイル回線の通信データ量の消去

[入力形式]

  clear watch-group traffic [ WATCH-GROUP-NAME ]

[パラメータ]

  WATCH-GROUP-NAME ．．．Watch Group 名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]

  モバイル回線の通信データ量監視の通信データ量を消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  Watch Group コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear watch-group traffic
  clear watch-group statistics tokyo-oosaka
[ノート]
  mobile packets-watch enable コマンドを設定している場合、当日分の通信データ量は消去しません。
  当日分の通信データ量を消去する場合、clear mobile packets statistics コマンドを実行してください。
  mobile packets-watch enable コマンドを設定していない場合は、本コマンドのみで当日分の通信データ量を消去します。

## 17.1.65. コマンド変更情報

### 17.1.65.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > action invoke-watch-group
>   > action ip resume-policy
>   > action ip resume-route
>   > action ip shutdown-policy
>   > action ip shutdown-route
>   > action ipsec clear-sa
>   > action netmeister-alarm
>   > action resume-interface
>   > action revoke-watch-group
>   > action shutdown-interface
>   > action turn-BAK-LED-on
>   > event always
>   > event interface-down
>   > event interface-up
>   > event ip reach-host
>   > event ip reach-route
>   > event ip unreach-host
>   > event ip unreach-route
>   > event watch-group-status
>   > network-monitor directed-response
>   > network-monitor enable
>   > network-monitor startup-delay
>   > probe-counter restorer
>   > probe-counter variance
>   > probe-counter watch
>   > probe-mode passive event
>   > probe-mode traffic event
>   > probe-size
>   > probe-timer restorer
>   > probe-timer variance
>   > probe-timer wait
>   > suppress (ネットワークモニタ)
>   > watch-group
>   > show watch-group
>   > clear watch-group session
>   > clear watch-group statistics

### 17.1.65.2. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > action ip decrement-vrrp-priority
>   > action ip resume-vrrp
>   > action ip shutdown-vrrp
>   > action ipsec clear-sa
>   > action ipv6 resume-policy
>   > action ipv6 resume-route
>   > action ipv6 shutdown-policy
>   > action ipv6 shutdown-route
>   > action reset-device
>   > action reset-interface
>   > action shutdown-device
>   > event ip vr-active
>   > event ip vr-inactive
>   > event ipv6 reach-host
>   > event ipv6 reach-route
>   > event ipv6 unreach-host
>   > event ipv6 unreach-route

### 17.1.65.3. Ver1.3 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > action auto-recovery-reboot
>   > action command-action-list
>   > action expected-attachment-recovery
>   > event signal-strength
>   > event traffic
>   > clear watch-group traffic

> - 変更コマンド一覧

>   > action ip resume-route
>   > action ip shutdown-route
>   > event ip reach-host
>   > event ip reach-route
>   > event ip unreach-host
>   > event ip unreach-route

### 17.1.65.4. Ver1.4 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > action netmeister-switch-mode
>   > action shutdown-dot1x
>   > event ngn unreach-host
>   > event ngn unreach-server
>   > event nm mqtt-down
>   > event nm mqtt-up

### 17.1.65.5. Ver1.5 コマンド変更情報

> - 変更コマンド一覧

>   > action auto-recovery-reboot
>   > action expected-attachment-recovery
>   > event signal-strength
>   > event traffic