# 19.1. アクションリスト

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
command | 実行コマンドの設定
command-action execute | アクションリストの即時実行
command-action list | アクションリストの作成・変更
command-action start | アクションリスト実行の中断解除
command-action stop | アクションリスト実行の中断
wait | コマンド実行タイミングの調整

## 19.1.1. 実行コマンドの設定

[入力形式]
  command SEQUENCE COMMAND
  no command SEQUENCE
[パラメータ]

  SEQUENCE ．．． 登録するコマンドの実行順序

  > - 範囲： 1〜65535

  COMMAND ．．． コマンド名

[説明]
  実行するコマンドを設定します。
  登録されたコマンドは、SEQUENCEの値が小さいものから順に実行されます。
  下記のマクロ名を含む文字列をCOMMANDとして登録した場合、マクロ名を特定の文字列に変換したものを実行コマンドとしてみなします。

  > <HOSTNAME> ．．． 装置のホスト名
  > <SN> ．．． 装置のシリアル番号
  > <YEAR> ．．． コマンド実行時の年
  > <MONTH> ．．． コマンド実行時の月
  > <DATE> ．．． コマンド実行時の日
  > <TIME> ．．． コマンド実行時の時間

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  アクションリストコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  command 20 show interfaces
  no command 20
[ノート]
  TAB補完やヘルプ機能は利用できません。
  一部実行できないコマンドがあります。

## 19.1.2. アクションリストの即時実行

[入力形式]
  command-action execute LIST
[パラメータ]

  LIST ．．． 実行するアクションリスト名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  指定されたアクションリストを即時実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  command-action execute action1
[ノート]

  なし

## 19.1.3. アクションリストの作成・変更

[入力形式]
  command-action list LIST
  no command-action list LIST
[パラメータ]

  LIST ．．． アクションリスト名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  アクションリストを作成しアクションリストコンフィグモードへ遷移します。
  すでに同名のアクションリストがあればそのアクションリストコンフィグモードへ遷移します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  アクションリストコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  command-action list action1
  no command-action list action1
[ノート]

  なし

## 19.1.4. アクションリスト実行の中断解除

[入力形式]
  command-action start
[パラメータ]

  なし

[説明]
  アクションリスト実行の中断状態を解除します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  command-action start
[ノート]

  中断中に実行されなかったコマンドは、中断が解除されても再度実行されません。

## 19.1.5. アクションリスト実行の中断

[入力形式]
  command-action stop [ STOP-TIME ]
[パラメータ]

  STOP-TIME ．．． 中断時間（分）

  > - 範囲： 1～30

[説明]
  アクションリストの実行を中断します。
  中断中はアクションリスト内のコマンドは実行されません。
  中断時間で設定した時間が経過すると中断状態を自動で解除します。
[デフォルト値]

  10

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  command-action stop
  command-action stop 30
[ノート]

  再実行した場合、中断時間はリセットされます。

## 19.1.6. コマンド実行タイミングの調整

[入力形式]
  wait SECONDS
[パラメータ]

  SECONDS ．．．待ち時間（秒）

  > - 範囲：1〜60

[説明]
  アクションリスト内に登録することで、本コマンドの指定時間後にコマンドを実行します。
  本コマンドをグローバルコンフィグモードで投入した場合は、Ctrl キー + C キーを入力することで中断することが可能です。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  wait 10
[ノート]
  本コマンドをコンフィグの貼り付け時に使用することはできません。
  本コマンドはWebコンソール機能から実行することはできません。

## 19.1.7. コマンド変更情報

### 19.1.7.1. Ver1.3 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > command
>   > command-action execute
>   > command-action list
>   > command-action start
>   > command-action stop
>   > wait (アクションリスト)