# 23.2. IPv4 プレフィックスリスト

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
ip prefix-list | IPv4 プレフィックスリスト設定
show ip prefix-list | IPv4 プレフィックスリストの一覧表示
clear ip prefix-list | IPv4 プレフィックスリストカウンタのクリア

## 23.2.1. IPv4 プレフィックスリスト設定

[入力形式]
  ip prefix-list PREFIXLIST-NAME SEQ-NUMBER ACCESS-TYPE { any | PREFIX/PREFIX-LEN
  [ min MIN-PREFIX-LEN ] [ max MAX-PREFIX-LEN ] }
  no ip prefix-list PREFIXLIST-NAME SEQ-NUMBER [ ACCESS-TYPE ] [ any | PREFIX/PREFIX-LEN
  [ min MIN-PREFIX-LEN ] [ max MAX-PREFIX-LEN ] ]
[パラメータ]

  PREFIXLIST-NAME．．．IPv4 プレフィックスリスト名

  > - 31文字以内の文字列

  SEQ-NUMBER．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 1〜65535

  ACCESS-TYPE．．．条件一致した時の動作設定

  > - permit: アクセスを許可

  > - deny : アクセスを拒否

  any : すべてのIPv4アドレスでマッチ

  > - 0.0.0.0/0 min 0 max 32と同等

  > - any指定時は、min,maxオプションの入力は不可

  PREFIX．．．プレフィックス

  > - IPv4 プレフィックス

  PREFIX-LEN．．．プレフィックス長

  > - 範囲： 0〜32

  MIN-PREFIX-LEN．．．最小プレフィックス長指定

  > - 範囲： 0〜32

  MAX-PREFIX-LEN．．．最大プレフィックス長指定

  > - 範囲： 0〜32

[説明]

  プレフィックスリストのエントリを登録します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip prefix-list ipv4-001 100 permit 10.11.0.0/16 min 20 max 24
  no ip prefix-list ipv4-001 100
[ノート]

  なし

## 23.2.2. IPv4 プレフィックスリストの一覧表示

[入力形式]

  show ip prefix-list [ PREFIXLIST-NAME ]

[パラメータ]

  PREFIXLIST-NAME．．．IPv4 プレフィックスリスト名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  プレフィックスリスト情報を表示します。
  リスト名を省略時、すべての登録プレフィックスリストを表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ip prefix-list ipv4-001

[ノート]

  なし

## 23.2.3. IPv4 プレフィックスリストカウンタのクリア

[入力形式]

  clear ip prefix-list PREFIXLIST-NAME

[パラメータ]

  PREFIXLIST-NAME．．．IPv4 プレフィックスリスト名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]

  プレフィックスリスト統計カウンタをクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ip prefix-list ipv4-001

[ノート]

  なし

## 23.2.4. コマンド変更情報

### 23.2.4.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > ip prefix-list
>   > show ip prefix-list
>   > clear ip prefix-list