# 7.1. ブリッジ

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
bridge aging-time | フォワーディングテーブルの有効時間設定
bridge bridge | ブリッジプロトコルの設定
bridge bridge-only | ブリッジプロトコルの制限設定
bridge ip filter | ブリッジ上の IPv4 フィルタ設定
bridge ip tcp adjust-mss | ブリッジ上の IPv4 MSS 調整
bridge ipv6 filter | ブリッジ上の IPv6 フィルタ設定
bridge ipv6 tcp adjust-mss | ブリッジ上の IPv6 MSS 調整
bridge irb enable | ブリッジ有効化
bridge table-size | フォワーディングテーブルサイズの設定
bridge-group | ブリッジグループの設定
bridge-group permanent-address | フォワーディングテーブルの固定設定
bridge-group port-protected | インタフェース間フレーム転送抑止機能
bridge-group port-table-size | 通信端末数制限設定(ポート単位)
show bridge | フォワーディングテーブルの表示
show bridge ip filter | ブリッジ上の IPv4 フィルタ表示
show bridge ip filter dynamic | ブリッジ上の IPv4 ダイナミックフィルタ表示
show bridge ip filter statistics | ブリッジ上の IPv4 フィルタ統計情報の表示
show bridge ipv6 filter | ブリッジ上の IPv6 フィルタ表示
show bridge ipv6 filter dynamic | ブリッジ上の IPv6 ダイナミックフィルタ表示
show bridge ipv6 filter statistics | ブリッジ上の IPv6 パケットフィルタ統計情報の表示
show bridge traffic | 統計情報の表示
clear bridge | フォワーディングテーブルの消去
clear bridge ip filter dynamic | ブリッジ上の IPv4 ダイナミックフィルタのクリア
clear bridge ip filter hit-count | ブリッジ上の IPv4 フィルタの統計情報クリア
clear bridge ip filter statistics | ブリッジ上の IPv4 フィルタの統計情報クリア
clear bridge ipv6 filter dynamic | ブリッジ上の IPv6 ダイナミックフィルタのクリア
clear bridge ipv6 filter hit-count | ブリッジ上の IPv6 フィルタの統計情報クリア
clear bridge ipv6 filter statistics | ブリッジ上の IPv6 フィルタの統計情報クリア
clear bridge traffic | 統計情報の消去

## 7.1.1. フォワーディングテーブルの有効時間設定

[入力形式]
  bridge GROUP aging-time TIME
  no bridge GROUP aging-time [ TIME ]
[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1～65535

  TIME．．．アドレステーブルのタイムアウト時間（秒）

  > - 範囲： 10〜1000000

[説明]

  ソースアドレスラーニングで学習されるフォワーディングテーブルのタイムアウト値をグループ単位で設定します。

[デフォルト値]

  TIME．．．300

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge 1 aging-time 100
  no bridge 1 aging-time 100
[ノート]

  なし

## 7.1.2. ブリッジプロトコルの設定

[入力形式]
  bridge GROUP bridge PROTOCOL
  no bridge GROUP bridge PROTOCOL
[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1～65535

  PROTOCOL．．．ブリッジプロトコルタイプ

  > - ip, ipv6

[説明]
  グループごとに指定したプロトコルをブリッジします。
  ブリッジ有効時全プロトコルをブリッジする設定がデフォルト値になっています。
  no コマンドで設定したプロトコルのみブリッジ機能が無効になります。
[デフォルト値]

  ブリッジモード

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge 1 bridge ipv6
  no bridge 1 bridge ip
[ノート]

  なし

## 7.1.3. ブリッジプロトコルの制限設定

[入力形式]
  bridge GROUP bridge-only PROTOCOL
  no bridge GROUP bridge-only PROTOCOL
[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1～65535

  PROTOCOL．．．ブリッジプロトコルタイプ

  > - pppoe．．．PPPoEパススルー

[説明]
  グループごとに指定したプロトコルのみをブリッジします。
  他プロトコルについてはブリッジ機能が無効になります。
[デフォルト値]

  ブリッジモード

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge 1 bridge-only pppoe
  no bridge 1 bridge-only pppoe
[ノート]

  なし

## 7.1.4. ブリッジ上の IPv4 フィルタ設定

[入力形式]
  bridge ip filter ACCESSLIST-NAME SEQUENCE-NUMBER DIRECTION [ suppress-logging ]
  no bridge ip filter ACCESSLIST-NAME SEQUENCE-NUMBER DIRECTION [ suppress-logging ]
[パラメータ]

  ACCESSLIST-NAME．．．アクセスリスト名

  > - IPv4 アクセスリスト

  > - IPv4 ダイナミックアクセスリスト

  > - 15文字以内の文字列

  DIRECTION．．．方向

  > - in．．． 入力パケットに対してフィルタを適用します。

  > - out．．． 出力パケットに対してフィルタを適用します。

  SEQUENCE-NUMBER．．．シーケンスNo.

  > - 範囲： 1〜65535

  > - １つのインタフェースに複数のアクセスリストを適用した場合、シーケンスNo.の小さいものから順に評価されます。

  suppress-logging．．．廃棄ログ出力の抑止

[説明]

  ブリッジインタフェース上でIPv4フィルタを適用します。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge ip filter v4acl 100 in
  no bridge ip filter v4acl 100 out
[ノート]

  ip filter コマンドと同一の仕様です。

## 7.1.5. ブリッジ上の IPv4 MSS 調整

[入力形式]
  bridge ip tcp adjust-mss MSS
  no bridge ip tcp adjust-mss [ MSS ]
[パラメータ]

  MSS．．．MSS値（オクテット）

  > - 範囲： 64〜65495

[説明]

  ブリッジインタフェースの送受信TCPパケットのMSS値調整機能を有効にします。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  bridge ip tcp adjust-mss 1400

[ノート]

  なし

## 7.1.6. ブリッジ上の IPv6 フィルタ設定

[入力形式]
  bridge ipv6 filter ACCESSLIST-NAME SEQUENCE-NUMBER DIRECTION [ suppress-logging ]
  no bridge ipv6 filter ACCESSLIST-NAME SEQUENCE-NUMBER DIRECTION [ suppress-logging ]
[パラメータ]

  ACCESSLIST-NAME．．．アクセスリスト名

  > - IPv6 アクセスリスト

  > - IPv6 ダイナミックアクセスリスト

  > - 15文字以内の文字列

  DIRECTION．．．方向

  > - in．．． 入力パケットに対してフィルタを適用します。

  > - out．．． 出力パケットに対してフィルタを適用します。

  SEQUENCE-NUMBER．．．シーケンスNo.

  > - 範囲： 1〜65535

  > - １つのインタフェースに複数のアクセスリストを適用した場合、シーケンスNo.の小さいものから順に評価されます。

  suppress-logging．．．廃棄ログ出力の抑止

[説明]

  ブリッジインタフェース上でIPv6フィルタを適用します。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge ipv6 filter v6acl 100 in
  no bridge ipv6 filter v6acl 100 out
[ノート]

  ipv6 filter コマンドと同一の仕様です。

## 7.1.7. ブリッジ上の IPv6 MSS 調整

[入力形式]
  bridge ipv6 tcp adjust-mss MSS
  no bridge ipv6 tcp adjust-mss [ MSS ]
[パラメータ]

  MSS．．．MSS値（オクテット）

  > - 範囲： 64〜65475

[説明]

  ブリッジインタフェースの送受信TCPパケットのMSS値調整機能を有効にします。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  bridge ipv6 tcp adjust-mss 1400

[ノート]

  なし

## 7.1.8. ブリッジ有効化

[入力形式]
  bridge irb enable
  no bridge irb enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  ブリッジ機能を有効化します。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  bridge irb enable

[ノート]

  なし

## 7.1.9. フォワーディングテーブルサイズの設定

[入力形式]
  bridge GROUP table-size SIZE
  no bridge GROUP table-size SIZE
[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1～65535

  SIZE．．．アドレステーブルの最大エントリ数

  > - 範囲： 0〜65535

[説明]
  ソースアドレスラーニングで学習されるフォワーディングテーブルの最大エントリサイズをグループ単位で設定します。
[デフォルト値]

  SIZE．．．10000

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge 1 table-size 5000
  no bridge 1 table-size 5000
[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  - unlimited オプションの廃止

## 7.1.10. ブリッジグループの設定

[入力形式]
  bridge-group GROUP
  no bridge-group GROUP
[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1～65535

[説明]
  インタフェースを指定のブリッジグループに割り当てます。
  Ethernet, BVI, Tunnelの各インタフェースで設定可能です。
  同一のブリッジグループを割り当てたインタフェースが個々のブリッジとして動作します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge-group 1
  no bridge-group 1
[ノート]
  ブリッジは同一ブリッジグループ内のみが有効ですが、BVIを設定している場合、別のグループに対してもルーティングは行われます。
  設定したインタフェースにIPv4/IPv6等のアドレスの設定がある場合、ブリッジもそのアドレスも同時に有効になります。
  ただしブリッジ動作しないアドレスですので、ブリッジグループ内の他のインタフェースからアクセスできない特殊アドレスになります。
  通常はBVIのインタフェースを設定して、IPv4/IPv6アドレスを設定してください。
  VLANタグを使用する場合は、タグのインタフェースに対してブリッジグループを設定します。基本インタフェースはタグなしとして扱います。

  > - 入出力インタフェースでタグが等しい場合は透過されます。

  > - 入出力インタフェースでタグが異なる場合はタグを書き換えます。

  任意のVLANタグを透過させたい場合は、入出力インタフェースを基本インタフェースにしてトランスペアレントブリッジとすれば可能です。
  この場合タグ付きフレームを転送することはできますが、BVIのインタフェースで受信することは出来ません。

## 7.1.11. フォワーディングテーブルの固定設定

[入力形式]
  bridge-group GROUP permanent-address MAC-ADDRESS
  no bridge-group GROUP permanent-address [ MAC-ADDRESS ]
[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1 ～ 65535

  MAC-ADDRESS．．．MACアドレス

  > - 任意のMACアドレス

[説明]
  ソースアドレスラーニングで学習されるフォワーディングテーブルに固定的にエントリを追加します。
  指定したMACアドレス宛てのフレームを受信した場合、割り当てたインタフェースに固定的に送信されます。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge-group 1 permanent-address 11:22:33:44:55:66
  no bridge-group 1 permanent-address 11:22:33:44:55:66
[ノート]

  なし

## 7.1.12. インタフェース間フレーム転送抑止機能

[入力形式]
  bridge-group GROUP port-protected
  no bridge-group GROUP port-protected
[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1 ～ 65535

[説明]

  インタフェースを保護ポートに指定します。保護ポートから保護ポートへのブリッジ転送は遮断されます。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge-group 1 port-protected
  no bridge-group 1 port-protected
[ノート]

  ブリッジ以外の通信は遮断されません。

## 7.1.13. 通信端末数制限設定(ポート単位)

[入力形式]
  bridge-group GROUP port-table-size SIZE
  no bridge-group GROUP port-table-size
[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1 ～ 65535

  SIZE．．．ポート毎のアドレステーブルの最大エントリ数

  > - 範囲： 1〜256

[説明]

  ポート単位で通信可能な端末数を制限します。制限値を超えたMACアドレスからの通信は廃棄します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(BVI以外)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bridge-group 1 port-table-size 2
  no bridge 1 port-table-size
[ノート]

  なし

## 7.1.14. フォワーディングテーブルの表示

[入力形式]

  show bridge [ GROUP ] [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1～65535

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  指定範囲でのブリッジのフォワーディングキャッシュおよび統計情報を表示します。
  引数がない場合は以下のとおりです。

  > - グローバルコンフィグモード．．．全インタフェース（グループ）に関する情報の表示

  > - インタフェースコンフィグモード．．．そのインタフェースに関する情報の表示

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show bridge
  show bridge GigaEthernet0.0
  show bridge 1
[ノート]

  なし

## 7.1.15. ブリッジ上の IPv4 フィルタ表示

[入力形式]

  show bridge ip filter [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  ブリッジインタフェースのIPv4パケットフィルタを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show bridge ip filter

[ノート]

  なし

## 7.1.16. ブリッジ上の IPv4 ダイナミックフィルタ表示

[入力形式]

  show bridge ip filter dynamic [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  ブリッジインタフェースのアクティブなIPv4ダイナミックパケットフィルタを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show bridge ip filter dynamic

[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  - EXECモードでの実行不可（廃止）

## 7.1.17. ブリッジ上の IPv4 フィルタ統計情報の表示

[入力形式]

  show bridge ip filter statistics [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  ブリッジインタフェースのIPv4パケットフィルタ統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show bridge ip filter statistics

[ノート]

  なし

## 7.1.18. ブリッジ上の IPv6 フィルタ表示

[入力形式]

  show bridge ipv6 filter [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  ブリッジインタフェースのIPv6パケットフィルタを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show bridge ipv6 filter

[ノート]

  なし

## 7.1.19. ブリッジ上の IPv6 ダイナミックフィルタ表示

[入力形式]

  show bridge ipv6 filter dynamic [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  ブリッジインタフェースのアクティブなIPv6ダイナミックパケットフィルタを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show bridge ipv6 filter dynamic

[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  - EXECモードでの実行不可（廃止）

## 7.1.20. ブリッジ上の IPv6 パケットフィルタ統計情報の表示

[入力形式]

  show bridge ipv6 filter statistics [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  ブリッジインタフェースのIPv6パケットフィルタ統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show bridge ipv6 filter statistics

[ノート]

  なし

## 7.1.21. 統計情報の表示

[入力形式]

  show bridge [ GROUP ] traffic [ INTERFACE ]

[パラメータ]
  GROUP．．．ブリッジグループ番号

    - 範囲： 1 ～ 65535

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  指定範囲でのブリッジのフォワーディングキャッシュを表示します。
  引数がない場合は以下のとおりです。

  > - グローバルコンフィグモード．．．全インタフェース（グループ）に関する情報の表示

  > - インタフェースコンフィグモード．．．そのインタフェースに関する情報の表示

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show bridge traffic
  show bridge traffic GigaEthernet0.0
  show bridge 1 traffic
[ノート]

  なし

## 7.1.22. フォワーディングテーブルの消去

[入力形式]

  clear bridge [ GROUP ] [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  GROUP．．．ブリッジグループ番号

  > - 範囲： 1～65535

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  指定範囲でのブリッジのフォワーディングキャッシュを消去します。
  引数がない場合は以下のとおりです。

  > - グローバルコンフィグモード．．．全インタフェース（グループ）に関する情報の消去

  > - インタフェースコンフィグモード．．．そのインタフェースに関する情報の消去

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear bridge
  clear bridge GigaEthernet0.0
  clear bridge 1
[ノート]

  なし

## 7.1.23. ブリッジ上の IPv4 ダイナミックフィルタのクリア

[入力形式]

  clear bridge ip filter dynamic [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  動的に生成されたダイナミックフィルタキャッシュをクリアします。
  show bridge ip filter dynamicで表示されるカウンタをクリアします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear bridge ip filter dynamic

[ノート]

  なし

## 7.1.24. ブリッジ上の IPv4 フィルタの統計情報クリア

[入力形式]

  clear bridge ip filter hit-count [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  show bridge ip filter statisticsで表示されるカウンタ、show bridge ip filterのヒットカウンタをクリアします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear bridge ip filter hit-count

[ノート]

  なし

## 7.1.25. ブリッジ上の IPv4 フィルタの統計情報クリア

[入力形式]

  clear bridge ip filter statistics [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  show bridge ip filter statisticsで表示されるカウンタ、show bridge ip filterのヒットカウンタをクリアします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear bridge ip filter statistics

[ノート]

  なし

## 7.1.26. ブリッジ上の IPv6 ダイナミックフィルタのクリア

[入力形式]

  clear bridge ipv6 filter dynamic [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  動的に生成されたダイナミックフィルタキャッシュをクリアします。
  show bridge ipv6 filter dynamicで表示されるカウンタをクリアします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear bridge ipv6 filter dynamic

[ノート]

  なし

## 7.1.27. ブリッジ上の IPv6 フィルタの統計情報クリア

[入力形式]

  clear bridge ipv6 filter hit-count [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  show bridge ipv6 filter statisticsで表示されるカウンタ、show bridge ipv6 filterのヒットカウンタをクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear bridge ipv6 filter hit-count

[ノート]

  なし

## 7.1.28. ブリッジ上の IPv6 フィルタの統計情報クリア

[入力形式]

  clear bridge ipv6 filter statistics [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  show bridge ipv6 filter statisticsで表示されるカウンタ、show bridge ipv6 filterのヒットカウンタをクリアします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear bridge ipv6 filter statistics

[ノート]

  なし

## 7.1.29. 統計情報の消去

[入力形式]

  clear bridge [ GROUP ] traffic [ INTERFACE ]

[パラメータ]
  GROUP．．．ブリッジグループ番号

    - 範囲： 1 ～ 65535

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  指定範囲でのブリッジの統計情報を消去します。
  引数がない場合は以下のとおりです。

  > - グローバルコンフィグモード．．．全インタフェース（グループ）に関する情報の消去

  > - インタフェースコンフィグモード．．．そのインタフェースに関する情報の消去

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear bridge traffic
  clear bridge 1 traffic
[ノート]

  なし

## 7.1.30. コマンド変更情報

### 7.1.30.1. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > bridge aging-time
>   > bridge bridge
>   > bridge ip filter
>   > bridge ip tcp adjust-mss
>   > bridge ipv6 filter
>   > bridge ipv6 tcp adjust-mss
>   > bridge irb enable
>   > bridge table-size
>   > bridge-group
>   > bridge-group permanent-address
>   > bridge-group port-protected
>   > bridge-group port-table-size
>   > show bridge
>   > show bridge ip filter
>   > show bridge ip filter dynamic
>   > show bridge ip filter statistics
>   > show bridge ipv6 filter
>   > show bridge ipv6 filter dynamic
>   > show bridge ipv6 filter statistics
>   > show bridge traffic
>   > clear bridge
>   > clear bridge ip filter dynamic
>   > clear bridge ip filter hit-count
>   > clear bridge ip filter statistics
>   > clear bridge ipv6 filter dynamic
>   > clear bridge ipv6 filter hit-count
>   > clear bridge ipv6 filter statistics
>   > clear bridge traffic

### 7.1.30.2. Ver1.2 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > bridge bridge-only