# 11.3. OSPFv3

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
area | エリア登録
ipv6 ospf mtu-ignore | MTU 不一致無視設定
ipv6 router ospf | OSPFv3 起動／停止
network area | OSPFv3 ネットワーク登録
redistribute | 経路再配信設定
router-id | ルータ ID 設定
show ipv6 ospf area | エリア情報表示
show ipv6 ospf database | LSA 表示
show ipv6 ospf interface | インタフェース情報表示
show ipv6 ospf neighbor | 隣接ルータ情報表示
show ipv6 ospf process | プロセス情報表示
show ipv6 ospf statistics | 統計情報表示
clear ipv6 ospf neighbor | 隣接ルータリセット
clear ipv6 ospf process | OSPFv3 再起動
clear ipv6 ospf statistics | 統計情報削除

## 11.3.1. エリア登録

[入力形式]
  area AID
  no area AID
[パラメータ]

  AID．．．エリアID

  > - 範囲：0～4294967295 または A.B.C.D （IPv4 アドレス形式）

[説明]

  エリアを登録します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPFv3 コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  area 0
  area 0.0.0.10
  no area 0.0.0.10
[ノート]

  エリア削除時にそのエリアにネットワークが登録されている場合はエリアの削除はできません。

## 11.3.2. MTU 不一致無視設定

[入力形式]
  ipv6 ospf mtu-ignore
  no ipv6 ospf mtu-ignore
[パラメータ]

  なし

[説明]

  MTU の不一致を無視します。

[デフォルト値]

  無視する(ipv6 ospf mtu-ignore)

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 ospf mtu-ignore
  no ipv6 ospf mtu-ignore
[ノート]

  なし

## 11.3.3. OSPFv3 起動／停止

[入力形式]
  ipv6 router ospf PID
  no ipv6 router ospf PID
[パラメータ]

  PID．．．OSPFv3 プロセスID

  > - 範囲：1～65535

[説明]

  OSPFv3 ルーティングを開始します。

[デフォルト値]

  停止

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 router ospf 100
  no ipv6 router ospf 100
[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  複数プロセスの動作設定は未サポート

## 11.3.4. OSPFv3 ネットワーク登録

[入力形式]
  network INTERFACE area AID
  no network INTERFACE area AID
[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

  area．．．エリア

  > AID．．．エリアID

  > > - 範囲：0～4294967295 または A.B.C.D （IPv4 アドレス形式）

[説明]

  OSPFv3 のネットワークを登録します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPFv3 コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  network GigaEthernet0.0 area 1
  no network GigaEthernet0.0 area 1
[ノート]

  - 登録されていないエリアを指定した場合は自動的にエリアも登録されます。

## 11.3.5. 経路再配信設定

[入力形式]
  redistribute PROTOCOL
  no redistribute PROTOCOL

[パラメータ]

  PROTOCOL．．．再配信する経路の種類

  > connected．．．ダイレクトルートを再配信します。

  > static．．．スタティックルートを再配信します。

[説明]

  他プロトコルの経路を再配信します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPFv3 コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  redistribute static
  no redistribute static

[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]
  PROTOCOL 以外のオプションは未サポート
  PROTOCOL の connected、static 以外のパラメータは未サポート

## 11.3.6. ルータ ID 設定

[入力形式]
  router-id A.B.C.D
  no router-id A.B.C.D
[パラメータ]

  A.B.C.D．．．ルータID （IPv4 アドレス形式）

[説明]

  ルータIDを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPFv3 コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  router-id 192.168.1.254
  no router-id 192.168.1.254
[ノート]

  設定されていない場合 OSPFv3 は動作しません。 設定を有効にするには clear ipv6 ospf process または、再起動を実行する必要があります。

## 11.3.7. エリア情報表示

[入力形式]

  show ipv6 ospf area

[パラメータ]

  なし

[説明]

  OSPFv3 のエリア情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  OSPFv3 コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ipv6 ospf area

[ノート]

  なし

## 11.3.8. LSA 表示

[入力形式]
  show ipv6 ospf database [ detail ]

[パラメータ]

  オプションなし．．．LSA データベースの一覧を表示します。

> detail．．．全LSAの詳細を表示します。

[説明]
  OSPFv3 の LSA データベースを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  OSPFv3 コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ipv6 ospf database
  show ipv6 ospf database detail

[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  detail 以外のオプションは未サポート

## 11.3.9. インタフェース情報表示

[入力形式]

  show ipv6 ospf interface [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  OSPFv3 のインタフェース情報を表示します。
  インタフェース名が指定された場合は詳細情報を表示します。指定されない場合は一覧表示を行います。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  OSPFv3 コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ipv6 ospf interface
  show ipv6 ospf interface GigaEthernet0.0
[ノート]

  なし

## 11.3.10. 隣接ルータ情報表示

[入力形式]

  show ipv6 ospf neighbor [ A.B.C.D ]

[パラメータ]

  A.B.C.D．．．隣接ルータID （IPv4 アドレス形式）

[説明]
  OSPFv3 の隣接ルータ情報を表示します。
  隣接ルータID が指定された場合は詳細情報を表示します。指定されない場合は一覧表示を行います。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  OSPFv3 コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ipv6 ospf neighbor
  show ipv6 ospf neighbor 192.168.2.254
[ノート]

  なし

## 11.3.11. プロセス情報表示

[入力形式]

  show ipv6 ospf process [ PID ]

[パラメータ]

  PID．．．OSPFv3 プロセスID

  > - 範囲：1～65535

[説明]

  OSPFv3 の プロセス情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  OSPFv3 コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ipv6 ospf process 100

[ノート]

  なし

## 11.3.12. 統計情報表示

[入力形式]

  show ipv6 ospf statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  OSPFv3 の統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  OSPFv3 コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ipv6 ospf statistics

[ノート]

  なし

## 11.3.13. 隣接ルータリセット

[入力形式]

  clear ipv6 ospf neighbor [ A.B.C.D ] [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  A.B.C.D．．．隣接ルータID （IPv4 アドレス形式）

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  隣接ルータとの接続状態をリセットします。
  パラメータが 1 つも指定されない場合は全隣接ルータをリセット対象とします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  OSPFv3 コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  clear ipv6 ospf neighbor
  clear ipv6 ospf neighbor 0.0.0.100
  clear ipv6 ospf neighbor GigaEthernet0.0
  clear ipv6 ospf neighbor 0.0.0.200 GigaEthernet0.0
[ノート]

  なし

## 11.3.14. OSPFv3 再起動

[入力形式]

  clear ipv6 ospf process [ PID ]

[パラメータ]

  PID．．．OSPFv3 プロセスID

  > - 範囲：1～65535

[説明]
  OSPFv3 プロセスを再起動します。
  OSPFv3 経路を削除し再度収集します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  OSPFv3 コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  clear ipv6 ospf process

[ノート]

  なし

## 11.3.15. 統計情報削除

[入力形式]

  clear ipv6 ospf statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  OSPFv3 の統計情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  OSPFv3 コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  clear ipv6 ospf statistics

[ノート]

  なし

## 11.3.16. コマンド変更情報

### 11.3.16.1. Ver1.5 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > area (OSPFv3)
>   > ipv6 ospf mtu-ignore
>   > ipv6 router ospf
>   > network area (OSPFv3)
>   > redistribute (OSPFv3)
>   > router-id (OSPFv3)
>   > show ipv6 ospf area
>   > show ipv6 ospf database
>   > show ipv6 ospf interface
>   > show ipv6 ospf neighbor
>   > show ipv6 ospf process
>   > show ipv6 ospf statistics
>   > clear ipv6 ospf neighbor
>   > clear ipv6 ospf process
>   > clear ipv6 ospf statistics