# 4.1. USBデバイス

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
reset | USBポートのリセット
shutdown | USBポートの停止
usb host-reset | USBホストコントローラのリセット

注釈

本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 4.1.1. USBポートのリセット

[入力形式]

  reset [ DEVICE-NAME ]

[パラメータ]

  DEVICE-NAME ．．． デバイス名

[説明]

  USBポートのリセットを行います。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  デバイスコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  reset
  reset USB0
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 4.1.2. USBポートの停止

[入力形式]
  shutdown
  no shutdown
[パラメータ]

  なし

[説明]
  USBホストコントローラの停止・開始、もしくは、
  USBポートへの電源供給の停止・開始を行います。
[デフォルト値]

  shutdown

[実行モード]

  デバイスコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  shutdown
  no shutdown
[ノート]
  デフォルト設定の場合でもランニングコンフィグの表示対象になります。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 4.1.3. USBホストコントローラのリセット

[入力形式]

  usb host-reset

[パラメータ]

  なし

[説明]
  USBホストコントローラ(ハードウェア)のリセットを行います。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  usb host-reset
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 4.1.4. コマンド変更情報

### 4.1.4.1. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > reset (USBデバイス)
>   > shutdown (USBデバイス)
>   > usb host-reset