# 33.9. アドレス通知

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
kts-addressing allowed-host | キーテレフォンシステムアドレスの設定
kts-addressing enable | グローバルアドレス通知機能の有効化
kts-addressing external | WAN インタフェースの設定
kts-addressing notify | NOTIFY 通知の設定
service kts-addressing | kts-addressing コマンドの有効化
show kts-addressing | 状態/統計情報の表示
clear kts-addressing statistics | 統計情報の消去

注釈

本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.9.1. キーテレフォンシステムアドレスの設定

[入力形式]
  kts-addressing allowed-host IP-ADDRESS
  no kts-addressing allowed-host [ IP-ADDRESS ]
[パラメータ]

  IP-ADDRESS ．．．グローバルアドレス通知を行うキーテレフォンシステムのIPv4 アドレス

[説明]

  グローバルアドレス通知を行うキーテレフォンシステムのアドレスを指定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  kts-addressing allowed-host 192.168.1.10
  no kts-addressing allowed-host 192.168.1.10
  no kts-addressing allowed-host
[ノート]

  指定されているキーテレフォンシステムアドレス以外からのリクエストは廃棄されます。

## 33.9.2. グローバルアドレス通知機能の有効化

[入力形式]
  kts-addressing enable
  no kts-addressing enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  該当インタフェースでグローバルアドレス通知機能を有効にします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  kts-addressing enable
  no kts-addressing enable
[ノート]
  本機能を有効にできるインタフェースは1つです。
  複数のインタフェースで本コマンドを実行した場合、最後に実行したインタフェースでのみ本機能が有効になります。

## 33.9.3. WAN インタフェースの設定

[入力形式]
  kts-addressing external INTERFACE-NAME [ ngn-mode ]
  no kts-addressing external [ INTERFACE-NAME ]
[パラメータ]
  INTERFACE-NAME．．．WAN 側インタフェース名
  ngn-mode．．．NGN モード
[説明]
  グローバルアドレスが設定されている WAN インタフェースを指定します。
  [ngn-mode]パラメータを指定した場合、KTSA 機能および DHCP 機能が NGN モードで動作します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  kts-addressing external GigaEthernet0.0
  no kts-addressing external GigaEthernet0.0
  no kts-addressing external
[ノート]
  • 指定されたインタフェースの IP アドレスがグローバルアドレスとしてキーテレフォンシステムに通知されます。
  • グローバルアドレスを通知するためには、指定された WAN インタフェースで NAPT 機能が有効になっている必要があります。
  • データコネクト対応オンデマンド VPN 機能との併用はできません。

## 33.9.4. NOTIFY 通知の設定

[入力形式]
  kts-addressing notify
  no kts-addressing notify
[パラメータ]

  なし

[説明]

  キーテレフォンシステムに対してイベント通知（NOTIFY）を行うかを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  kts-addressing notify
  no kts-addressing notify
[ノート]

  なし

## 33.9.5. kts-addressing コマンドの有効化

[入力形式]
  service kts-addressing
  no service kts-addressing
[パラメータ]

  なし

[説明]

  kts-addressing コマンドを有効にします。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  service kts-addressing
  no service kts-addressing
[ノート]
  • 本コマンドで有効にした場合、kts-addressing関連コマンドが実行可能です。
  • 本コマンドで無効にした場合、kts-addressingに関連するコンフィグはすべて削除されます。

## 33.9.6. 状態/統計情報の表示

[入力形式]

  show kts-addressing [ status | statistics ]

[パラメータ]
  status ... 状態のみ表示します
  statistics ... 統計情報のみ表示します
[説明]

  グローバルアドレス通知機能の状態および統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show kts-addressing
  show kts-addressing status
  show kts-addressing statistics
[ノート]

  なし

## 33.9.7. 統計情報の消去

[入力形式]

  clear kts-addressing statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  グローバルアドレス通知機能の統計情報を消去し、初期状態に戻します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear kts-addressing statistics

[ノート]

  なし

## 33.9.8. コマンド変更情報

### 33.9.8.1. Ver1.4 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > kts-addressing allowed-host
>   > kts-addressing enable
>   > kts-addressing external
>   > kts-addressing notify
>   > service kts-addressing
>   > show kts-addressing
>   > clear kts-addressing statistics