# 11.5. RIPng

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
ipv6 rip distribute-list | 経路フィルタ機能
ipv6 rip enable | RIPngインタフェースの登録
ipv6 rip metric-offset | インタフェースコスト設定
ipv6 rip neighbor | 隣接ルータ登録
ipv6 rip receive | RIPng受信設定
ipv6 rip receive-default | デフォルトルート受信設定
ipv6 rip send | RIPng送信設定
ipv6 rip send-default | デフォルトルート送信設定
ipv6 rip split-type | Split Horizon タイプの設定
ipv6 router rip | RIPng起動・RIPngコンフィグモード移行
distance | ルーティングプロトコル間の優先順位設定
redistribute | 経路再配信設定
show ipv6 rip | RIPng状態表示
show ipv6 rip database | インタフェースごとの経路情報表示
show ipv6 rip interface | RIPngインタフェース情報表示
show ipv6 rip neighbor | 隣接ルータ情報表示
show ipv6 rip statistics | RIPng統計情報表示
clear ipv6 rip process | RIPngルーティング再起動
clear ipv6 rip statistics | RIPng統計カウンタリセット

## 11.5.1. 経路フィルタ機能

[入力形式]
  ipv6 rip distribute-list TARGET PREFIX-LIST [ DIRECTION ]
  no ipv6 rip distribute-list TARGET PREFIX-LIST [ DIRECTION ]
[パラメータ]

  TARGET．．．経路フィルタを適用する対象

  > - prefix ．．． 経路に対してフィルタを適用します。

  > - gateway ．．． 隣接ルータに対してフィルタを適用します。

  PREFIX-LIST．．．プレフィックスリスト名

  > - 31文字以内の文字列

  DIRECTION．．． 適用する方向（上記オプションでprefixを指定した場合のみ有効）

  > - in ．．． 受信した経路情報に対してフィルタを適用します。

  > - out ．．． 送信する経路情報に対してフィルタを適用します。

[説明]

  経路フィルタを設定します。

  - TARGETでprefixを指定した場合
    DIRECTIONでinを指定した場合は受信ルートに対して
    outを指定した場合は送信ルートに対してPREFIX-LISTで指定したフィルタが適用されます。
  - TARGETでgatewayを指定した場合
    隣接ルータに対してPREFIX-LISTで指定したフィルタが適用されます。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 rip distribute-list prefix list1 in
  no ipv6 rip distribute-list prefix list1 in
[ノート]

  なし

## 11.5.2. RIPngインタフェースの登録

[入力形式]
  ipv6 rip enable
  no ipv6 rip enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  インタフェースでRIPngを使用します。

[デフォルト値]

  使用しない

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 rip enable
  no ipv6 rip enable
[ノート]
  グローバルコンフィグモードでの ipv6 router rip コマンドで RIPng ルーティングが開始されている必要があります。

## 11.5.3. インタフェースコスト設定

[入力形式]
  ipv6 rip metric-offset METRIC
  no ipv6 rip metric-offset [ METRIC ]
[パラメータ]

  METRIC．．．メトリックに加算するオフセット値

  > - 範囲： 1〜16

[説明]

  インタフェースにおけるメトリックのオフセット値を設定します。

[デフォルト値]

  1

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 rip metric-offset 3
  no ipv6 rip metric-offset 3
[ノート]

  なし

## 11.5.4. 隣接ルータ登録

[入力形式]
  ipv6 rip neighbor ADDRESS
  no ipv6 rip neighbor ADDRESS
[パラメータ]

  ADDRESS．．．隣接ルータのリンクローカルアドレス

[説明]
  RIPng の隣接ルータを登録します。
  登録された隣接ルータに対してはユニキャストでパケットを送信します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 rip neighbor fe80::0200:4cff:fe37:34dc
  no ipv6 rip neighbor fe80::0200:4cff:fe37:34dc
[ノート]

  ipv6 rip send unicast が指定されている場合のみ送信されます。

## 11.5.5. RIPng受信設定

[入力形式]
  ipv6 rip receive
  no ipv6 rip receive
[パラメータ]

  なし

[説明]

  インタフェース毎のRIPng経路情報の受信動作を設定します。

[デフォルト値]

  RIPng経路情報を受信する（ipv6 rip receive）

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 rip receive
  no ipv6 rip receive
[ノート]

  なし

## 11.5.6. デフォルトルート受信設定

[入力形式]
  ipv6 rip receive-default
  no ipv6 rip receive-default
[パラメータ]

  なし

[説明]

  デフォルトルートを受信します。

[デフォルト値]

  受信する（ipv6 rip receive-default）

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 rip receive-default
  no ipv6 rip receive-default
[ノート]

  なし

## 11.5.7. RIPng送信設定

[入力形式]
  ipv6 rip send [ unicast [ only ] ]
  no ipv6 rip send [ unicast [ only ] ]
[パラメータ]

  - unicast．．．隣接ルータ登録されているルータに対してユニキャスト送信を行います。

  - only．．．ユニキャスト送信を行います。

[説明]

  インタフェース毎のRIPng経路情報の送信動作を設定します。

[デフォルト値]

  RIPng経路情報を送信する。（ipv6 rip send）

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 rip send
  ipv6 rip send unicast
  ipv6 rip send unicast only
  no ipv6 rip send
[ノート]

  なし

## 11.5.8. デフォルトルート送信設定

[入力形式]
  ipv6 rip send-default [ only ]
  no ipv6 rip send-default [ only ]
[パラメータ]

  only．．．デフォルトルートのみを送信します。

[説明]
  デフォルトルートの送信動作を設定します。
  only オプションを指定した場合、デフォルトルートのみを送信します。
[デフォルト値]

  送信する（ipv6 rip send-default）

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 rip send-default only
  no ipv6 rip send-default
[ノート]

  なし

## 11.5.9. Split Horizon タイプの設定

[入力形式]
  ipv6 rip split-type TYPE
  no ipv6 rip split-type [ TYPE ]

[パラメータ]

> TYPE ．．． Split Horizon タイプ

> > - split-horizon ．．． Split Horizon処理を行います。

> >   > 経路情報をどのインタフェースから受信したかを記録し、
> >   > そのインタフェースからその情報を送出しないようにします。

> > - poisoned-reverse ．．． Split Horizon with Poisoned Reverse処理を行います。

> >   > 経路を受信したインタフェースには、その経路を無限遠で送出します。

> > - none ．．． 何もしません。

> >   > 経路を受信したインタフェースにも、その経路を送出します。

[説明]

  Split Horizon タイプを設定します。

[デフォルト値]

  poisoned-reverse

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 rip split-type poisoned-reverse
  no ipv6 rip split-type
[ノート]

  なし

## 11.5.10. RIPng起動・RIPngコンフィグモード移行

[入力形式]
  ipv6 router rip
  no ipv6 router rip
[パラメータ]

  なし

[説明]

  RIPngルーティングを開始し、RIPngコンフィグモードに移ります。

[デフォルト値]

  停止

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 router rip
  no ipv6 router rip
[ノート]
  インタフェースコンフィグモードの ipv6 rip enable コマンドと併用する必要があります。

## 11.5.11. ルーティングプロトコル間の優先順位設定

[入力形式]
  distance DISTANCE
  no distance [ DISTANCE ]
[パラメータ]

  DISTANCE．．．優先順位の値（小さい値ほど高優先）

  > - 範囲： 10〜255

[説明]
  ルーティングプロトコル間の優先順位を設定します。
[デフォルト値]

  120

[実行モード]

  RIPngコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  distance 200
  no distance 200
[ノート]
  設定を有効にするには、clear ipv6 rip processを実行する必要があります。

## 11.5.12. 経路再配信設定

[入力形式]
  redistribute PROTOCOL [ PROCESS-ID ] [ metric METRIC ] [ tag TAG ]
  no redistribute PROTOCOL [ PROCESS-ID ] [ metric METRIC ] [ tag TAG ]
[パラメータ]

  PROTOCOL．．．再配信する経路の種類

  > - static ．．． スタティックルート

  > - connected．．． RIPv2 が動作していないインタフェースのダイレクトルート

  > - ospf．．． OSPF経路

  PROCESS-ID．．．プロセスID

  > - PROTOCOL にて ospf を指定時に入力

  > - 範囲： 1〜65535

  METRIC．．．再配信にて使用するメトリック値

  > - 範囲： 1〜16

  TAG．．．再配信にて使用するTAG値

  > - 範囲： 0〜65535

  > - デフォルト値： 0

[説明]

  他プロトコルの経路を再配信します。

[デフォルト値]

  再配信しない

[実行モード]

  RIPngコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  redistribute static
  no redistribute static
[ノート]
  再配信で使用されるメトリック値の優先順位は、
  メトリックオプション＞デフォルトメトリック設定＞経路のメトリック値となります。
[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  route-mapオプション未対応

## 11.5.13. RIPng状態表示

[入力形式]

  show ipv6 rip

[パラメータ]

  なし

[説明]

  現在のRIPngグローバル情報、統計情報、インタフェース情報、隣接ルータ情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ipv6 rip

[ノート]
  - グローバルコンフィグモードで実行された場合、
    グローバル情報、統計情報、全インタフェース情報、全隣接ルータ情報を表示します。
  - インタフェースコンフィグモードで実行された場合、
    グローバル情報、統計情報、該当インタフェース詳細情報、該当インタフェース上の隣接ルータ詳細情報を表示します。
[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  - Originating default表示未サポート

  - Distribution filtering表示未サポート(インタフェース単位での表示はサポート)

## 11.5.14. インタフェースごとの経路情報表示

[入力形式]

  show ipv6 rip database [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  インタフェースごとの送信経路情報を表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ipv6 rip database GigaEthernet0.0

[ノート]
  - インタフェース名が指定された場合
    指定されたインタフェースの情報を表示します。
  - グローバルコンフィグモードでインタフェース名の指定なしで実行された場合
    全インタフェース情報を表示します。
  - インタフェースコンフィグモードでインタフェース名の指定なしで実行された場合
    編集中のインタフェースに関する情報のみを表示します。

## 11.5.15. RIPngインタフェース情報表示

[入力形式]

  show ipv6 rip interface [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  現在のRIPngインタフェース情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ipv6 rip interface GigaEthernet0.0

[ノート]
  - インタフェース名が指定された場合
    指定されたインタフェースの情報が表示されます。
  - グローバルコンフィグモードでインタフェース名の指定なしで実行された場合
    全インタフェース情報を表示します。
  - インタフェースコンフィグモードで、インタフェース名の指定なしで実行された場合
    編集中のインタフェースに関する情報のみを表示します。

## 11.5.16. 隣接ルータ情報表示

[入力形式]

  show ipv6 rip neighbor [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  現在のRIPng隣接ルータ情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ipv6 rip neighbor

[ノート]
  - グローバルコンフィグモードで実行された場合
    全隣接ルータ情報を表示します。
  - インタフェースコンフィグモードで実行された場合
    編集中のインタフェース上に存在する隣接ルータ詳細情報を表示します。

## 11.5.17. RIPng統計情報表示

[入力形式]

  show ipv6 rip statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  RIPngの統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ipv6 rip statistics

[ノート]

  なし

## 11.5.18. RIPngルーティング再起動

[入力形式]

  clear ipv6 rip process

[パラメータ]

  なし

[説明]

  RIPngルーティングを再起動します

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ipv6 rip process

[ノート]

  なし

## 11.5.19. RIPng統計カウンタリセット

[入力形式]

  clear ipv6 rip statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  RIPng統計カウンタをリセットします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ipv6 rip statistics

[ノート]

  なし

## 11.5.20. コマンド変更情報

### 11.5.20.1. Ver1.5 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > ipv6 rip distribute-list
>   > ipv6 rip enable
>   > ipv6 rip metric-offset
>   > ipv6 rip neighbor
>   > ipv6 rip receive
>   > ipv6 rip receive-default
>   > ipv6 rip send
>   > ipv6 rip send-default
>   > ipv6 rip split-type
>   > ipv6 router rip
>   > distance (RIPng)
>   > redistribute (RIPng)
>   > show ipv6 rip
>   > show ipv6 rip database
>   > show ipv6 rip interface
>   > show ipv6 rip neighbor
>   > show ipv6 rip statistics
>   > clear ipv6 rip process
>   > clear ipv6 rip statistics