# 33.14. ブートコマンド

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
b | 実行プログラムの起動
bt | ブート種別の表示
cc | 工場出荷状態に戻す
q | ブートコマンドモード終了
rbt | 再起動
rc | 時刻表示
rm | MAC アドレス表示
rs | シリアル番号表示
sc | 時刻設定
udc | 工場出荷状態に戻す（ログ情報を除く）
ver | ブートバージョンの表示

注釈

本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.1. 実行プログラムの起動

[入力形式]
  b
[パラメータ]

  なし

[説明]

  実行プログラムを起動します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  b
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.2. ブート種別の表示

[入力形式]
  bt
[パラメータ]

  なし

[説明]

  現在のブート種別を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  bt
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.3. 工場出荷状態に戻す

[入力形式]
  cc
[パラメータ]

  なし

[説明]

  スタートアップコンフィグ、デフォルトコンフィグ、ログ情報などを消去し工場出荷状態に戻します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  cc
[ノート]
  ソフトウェアバージョンは工場出荷時のバージョンには戻りません。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.4. ブートコマンドモード終了

[入力形式]
  q
[パラメータ]

  なし

[説明]
  ブートコマンドモードを終了します。(b コマンドと同じ動作)
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  q
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.5. 再起動

[入力形式]
  rbt
[パラメータ]

  なし

[説明]
  再起動します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  rbt
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.6. 時刻表示

[入力形式]
  rc
[パラメータ]

  なし

[説明]
  タイムゾーン UTC の時刻を表示します。
  UTC．．．協定世界時
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  rc
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.7. MAC アドレス表示

[入力形式]
  rm
[パラメータ]

  なし

[説明]
  MAC アドレスを表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  rm
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.8. シリアル番号表示

[入力形式]
  rs
[パラメータ]

  なし

[説明]
  シリアル番号を表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  rs
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.9. 時刻設定

[入力形式]
  sc DATE TIME
[パラメータ]

  DATE．．．yyyy/mm/dd 形式の日付

  TIME．．．HH:MM:SS 形式の時刻

[説明]
  タイムゾーン UTC の時刻を設定します。
  UTC．．．協定世界時
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  sc 2024/04/12 13:34:00
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.10. 工場出荷状態に戻す（ログ情報を除く）

[入力形式]
  udc
[パラメータ]

  なし

[説明]

  ログ情報を残したまま工場出荷状態に戻します。 消去の対象はログ情報以外は cc と同じです。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  udc
[ノート]
  ソフトウェアバージョンは工場出荷時のバージョンには戻りません。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.11. ブートバージョンの表示

[入力形式]
  ver
[パラメータ]

  なし

[説明]

  ブートのバージョンを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  ブートコマンドモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ver
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.14.12. コマンド変更情報

### 33.14.12.1. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > b
>   > bt
>   > cc
>   > q
>   > rbt
>   > rc
>   > rm
>   > rs
>   > sc
>   > ver

### 33.14.12.2. Ver1.5 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > udc