# 33.4. ログ情報 - テクニカルサポート

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
show tech-support | テクニカルサポート情報の表示

## 33.4.1. テクニカルサポート情報の表示

[入力形式]

  show tech-support [ no-pausing | output { FILENAME | usbmemX[.Y]:<path>/<filename> } ]

[パラメータ]

  no-pausing．．．moreによる区切り無効

  output ．．．内部ストレージまたはUSBメモリ出力 ※Operator権限では指定できません。

  FILENAME ．．．内部ストレージのファイル名(75文字以内)

  usbmemX[.Y]:<path>/<filename> ．．．USBメモリ

  > - usbmemX[.Y]．．．USBメモリデバイス名

  > - X．．．USBポート番号 (範囲：0)

  > - Y．．．論理ユニット番号 (範囲：0～3、0の場合は省略可能)

  > - path．．．ディレクトリ名

  > - filename．．．ファイル名

[説明]
  テクニカルサポート情報の画面表示またはファイル書き込みを行います。
  no-pausingパラメータを指定した場合は、画面表示中のmoreによる区切りが無効になります。
  outputパラメータを省略した場合は、画面表示を行います。
  outputパラメータを指定した場合は、指定したファイル名でフラッシュまたはUSBメモリに書き込みを行います。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]
  Administrator
  Operator (表示のみ)
[入力例]

  show tech-support

[ノート]
  表示中にCTRL-Cを押すと表示を中断します。
  ファイル名の先頭に数字を指定することはできません。
  ファイル名に以下の予約語扱いの文字を指定することはできません。

  > - "default-config"

  > - "running-config"

  > - "startup-config"

  > - "tech-support"

  > - "logging"

  また、指定したファイルの文字数が予約語の文字数に満たない場合であっても、
  予約語の文字とすべて一致している場合は、予約語として識別されます。

  > - USBメモリのファイル入力形式は以下となります。

  >     - ':'の後から末尾までの文字列長は最大256文字('/'を含む)

  >     - ディレクトリ名やUSBファイル名の文字列長は最大100文字

  >     - 日本語ファイル名、スペース入りファイル名は使用不可

  >     - ASCII文字のうち以下の文字は使用不可

  >         / : * ? " < >

  >     - ディレクトリの区切り文字は'/'

  >     - 先頭文字は数字も可能

  >     - 'usbmemX[.Y]:'直後の'/'は複数でも可

  > - USBメモリにファイルを保存する際に指定したPATHが存在しない場合、そのPATHを自動的に生成します。

## 33.4.2. コマンド変更情報

### 33.4.2.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > show tech-support

### 33.4.2.2. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 変更コマンド一覧

>   > show tech-support