# 33.11. Wake on LAN

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
wol ethernet-type | EthernetフレームのTypeフィールドの変更
wol send | Wake on LANパケットの送信
wol terminal | Wake on LAN端末の登録
show wol terminal | 登録端末情報の表示

## 33.11.1. EthernetフレームのTypeフィールドの変更

[入力形式]
  wol ethernet-type TYPE-CODE
  no wol ethernet-type
[パラメータ]

  TYPE-CODE ．．． EtherフレームのTypeフィールド

  > - 範囲: 5DD〜FFFF

[説明]
  Wake on LANパケットのEtherフレームのTypeフィールドに設定する値を設定します。
  未設定時はデフォルト値の0x0842を使用します。
[デフォルト値]

  842

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  wol ethernet-type FFFF
  no wol ethernet-type
[ノート]

  なし

## 33.11.2. Wake on LANパケットの送信

[入力形式]

  wol send { mac MAC-ADDR interface INTERFACE | terminal NAME }

[パラメータ]

  MAC-ADDR ．．． 宛先端末のMACアドレス

  INTERFACE ．．． 送信インタフェース名

  > - Ether系インタフェース

  NAME ．．． 登録済み端末名

  > - アスキー文字列

  > - 範囲：1〜16文字

[説明]
  Wake on LANパケットを送信し、端末を起動します。
  宛先として、宛先MACアドレスと送信インタフェース名、または登録済み端末名を指定できます。
[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  EXECモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  wol send terminal pc1
  wol send mac 00:00:00:00:00:01 interface GigaEthernet0.0
[ノート]

  なし

## 33.11.3. Wake on LAN端末の登録

[入力形式]
  wol terminal NAME mac MAC-ADDR [ ip IP-ADDR ] interface INTERFACE
  no wol terminal NAME
[パラメータ]

  NAME ．．． 端末名

  > - 空白・制御文字および文字'<', '>', '&'を含まない文字列

  > - 範囲: 1〜16文字

  MAC-ADDR ．．． 宛先端末のMACアドレス

  IP-ADDR ．．． 端末のIPアドレス

  INTERFACE ．．． 送信インタフェース名

  > - Ether系インタフェース

[説明]
  Wake on LANで起動する端末の情報を登録します。
  Webコンソールにて端末の起動確認を行いたい場合、端末のIPアドレスを設定します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  wol terminal User1 mac 00:00:00:00:00:01 ip 192.0.2.1 interface GigaEthernet0.0
  wol terminal User1 mac 00:00:00:00:00:01 interface GigaEthernet0.0
  no wol terminal pc1
[ノート]

  なし

## 33.11.4. 登録端末情報の表示

[入力形式]

  show wol terminal

[パラメータ]

  なし

[説明]

  登録済み端末情報の一覧を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  EXECモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show wol terminal

[ノート]

  端末情報にIPアドレスが設定されていない場合は"-"を表示します。

## 33.11.5. コマンド変更情報

### 33.11.5.1. Ver1.4 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > wol ethernet-type
>   > wol send
>   > wol terminal
>   > show wol terminal