# 5.1. Moduleデバイス

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
reset | 内蔵無線モジュールのリセット
shutdown | 内蔵無線モジュールの停止

注釈

本コマンドは IX-R2610-4G でのみ利用できます。

## 5.1.1. 内蔵無線モジュールのリセット

[入力形式]

  reset [ DEVICE ]

[パラメータ]

  DEVICE ．．． デバイス名

[説明]

  内蔵無線モジュールのリセットを行います。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  デバイスコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  reset
  reset Module1
[ノート]
  本コマンドは IX-R2610-4G でのみ利用できます。

## 5.1.2. 内蔵無線モジュールの停止

[入力形式]
  shutdown
  no shutdown
[パラメータ]

  なし

[説明]
  内蔵無線モジュールへの電源供給の停止・開始を行います。
[デフォルト値]

  shutdown

[実行モード]

  デバイスコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  shutdown
  no shutdown
[ノート]
  デフォルト設定の場合でもランニングコンフィグの表示対象になります。
  本コマンドは IX-R2610-4G でのみ利用できます。

## 5.1.3. コマンド変更情報

### 5.1.3.1. Ver1.3 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > reset (モジュール)
>   > shutdown (モジュール)