# 22.1. NetMeister

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
nm alarm notify | NetMeister のアラーム機能の重要度設定
nm account | アカウントの設定
nm ddns hostname | ダイナミック DNS 登録ホスト名の設定
nm ddns notify | ダイナミック DNS 登録インタフェースの設定
nm ip enable nm ipv6 enable | NetMeister クライアント機能の有効化
nm management ip | 管理 IP アドレス設定
nm outgoing-interface | NetMeister パケットの送信インタフェース指定
nm provisioning | ゼロタッチプロビジョニング機能の設定
nm proxy | プロキシサーバーの FQDN データベース登録
nm sitename | 拠点 ID の設定
nm source-address | NetMeister ソースアドレス指定
nm standby ddns notify interface | ダイナミック DNS 登録インタフェースの設定 (冗長用)
nm standby ip enable nm standby ipv6 enable | NetMeister クライアント機能の有効化 (冗長用)
nm standby outgoing-interface | NetMeister パケットの送信インタフェース指定 (冗長用)
nm standby source-address | NetMeister ソースアドレス指定 (冗長用)
nm suppress-feature | NetMeister の個別機能の無効化（ダイナミックDNS無効化を含む）
nm syslog enable | syslog 送信機能の有効化
nm update | 即時更新
show nm statistics | NetMeister クライアント統計情報の表示
show nm status | NetMeister クライアント情報の表示
clear nm statistics | NetMeister クライアント統計情報のクリア
clear nm status | NetMeister クライアント情報のクリア

## 22.1.1. NetMeister のアラーム機能の重要度設定

[入力形式]
  nm alarm notify TYPE SEVERITY
  no nm alarm notify TYPE
[パラメータ]

  TYPE ．．．設定対象

  > - link-status．．．リンクダウンアラーム

  SEVERITY ．．．アラームで通知する重要度

  > - error

  > - warn

  > - notice

  > - info

  > - off

[説明]

  アラームの通知パラメータを設定します。

[デフォルト値]

  nm alarm notify link-status off

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm alarm notify link-status warn
  no nm alarm notify link-status
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。
  SEVERITY がoffの場合、デフォルトと同じ設定となりますが"show running-config"で表示されます。

## 22.1.2. アカウントの設定

[入力形式]
  nm account GROUPID password { plain | secret } PASSWORD
  no nm account

[パラメータ]

> GROUPID ．．．登録したグループID

> > - 31文字以内の文字列

> plain ．．．平文のパスワード指定

> secret ．．．暗号化済みパスワード指定

> PASSWORD ．．．登録したグループパスワード

> > - plain 指定時、31文字以内の文字列

[説明]

  本装置をNetMeisterで登録したグループIDの管理対象にします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm account nm-group password plain nm-password
  no nm account
[ノート]

  事前にNetMeisterでの登録が必要です。

## 22.1.3. ダイナミック DNS 登録ホスト名の設定

[入力形式]
  nm ddns hostname HOSTNAME
  no nm ddns hostname
[パラメータ]

  HOSTNAME ．．．登録ホスト名

  > - 2文字以上63文字以内の英数字と"-"

  > - 先頭と末尾に"-"は使用不可

[説明]
  NetMeisterで登録するダイナミックDNSのホスト名を指定します。
  ダイナミックDNSの登録内容は以下になります。

  > - ホスト名.アカウント名.nmddns.jp

  > - ホスト名.アカウント名.v6.nmddns.jp

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm ddns hostname ddns-host
  no nm ddns hostname
[ノート]
  本コマンドを設定しない場合、hostnameコマンドの設定を利用します。
  hostnameコマンドが利用できない場合はシリアル番号を使用します。

## 22.1.4. ダイナミック DNS 登録インタフェースの設定

[入力形式]
  nm ddns notify [ seq SEQNUM ] interface INTERFACE [ protocol { ip | ipv6 | both } ]
  no nm ddns notify

[パラメータ]

> INTERFACE ．．．インタフェース

> protocol ．．．プロトコル

> > - ip ．．．IPv4アドレス

> > - ipv6 ．．．IPv6アドレス

> > - both ．．．IPv4およびIPv6アドレス

> > - 省略時．．．both

> seq ．．．シーケンス番号

[説明]
  指定したインタフェースのアドレスをダイナミックDNSの登録対象にします。
  seq を設定することで複数のDDNS登録が可能です。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm ddns notify interface GigaEthernet0.1
  nm ddns notify interface GigaEthernet0.1 protocol ip
  nm ddns notify seq 1 interface GigaEthernet0.1 protocol ip
  no nm ddns notify
  no nm ddns notify seq 1
[ノート]
  本コマンドを設定しない場合、送信元アドレスを登録します。
  IPv4とIPv6を両方登録する場合は本コマンドの設定が必要です。
  IPv4とIPv6を別インタフェースで設定可能です。
  IPv4とIPv6で同インタフェースを指定した場合はbothの設定になります。
  both設定時はprotocol表示を省略します。
  DDNSは物理インタフェース数分設定が可能です。
  (seq設定可能数は物理インタフェース数 - 1)
  seqで指定した値はホスト名の後に追加されます。

## 22.1.5. NetMeister クライアント機能の有効化

[入力形式]
  nm [ vrf VRF-NAME ] ip enable
  nm ipv6 enable ngn-private { auto | east | west } [ mqtt force ]
  no nm [ vrf VRF-NAME ] ip enable
  no nm ipv6 enable
[パラメータ]

  VRF-NAME ．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

  ip ．．．IPv4で情報通知

  ipv6 ．．．IPv6で情報通知

  > ngn-private ．．．NGN閉域網指定

  > auto ．．．NTT東西自動判別指定

  > east ．．．NTT東日本指定

  > west ．．．NTT西日本指定

  > mqtt force ．．．MQTTの強制指定

[説明]
  NetMeisterクライアント機能をIPv4またはIPv6で有効化します。
[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm ip enable
  nm ipv6 enable ngn-private east
  nm ipv6 enable ngn-private east mqtt force
  no nm ip enable
[ノート]
  IPv4のみVRF名を設定可能です。
  IPv6のみNGNの閉域モードが設定可能です。
  IPv6のみNGNの閉域モードが設定されている場合、NGN閉域網からNetMeisterへの登録リクエストの送信とDNS解決が可能です。
  NGNの閉域モード設定時のみMQTTの強制設定が可能です。
  mqtt force が設定されている場合NGN閉域モードでもMQTTが動作します。
  DHCPv6クライアント有効時のみNTT回線の地域を自動判別することが可能です。
  DHCPv6クライアント無効時はNTT東西自動判別指定でのNetMeister接続はできません。
  IPv6でのNetMeister機能有効化は IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 22.1.6. syslog 送信機能の有効化

[入力形式]
  nm syslog enable [ level SEVERITY ]
  no nm syslog enable
[パラメータ]

  SEVERITY ．．．ログレベル

  > - ログレベルの一覧はノートを参照

[説明]
  SEVERITY 以上の syslog function で設定した syslog を記録します。
  NetMeister への syslog 送信機能を有効化します。
[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm syslog enable
  nm syslog enable level info
  no nm syslog enable
[ノート]

  ログレベルは以下が指定可能。

  > - error： Error conditions

  > - warn： Warning conditions

  > - notice： Normal but significant conditions

  > - info： Informational messages

  level 省略時は warn 設定となる。

## 22.1.7. 管理 IP アドレス設定

[入力形式]
  nm management ip ADDRESS
  no nm management ip
[パラメータ]

  ADDRESS ．．．管理IPアドレス

  > - IPv4 アドレス

[説明]

  NetMeisterからのリモートアクセスに使用する管理IPアドレスを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  nm management ip 192.168.1.100

[ノート]
  IPv4 アドレスを使用してリモートアクセスすることができる構成で使用します。
  本コマンドで設定したIPv4アドレスは NetMeister の管理画面で確認することができます。

## 22.1.8. NetMeister パケットの送信インタフェース指定

[入力形式]
  nm outgoing-interface INTERFACE [ IPv4-NEXTHOP | auto ]
  no nm outgoing-interface
[パラメータ]

  INTERFACE ．．．インタフェース名

  IPv4-NEXTHOP ．．．IPv4ネクストホップアドレス

  > - IPv4アドレス

  auto ．．．ルーティングテーブルからネクストホップアドレスを取得

[説明]

  NetMeister 機能で生成されるパケットの送信インタフェースを指定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm outgoing-interface GigaEthernet1.0 192.168.10.254
  no nm outgoing-interface
[ノート]
  NetMeisterソースアドレス指定を併用してください。
  通信中にコマンドを投入した場合は、TCPセッションが切断されるまで機能は適用されません。
  次のTCPセッションから機能が適用されます。
  Point-to-Pointインタフェースではネクストホップのアドレス指定は無視されます。

## 22.1.9. ゼロタッチプロビジョニング機能の設定

[入力形式]
  nm provisioning { enable [ no-saveconfig ] | disable }
  no nm provisioning [ enable | disable ]
[パラメータ]

  enable．．．ゼロタッチプロビジョニング機能を有効にする

  > no-saveconfig ．．．NetMeisterからダウンロードしたコンフィグを装置保存せず起動する

  disable．．．ゼロタッチプロビジョニング機能を無効にする

[説明]
  enable 指定時は、ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)機能を有効にします。
  装置起動時に、NetMeister に登録済みのコンフィグをダウンロードして動作します。
  disable 指定時は、本体の ZTP スイッチの設定にかかわらず、ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)機能を無効にします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm provisioning enable
  nm provisioning enable no-saveconfig
  nm provisioning disable
  no nm provisioning enable
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。
  設定を有効にするには再起動が必要です。
  有効設定時、コマンド実行後に ZTP 接続 ID を表示します。
  無効指定時、ZTP 接続 ID は表示されません。

## 22.1.10. プロキシサーバーの FQDN データベース登録

[入力形式]
  nm proxy URL
  no nm proxy URL
[パラメータ]

  URL ．．．プロキシサーバーの指定

  > <protocol>://<domain-name>[:<port>]

  > > - <protocol>．．．http

  > > - <domain-name>．．． IPv4/IPv6アドレス、FQDN

  > > - <port>．．． ポート番号 (オプション)

[説明]

  NetMeisterのプロキシサーバーを指定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm proxy http://example.com:8080
  nm proxy http://192.168.1.1:8080
  nm proxy http://[2001:db8::1]:8080
  no nm proxy http://example.com:8080
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 22.1.11. 拠点 ID の設定

[入力形式]
  nm sitename SITEID
  no nm sitename
[パラメータ]

  SITEID ．．．登録ホストの拠点ID

  > - 2文字以上31文字以内の英数字と"-"

  > - 先頭と末尾に"-"は使用不可

[説明]

  NetMeisterで登録するホストの拠点ID(サイトID)を指定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm sitename HONSYA
  no nm sitename
[ノート]

  本コマンドを設定しない場合、『登録ホスト名』を利用します。

## 22.1.12. NetMeister ソースアドレス指定

[入力形式]
  nm source-address { SOURCE-ADDRESS | INTERFACE } [ protocol { ip | ipv6 } ]
  no nm source-address
[パラメータ]

  SOURCE-ADDRESS ．．．IPv4アドレスまたはIPv6アドレス

  INTERFACE ．．．インタフェース名

  protocol ．．．プロトコル

  > - ip ．．．IPv4アドレス

  > - ipv6 ．．．IPv6アドレス

  > - 省略時 ．．．IPv4およびIPv6アドレス

[説明]
  NetMeisterで利用するサーバーへ問い合わせる際に使用するソースアドレスを設定します。
  ただし、アドレスを指定する場合、指定したアドレスはインタフェースに振られている必要があります。
  また、インタフェース名を指定した場合は、そのインタフェースに振られているアドレスが使用されます。
  なお、指定したアドレスがインタフェースに振られていない場合やインタフェースにアドレスが振られていない場合、通信に失敗します。
  IPv4 と IPv6 を別インタフェースで設定可能です。
[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm source-address 192.168.1.1
  nm source-address 2001:0DB8::1
  nm source-address GigaEthernet0.1
  nm source-address GigaEthernet0.1 protocol ip
  no nm source-address
[ノート]

  本コマンドのパラメータ SOURCE-ADDRESS および protocol へのIPv6設定は IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 22.1.13. ダイナミック DNS 登録インタフェースの設定 (冗長用)

[入力形式]
  nm standby ddns notify interface INTERFACE [ protocol { ip | ipv6 | both } ]
  no nm standby ddns notify

[パラメータ]

> INTERFACE ．．．インタフェース

> protocol ．．．プロトコル

> > - ip ．．．IPv4アドレス

> > - ipv6 ．．．IPv6アドレス

> > - both ．．．IPv4およびIPv6アドレス

[説明]
  指定したインタフェースのアドレスをダイナミックDNSの登録対象にします。
  本コマンドはnm standby ip enableおよびnm standby ipv6 enable用の設定です。
  IPv4とIPv6を別インタフェースで設定可能です。
  プロトコル省略時はbothを設定します。
  IPv4とIPv6で同インタフェースを指定した場合はbothの設定になります。
  both設定時はprotocol表示を省略します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm standby ddns notify interface GigaEthernet0.1
  nm standby ddns notify interface GigaEthernet0.1 protocol ip
  no nm standby ddns notify
[ノート]
  本コマンドを設定しない場合、送信元アドレスを登録します。
  IPv4とIPv6を両方登録する場合は、本コマンドの設定が必要です。

## 22.1.14. NetMeister クライアント機能の有効化 (冗長用)

[入力形式]
  nm standby ip enable
  nm standby ipv6 enable ngn-private { auto | east | west } [ mqtt force ]
  no nm standby { ip | ipv6 } enable
[パラメータ]

  ip ．．．IPv4で情報通知

  ipv6 ．．．IPv6で情報通知

  ngn-private ．．．NGN閉域網指定

  auto ．．．NTT東西自動判別指定

  east ．．．NTT東日本指定

  west ．．．NTT西日本指定

  mqtt force ．．．MQTTの強制指定

[説明]
  NetMeisterクライアント機能を、IPv4またはIPv6で有効化します。
  NetMeisterの接続に失敗した際に、standbyコマンドで指定した回線で接続します。
  IPv6のみ、NGN閉域網を設定可能です。
  NGN閉域網が設定されている場合、NGN閉域網からNetMeisterへの登録リクエストの送信とDNS解決が可能です。
  NGN閉域網設定時のみMQTTの強制指定が設定可能です。
  MQTTの強制指定が設定されている場合、NGN閉域網設定でもMQTTが動作します。
  DHCPv6クライアント有効時のみ、NTT回線の地域を自動判別することが可能です。
  DHCPv6クライアント無効時は、NTT東西自動判別指定でのNetMeister接続はできません。
[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm standby ip enable
  nm standby ipv6 enable ngn-private east
  nm standby ipv6 enable ngn-private east mqtt force
  no nm standby ip enable
  no nm standby ipv6 enable
[ノート]

  nm {ip | ipv6 } enableが設定されていない場合には、本コマンドは無効となります。

## 22.1.15. NetMeister パケットの送信インタフェース指定 (冗長用)

[入力形式]
  nm standby outgoing-interface INTERFACE
  [ IPv4-NEXTHOP | IPv6-NEXTHOP | auto ] [ protocol { ip | ipv6 } ]
  no nm standby outgoing-interface
[パラメータ]

  INTERFACE ．．．インタフェース名

  IPv4-NEXTHOP ．．．IPv4ネクストホップアドレス

  IPv6-NEXTHOP ．．．IPv6ネクストホップアドレス

  auto ．．．ルーティングテーブルからネクストホップアドレスを取得

  protocol ．．．プロトコル

  > - ip ．．．IPv4アドレス

  > - ipv6 ．．．IPv6アドレス

  > - 省略時 ．．．IPv4アドレス

[説明]
  NetMeister機能で生成されるパケットの送信インタフェースを指定します。
  本コマンドはnm standby ip/ipv6 enable用の設定です。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm standby outgoing-interface GigaEthernet1.0 192.168.10.254
  nm standby outgoing-interface GigaEthernet1.0 ff::1
  nm standby outgoing-interface GigaEthernet1.0 auto
  no nm standby outgoing-interface
[ノート]
  NetMeisterソースアドレス指定(冗長)を併用してください。
  通信中にコマンドを投入した場合は、TCPセッションが切断されるまで
  機能は適用されません。次のTCPセッションから機能が適用されます。
  Point-to-Pointインタフェースでは、ネクストホップのアドレス指定は無視されます。

## 22.1.16. NetMeister ソースアドレス指定 (冗長用)

[入力形式]
  nm standby source-address { SOURCE-ADDRESS | INTERFACE } [ protocol { ip | ipv6 } ]
  no nm standby source-address
[パラメータ]

  SOURCE-ADDRESS ．．．IPv4アドレスまたはIPv6アドレス

  INTERFACE ．．．インタフェース名

  protocol ．．．プロトコル

  > - ip ．．．IPv4アドレス

  > - ipv6 ．．．IPv6アドレス

  > - 省略時 ．．．IPv4およびIPv6アドレス

[説明]
  NetMeisterで利用するサーバーへ問い合わせる際に使用するソースアドレスを設定します。
  本コマンドはnm standby ip enableおよびnm standby ipv6 enable用の設定です。
  ただし、アドレスを指定する場合、指定したアドレスはインタフェースに振られている必要があります。
  また、インタフェース名を指定した場合は、そのインタフェースに振られているアドレスが使用されます。
  なお、指定したアドレスがインタフェースに振られていない場合やインタフェースにアドレスが振られていない場合、通信に失敗します。
  IPv4とIPv6を別インタフェースで設定可能です。
[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm standby source-address 192.168.1.1
  nm standby source-address 2001:0DB8::1
  nm standby source-address GigaEthernet0.1
  nm standby source-address GigaEthernet0.1 protocol ip
  no nm standby source-address
[ノート]

  なし

## 22.1.17. NetMeister の個別機能の無効化（ダイナミックDNS無効化を含む）

[入力形式]
  nm suppress-feature { alarm | ddns | disapproval | inventories | metrics | port-metrics | session-metrics | vpn }
  no nm suppress-feature { alarm | ddns | disapproval | inventories | metrics | port-metrics | session-metrics | vpn }
[パラメータ]

  alarm ．．．アラーム送信

  ddns ．．．ダイナミックDNS

  disapproval ．．．不正端末検知

  inventories ．．．インベントリ

  metrics ．．．メトリクス送信

  port-metrics ．．．SW-HUB のポート毎メトリクス設定

  session-metrics ．．．セッション情報メトリクス送信

  vpn ．．．ダイナミックVPN設定

[説明]

  NetMeisterの個別機能を無効化します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nm suppress-feature ddns
  nm suppress-feature alarm
  no nm suppress-feature ddns
[ノート]

  disapproval および inventories および port-metricsオプションは、IX-V シリーズでは未サポートです。

## 22.1.18. 即時更新

[入力形式]

  nm update

[パラメータ]

  なし

[説明]

  NetMeisterに登録している情報を即時更新します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator

[入力例]

  nm update

[ノート]

  連続したnm updateは、前回のnm updateより5分後に実行されます。

## 22.1.19. NetMeister クライアント統計情報の表示

[入力形式]

  show nm statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  NetMeisterクライアント機能の統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show nm statistics

[ノート]

  なし

## 22.1.20. NetMeister クライアント情報の表示

[入力形式]

  show nm status

[パラメータ]

  なし

[説明]

  NetMeisterクライアント機能の情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show nm status
[ノート]

  なし

## 22.1.21. NetMeister クライアント統計情報のクリア

[入力形式]

  clear nm statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  NetMeisterクライアント機能の統計情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear nm statistics

[ノート]

  なし

## 22.1.22. NetMeister クライアント情報のクリア

[入力形式]

  clear nm status

[パラメータ]

  なし

[説明]

  NetMeisterクライアント機能の情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear nm status
[ノート]

  なし

## 22.1.23. コマンド変更情報

### 22.1.23.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > nm account
>   > nm ddns hostname
>   > nm ddns notify
>   > nm ip enable
>   > nm sitename
>   > nm suppress-feature
>   > nm update
>   > show nm statistics
>   > show nm status
>   > clear nm statistics
>   > clear nm status

### 22.1.23.2. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > nm alarm notify
>   > nm ddns notify
>   > nm ipv6 enable
>   > nm management ip
>   > nm outgoing-interface
>   > nm proxy
>   > nm source-address

> - 変更コマンド一覧

>   > nm ddns notify
>   > nm ip enable

### 22.1.23.3. Ver1.2 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > nm provisioning

### 22.1.23.4. Ver1.3 コマンド変更情報

> - 変更コマンド一覧

>   > nm ip enable
>   > nm suppress-feature

### 22.1.23.5. Ver1.4 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > nm standby ddns notify
>   > nm standby ip enable
>   > nm standby ipv6 enable
>   > nm standby outgoing-interface
>   > nm standby source-address
>   > nm syslog enable

> - 変更コマンド一覧

>   > nm ddns notify
>   > nm suppress-feature