# 3.3. データコネクト

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
bandwidth | 帯域設定
dialer inbound-call | 着信の許可／拒否
dialer outbound-call | 発信の許可／拒否
dialer restraint | 自動発信抑止の設定
dialer string | 宛先電話番号設定
dialer total-time | 接続時間積算による発信抑止の設定
forced-disconnect-time | 強制切断タイマーの設定
idle-time | 無通信時間の設定
ngn binding | ひかり電話機能の割り当て
ngn binding-connect-group | 接続グループの設定
ngn connect-group | 最大同時接続数の設定
ngn history max-records | データコネクト接続履歴の最大レコード数の設定
ngn interface-type private | ひかり電話接続機能のインタフェースタイプ設定
ngn ip enable | ひかり電話接続機能の有効化
ngn profile | データコネクトプロファイルの作成・変更
ringing-timeout | 呼び出し時間設定
show ngn active | アクティブなデータコネクトセッションの表示
show ngn history | データコネクトセッションの接続履歴の表示
show ngn statistics | データコネクト接続統計情報の表示
show ngn status | データコネクト接続状態の表示
clear dialer total-time | データコネクトセッションの接続履歴のクリア
clear ngn history | データコネクトセッションの接続履歴のクリア
clear ngn session | データコネクトセッションのクリア
clear ngn statistics | データコネクト接続統計情報のクリア

## 3.3.1. 帯域設定

[入力形式]

  bandwidth BANDWIDTH

[パラメータ]

  BANDWIDTH ．．． 帯域設定(kbps)

  > - 範囲: 64〜1000

[説明]

  呼接続時にひかり電話網へ要求する帯域の指定を行います。

[デフォルト値]

  64(kbps)

[実行モード]

  データコネクトプロファイルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  bandwidth 512

[ノート]

  なし

## 3.3.2. 着信の許可／拒否

[入力形式]
  dialer inbound-call
  no dialer inbound-call
[パラメータ]

  なし

[説明]

  着信の許可／拒否の設定を行います。

[デフォルト値]

  着信許可

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  dialer inbound-call
  no dialer inbound-call
[ノート]

  なし

## 3.3.3. 発信の許可／拒否

[入力形式]
  dialer outbound-call
  no dialer outbound-call
[パラメータ]

  なし

[説明]

  発信の許可／拒否の設定を行います。

[デフォルト値]

  発信許可

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  dialer outbound-call
  no dialer outbound-call
[ノート]

  なし

## 3.3.4. 自動発信抑止の設定

[入力形式]
  dialer restraint one-shot start FROM-DAY-TIME end TO-DAY-TIME [ disconnect ]
  dialer restraint day start FROM-TIME end TO-TIME [ disconnect ]
  dialer restraint week start FROM-DAYOFWEEK-TIME end TO-DAYOFWEEK-TIME [ disconnect ]
  no dialer restraint one-shot start FROM-DAY-TIME end TO-DAY-TIME [ disconnect ]
  no dialer restraint day start FROM-TIME end TO-TIME [ disconnect ]
  no dialer restraint week start FROM-DAYOFWEEK-TIME end TO-DAYOFWEEK-TIME [ disconnect ]
[パラメータ]

  one-shot ．．． 指定日時のみ抑止します。

  day ．．． 毎日指定時刻に抑止します。

  week ．．． 毎週指定日時に抑止します。

  FROM-TIME ．．． 自動発信抑止開始時刻 (hh mm形式で入力)

  TO-TIME ．．． 自動発信抑止終了時刻 (hh mm形式で入力)

  FROM-DAY-TIME ．．． 自動発信抑止開始時刻 (yyyy mm dd hh mm形式で入力)

  TO-DAY-TIME ．．． 自動発信抑止終了時刻 (yyyy mm dd hh mm形式で入力)

  FROM-DAYOFWEEK-TIME ．．． 自動発信抑止開始時刻 (www hh mm形式で入力)

  > - 曜日(www):0-6またはsun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

  TO-DAYOFWEEK-TIME ．．． 自動発信抑止終了時刻 (www hh mm形式で入力)

  > - 曜日(www):0-6またはsun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

[説明]
  指定された時間帯に抑止する機能を設定します。
  disconnect 指定の場合は、発信抑止開始日時を超えた時点で呼を強制切断します。
  強制切断は、発信時の場合のみです。
  disconnect を指定しない場合は、強制切断を伴いません。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  dialer restraint one-shot start 2023 08 15 12 00 end 2023 08 15 13 00
  dialer restraint day start 12 00 end 13 00 disconnect
  dialer restraint week start sun 23 59 end mon 0 0
[ノート]

  なし

## 3.3.5. 宛先電話番号設定

[入力形式]
  dialer string PHONE-NUMBER
  no dialer string PHONE-NUMBER
[パラメータ]

  PHONE-NUMBER ．．． 宛先電話番号

  > - 範囲: 飾り文字を含み、32文字まで設定可能

  > - 飾り文字: 数字と:(コロン)以外の場合は飾り文字として扱います。

  > - 宛先電話番号に:(コロン)が含まれていた場合は入力エラーとなります。

[説明]
  宛先電話番号は発信時の宛先電話番号として使用し、着信時は発信者番号認証用として使用します。
  同一のコマンドで、各インタフェースに最大8件まで登録が可能です。
  発信時には最初の電話番号から使用し、接続できない場合は次の番号を試します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  dialer string 01234
  no dialer string
  no dialer string 01234
[ノート]
  装置内での複数のインタフェースで同一電話番号設定はできません。
  市外局番の有無だけの違いなど後方一致する番号は同一とみなします。
  ひかり電話接続機能ではサブアドレスは使用できません。

## 3.3.6. 接続時間積算による発信抑止の設定

[入力形式]
  dialer total-time TIME [ disconnect ]
  no dialer total-time TIME [ disconnect ]
[パラメータ]

  TIME ．．． 接続時間（分）

  > - 範囲: 1〜65535

  disconnect．．．指定時間経過後の強制切断指定

[説明]
  発信による接続時間の積算値が指定した値を超えた後の発信を抑止します。
  disconnect 指定の場合は、指定した時間を超えた時点で呼を強制切断します。
  disconnect を指定しない場合は強制切断は伴いません。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  dialer total-time 1440
  dialer total-time 1440 disconnect
  no dialer total-time
[ノート]
  積算時間は show interface コマンドで確認できます。
  このカウンタのクリアはclear dialer total-time で行います。

## 3.3.7. 強制切断タイマーの設定

[入力形式]
  forced-disconnect-time TIME
  no forced-disconnect-time
[パラメータ]

  TIME ．．． 接続時点から強制切断までの時間（分）

  > - 範囲: 1〜65535

[説明]
  データコネクトトンネル接続後、指定時間経過しても接続中の場合は強制的に切断します。
  自ルータから発信した接続のみを対象とします。
  切断後の発信抑止は行いません。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  forced-disconnect-time 1440
  no forced-disconnect-time
[ノート]

  なし

## 3.3.8. 無通信時間の設定

[入力形式]
  idle-time IDLE-TIME [ DIRECTION ]
  no idle-time
[パラメータ]

  IDLE-TIME ．．． 無通信時間（秒）

  > - 範囲: 0、10〜86400

  DIRECTION ... 無通信の監視方向

  > - inbound : 受信のみ

  > - outbound: 送信のみ

  > - 省略時 : 双方向

[説明]
  設定された時間無通信状態が続くと相手との接続を切断します。
  0 が設定された場合は、無通信状態が続いても切断しません。
[デフォルト値]

  120

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  idle-time 0
  idle-time 10
  idle-time 100 inbound
  idle-time 120 outbound
[ノート]

  なし

## 3.3.9. ひかり電話機能の割り当て

[入力形式]
  ngn binding INTERFACE PROFILE-NAME { ike-policy IKE-POLICY | ikev2 }
  no ngn binding
[パラメータ]

  INTERFACE ．．． 使用するユーザー網インタフェース名

  > - 書式： Ether系インタフェース

  PROFILE-NAME ．．． データコネクトプロファイル名

  > - 31文字以内の文字列

  IKE-POLICY ．．． IKEポリシー名

  > - 30文字以内の文字列

  > - 使用可能文字：半角英数字、 - (ハイフン)、 _ (アンダーバー)

[説明]
  該当Tunnelインタフェースにひかり電話接続機能の割り当てを行い、データコネクトトンネルとして、データコネクトプロファイルとユーザー網インタフェースの関連付けを行います。
  IKEv1の場合は ike-policy, IKEv2の場合は ikev2 コマンドを入力します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ngn binding GigaEthernet0.0 ngn-profile ike-policy ipolicy
  ngn binding GigaEthernet0.0 ngn-profile ikev2
  no ngn binding
[ノート]

  本コマンド投入時に該当Tunnelインタフェースはリセットされます。

## 3.3.10. 接続グループの設定

[入力形式]
  ngn binding-connect-group NAME
  no ngn binding-connect-group
[パラメータ]

  NAME ．．． connect-group名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]

  データコネクトトンネルを指定した接続グループに割り当てます。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ngn binding-connect-group group
  no ngn binding-connect-group
[ノート]

  なし

## 3.3.11. 最大同時接続数の設定

[入力形式]
  ngn connect-group NAME max-connections LIMIT
  no ngn connect-group NAME
[パラメータ]

  NAME ．．． connect-group名

  > - 31文字以内の文字列

  LIMIT ．．． 最大同時接続数

  > - 範囲: 1〜65535

[説明]

  指定したconnect-groupの最大同時接続数を設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ngn connect-group group max-connections 100
  no ngn connect-group group
[ノート]

  なし

## 3.3.12. データコネクト接続履歴の最大レコード数の設定

[入力形式]
  ngn history max-records MAX-RECORDS
  no ngn history max-records
[パラメータ]

  MAX-RECORDS ．．． データコネクト接続履歴の最大レコード数の設定

  > - 範囲： 1〜1000

  COMMAND ．．． コマンド名

[説明]

  データコネクト接続履歴を記録できる最大レコード数を設定します。

[デフォルト値]

  100

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  データコネクトプロファイルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ngn history max-records 120
  no ngn history max-records
[ノート]

  本コマンド設定時に記録されているデータコネクト接続履歴は初期化されます。

## 3.3.13. ひかり電話接続機能のインタフェースタイプ設定

[入力形式]
  ngn interface-type private
  no ngn interface-type
[パラメータ]

  なし

[説明]
  ひかり電話網と接続されたHGW(ホームゲートウェイ)/OGW(オフィスゲートウェイ)配下でひかり電話接続機能をサポートします。
  HGW配下に合わせた設定に切り替わります。
[デフォルト値]

  無効

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  データコネクトプロファイルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ngn interface-type private
  no ngn interface-type
[ノート]

  なし

## 3.3.14. ひかり電話接続機能の有効化

[入力形式]
  ngn ip enable
  no ngn ip enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  該当インタフェースをひかり電話網とのユーザー網インタフェース(UNI:User-Network Interface)に設定し、ひかり電話接続機能を有効化します。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Ether系インタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ngn ip enable
  no ngn ip enable
[ノート]

  複数のインタフェースに設定することはできません。

## 3.3.15. データコネクトプロファイルの作成・変更

[入力形式]
  ngn profile PROFILE-NAME
  no ngn profile PROFILE-NAME
[パラメータ]

  PROFILE-NAME ．．． データコネクトプロファイル名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  データコネクトプロファイルを作成し、データコネクトプロファイルコンフィグモードへ遷移します。
  すでに同名のデータコネクトプロファイルがあれば、そのデータコネクトプロファイルのコンフィグモードへ遷移します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  データコネクトプロファイルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ngn profile ngn_profile
  no ngn profile ngn_profile
[ノート]

  プロファイル生成時に帯域は64kbpsに設定されます。

## 3.3.16. 呼び出し時間設定

[入力形式]
  ringing-timeout TIME
  no ringing-timeout
[パラメータ]

  TIME ．．． 呼び出し時間（秒）

  > - 範囲: 5〜40

[説明]
  設定された時間呼び出しを行います。
  設定時間を超えた場合、発信を停止します。
[デフォルト値]

  40

[実行モード]

  データコネクトプロファイルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  ringing-timeout 10

[ノート]
  設定した値は、次の発信時に有効になります。
  また、設定時間を超えた場合の発信停止後でもRFCの規定によりINVITEを再送し続ける場合がありますが、その発信は無効となるためSIPセッションは接続されません。

## 3.3.17. アクティブなデータコネクトセッションの表示

[入力形式]
  show ngn active TUNNEL-INTERFACE [ detail ]
[パラメータ]

  TUNNEL-INTERFACE ．．． Tunnelインタフェース名

[説明]

  接続中のデータコネクトセッションの情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ngn active
  show ngn active Tunnel0.0
  show ngn active detail
[ノート]

  なし

## 3.3.18. データコネクトセッションの接続履歴の表示

[入力形式]

  show ngn history TUNNEL-INTERFACE [ MAX | detail [ MAX | latest [ MAX ] ] | latest [ MAX ] | summary ]

[パラメータ]

  TUNNEL-INTERFACE ．．． Tunnelインタフェース名

  MAX ．．． 最大表示ヒストリ数

[説明]

  データコネクトセッションの接続履歴を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ngn history
  show ngn history 10
  show ngn history detail
  show ngn history latest
  show ngn history summary
[ノート]

  最大表示ヒストリ数の初期値は100件ですが、最大レコード数が変更されると、本パラメータおよびヘルプメッセージも変化します。

## 3.3.19. データコネクト接続統計情報の表示

[入力形式]

  show ngn statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  データコネクト接続の統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ngn statistics

[ノート]

  なし

## 3.3.20. データコネクト接続状態の表示

[入力形式]

  show ngn status

[パラメータ]

  なし

[説明]

  データコネクトの接続状態を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ngn status

[ノート]

  なし

## 3.3.21. データコネクトセッションの接続履歴のクリア

[入力形式]

  clear dialer total-time

[パラメータ]

  なし

[説明]

  発呼による接続の時間を積算するカウンタをクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear dialer total-time

[ノート]

  このカウンタはclear countersコマンドではクリアされません。

## 3.3.22. データコネクトセッションの接続履歴のクリア

[入力形式]

  clear ngn history

[パラメータ]

  なし

[説明]

  データコネクトセッションの接続履歴をクリアします

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ngn history

[ノート]

  アクティブなデータコネクトセッションの接続履歴はクリアされません

## 3.3.23. データコネクトセッションのクリア

[入力形式]

  clear ngn session TUNNEL-INTERFACE

[パラメータ]

  TUNNEL-INTERFACE ．．． Tunnelインタフェース名

[説明]
  現在アクティブなセッションを切断します。
  Tunnelインタフェース名省略時には、全セッションを切断します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード(Tunnelインタフェース)
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  clear ngn session
  clear ngn session Tunnel0.0
[ノート]
  グローバルコンフィグモードでトンネルインタフェース名を省略した場合は、全セッションを切断します。
  インタフェースコンフィグモードでトンネルインタフェース名を省略した場合は、該当インタフェースのセッションのみ切断します。

## 3.3.24. データコネクト接続統計情報のクリア

[入力形式]

  clear ngn statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  データコネクト接続の統計情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ngn statistics

[ノート]

  なし

## 3.3.25. コマンド変更情報

### 3.3.25.1. Ver1.4 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > bandwidth(データコネクト)
>   > dialer inbound-call
>   > dialer outbound-call
>   > dialer restraint
>   > dialer string
>   > dialer total-time
>   > forced-disconnect-time(データコネクト)
>   > idle-time(データコネクト)
>   > ngn binding
>   > ngn binding-connect-group
>   > ngn connect-group
>   > ngn history max-records
>   > ngn interface-type private
>   > ngn ip enable
>   > ngn profile
>   > ringing-timeout
>   > show ngn active
>   > show ngn history
>   > show ngn statistics
>   > show ngn status
>   > clear dialer total-time
>   > clear ngn history
>   > clear ngn session
>   > clear ngn statistics