# 23.3. IPv6 プレフィックスリスト

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
ipv6 prefix-list | IPv6 プレフィックスリスト設定
show ipv6 prefix-list | IPv6 プレフィックスリストの一覧表示
clear ipv6 prefix-list | IPv6 プレフィックスリストカウンタのクリア

## 23.3.1. IPv6 プレフィックスリスト設定

[入力形式]
  ipv6 prefix-list PREFIXLIST-NAME SEQ-NUMBER ACCESS-TYPE { any | PREFIX/PREFIX-LEN
  [ min MIN-PREFIX-LEN ] [ max MAX-PREFIX-LEN ] }
  no ipv6 prefix-list PREFIXLIST-NAME SEQ-NUMBER [ ACCESS-TYPE ] [ any | PREFIX/PREFIX-LEN
  [ min MIN-PREFIX-LEN ] [ max MAX-PREFIX-LEN ] ]
[パラメータ]

  PREFIXLIST-NAME．．．IPv6 プレフィックスリスト名

  > - 31文字以内の文字列

  SEQ-NUMBER．．．シーケンス番号

  > - 範囲： 1〜65535

  ACCESS-TYPE．．．条件一致した時の動作設定

  > - permit: アクセスを許可

  > - deny : アクセスを拒否

  any: すべてのIPv6プレフィックスでマッチ

  > - ::/0 min 0 max 128と同等

  > - any指定時は、min,maxオプションの入力は不可

  PREFIX．．．プレフィックス

  > - IPv6プレフィックス

  PREFIX-LEN．．．プレフィックス長

  > - 範囲： 0〜128

  MIN-PREFIX-LEN．．．最小プレフィックス長指定

  > - 範囲： 0〜128

  MAX-PREFIX-LEN．．．最大プレフィックス長指定

  > - 範囲： 0〜128

[説明]

  プレフィックスリストのエントリを登録します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ipv6 prefix-list ipv6-001 65535 permit fd01::/16 min 64 max 128
  no ipv6 prefix-list ipv6-001 65535
[ノート]

  なし

## 23.3.2. IPv6 プレフィックスリストの一覧表示

[入力形式]

  show ipv6 prefix-list [ PREFIXLIST-NAME ]

[パラメータ]

  PREFIXLIST-NAME．．．IPv6 プレフィックスリスト名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  プレフィックスリスト情報を表示します。
  リスト名を省略時、すべての登録プレフィックスリストを表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ipv6 prefix-list ipv6-001

[ノート]

  なし

## 23.3.3. IPv6 プレフィックスリストカウンタのクリア

[入力形式]

  clear ipv6 prefix-list PREFIXLIST-NAME

[パラメータ]

  PREFIXLIST-NAME．．．IPv6 プレフィックスリスト名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]

  プレフィックスリスト統計カウンタをクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ipv6 prefix-list ipv6-001

[ノート]

  なし

## 23.3.4. コマンド変更情報

### 23.3.4.1. Ver1.5 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > ipv6 prefix-list
>   > show ipv6 prefix-list
>   > clear ipv6 prefix-list