# 9.5. DHCP

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
assignable-range | DHCP アドレスの割り当て範囲設定
broadcast-bit | DHCP Broadcast ビット検証の設定
default-gateway | DHCP デフォルトゲートウェイ設定
dns-server | DHCP DNS サーバーのアドレス設定
domain-name | DHCP ドメイン名の設定
fixed-assignment | 固定割り当てアドレスの追加
ignore-decline | DHCP DECLINE 受信無効化の設定
ip dhcp binding | DHCP プロファイルの割り当て
ip dhcp enable | DHCP サーバーの有効設定
ip dhcp excluded-address | 除外アドレス範囲の追加
ip dhcp profile | DHCP コンフィグモードへの移行
ip dhcp-relay enable | DHCP リレー機能の有効設定
ip dhcp-relay maximum-hop | リレー回数限界の設定
ip dhcp-relay minimum-retry-time | 最初の DHCP リレー要求からの最低経過時間設定
ip dhcp-relay server | DHCP リレー機能で使用するサーバー設定
lease-time | DHCP リースタイム設定
netbios-name-server | DHCP NetBIOS ネームサーバー設定
option | DHCP 任意オプション設定
provisioning ip enable | 子機へのゼロタッチプロビジョニング通知の有効化
subnet-mask | DHCP サブネットマスク設定
wpad | DHCP プロキシ自動設定ファイルのURL指定
show ip dhcp lease | DHCP サーバーのアドレスリース情報を表示
show ip dhcp profile | DHCP プロファイルの表示
show ip dhcp server | DHCP サーバー統計情報の表示
show ip dhcp-client binding | DHCP バインディング・パラメータの表示
show ip dhcp-client statistics | DHCP 統計情報の表示
show ip dhcp-client summary | DHCP クライアント情報の一覧の表示
show ip dhcp-relay | DHCP リレーエージェント統計情報の表示
clear ip dhcp lease | リース情報の消去
clear ip dhcp statistics | DHCP サーバー統計情報の消去
clear ip dhcp-client binding | DHCP サーバーからリースされたアドレス解放
clear ip dhcp-client global-counters | DHCP グローバルカウンタの消去
clear ip dhcp-client interface-counters | DHCP インタフェースカウンタの消去
clear ip dhcp-client statistics | DHCP クライアント統計情報の消去
clear ip dhcp-relay statistics | DHCP リレー統計情報の消去

## 9.5.1. DHCP アドレスの割り当て範囲設定

[入力形式]
  assignable-range LOW-ADDRESS HIGH-ADDRESS
  no assignable-range LOW-ADDRESS HIGH-ADDRESS

[パラメータ]

> LOW-ADDRESS．．． 割り当て範囲の下限アドレス

> HIGH-ADDRESS．．．割り当て範囲の上限アドレス

[説明]

  DHCPサーバーがDHCPクライアントに割り当てできるアドレス範囲を設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  assignable-range 192.168.5.1 192.168.5.99
  no assignable-range 192.168.5.1 192.168.5.99
[ノート]

  LAN上で割り当てる場合、省略時はインタフェースのIPアドレスから自動的に設定します。

## 9.5.2. DHCP Broadcast ビット検証の設定

[入力形式]
  broadcast-bit validation strict
  no broadcast-bit validation strict
[パラメータ]

  なし

[説明]

  DHCP Broadcastビットの検証の厳密さを設定します。

[デフォルト値]

  有効

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  broadcast-bit validation strict
  no broadcast-bit validation strict
[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  デフォルト値をRFCベースに変更

## 9.5.3. DHCP デフォルトゲートウェイ設定

[入力形式]
  default-gateway IP-ADDRESS
  no default-gateway [ IP-ADDRESS ]
[パラメータ]

  IP-ADDRESS．．．デフォルトゲートウェイIPアドレス

[説明]

  DHCPサーバーがDHCPクライアントに通知するデフォルトゲートウェイを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  default-gateway 192.168.5.254
  no default-gateway
[ノート]

  LAN上で割り当てる場合、省略時はインタフェースのIPアドレスから自動的に設定します。

## 9.5.4. DHCP DNS サーバーのアドレス設定

[入力形式]
  dns-server PRIMARY-ADDRESS [ SECONDARY-ADDRESS ]
  no dns-server [ PRIMARY-ADDRESS [ SECONDARY-ADDRESS ] ]

[パラメータ]

> PRIMARY-ADDRESS．．．プライマリDNSサーバーのIPアドレス

> SECONDARY-ADDRESS．．．セカンダリDNSサーバーのIPアドレス

[説明]

  DHCPクライアントが使用するDNSサーバーのアドレスを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  dns-server 192.168.1.1
  dns-server 192.168.5.1 192.168.5.2
  no dns-server
[ノート]

  なし

## 9.5.5. DHCP ドメイン名の設定

[入力形式]
  domain-name DOMAIN-NAME
  no domain-name [ DOMAIN-NAME ]
[パラメータ]

  DOMAIN-NAME．．．ドメイン名

  > - 255文字以内の文字列

[説明]

  DHCPクライアントに通知するドメイン名を設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  domain-name example.com
  no domain-name
[ノート]

  なし

## 9.5.6. 固定割り当てアドレスの追加

[入力形式]
  fixed-assignment IP-ADDRESS HW-ADDRESS
  no fixed-assignment IP-ADDRESS [ HW-ADDRESS ]

[パラメータ]

> IP-ADDRESS．．．IPv4アドレス

> HW-ADDRESS．．．ハードウェアアドレス

> > - 6 バイトHEX表記（xx:xx:xx:xx:x:xx）

[説明]

  特定のホストに固定に割り当てるIPアドレスを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  fixed-assignment 192.168.5.1 00:00:00:00:00:01
  no fixed-assignment 192.168.5.1
[ノート]
  すでに設定済みの固定アドレスを指定した場合、ハードウェアアドレスは上書きされます。
  すでに設定済みのハードウェアアドレスを指定した場合、設定できません。

## 9.5.7. DHCP DECLINE 受信無効化の設定

[入力形式]
  ignore-decline
  no ignore-decline
[パラメータ]

  なし

[説明]

  DHCP DECLINEを受信しません。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ignore-decline
  no ignore-decline
[ノート]

  なし

## 9.5.8. DHCP プロファイルの割り当て

[入力形式]
  ip dhcp binding PROFILE-NAME
  no ip dhcp binding PROFILE-NAME
[パラメータ]

  PROFILE-NAME．．．プロファイル名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  指定したDHCPプロファイルを割り当てます。
  遠隔ネットワークで割り当てる場合はグローバルコンフィグモードで実行します。
  LAN上で割り当てる場合はインタフェースコンフィグモードで実行します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip dhcp binding aaa
  no ip dhcp binding aaa
[ノート]

  なし

## 9.5.9. DHCP サーバーの有効設定

[入力形式]
  ip dhcp enable
  no ip dhcp enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  DHCPサーバー機能を有効にします。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip dhcp enable
  no ip dhcp enable
[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  グローバルコンフィグモードのコンフィグからインタフェースコンフィグモードに変更

## 9.5.10. 除外アドレス範囲の追加

[入力形式]
  ip dhcp excluded-address LOW-ADDRESS HIGH-ADDRESS
  no ip dhcp excluded-address LOW-ADDRESS HIGH-ADDRESS
[パラメータ]

  LOW-ADDRESS．．． 除外範囲の下限アドレス

  HIGH-ADDRESS．．．除外範囲の上限アドレス

[説明]

  DHCPサーバーがクライアントへのアサインから除外するアドレスの範囲を設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip dhcp excluded-address 192.168.5.10 192.168.5.20
  no ip dhcp excluded-address 192.168.5.10 192.168.5.20
[ノート]

  なし

## 9.5.11. DHCP コンフィグモードへの移行

[入力形式]
  ip dhcp profile PROFILE-NAME
  no ip dhcp profile PROFILE-NAME
[パラメータ]

  PROFILE-NAME．．．プロファイル名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]

  DHCPプロファイルを追加し、DHCP コンフィグモードに移行します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip dhcp profile aaa
  no ip dhcp profile aaa
[ノート]

  なし

## 9.5.12. DHCP リレー機能の有効設定

[入力形式]
  ip dhcp-relay enable
  no ip dhcp-relay enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  DHCPリレー機能を起動／停止します。

[デフォルト値]

  停止

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip dhcp-relay enable
  no ip dhcp-relay enable
[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  グローバルコンフィグモードのコンフィグからインタフェースコンフィグモードに変更

## 9.5.13. リレー回数限界の設定

[入力形式]
  ip dhcp-relay maximum-hop HOPS
  no ip dhcp-relay maximum-hop [ HOPS ]
[パラメータ]

  HOPS．．．DHCPパケットの最大リレー回数

  > - 範囲：1〜16

[説明]

  DHCPリレーで受信時に、すでに指定した数値以上のDHCPリレーを経由してきた場合にパケットを廃棄します。

[デフォルト値]

  4

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip dhcp-relay maximum-hop 5
  no ip dhcp-relay maximum-hop
[ノート]

  なし

## 9.5.14. 最初の DHCP リレー要求からの最低経過時間設定

[入力形式]
  ip dhcp-relay minimum-retry-time TIME
  no ip dhcp-relay minimum-retry-time [ TIME ]
[パラメータ]

  TIME．．． 最初のDHCPリレー要求からの最低経過時間（秒）

  > - 範囲：0〜65535

[説明]
  クライアントが最初の要求パケットを送出してから本コマンドで
  設定された時間が経過していない場合はリレーしません。
[デフォルト値]

  0

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip dhcp-relay minimum-retry-time 5
  no ip dhcp-relay minimum-retry-time
[ノート]

  WindowsOSのクライアントから送出された要求パケットは、本コマンドで設定された時間が経過する前にリレーする可能性があります。

## 9.5.15. DHCP リレー機能で使用するサーバー設定

[入力形式]
  ip dhcp-relay server IP-ADDRESS [ source SOURCE-ADDRESS ]
  no ip dhcp-relay server IP-ADDRESS
[パラメータ]

  IP-ADDRESS．．．リレー先DHCPサーバーIPアドレス

  SOURCE-ADDRESS．．．リレーパケットのソースアドレス

[説明]
  指定したDHCPサーバーにDHCPの要求をリレーします。
  要求を受信するインタフェース上に設定をしてください。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip dhcp-relay server 192.168.1.254
  no ip dhcp-relay server 192.168.1.254
[ノート]
  ソースアドレスを省略した場合、送信インタフェースのアドレスを使用します。
  DHCPサーバーを複数設定した場合、同時にすべてのサーバーにリレーします。

## 9.5.16. DHCP リースタイム設定

[入力形式]
  lease-time { TIME | infinite }
  no lease-time [TIME]

[パラメータ]

> TIME．．．DHCPリースタイム（秒）

> > - 範囲：1〜63072000

> infinite．．．無制限

[説明]

  DHCPサーバーがクライアントに割り当てるリースタイムを設定します。

[デフォルト値]

  lease time．．．14400秒

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  lease-time 3600
  lease-time infinite
  no lease-time
[ノート]

  なし

## 9.5.17. DHCP NetBIOS ネームサーバー設定

[入力形式]
  netbios-name-server IP-ADDRESS
  no netbios-name-server [ IP-ADDRESS ]
[パラメータ]

  IP-ADDRESS．．．NetBIOSネームサーバーIPアドレス

[説明]

  DHCPサーバーが自動的に割り当てるNetBIOSネームサーバーを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  netbios-name-server 192.168.5.200
  no netbios-name-server
[ノート]

  なし

## 9.5.18. DHCP 任意オプション設定

[入力形式]
  option OPTION-CODE { ascii WORD | hex HEX-STRING |
  ip ADDRESS [ ADDRESS [ ADDRESS [...] ] ] }
  no option OPTION-CODE

[パラメータ]

> OPTION-CODE．．．コード番号

> WORD．．．ASCII文字列

> > - 254文字以内の文字列

> HEX-STRING．．．16進数

> ADDRESS．．．IPv4アドレス

[説明]

  任意のコード番号のオプション値を設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  option 12 ascii alice
  option 135 ip 192.168.1.254 192.168.1.253
  option 136 hex 0ca43f
[ノート]

  なし

## 9.5.19. 子機へのゼロタッチプロビジョニング通知の有効化

[入力形式]
  provisioning ip enable
  no provisioning ip enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  子機へのゼロタッチプロビジョニング(ZTP)通知を有効にします。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  provisioning ip enable
  no provisioning ip enable
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 9.5.20. DHCP サブネットマスク設定

[入力形式]
  subnet-mask SUBNET-MASK
  no subnet-mask [ SUBNET-MASK ]
[パラメータ]

  SUBNET-MASK．．．サブネットマスク

[説明]

  DHCPサーバーがクライアントに割り当てるサブネットマスクを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  subnet-mask 255.255.255.0
  no subnet-mask
[ノート]
  LAN上で割り当てる場合、省略時はインタフェースのサブネットマスクを自動的に設定します。
  リレーの場合、省略時はリースアドレスのクラスマスクを自動的に設定します。

## 9.5.21. DHCP プロキシ自動設定ファイルのURL指定

[入力形式]
  wpad { url URL | auto }
  no wpad
[パラメータ]

  URL．．． PACファイルURL

  <protocol>://<domain-name>[:<port>]/<path>

  > - <protocol>．．．http

  > - <domain-name>．．．IPv4/IPv6アドレス, FQDN (Fully Qualified Domain Name)

  > - <port>．．．ポート番号(オプション)

  > - <path>．．．パス情報

  auto．．．装置内で PAC ファイルを生成している場合

[説明]
  DHCPで配信するプロキシ自動設定ファイルのURLを指定します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  DHCP コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  wpad url http://10.10.10.10/proxy.pac
  wpad auto
  no wpad
[ノート]

  なし

## 9.5.22. DHCP サーバーのアドレスリース情報を表示

[入力形式]

  show ip dhcp lease [ detail ]

[パラメータ]

  detail．．．詳細表示

[説明]

  DHCPサーバーのアドレスリース情報を全プロファイル分まとめて表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ip dhcp lease

[ノート]

  なし

## 9.5.23. DHCP プロファイルの表示

[入力形式]

  show ip dhcp profile [ PROFILE-NAME ]

[パラメータ]

  PROFILE-NAME．．．DHCPプロファイル名

[説明]
  プロファイル名を指定しない場合、作成したDHCPプロファイル情報を表示します。
  インタフェースコンフィグモードではインタフェースに割り当てたプロファイルのみを表示します。
  プロファイル名を指定した場合、指定されたDHCPプロファイル情報を表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ip dhcp profile
  show ip dhcp profile aaa
[ノート]

  なし

## 9.5.24. DHCP サーバー統計情報の表示

[入力形式]

  show ip dhcp server [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  DHCPサーバーの統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ip dhcp server
  show ip dhcp server GigaEthernet0.0
[ノート]

  なし

## 9.5.25. DHCP バインディング・パラメータの表示

[入力形式]

  show ip dhcp-client binding

[パラメータ]

  なし

[説明]

> DHCPクライアントに割り当てられたIPアドレスなどの構成情報を表示します。
> 詳細情報については、以下のとおりです。
> State．．．DHCPクライアント・ステータス

> > - bound．．．IPアドレスバインド済み

> > - init．．．初期状態

> > - rebinding．．．再割り当て不可、DHCPサーバー接続中

> > - rebooting．．．インタフェース再起動中、インタフェース使用不可

> > - renewing．．．再割り当て中

> > - requesting．．．パラメータ要求中

> > - selecting．．．offerの収集中

> Last packet sent．．．最後に送信されたDHCPパケットの宛先
> （ブロードキャストアドレスまたは、サーバーID）
> Last requested address．．．DHCPクライアント側が割り当て要求するIPアドレス
> Time since address assigned．．．割り当てられてからの時間
> Lease Time．．． DHCPクライアントがIPアドレスを使用できる時間
> Renewal Time．．．DHCPサーバーからまたはデフォルト設定された、DHCPクライアントがrenewal状態に移行する間隔
> Rebind Time．．． DHCPサーバーから設定された、DHCPクライアントが rebinding 状態に移行する間隔

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ip dhcp-client binding

[ノート]

  なし

## 9.5.26. DHCP 統計情報の表示

[入力形式]

  show ip dhcp-client statistics [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  DHCP統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ip dhcp-client statistics
  show ip dhcp-client statistics GigaEthernet0.0
[ノート]

  なし

## 9.5.27. DHCP クライアント情報の一覧の表示

[入力形式]

  show ip dhcp-client summary

[パラメータ]

  なし

[説明]

  DHCPに設定した全インタフェースの簡易情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ip dhcp-client summary

[ノート]

  なし

## 9.5.28. DHCP リレーエージェント統計情報の表示

[入力形式]

  show ip dhcp-relay [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  DHCPリレーエージェントの統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ip dhcp-relay
  show ip dhcp-relay GigaEthernet0.0
[ノート]

  なし

## 9.5.29. リース情報の消去

[入力形式]

  clear ip dhcp lease [ IP-ADDRESS ]

[パラメータ]

  IP-ADDRESS．．．リース情報を消去するIPアドレス

[説明]
  IPアドレスを指定しない場合、すべてのリース情報を消去します。
  インタフェースコンフィグモードではインタフェースに割り当てたプロファイルのリース情報を消去します。
  ただし、fixed-assignmentコマンドで登録したIPアドレスは消去されません。
  IPアドレスを指定した場合、指定されたIPアドレスのリース情報を消去します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear ip dhcp lease
  clear ip dhcp lease 192.168.5.1
[ノート]

  なし

## 9.5.30. DHCP サーバー統計情報の消去

[入力形式]

  clear ip dhcp statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  DHCP サーバーの統計情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ip dhcp statistics

[ノート]

  なし

## 9.5.31. DHCP サーバーからリースされたアドレス解放

[入力形式]

  clear ip dhcp-client binding

[パラメータ]

  なし

[説明]

  DHCPサーバーからリースされたアドレスを解放します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ip dhcp-client binding

[ノート]

  なし

## 9.5.32. DHCP グローバルカウンタの消去

[入力形式]

  clear ip dhcp-client global-counters

[パラメータ]

  なし

[説明]

  dhcpグローバルカウンタを消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ip dhcp-client global-counters

[ノート]

  なし

## 9.5.33. DHCP インタフェースカウンタの消去

[入力形式]

  clear ip dhcp-client interface-counters

[パラメータ]

  なし

[説明]

  選択中のインタフェースに割り当てられたdhcpカウンタを消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ip dhcp-client interface-counters

[ノート]

  なし

## 9.5.34. DHCP クライアント統計情報の消去

[入力形式]

  clear ip dhcp-client statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  DHCP クライアントの統計情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ip dhcp-client statistics

[ノート]

  なし

## 9.5.35. DHCP リレー統計情報の消去

[入力形式]

  clear ip dhcp-relay statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  DHCP リレーの統計情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ip dhcp-relay statistics

[ノート]

  なし

## 9.5.36. コマンド変更情報

### 9.5.36.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > assignable-range (DHCP for IPv4)
>   > broadcast-bit (DHCP for IPv4)
>   > default-gateway (DHCP for IPv4)
>   > dns-server (DHCP for IPv4)
>   > domain-name (DHCP for IPv4)
>   > fixed-assignment (DHCP for IPv4)
>   > ignore-decline (DHCP for IPv4)
>   > ip dhcp binding
>   > ip dhcp enable
>   > ip dhcp excluded-address
>   > ip dhcp profile
>   > lease-time (DHCP for IPv4)
>   > netbios-name-server (DHCP for IPv4)
>   > option (DHCP for IPv4)
>   > subnet-mask (DHCP for IPv4)
>   > wpad (DHCP for IPv4)
>   > show ip dhcp lease
>   > show ip dhcp profile
>   > show ip dhcp server
>   > show ip dhcp-client binding
>   > show ip dhcp-client statistics
>   > show ip dhcp-client summary
>   > clear ip dhcp lease
>   > clear ip dhcp-client binding
>   > clear ip dhcp-client global-counters
>   > clear ip dhcp-client interface-counters

### 9.5.36.2. Ver1.1a コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > provisioning ip enable (DHCP for IPv4)

### 9.5.36.3. Ver1.2 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > ip dhcp-relay enable
>   > ip dhcp-relay maximum-hop
>   > ip dhcp-relay minimum-retry-time
>   > ip dhcp-relay server
>   > show ip dhcp-relay
>   > clear ip dhcp statistics
>   > clear ip dhcp-client statistics
>   > clear ip dhcp-relay statistics

> - 変更コマンド一覧

>   > wpad
>   > show ip dhcp server
>   > show ip dhcp-client statistics