# 8.2. PPPoE

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
pppoe access-concentrator | アクセスコンセントレータ名の設定
pppoe host-uniq-tag | ホスト特定タグ有効設定
pppoe l2tp interface | L2TPによるリモートアクセスの設定
pppoe server | PPPoEサーバー有効設定
pppoe service-name | サービス名の設定
show pppoe server | PPPoEサーバー情報の表示
show pppoe session | PPPoEセッション情報の表示
show pppoe statistics | 統計情報表示
show pppoe status | 状態表示
clear pppoe statistics | 統計情報消去

注釈

本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.1. アクセスコンセントレータ名の設定

[入力形式]
  pppoe access-concentrator AC-NAME
  no pppoe access-concentrator [ AC-NAME ]
[パラメータ]

  AC-NAME．．． PPPoEアクセスコンセントレータ名

  > - 64文字以内の文字列

[説明]
  アクセスコンセントレータ名を設定します。
  設定した場合はクライアントとサーバーの設定が一致しないと接続できません。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  pppoe access-concentrator tokyo

[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.2. ホスト特定タグ有効設定

[入力形式]
  pppoe host-uniq-tag
  no pppoe host-uniq-tag
[パラメータ]

  なし

[説明]

  ホスト特定タグを有効化します。

[デフォルト値]

  有効

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  pppoe host-uniq-tag

[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.3. L2TPによるリモートアクセスの設定

[入力形式]
  pppoe l2tp interface INTERFACE url-list URL-LIST
  no pppoe l2tp interface INTERFACE url-list URL-LIST
[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

  URL-LIST．．．URLリスト名

[説明]

  URLリストで指定したドメインの通信をL2TPトンネル経由で行います。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  pppoe l2tp interface Tunnel0.0 url-list url1
  no pppoe l2tp interface Tunnel0.0 url-list url1
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.4. PPPoEサーバー有効設定

[入力形式]
  pppoe server
  no pppoe server
[パラメータ]

  なし

[説明]

  PPPoEサーバー機能を有効化します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  pppoe server
  no pppoe server
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.5. サービス名の設定

[入力形式]
  pppoe service-name SERVICE-NAME
  no pppoe service-name [ SERVICE-NAME ]
[パラメータ]

  SERVICE-NAME．．．PPPoEサービス名

  > - 64文字以内の文字列

[説明]

  PPPoEクライアント機能でサービス名を指定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  pppoe service-name client

[ノート]
  PPPoEサーバー動作時は、本コマンドは無効です。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.6. PPPoEサーバー情報の表示

[入力形式]

  show pppoe server

[パラメータ]

  なし

[説明]

  PPPoEサーバーの情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show pppoe server

[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.7. PPPoEセッション情報の表示

[入力形式]

  show pppoe session [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．． インタフェース名

[説明]

  PPPoEクライアントのセッション情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show pppoe session
[ノート]
  グローバルコンフィグモードでインタフェース名を省略した場合は、全情報を表示します。
  インタフェースコンフィグモードでインタフェース名を省略した場合は、該当インタフェースの情報を表示します。
  インタフェース名指定およびインタフェースコンフィグモードは、イーサネットのインタフェースにおいて有効です。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.8. 統計情報表示

[入力形式]

  show pppoe statistics [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．． インタフェース名

[説明]

  PPPoEの統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show pppoe statistics

[ノート]
  グローバルコンフィグモードでインタフェース名を省略した場合は、全情報を表示します。
  インタフェースコンフィグモードでインタフェース名を省略した場合は、該当インタフェースの情報を表示します。
  インタフェース名指定およびインタフェースコンフィグモードは、イーサネットのインタフェースにおいて有効です。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.9. 状態表示

[入力形式]

  show pppoe status [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．． インタフェース名

[説明]

  PPPoEの状態表示を行います。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show pppoe status

[ノート]
  グローバルコンフィグモードでインタフェース名を省略した場合は、全情報を表示します。
  インタフェースコンフィグモードでインタフェース名を省略した場合は、該当インタフェースの情報を表示します。
  インタフェース名指定およびインタフェースコンフィグモードは、イーサネットのインタフェースにおいて有効です。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.10. 統計情報消去

[入力形式]

  clear pppoe statistics [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．． インタフェース名

[説明]

  PPPoE統計情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear pppoe statistics

[ノート]
  グローバルコンフィグモードでインタフェース名を省略した場合は、全統計情報をクリアします。
  インタフェースコンフィグモードでインタフェース名を省略した場合は、該当インタフェースの統計情報をクリアします。
  インタフェース名指定およびインタフェースコンフィグモードは、イーサネットのインタフェースにおいて有効です。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 8.2.11. コマンド変更情報

### 8.2.11.1. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > pppoe access-concentrator
>   > pppoe host-uniq-tag
>   > pppoe service-name
>   > show pppoe session
>   > show pppoe statistics
>   > show pppoe status
>   > clear pppoe statistics

### 8.2.11.2. Ver1.5 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > pppoe l2tp interface
>   > pppoe server
>   > show pppoe server