# 12.4. IPv6 標準プロビジョニング

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
show v6pv status | IPv6 標準プロビジョニングの状態表示
clear v6pv status | IPv6 標準プロビジョニングの状態クリア

## 12.4.1. IPv6 標準プロビジョニングの状態表示

[入力形式]

  show v6pv status

[パラメータ]

  なし

[説明]
  IPv6 標準プロビジョニングの状態を表示します。
  IPv6 標準プロビジョニングの動作状態や統計情報を表示します。
  IPv6 標準プロビジョニング動作中は、IPv4アドレスやIPv6アドレスの情報も表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show v6pv status

[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 12.4.2. IPv6 標準プロビジョニングの状態クリア

[入力形式]

  clear v6pv status [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  IPv6 標準プロビジョニングの動作をクリアします。
  IPv6 標準プロビジョニングの動作を初期状態から再始動します。
  動作中はIPv4アドレスやIPv6アドレス情報も削除され IPv6 標準プロビジョニング による通信が中断されます。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  clear v6pv status
  clear v6pv status Tunnel0.0
[ノート]
  グローバルコンフィグモードで実行する場合は、インタフェース名の指定が必須となります。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 12.4.3. コマンド変更情報

### 12.4.3.1. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > show v6pv status
>   > clear v6pv status

### 12.4.3.2. Ver1.4 コマンド変更情報

> - 変更コマンド一覧

>   > clear v6pv status