# 12.3. MAP-E

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
show map-e status | MAP-Eの状態表示
clear map-e statistics | MAP-Eの統計情報クリア
clear map-e status | MAP-Eの状態クリア

## 12.3.1. MAP-Eの状態表示

[入力形式]

  show map-e status

[パラメータ]

  なし

[説明]
  MAP-Eの状態を表示します。
  MAP-Eの動作状態や統計情報を表示します。
  MAP-E動作中は、IPv4アドレスやIPv6アドレスの情報も表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show map-e status

[ノート]
  MAP-Eの過去の接続情報は装置起動時に読み込みが行われます。
  clear map-e statusコマンドで過去の接続情報を削除できますが、show map-e statusへの反映は次回の装置起動時になります。

## 12.3.2. MAP-Eの統計情報クリア

[入力形式]

  clear map-e statistics [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  MAP-Eの統計情報をクリアします。
  動作状態はクリアしません。MAP-Eが動作中は動作が継続します。
  インタフェース名を指定した場合は、そのインタフェースのMAP-Eの統計情報をクリアします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  clear map-e statistics
  clear map-e statistics Tunnel0.0
[ノート]

  なし

## 12.3.3. MAP-Eの状態クリア

[入力形式]

  clear map-e status [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  MAP-Eの動作をクリアします。
  MAP-Eの動作を初期状態から再始動します。
  動作中はIPv4アドレスやIPv6アドレス情報も削除されMAP-Eによる通信が中断されます。
  インタフェース名を指定した場合は、そのインタフェースのMAP-Eの動作をクリアします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  clear map-e status
  clear map-e status Tunnel0.0
[ノート]
  MAP-Eの過去の接続情報は装置起動時に読み込みが行われます。
  clear map-e statusコマンドで過去の接続情報を削除できますが、show map-e statusへの反映は次回の装置起動時になります。

## 12.3.4. コマンド変更情報

### 12.3.4.1. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > show map-e status
>   > clear map-e statistics
>   > clear map-e status

### 12.3.4.2. Ver1.4 コマンド変更情報

> - 変更コマンド一覧

>   > clear map-e statistics
>   > clear map-e status