# 16.1. VRRP

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
vrrp authentication | VRRPv2 認証の設定
vrrp enable | VRRP の起動
vrrp ip | VRRPv2 IPv4 仮想アドレスの設定
vrrp ip virtual-host | VRRPv2 Ping/Traceroute 応答の設定
vrrp ipv6 | VRRPv3 IPv6 仮想アドレスの設定
vrrp preempt | VRRP プリエンプトモードの設定
vrrp priority | VRRP プライオリティ値の設定
vrrp redirects | ICMP リダイレクトの設定
vrrp timers | VRRP タイマー値の設定
show vrrp | VRRP ステータスの表示
show vrrp statistics | VRRP 統計情報の表示
clear vrrp statistics | VRRP 統計情報の消去

## 16.1.1. VRRPv2 認証の設定

[入力形式]
  vrrp VR-ID authentication PASSWD
  no vrrp VR-ID authentication [ PASSWD ]
[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

  PASSWD ．．．パスワード

  > - 8文字以内の文字列

[説明]
  指定した VR-ID の認証パスワードを設定します。
  本コマンドはVRRPv2動作時のみ有効です。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  vrrp 1 authentication vr1pass
  no vrrp 1 authentication
[ノート]

  なし

## 16.1.2. VRRP の起動

[入力形式]
  vrrp enable
  no vrrp enable
[パラメータ]

  なし

[説明]
  VRRP を起動します。
  有効なVRRPセッションがあれば、同時に開始されます。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  vrrp enable
  no vrrp enable
[ノート]

  なし

## 16.1.3. VRRPv2 IPv4 仮想アドレスの設定

[入力形式]
  vrrp VR-ID ip [ VR-ADDR ]
  no vrrp VR-ID ip [ VR-ADDR ]
[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

  VR-ADDR ．．．Virtual Router IPアドレス

  > - IPv4アドレス

[説明]
  指定した VR-ID のIPv4仮想アドレスを設定します。
  VR-ADDR を省略した場合は、該当インタフェースに割り当てられているIPアドレスが使用されます。（このときプライオリティ値は最大値255になります）
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  vrrp 1 ip 172.16.0.254
  no vrrp 1 ip
[ノート]

  なし

## 16.1.4. VRRPv2 Ping/Traceroute 応答の設定

[入力形式]
  vrrp [ VR-ID ] ip virtual-host
  no vrrp [ VR-ID ] ip virtual-host
[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

[説明]
  Master状態のVR IPアドレス宛てPing/Tracerouteへの応答を設定します。
  VR-ID を省略した場合、該当インタフェースに存在する VR-ID セッションすべてに設定します。
[デフォルト値]

  破棄設定

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  vrrp 1 ip virtual-host
  no vrrp 1 ip virtual-host
[ノート]

  IP Address ownerの場合はVRRPの状態にかかわらず「応答する」に固定です。

## 16.1.5. VRRPv3 IPv6 仮想アドレスの設定

[入力形式]
  vrrp VR-ID ipv6 VR-ADDR
  no vrrp VR-ID ipv6 [ VR-ADDR ]
[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

  VR-ADDR ．．．Virtual Router IPv6アドレス

[説明]
  指定した VR-ID のVRRPv3 IPv6仮想アドレスを設定します。
  複数の VR-ADDR を設定することができます。
  VR-ADDR としてリンクローカルアドレスを１つ以上設定する必要があります。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  vrrp 1 ipv6 fe80::1
  no vrrp 1 ipv6 fe80::1
  no vrrp 1 ipv6
[ノート]

  なし

## 16.1.6. VRRP プリエンプトモードの設定

[入力形式]
  vrrp VR-ID preempt
  no vrrp VR-ID preempt
[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

[説明]

  指定したVRグループIDのプリエンプトモードを設定します。

[デフォルト値]

  プリエンプトモード

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  vrrp 1 preempt
  no vrrp 1 preempt

[ノート]

## 16.1.7. VRRP プライオリティ値の設定

[入力形式]
  vrrp VR-ID priority PRIORITY
  no vrrp VR-ID priority [ PRIORITY ]
[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

  PRIORITY ．．．プライオリティ値

  > - 範囲： 1～254

[説明]
  指定したVRグループIDのVRプライオリティ値を設定します。
  値の大きい方が優先度が高くなります。
[デフォルト値]

  PRIORITY：100

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  vrrp 1 priority 254
  no vrrp 1 priority

[ノート]

## 16.1.8. ICMP リダイレクトの設定

[入力形式]
  vrrp VR-ID redirects
  no vrrp VR-ID redirects
[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

[説明]

  VR宛てパケットに対してのICMPリダイレクトを送信します。

[デフォルト値]

  リダイレクトメッセージを送信しない

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  vrrp 1 redirects
  no vrrp 1 redirects
[ノート]

  ip redirectsでリダイレクトメッセージを送信する設定を行っている場合に、本コマンドによるリダイレクトメッセージ送信が有効になります。

## 16.1.9. VRRP タイマー値の設定

[入力形式]
  vrrp VR-ID timers advertisement [ csec ] ADVERTISEMENT [ delay DELAY ]
  vrrp VR-ID timers delay DELAY [ advertisement [ csec ] ADVERTISEMENT ]
  no vrrp VR-ID timers
[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

  csec．．．センチ秒指定（10ミリ秒）

  ADVERTISEMENT ．．．VRRP広告間隔（秒またはセンチ秒）

  > - 範囲： 1～60（秒）、1～3000（センチ秒）

  DELAY ．．．切り戻り時間（秒）

  > - 範囲： 0～3600

[説明]

  指定したVRグループIDの広告間隔、切り戻りタイマーを設定します。

[デフォルト値]

  - ADVERTISEMENT：1秒

  - DELAY：0秒

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  vrrp 1 timers advertisement 10 delay 20
  vrrp 2 timers advertisement csec 1000 delay 20
  no vrrp 1 timers
[ノート]
  VRRPv2の広告間隔をセンチ秒で設定した場合、セッションには秒単位に切り上げた数値を設定します。
  VRRPv3の広告間隔を30秒より大きい数値で設定した場合、セッションには3000センチ秒を設定します。

## 16.1.10. VRRP ステータスの表示

[入力形式]

  show vrrp [ VR-ID | INTERFACE | detail ]

[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

  INTERFACE ．．．インタフェース名

  detail ．．．詳細表示

[説明]
  指定したVRセッションの現在のステータスを表示します。
  パラメータにdetailを指定すると全VRグループの詳細情報を表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show vrrp
  show vrrp 1
  show vrrp GigaEthernet0.0
  show vrrp detail
[ノート]
  インタフェースコンフィグモードで実行する場合は VR-ID の指定が必要です。
  vrrp ip または vrrp ipv6 でセッションを設定していない VR-ID は指定できません。

## 16.1.11. VRRP 統計情報の表示

[入力形式]

  show vrrp [ VR-ID | INTERFACE ] statistics

[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

  INTERFACE ．．．インタフェース名

[説明]

  指定したVRセッションの現在の統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show vrrp statistics
  show vrrp 1 statistics
  show vrrp GigaEthernet0.0 statistics
[ノート]

  インタフェースコンフィグモードで実行する場合は VR-ID の指定が必要です。

## 16.1.12. VRRP 統計情報の消去

[入力形式]

  clear vrrp [ VR-ID | INTERFACE ] statistics

[パラメータ]

  VR-ID ．．．VRグループID

  > - 範囲： 1～255

  INTERFACE ．．．インタフェース名

[説明]

  指定したVRセッションの現在の統計情報を消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear vrrp statistics
  clear vrrp 1 statistics
  clear vrrp GigaEthernet0.0 statistics
[ノート]

  なし

## 16.1.13. コマンド変更情報

### 16.1.13.1. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > vrrp authentication
>   > vrrp enable
>   > vrrp ip
>   > vrrp ip virtual-host
>   > vrrp preempt
>   > vrrp priority
>   > vrrp redirects
>   > vrrp timers
>   > show vrrp
>   > show vrrp statistics
>   > clear vrrp statistics

### 16.1.13.2. Ver1.3 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > vrrp ipv6