# 20.1. ループガード

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
loop-detection action | ループ検出時の動作設定
loop-detection enable | ループガード機能の有効設定
loop-detection interval-time | ループ検出フレームの送信間隔設定
loop-detection restore | アクション復旧
loop-detection threshold | ループガード機能の閾値設定
loop-detection window-size | ループ検出フレームのID保持数設定
show loop-detection information | ループガード機能の履歴情報/統計情報表示
clear loop-detection information | ループガード機能の履歴情報/統計情報クリア

注釈

UNIVERGE IX-V シリーズでは本機能は利用できません。

## 20.1.1. ループ検出時の動作設定

[入力形式]
  loop-detection action { shutdown | none } [ restore-time RESTORE-TIME ]
  no loop-detection action
[パラメータ]

  shutdown．．． 検出フレーム受信ポートを shutdown します。

  none．．． 何もしません。ループ検出フレームは廃棄します。

  RESTORE-TIME．．． 復旧時間(秒)

  > - 0～86400 (0 は自動復旧しません。)

[説明]

  ループ検出時のアクションとアクション復旧時間を設定します。

[デフォルト値]
  action．．． shutdown
  RESTORE-TIME．．． 0
[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(SWHUB デバイスのみ)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  loop-detection action none restore-time 100
  no loop-detection action
[ノート]
  なし

## 20.1.2. ループガード機能の有効設定

[入力形式]
  loop-detection enable
  no loop-detection enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  ループガード機能の有効を設定します。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード(SWHUB デバイスのみ)

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  loop-detection enable
  no loop-detection enable
[ノート]
  なし

## 20.1.3. ループ検出フレームの送信間隔設定

[入力形式]
  loop-detection interval-time INTERVAL-TIME
  no loop-detection interval-time
[パラメータ]

  INTERVAL-TIME．．． 送信間隔(秒)

  > - 1～600

[説明]

  ループ検出フレームの送信間隔を設定します。

[デフォルト値]

  INTERVAL-TIME．．． 10

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  loop-detection interval-time 60
  no loop-detection interval-time
[ノート]
  なし

## 20.1.4. アクション復旧

[入力形式]
  loop-detection restore
[パラメータ]

  なし

[説明]

  アクション状態 (shtutdown、none) の全ポートを復旧します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator

[入力例]

  loop-detection restore

[ノート]
  なし

## 20.1.5. ループガード機能の閾値設定

[入力形式]
  loop-detection threshold COUNT
  no loop-detection threshold
[パラメータ]

  COUNT．．． 閾値

  > - 1～10000

[説明]

  ループと判断する受信フレーム数を設定します。

[デフォルト値]

  COUNT．．． 1

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  loop-detection threshold 100
  no loop-detection threshold
[ノート]
  なし

## 20.1.6. ループ検出フレームのID保持数設定

[入力形式]
  loop-detection window-size LDF-ID
  no loop-detection window-size
[パラメータ]

  LDF-ID．．． ループ検出フレーム ID の保持数

  > - 1～5

[説明]

  送信したループ検出フレーム ID の保持数を設定します。

[デフォルト値]

  LDF-ID．．． 3

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  loop-detection window-size 5
  no loop-detection window-size
[ノート]
  なし

## 20.1.7. ループガード機能の履歴情報/統計情報表示

[入力形式]
  show loop-detection information [ detail ]
[パラメータ]

  detail．．． 詳細表示

[説明]

  ループガード機能の履歴情報と統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show loop-detection information

[ノート]
  なし

## 20.1.8. ループガード機能の履歴情報/統計情報クリア

[入力形式]
  clear loop-detection information
[パラメータ]

  なし

[説明]

  ループガード機能の履歴情報と統計情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear loop-detection information

[ノート]
  なし

## 20.1.9. コマンド変更情報

### 20.1.9.1. Ver1.5 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > loop-detection action
>   > loop-detection enable
>   > loop-detection interval-time
>   > loop-detection restore
>   > loop-detection threshold
>   > loop-detection window-size
>   > show loop-detection information
>   > clear loop-detection information