# 33.10. nslookup

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
nslookup | ドメイン名解決問い合わせ

## 33.10.1. ドメイン名解決問い合わせ

[入力形式]
  nslookup { DOMAIN-NAME | IPv4-ADDRESS[/MASK-LENGTH] | IPv6-ADDRESS[/PREFIX-LENGTH] }
  [ query-class CLASS ] [ query-type TYPE ]
  [ server-timeout TIMEOUT ] [ vrf VRF-NAME ]
[パラメータ]

  DOMAIN-NAME ．．．問い合わせドメイン名

  > - FQDN (Fully Qualified Domain Name)

  IPv4-ADDRESS ．．．PTRレコード問い合わせアドレス(逆引きIPv4アドレス)

  > - IPv4アドレス

  MASK-LENGTH ．．．マスク長

  IPv6-ADDRESS ．．．PTRレコード問い合わせアドレス(逆引きIPv6アドレス)

  > - IPv6アドレス

  PREFIX-LENGTH ．．．プレフィックス長

  CLASS ．．．問い合わせレコードクラス指定

  > - IN ．．．(1)

  > - Chaos ．．． (3)

  > - Hesiod ．．． (4)

  > - NONE ．．． (254)

  > - ANY ．．． (255)

  > - デフォルト値：IN ．．． (1)

  TYPE ．．．問い合わせレコードタイプ指定

  > - A ．．． (1)

  > - NS ．．． (2)

  > - CNAME ．．． (5)

  > - SOA ．．． (6)

  > - PTR ．．． (12)

  > - MX ．．． (15)

  > - AAAA ．．． (28)

  > - ANY ．．． (255)

  > - デフォルト値：ANY ．．． (255)

  TIMEOUT ．．．問い合わせ待ち時間（秒）

  > - デフォルト値：60

  VRF-NAME ．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  DNSサーバーへQueryパケットを送信しドメイン名解決問い合わせを行います。
  問い合わせ先のDNSサーバーは手動で追加されたサーバー以外にも、IPCP, DHCP, DHCPv6で学習したサーバーにも問い合わせを行います。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  nslookup example.com query-class IN query-type A
  nslookup 192.168.1.254
  nslookup 2001:db8::/16
[ノート]

  nslookupはDNSキャッシュのレコードの有無に関わらず、DNSサーバーへ問い合わせを行います。

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  - ip6.int による問合せは削除

## 33.10.2. コマンド変更情報

### 33.10.2.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > nslookup

### 33.10.2.2. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 変更コマンド一覧

>   > nslookup

### 33.10.2.3. Ver1.3 コマンド変更情報

> - 変更コマンド一覧

>   > nslookup