# 33.7. ping

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
ping | IPv4 ICMP ECHO_REQUESTパケット送信
ping6 | IPv6 ICMP ECHO_REQUESTパケット送信

## 33.7.1. IPv4 ICMP ECHO_REQUESTパケット送信

[入力形式]
  ping DESTINATION [ count COUNT ] [ df-bit ] [ hoplimit HOPLIMIT ]
  [ size SIZE ] [ source SOURCE-ADDRESS ] [ wait WAIT ]
  [ interface INTERFACE ] [ nexthop NEXTHOP-ADDRESS ] [ sweep END-ADDRESS ]
  [ precedence PRECEDENCE ] [ tos TOS ] [ dscp DSCP ] [ vrf VRF-NAME ]
[パラメータ]

  DESTINATION．．．宛先IPv4アドレス/宛先ホスト名

  > - ホスト名文字列長： 1〜63文字

  COUNT．．．ping送信回数

  > - 範囲：0〜65535

  > - 0の場合は、Ctrl+Cが押されるまで連続送信します。

  > - デフォルト値：5

  df-bit．．．フラグメント禁止フラグをセットします。

  HOPLIMIT．．．ホップリミットの設定

  > - 範囲：1〜255

  > - デフォルト値：64

  SIZE．．．送信データのサイズ設定

  > - 範囲：4〜62020

  > - デフォルト値：56

  SOURCE-ADDRESS．．．IPv4アドレス

  WAIT．．．送信間隔の設定（秒）

  > - 範囲：1〜60

  > - デフォルト値：1

  INTERFACE．．．送信インタフェース名

  NEXTHOP-ADDRESS．．．ネクストホップアドレス

  > - IPv4アドレス

  END-ADDRESS．．．IPv4アドレス

  > - IPv4アドレス

  PRECEDENCE．．．precedence値の設定

  > - 範囲：0〜7

  > - デフォルト値：0

  TOS．．．TOS値の設定

  > - 範囲：0〜15

  > - デフォルト値：0

  DSCP．．．DSCP値の設定

  > - 範囲：0〜63

  > - デフォルト値：0

  VRF-NAME．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  IPv4 ICMP ECHO_REQUESTパケットを送信し、宛先アドレスと通信することができるかどうかを確認します。
  sweep END-ADDRESS オプションを指定した場合は、DESTINATIONから始まって END-ADDRESSまでの間で宛先アドレスを１つずつ増加させながらICMPパケットを送信します。
  END-ADDRESSまで達するとDESTINATIONに戻って処理を繰り返します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  ping 192.168.1.254
  ping 192.168.24.3 size 1452 count 10 wait 1
[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  送信データのサイズ設定 4〜62020 に変更

## 33.7.2. IPv6 ICMP ECHO_REQUESTパケット送信

[入力形式]
  ping6 DESTINATION
  [ count COUNT ] [ hoplimit HOPLIMIT ] [ interface INTERFACE ]
  [ size SIZE ] [ source SOURCE-ADDRESS ] [ wait WAIT ]
  [ sweep END-ADDRESS ] [ dscp DSCP ]
[パラメータ]

  DESTINATION．．．宛先IPv6アドレス/宛先ホスト名

  > - IPv6グローバルアドレス

  > - IPv6リンクローカルアドレス%インタフェース名

  > - ホスト名文字列長： 1〜63文字

  COUNT．．．ping送信回数

  > - 範囲：0〜65535

  > - 0の場合は、Ctrl+Cが押されるまで連続送信します。

  > - デフォルト値：5

  HOPLIMIT．．．ホップリミットの設定

  > - 範囲：1〜255

  > - デフォルト値：64

  INTERFACE．．．インタフェース名

  SIZE．．．送信データのサイズ設定

  > - 範囲：4〜62000

  > - デフォルト値：56

  SOURCE-ADDRESS．．．IPv6アドレス

  WAIT．．．送信間隔の設定 秒

  > - 範囲：1〜60

  > - デフォルト値：1

  END-ADDRESS．．．IPv6アドレス

  > - DESTINATION以外のユニキャストアドレス

  > - DESTINATIONアドレスと同一スコープ

  DSCP．．．DSCP値の設定

  > - 範囲：0〜63

  > - デフォルト値：0

[説明]
  IPv6 ICMP ECHO_REQUESTパケットを送信し、宛先アドレスと通信することができるかどうかを確認します。
  sweep END-ADDRESS オプションを指定した場合は、DESTINATIONから始まって END-ADDRESSまでの間で、宛先アドレスを１つずつ増加させながらICMPパケットを送信します。
  END-ADDRESSまで達するとDESTINATIONに戻って処理を繰り返します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  ping6 2001:db8::1
  ping6 fe80::1%GigaEthernet0.0
  ping6 2001:db8::1 interface GigaEthernet0.0 size 1452 count 10 wait 1
[ノート]

  なし

[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  送信データのサイズ設定 4〜62000 に変更

## 33.7.3. コマンド変更情報

### 33.7.3.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > ping

### 33.7.3.2. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > ping6

### 33.7.3.3. Ver1.3 コマンド変更情報

> - 変更コマンド一覧

>   > ping