# 33.8. traceroute

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
traceroute | パケット送信時の経路表示 (IPv4)
traceroute6 | パケット送信時の経路表示 (IPv6)

## 33.8.1. パケット送信時の経路表示 (IPv4)

[入力形式]
  traceroute DESTINATION
  [ firsthop FIRSTHOP ] [ hoplimit HOPLIMIT ] [ source SOURCE-ADDRESS ]
  [ interface INTERFACE ] [ nexthop NEXTHOP-ADDRESS ] [ vrf VRF-NAME ]
[パラメータ]

  DESTINATION．．．宛先IPv4アドレス/宛先ホスト名

  > - IPv4アドレス範囲： ユニキャスト

  > - ホスト名文字列長： 63文字以内

  FIRSTHOP．．．送信パケットに設定するTTLの初期値を指定します。

  > - 範囲： 1〜255

  > - デフォルト値：1

  HOPLIMIT．．．送信パケットに設定するTTLの最大値を指定します。

  > - 範囲： 1〜255

  > - デフォルト値：32

  SOURCE-ADDRESS．．．送信元アドレス

  > - IPv4アドレス

  INTERFACE．．．送信インタフェース名

  NEXTHOP-ADDRESS．．．ネクストホップアドレス

  > - IPv4アドレス

  VRF-NAME．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]

  宛先アドレスに到達するまでに経由したルータを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  traceroute 192.168.0.1
  traceroute 172.16.0.1 source 172.16.1.1 firsthop 10 hoplimit 20
[ノート]

  なし

## 33.8.2. パケット送信時の経路表示 (IPv6)

[入力形式]
  traceroute6 DESTINATION
  [ firsthop FIRSTHOP ] [ hoplimit HOPLIMIT ] [ source SOURCE-ADDRESS ]
[パラメータ]

  DESTINATION．．．宛先IPv6アドレス/宛先ホスト名

  > - IPv6グローバルアドレス

  > - IPv6リンクローカルアドレス%インタフェース名

  > - ホスト名文字列長： 63文字以内

  FIRSTHOP．．．送信パケットに設定するホップリミットの初期値を指定します。

  > - 範囲： 1〜255

  > - デフォルト値：1

  HOPLIMIT．．．送信パケットに設定するホップリミットの最大値を指定します。

  > - 範囲： 1〜255

  > - デフォルト値：64

  SOURCE-ADDRESS．．．送信元アドレス

  > - IPv6アドレス

[説明]

  宛先アドレスに到達するまでに経由したルータを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  traceroute6 2001:db8::1
  traceroute6 2001:db8::1 source 2001:db8:1::1 firsthop 10 hoplimit 20
[ノート]

  なし

## 33.8.3. コマンド変更情報

### 33.8.3.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > traceroute

### 33.8.3.2. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > traceroute6

### 33.8.3.3. Ver1.3 コマンド変更情報

> - 変更コマンド一覧

>   > traceroute