# 9.2. ARP

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
arp auto-refresh | ARP エントリ自動更新
arp entry | ARP エントリ登録
arp limit-proxy-arp | Proxy ARP 端末判定閾値の設定
arp max-neighbors | 最大動的 ARP エントリ数の設定
arp timeout | ARP エントリ生存時間
show arp entry | ARP エントリ表示
show arp hardware-address | ハードウェアアドレス表示
show arp neighbors | ARP エントリ表示
show arp protocol-address | プロトコルアドレス表示
show arp statistics | ARP 統計情報表示
clear arp entry | ARP エントリクリア
clear arp neighbors | ARP エントリクリア
clear arp statistics | ARP 統計情報クリア

## 9.2.1. ARP エントリ自動更新

[入力形式]
  arp auto-refresh
  no arp auto-refresh
[パラメータ]

  なし

[説明]

  ARPエントリの生存時間が過ぎる30秒前に自動的にARP更新します。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  arp auto-refresh
  no arp auto-refresh
[ノート]

  なし

## 9.2.2. ARP エントリ登録

[入力形式]
  arp entry IP-ADDRESS HW-ADDRESS
  no arp entry IP-ADDRESS [ HW-ADDRESS ]
[パラメータ]

  IP-ADDRESS．．．IPv4アドレス

  > - IPv4アドレス

  HW-ADDRESS．．．ハードウェアアドレス

  > - 16進数表記ハードウェアアドレス（xx:xx:xx:xx:xx:xx）

[説明]

  ARPをサポートしていないホスト用に固定ARPエントリを作成します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  arp entry 10.0.0.1 00:00:00:00:00:01

[ノート]

  イーサネットインタフェースでのみサポートします。

## 9.2.3. Proxy ARP 端末判定閾値の設定

[入力形式]
  arp limit-proxy-arp [ UPPER-LIMIT ]
  no arp limit-proxy-arp
[パラメータ]

  UPPER-LIMIT．．．Proxy ARP端末判定閾値

  > - 範囲：1〜8

[説明]

  ARPエントリの登録数からMACアドレスの制限を行う閾値を設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  arp limit-proxy-arp 2
  no arp limit-proxy-arp
[ノート]

  イーサネットインタフェースでのみサポートします。

## 9.2.4. 最大動的 ARP エントリ数の設定

[入力形式]
  arp max-neighbors MAX-NEIGHBORS-ENTRY
  no arp max-neighbors [ MAX-NEIGHBORS-ENTRY ]
[パラメータ]

  MAX-NEIGHBORS-ENTRY．．．最大動的ARPエントリ数

  > - 範囲：1〜65536

[説明]

  最大動的ARPエントリ数を設定します。

[デフォルト値]

  2048

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  arp max-neighbors 512
  no arp max-neighbors 512
  no arp max-neighbors
[ノート]

  スタティックARPエントリ数は本コマンドでは制限されません。

## 9.2.5. ARP エントリ生存時間

[入力形式]
  arp timeout TIMEOUT-VALUE
  no arp timeout [ TIMEOUT-VALUE ]
[パラメータ]

  TIMEOUT-VALUE．．．生存時間（分）

  > - 範囲： 0〜60（0に設定すると無限大となります。）

[説明]

  ARPエントリが生成されてから消滅するまでの時間を設定します。

[デフォルト値]

  5

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  arp timeout 10
  no arp timeout
[ノート]

  なし

## 9.2.6. ARP エントリ表示

[入力形式]

  show arp entry

[パラメータ]

  なし

[説明]

  ARPエントリと制限MACアドレスを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show arp entry

[ノート]
  固定ARPエントリの場合はTTLにpermanentを表示します。
  生存時間無限大の場合はTTLに - を表示します。
  アドレス解決中はHardware Addressに "resolving" を表示します。
  show arp entry と show arp neighbors は同じ動作となります。
  arp limit-proxy-arpコマンドが入力されていないとき、制限MACアドレスヘッダの表示はしません。
  制限MACアドレスが存在しないときには、制限MACアドレスの表示はしません。

## 9.2.7. ハードウェアアドレス表示

[入力形式]

  show arp hardware-address

[パラメータ]

  なし

[説明]

  ハードウェアアドレスを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show arp hardware-address

[ノート]

  なし

## 9.2.8. ARP エントリ表示

[入力形式]

  show arp neighbors

[パラメータ]

  なし

[説明]

  ARPエントリと制限MACアドレスを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show arp neighbors

[ノート]
  固定ARPエントリの場合はTTLにpermanentを表示します。
  生存時間無限大の場合はTTLに - を表示します。
  アドレス解決中はHardware Addressに "resolving" を表示します。
  arp limit-proxy-arpコマンドが入力されていないとき、制限MACアドレスヘッダの表示はしません。
  制限MACアドレスが存在しないときには、制限MACアドレスの表示はしません。
  show arp entry と show arp neighbors は同じ動作となります。

## 9.2.9. プロトコルアドレス表示

[入力形式]

  show arp protocol-address

[パラメータ]

  なし

[説明]

  プロトコルアドレスを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show arp protocol-address

[ノート]

  なし

## 9.2.10. ARP 統計情報表示

[入力形式]

  show arp statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  ARP統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show arp statistics

[ノート]

  なし

## 9.2.11. ARP エントリクリア

[入力形式]

  clear arp entry [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  固定以外のARPエントリを消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear arp entry
  clear arp entry GigaEthernet0.0
[ノート]

  clear arp entry と clear arp neighbors は同じ動作となります。

## 9.2.12. ARP エントリクリア

[入力形式]

  clear arp neighbors [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  固定以外のARPエントリを消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear arp neighbors
  clear arp neighbors GigaEthernet0.0
[ノート]

  clear arp entry と clear arp neighbors は同じ動作となります。

## 9.2.13. ARP 統計情報クリア

[入力形式]

  clear arp statistics [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  ARP統計情報を消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear arp statistics
  clear arp statistics GigaEthernet0.0
[ノート]

  なし

## 9.2.14. コマンド変更情報

### 9.2.14.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > arp auto-refresh
>   > arp entry
>   > arp max-neighbors
>   > arp timeout
>   > show arp entry
>   > show arp hardware-address
>   > show arp neighbors
>   > show arp protocol-address
>   > show arp statistics
>   > clear arp entry
>   > clear arp neighbors

### 9.2.14.2. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > arp limit-proxy-arp

### 9.2.14.3. Ver1.4 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > clear arp statistics

> - 変更コマンド一覧

>   > clear arp entry
>   > clear arp neighbors