# 33.5. Telnet

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
telnet | Telnetクライアント
telnet-client enable | Telnetクライアント機能の有効化
telnet-server ip access-list | IPv4 アクセスリスト設定
telnet-server ip enable | IPv4 Telnetサーバー起動・停止
telnet-server ip port | IPv4 ポート番号の設定
telnet-server ipv6 access-list | IPv6 アクセスリスト設定
telnet-server ipv6 enable | IPv6 Telnetサーバー起動・停止
telnet-server ipv6 port | IPv6 ポート番号の設定
show telnet-client status | Telnetクライアント状態表示
clear telnet-client user | Telnetクライアントの強制終了

注釈

本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.1. Telnetクライアント

[入力形式]

  telnet HOST [ port PORT ] [ ipv6 ] [ source SOURCE-ADDRESS | interface INTERFACE ] [ ttl TTL ] [ vrf VRF-NAME ]

[パラメータ]

  HOST．．．接続先IPv4/IPv6アドレス/ホスト名

  > - ホスト名文字列長：1～253文字

  PORT．．．接続先ポート番号

  > - 範囲：1～65535

  > - デフォルト値：23

  ipv6．．．IPv6指定

  SOURCE-ADDRESS．．．送信元IPアドレス

  > - IPv4アドレス

  > - IPv6アドレス

  INTERFACE．．．送信インタフェース名

  TTL．．．TTL値

  > - 範囲：1～255

  > - デフォルト値：64

  VRF-NAME．．．VRF名

  > - 31文字以内の文字列

[説明]
  Telnetサーバーに接続します。
  アドレスでIPv4アドレスを指定した場合はIPv4で通信を行い、IPv6アドレスを指定した場合はIPv6で通信を行います。
  接続先ホスト名を指定した場合はアドレス解決を試み、アドレス解決が成功した場合に通信を行います。アドレス解決の際に他のオプションなどからIPv4/IPv6が判断できない場合は、IPv6優先でアドレス解決を試みます。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  EXECモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  telnet foo.bar
  telnet 192.168.1.254
  telnet 2001:db8::1 port 1234
  telnet 192.168.1.254 source 192.168.1.1
[ノート]
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。
  接続先ホスト名を指定した場合、DNSサーバーからAレコードの応答を受信できなければサーバーへ接続することができません。接続先のIPアドレスが不明な場合は、nslookupコマンド等でIPアドレスを確認し、接続先にIPアドレスを指定してください。

## 33.5.2. Telnetクライアント機能の有効化

[入力形式]
  telnet-client enable
  no telnet-client enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  Telnetクライアント機能を有効にします。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  telnet-client enable
  no telnet-client enable
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.3. IPv4 アクセスリスト設定

[入力形式]
  telnet-server ip access-list ACCESSLIST-NAME
  no telnet-server ip access-list ACCESSLIST-NAME
[パラメータ]

  ACCESSLIST-NAME．．．IPv4 アクセスリスト名

  > - 15文字以内の文字列

[説明]

  Telnetサーバーで使用するアクセスリストを指定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  telnet-server ip access-list LIST1
  no telnet-server ip access-list LIST1
[ノート]
  アクセスリストを設定しない場合は、すべてのホストからのアクセスを許可します。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.4. IPv4 Telnetサーバー起動・停止

[入力形式]
  telnet-server ip enable
  no telnet-server ip enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  IPv4 Telnetサーバーを起動します。

[デフォルト値]

  停止

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  telnet-server ip enable
  no telnet-server ip enable
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.5. IPv4 ポート番号の設定

[入力形式]
  telnet-server ip port PORT
  no telnet-server ip port PORT
[パラメータ]
  PORT．．．ポート番号

    範囲： 1〜65535

[説明]

  Telnetサーバーで使用するTCPポート番号を指定します。

[デフォルト値]

  23 (Telnet port)

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  telnet-server ip port 2323
  no telnet-server ip port 2323
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.6. IPv6 アクセスリスト設定

[入力形式]
  telnet-server ipv6 access-list ACCESSLIST-NAME
  no telnet-server ipv6 access-list ACCESSLIST-NAME
[パラメータ]

  ACCESSLIST-NAME．．．IPv6 アクセスリスト名

  > - 15文字以内の文字列

[説明]

  Telnetサーバーで使用するアクセスリストを指定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  telnet-server ipv6 access-list LIST1
  no telnet-server ipv6 access-list LIST1
[ノート]
  アクセスリストを設定しない場合は、すべてのホストからのアクセスを許可します。
  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.7. IPv6 Telnetサーバー起動・停止

[入力形式]
  telnet-server ipv6 enable
  no telnet-server ipv6 enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  IPv6 Telnetサーバーを起動します。

[デフォルト値]

  停止

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  telnet-server ipv6 enable
  no telnet-server ipv6 enable
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.8. IPv6 ポート番号の設定

[入力形式]
  telnet-server ipv6 port PORT
  no telnet-server ipv6 port PORT
[パラメータ]
  PORT．．．ポート番号

    範囲： 1〜65535

[説明]

  Telnetサーバーで使用するTCPポート番号を指定します。

[デフォルト値]

  23 (Telnet port)

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  telnet-server ipv6 port 2323
  no telnet-server ipv6 port 2323
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.9. Telnetクライアント状態表示

[入力形式]

  show telnet-client status

[パラメータ]

  なし

[説明]

  Telnetクライアント状態を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show telnet-client status

[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.10. Telnetクライアントの強制終了

[入力形式]

  clear telnet-client user { id ID | all }

[パラメータ]

  ID．．．クライアントID

  > 範囲：1〜9

  all．．．すべてのクライアントを強制終了

[説明]

  Telnetクライアントを強制終了します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  clear telnet-client user id 2
  clear telnet-client user all
[ノート]

  本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.5.11. コマンド変更情報

### 33.5.11.1. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > telnet-server ip access-list
>   > telnet-server ip enable
>   > telnet-server ip port
>   > telnet-server ipv6 access-list
>   > telnet-server ipv6 enable
>   > telnet-server ipv6 port

### 33.5.11.2. Ver1.5 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > telnet
>   > telnet-client enable
>   > show telnet-client status
>   > clear telnet-client user