# 33.13. リンクマネージャー

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
connect-timeout | 端末切断判定時間の設定
default-action | 新規接続端末の動作設定
group-main | メイングループ名の設定
group-sub | サブグループ名の設定
import guest | ゲスト端末の一括登録
linkmgr enable | 端末管理機能の有効化
linkmgr profile | 端末管理プロファイル作成
linkmgr terminal | 端末情報プロファイル作成
refresh-interval | 端末情報更新周期の設定
terminal | 端末情報の設定
show linkmgr terminal | 端末情報の表示
clear linkmgr refresh-interval | 端末情報の強制更新
clear linkmgr statistics | 端末の統計情報消去
clear linkmgr terminal | 端末情報の消去

注釈

本コマンドは IX-R シリーズでのみ利用できます。

## 33.13.1. 端末切断判定時間の設定

[入力形式]

  connect-timeout TIME

[パラメータ]

  TIME ．．．切断判定時間(分)

  > - 範囲： 1～1440（1分～1日）

[説明]

  端末が切断状態であると判断するまでの無通信時間を設定します。

[デフォルト値]

  5

[実行モード]

  端末管理コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  connect-timeout 10
  no connect-timeout
[ノート]

  端末情報更新周期(refresh-interval)以上の値を設定してください。

## 33.13.2. 新規接続端末の動作設定

[入力形式]
  default-action { deny | permit } [ ignore-auth ]
  no default-action
[パラメータ]

  deny．．．廃棄

  permit．．．透過

  ignore-auth．．．認証を無視

[説明]

  新規に接続した端末の初期動作を設定します。

[デフォルト値]

  permit．．．透過

[実行モード]

  端末管理コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  default-action deny
  no default-action
[ノート]

  ignore-auth 対象の認証は、IEEE802.1X 認証・MAC 認証の 2 つです。

## 33.13.3. メイングループ名の設定

[入力形式]
  group-main MAIN { base64 | ascii } NAME
  no group-main MAIN
[パラメータ]

  MAIN ．．．メイングループ番号

  > - 範囲： 1 〜 63

  base64．．．base64 形式(UTF-8)

  ascii．．．ascii 形式

  NAME ．．．メイングループ名

  > - 範囲： 255 文字以内の空白およびコンマを除く文字列

[説明]

  メイングループ名の設定をします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  端末管理コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  group-main 1 base64 44K144Oz44OX44Or
  group-main 2 ascii sample-group
  no group-main 1
[ノート]

  Web コンソール機能で日本語入力が可能です。

  CLI で利用する場合は ascii 形式にしてください。

## 33.13.4. サブグループ名の設定

[入力形式]
  group-sub SUB { base64 | ascii } NAME
  no group-sub SUB
[パラメータ]

  SUB ．．．サブグループ番号

  > - 範囲： 1 〜 63

  base64．．．base64 形式(UTF-8)

  ascii．．．ascii 形式

  NAME ．．．サブグループ名

  > - 範囲： 255 文字以内の空白およびコンマを除く文字列

[説明]

  サブグループ名の設定をします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  端末管理コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  group-sub 1 base64 44K144Oz44OX44Or
  group-sub 2 ascii Guest-PC
  no group-sub 1
[ノート]

  Web コンソール機能で日本語入力が可能です。

  CLI で利用する場合は ascii 形式にしてください。

## 33.13.5. ゲスト端末の一括登録

[入力形式]

  import guest

[パラメータ]

  なし

[説明]

  未登録のゲスト端末を、コマンドを実行した端末情報コンフィグモードのグループに一括登録します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  端末情報コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  import guest

[ノート]

  なし

## 33.13.6. 端末管理機能の有効化

[入力形式]
  linkmgr enable
  no linkmgr enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  端末管理機能を有効化します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  linkmgr enable
  no linkmgr enable
[ノート]
  無効化しても端末情報は自動的には削除しません。
  本機能は、ダイナミックQoSが設定された場合に自動的に有効化(※)されます。
  ※：端末管理機能の有効化コマンド(linkmgr enable)は、コマンドを入力していない場合には表示されません。
[IX2000/IX3000シリーズ差分]

  - ダイナミックQoS機能有効化時に、リンクマネージャー機能は自動的に有効化されます。

## 33.13.7. 端末管理プロファイル作成

[入力形式]
  linkmgr profile
  no linkmgr profile
[パラメータ]

  なし

[説明]

  端末管理コンフィグモードへ遷移します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  linkmgr profile
  no linkmgr profile
[ノート]

  モード内の設定が初期値と異なる場合のみ show running-config で表示されます。

## 33.13.8. 端末情報プロファイル作成

[入力形式]
  linkmgr terminal group-main MAIN [ group-sub SUB ]
  no linkmgr terminal group-main MAIN [ group-sub SUB ]
[パラメータ]

  MAIN．．．メイングループ番号

  > - 範囲： 1 〜 63

  SUB．．．サブグループ番号

  > - 範囲： 1 〜 63

  > - 省略時： 0

[説明]

  端末情報コンフィグモードへ遷移します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  linkmgr terminal group-main 1
  linkmgr terminal group-main 2 group-sub 1
  no linkmgr terminal group-main 63
[ノート]

  なし

## 33.13.9. 端末情報更新周期の設定

[入力形式]
  refresh-interval INTERVAL
  no refresh-interval
[パラメータ]

  INTERVAL．．．情報更新周期

  > - 単位： 分

  > - 範囲： 1 〜 60

[説明]

  端末情報の更新間隔を設定します。

[デフォルト値]

  5

[実行モード]

  端末管理コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  refresh-interval 1
  no refresh-interval
[ノート]

  端末切断判定時間(connect-timeout)以下の値で設定をしてください。

## 33.13.10. 端末情報の設定

[入力形式]
  terminal MACADDR { deny | permit } [ ignore-auth ] [ { desc-base64 | desc-ascii } DESC ]
  no terminal MACADDR
[パラメータ]

  MACADDR．．．MAC アドレス

  deny．．．廃棄

  permit．．．透過

  ignore-auth．．．認証を無視

  desc-base64．．．base64 形式(UTF-8)

  desc-ascii．．．ascii 形式

  DESC．．．端末の説明/備考

  > - 範囲： 255 文字以内の空白およびコンマを除く文字列

[説明]

  端末情報の追加を行います。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  端末情報コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  terminal 12:34:56:ab:cd:ef deny desc-base64 44K144Oz44OX44Or
  terminal 11:22:33:aa:bb:cc deny desc-ascii PC
  no terminal 12:34:56:ab:cd:ef
[ノート]

  Web コンソール機能で日本語入力が可能です。

  CLI のみで利用する場合は ascii 形式にしてください。

  ignore-auth 対象の認証は、IEEE802.1X 認証・MAC 認証の 2 つです。

## 33.13.11. 端末情報の表示

[入力形式]

  show linkmgr terminal [ MACADDR | guest | group-main MAIN ]

[パラメータ]

  MACADDR．．．MAC アドレス

  guest．．．未登録のゲスト端末

  MAIN．．．メイングループ番号

  > - 範囲： 1 〜 63

[説明]

  指定した条件に合致する端末情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
  EXECモード
  端末管理コンフィグモード
  端末情報コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show linkmgr terminal
  show linkmgr terminal 12:34:56:ab:cd:ef
  show linkmgr terminal guest
  show linkmgr terminal group-main 1
[ノート]

  なし

## 33.13.12. 端末情報の強制更新

[入力形式]

  clear linkmgr refresh-interval [ MACADDR | guest | group-main MAIN ]

[パラメータ]

  MACADDR．．．MAC アドレス

  guest．．．未登録のゲスト端末

  MAIN．．．メイングループ番号

  > - 範囲： 1 〜 63

[説明]

  指定した条件に合致する端末を強制更新状態にして、次回フレーム受信時に端末情報を更新します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear linkmgr refresh-interval
  clear linkmgr refresh-interval 12:34:56:ab:cd:ef
  clear linkmgr refresh-interval guest
  clear linkmgr refresh-interval group-main 1
[ノート]

  なし

## 33.13.13. 端末の統計情報消去

[入力形式]

  clear linkmgr statistics [ MACADDR | guest | group-main MAIN ]

[パラメータ]

  MACADDR．．．MAC アドレス

  guest．．．未登録のゲスト端末

  MAIN．．．メイングループ番号

  > - 範囲： 1 〜 63

[説明]

  指定した条件に合致する端末の統計情報を消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear linkmgr statistics
  clear linkmgr statistics 12:34:56:ab:cd:ef
  clear linkmgr statistics guest
  clear linkmgr statistics group-main 1
[ノート]

  なし

## 33.13.14. 端末情報の消去

[入力形式]

  clear linkmgr terminal { MACADDR | guest }

[パラメータ]

  MACADDR．．．MAC アドレス

  guest．．．未登録のゲスト端末

[説明]

  パラメータで指定した端末の情報を消去します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  clear linkmgr terminal 12:34:56:ab:cd:ef
  clear linkmgr terminal guest
[ノート]

  登録のゲスト端末が対象です。コンフィグに登録した端末情報は消去しません。

## 33.13.15. コマンド変更情報

### 33.13.15.1. Ver1.4 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > connect-timeout
>   > default-action
>   > group-main
>   > group-sub
>   > import guest
>   > linkmgr enable
>   > linkmgr profile
>   > linkmgr terminal
>   > refresh-interval
>   > terminal
>   > show linkmgr terminal
>   > clear linkmgr refresh-interval
>   > clear linkmgr statistics
>   > clear linkmgr terminal