# 11.2. OSPFv2

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
area | エリア登録
area default-cost | スタブエリアのデフォルトコスト設定
area nssa | NSSA 設定
area range | レンジ設定
area stub | スタブエリア設定
compatible rfc1583 | RFC1583 互換設定
default-metric | 経路再配信時のメトリック設定
distance | distance 設定
distribute-list | distribute-list 設定
ip ospf authentication | 認証設定
ip ospf authentication-key | 認証パスワード設定
ip ospf cost | インタフェースコスト設定
ip ospf dead-interval | Dead インターバル設定
ip ospf hello-interval | Hello インターバル設定
ip ospf message-digest-key | 暗号化認証パスワード設定
ip ospf mtu-ignore | MTU 不一致無視設定
ip ospf network | インタフェースタイプ設定
ip ospf priority | ルータ優先順位設定
ip ospf retransmit-interval | LSA 再送間隔設定
ip ospf transmit-delay | LSA 転送遅延時間設定
ip router ospf | OSPF 起動／停止
network area | OSPF ネットワーク登録
nssa-range | NSSA 経路集約
originate-default | デフォルトルート送信設定
passive-interface | パッシブインタフェース設定
redistribute | 経路再配信設定
rib max-entries | 最大エントリ数の設定
router-id | ルータ ID 設定
timers | 経路計算タイマー設定
show ip ospf area | エリア情報表示
show ip ospf database | LSA 表示
show ip ospf interface | インタフェース情報表示
show ip ospf neighbor | 隣接ルータ情報表示
show ip ospf rib | OSPF ルーティングテーブル情報表示
show ip ospf statistics | 統計情報表示
clear ip ospf process | OSPF 再起動
clear ip ospf statistics | 統計情報削除

## 11.2.1. エリア登録

[入力形式]
  area AID
  no area AID
[パラメータ]

  AID．．．エリアID

  > - 範囲：0～4294967295 または A.B.C.D （IPv4 アドレス形式）

[説明]

  エリアを登録します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  area 0
  area 0.0.0.10
  no area 0.0.0.10
[ノート]

  エリア削除時にそのエリアにネットワークが登録されている場合はエリアの削除はできません。

## 11.2.2. スタブエリアのデフォルトコスト設定

[入力形式]
  area AID default-cost COST
  no area AID default-cost [ COST ]
[パラメータ]

  AID．．．エリアID

  > - 範囲：0～4294967295 または A.B.C.D （IPv4 アドレス形式）

  COST．．．エリアのデフォルトコスト値

  > - 範囲：1～16777215

[説明]

  スタブエリアにデフォルトコストを設定します。

[デフォルト値]

  1

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  area 10 default-cost 100
  no area 10 default-cost
[ノート]

  なし

## 11.2.3. NSSA 設定

[入力形式]
  area AID nssa [ no-summary ] [ translate ] [ stability-interval SEC ] [ default-metric METRIC ] [ default-metric-type TYPE ]
  no area AID nssa [ no-summary ] [ translate ] [ stability-interval SEC ] [ default-metric METRIC ] [ default-metric-type TYPE ]
[パラメータ]

  AID．．．エリアID

  > - 範囲：0～4294967295 または A.B.C.D （IPv4 アドレス形式）

  no-summary．．．Not-So-Stubby エリアに summary LSA を送信しません。

  > - デフォルト値：Not-So-Stubby エリアに summary LSA を送信します。

  translate．．．常に Type-7 LSA を Type-5 LSA に変換します。

  > - デフォルト値：translate はセットされません。

  stability-interval．．．Translator でなくなった後、翻訳を実行し続ける時間

  > SEC．．．秒

  > > - 範囲：1〜65535

  > > - デフォルト値：40

  default-metric．．．NSSA に広告する Type-7 デフォルトルートのコスト

  > METRIC．．．メトリック値

  > > - 範囲：1〜16777215

  > > - デフォルト値：1

  default-metric-type．．．NSSA に広告する Type-7 デフォルトルートのタイプ

  > TYPE．．．タイプ

  > > - 範囲：1〜2

  > > - デフォルト値：2

[説明]

  エリアを Not-So-Stubby エリアに設定します。

[デフォルト値]

  パラメータ欄に記載。

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  area 0.0.0.10 nssa
  area 0.0.0.10 nssa no-summary translate
  area 0.0.0.10 nssa stability-interval 100
  area 10 nssa default-metric 100 default-metric-type 1
  no area 0.0.0.10
[ノート]

  なし

## 11.2.4. レンジ設定

[入力形式]
  area AID range A.B.C.D/<0-32> { advertise | not-advertise }
  no area AID range A.B.C.D/<0-32> [ { advertise | not-advertise } ]
[パラメータ]

  AID．．．エリアID

  > - 範囲：0～4294967295 または A.B.C.D （IPv4 アドレス形式）

  range．．．アドレスレンジ

  advertise．．．設定したレンジを広告します。

  not-advertise．．．設定したレンジを広告しません。

[説明]

  エリアにアドレスレンジを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  area 1 range 10.0.0.0/16 advertise
  no area 1 range 10.0.0.0/16
[ノート]

  なし

## 11.2.5. スタブエリア設定

[入力形式]
  area AID stub [ no-summary ]
  no area AID stub [ no-summary ]
[パラメータ]

  AID．．．エリアID

  > - 範囲：0～4294967295 または A.B.C.D （IPv4 アドレス形式）

  no-summary．．．スタブエリアに summary LSA を送信しません。

[説明]

  エリアをスタブエリアに設定します。

[デフォルト値]

  スタブエリアに summary LSA を送信します。

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  area 0.0.0.10 stub
  no area 0.0.0.10
[ノート]

  なし

## 11.2.6. RFC1583 互換設定

[入力形式]
  compatible rfc1583
  no compatible rfc1583
[パラメータ]

  なし

[説明]

  RFC1583 互換で動作します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  compatible rfc1583
  no compatible rfc1583
[ノート]

  なし

## 11.2.7. 経路再配信時のメトリック設定

[入力形式]
  default-metric METRIC
  no default-metric METRIC
[パラメータ]

  METRIC．．．メトリックのデフォルト値

  > - 範囲：1〜16777215

[説明]

  経路を再配信する時に使用するメトリック値を設定します。

[デフォルト値]

  1

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  default-metric 100
  no default metric 100
[ノート]

  なし

## 11.2.8. distance 設定

[入力形式]
  distance [ external DISTANCE ] [ inter-area DISTANCE ] [ intra-area DISTANCE ] [ nssa-external DISTANCE ]
  no distance [ external DISTANCE ] [ inter-area DISTANCE ] [ intra-area DISTANCE ] [ nssa-external DISTANCE ]
[パラメータ]

  external．．．ospf external 経路の distance 値を設定します。

  > DISTANCE．．．distance 値

  > > - 範囲：1〜255

  > > - デフォルト値：110

  inter-area．．．ospf inter-area 経路の distance 値を設定します。

  > DISTANCE．．．distance 値

  > > - 範囲：1〜255

  > > - デフォルト値：110

  intra-area．．．ospf intra-area 経路の distance 値を設定します。

  > DISTANCE．．．distance 値

  > > - 範囲：1〜255

  > > - デフォルト値：110

  nssa-external．．．ospf nssa-external 経路の distance 値を設定します。

  > DISTANCE．．．distance 値

  > > - 範囲：1〜255

  > > - デフォルト値：110

[説明]

  OSPF 経路の優先順位を設定します。

[デフォルト値]

  パラメータ欄に記載。

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  distance external 150 inter-area 100 intra-area 50 nssa-external 10
  no distance inter-area 50
[ノート]

  設定を有効にするには clear ip ospf process または、再起動を実行する必要があります。

## 11.2.9. distribute-list 設定

[入力形式]
  distribute-list { prefix | route-map } LISTNAME
  no distribute-list [ { prefix | route-map } LISTNAME ]
[パラメータ]

  prefix．．．プレフィックスリストを使用します。

  route-map．．．ルートマップを使用します。

  LISTNAME．．．プレフィックスリスト名またはルートマップ名

  > - 範囲：31文字以内の任意の文字列

[説明]

  ルーティングテーブルに内容を格納する時、フィルタリングに使用します。 プレフィックスリストまたはルートマップを指定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  distribute-list prefix list1
  distribute-list route-map list2
  no distribute-list
  no distribute-list prefix list1
[ノート]

  設定を有効にするには clear ip ospf process を実行する必要があります。

## 11.2.10. 認証設定

[入力形式]
  ip ospf authentication [ { message-digest | null } ]
  no ip ospf authentication [ { message-digest | null } ]
[パラメータ]

  message-digest．．．暗号化パスワードを使用します。

  null．．．認証を使用しません。

[説明]
  OSPF パケットの認証を行います。
  認証種別を指定しない場合は暗号化しない単純パスワードを使用します。
[デフォルト値]

  認証なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf authentication message-digest
  no ip ospf authentication
[ノート]

  なし

## 11.2.11. 認証パスワード設定

[入力形式]
  ip ospf authentication-key PASSWORD
  no ip ospf authentication-key [ PASSWORD ]
[パラメータ]

  PASSWORD．．．パスワード

  > - 範囲：8文字以内の文字列

[説明]

  暗号化を使用しない場合のパスワードを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf authentication-key password
  no ip ospf authentication-key
[ノート]

  なし

## 11.2.12. インタフェースコスト設定

[入力形式]
  ip ospf cost COST
  no ip ospf cost [ COST ]
[パラメータ]

  COST．．．インタフェースのコスト

  > - 範囲：1～65535

[説明]

  インタフェースのコストを設定します。

[デフォルト値]

  自動設定（100M/インタフェースのスピード、100M以上の場合は1）

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf cost 500
  no ip ospf cost
[ノート]

  なし

## 11.2.13. Dead インターバル設定

[入力形式]
  ip ospf dead-interval DEAD
  no ip ospf dead-interval [ DEAD ]
[パラメータ]

  DEAD．．．Dead インターバルの値（秒）

  > - 範囲：1～65535

[説明]

  インタフェースにおける Dead インターバルの値を設定します。

[デフォルト値]

  40

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf dead-interval 360
  no ip ospf dead-interval
[ノート]

  なし

## 11.2.14. Hello インターバル設定

[入力形式]
  ip ospf hello-interval HELLO
  no ip ospf hello-interval [ HELLO ]
[パラメータ]

  HELLO．．．Hello インターバルの値（秒）

  > - 範囲：1～65535

[説明]

  インタフェースにおける Hello インターバルの値を設定します。

[デフォルト値]

  10

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf hello-interval 60
  no ip ospf hello-interval 60
[ノート]

  なし

## 11.2.15. 暗号化認証パスワード設定

[入力形式]
  ip ospf message-digest-key KEY_ID PASSWORD
  no ip ospf message-digest-key [ KEY_ID PASSWORD ]
[パラメータ]

  KEY_ID．．．MD5 キーID

  > - 範囲：1～255

  PASSWORD．．．パスワード

  > - 範囲：16文字以内の文字列

[説明]

  MD5 暗号化パスワードを設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf message-digest-key 124 password
  no ip ospf message-digest-key
[ノート]

  なし

## 11.2.16. MTU 不一致無視設定

[入力形式]
  ip ospf mtu-ignore
  no ip ospf mtu-ignore
[パラメータ]

  なし

[説明]

  MTU の不一致を無視します。

[デフォルト値]

  無視しない

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf mtu-ignore
  no ip ospf mtu-ignore
[ノート]

  なし

## 11.2.17. インタフェースタイプ設定

[入力形式]
  ip ospf network { broadcast | default | point-to-point }
  no ip ospf network [ { broadcast | default | point-to-point } ]
[パラメータ]

  broadcast．．．ブロードキャスト

  default．．．自動設定

  point-to-point．．．ポイントツーポイント

[説明]

  インタフェースのタイプを設定します。

[デフォルト値]

  自動設定

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf network point-to-point
  no ip ospf network point-to-point
[ノート]

  なし

## 11.2.18. ルータ優先順位設定

[入力形式]
  ip ospf priority PRIORITY
  no ip ospf priority [ PRIORITY ]
[パラメータ]

  PRIORITY．．．インタフェースにおけるルータ優先順位

  > - 範囲：0～255

[説明]

  OSPF のルータ優先順位を設定します。

[デフォルト値]

  1

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf priority 128
  no ip ospf priority
[ノート]

  なし

## 11.2.19. LSA 再送間隔設定

[入力形式]
  ip ospf retransmit-interval RETRANSMIT
  no ip ospf retransmit-interval [ RETRANSMIT ]
[パラメータ]

  RETRANSMIT．．．LSA の再送間隔の値（秒）

  > - 範囲：1～65535

[説明]

  インタフェースにおける LSA の再送間隔の値を設定します。

[デフォルト値]

  5

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf retransmit-interval 100
  no ip ospf retransmit-interval
[ノート]

  なし

## 11.2.20. LSA 転送遅延時間設定

[入力形式]
  ip ospf transmit-delay DELAY
  no ip ospf transmit-delay [ DELAY ]
[パラメータ]

  DELAY．．．LSA 転送遅延時間（秒）

  > - 範囲：1～65535

[説明]

  インタフェースにおける LSA 転送遅延時間を設定します。

[デフォルト値]

  1

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip ospf transmit-delay 100
  no ip ospf transmit-delay
[ノート]

  なし

## 11.2.21. OSPF 起動／停止

[入力形式]
  ip router ospf PID
  no ip router ospf PID
[パラメータ]

  PID．．．OSPF プロセスID

  > - 範囲：1～65535

[説明]

  OSPF ルーティングを開始します。

[デフォルト値]

  停止

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ip router ospf 100
  no ip router ospf 100
[ノート]

  なし

## 11.2.22. OSPF ネットワーク登録

[入力形式]
  network { A.B.C.D/<0-32> | INTERFACE } area AID
  no network { A.B.C.D/<0-32> | INTERFACE } area AID
[パラメータ]

  A.B.C.D/<0-32>．．．OSPF ネットワークのアドレス

  INTERFACE．．．インタフェース名

  area．．．エリア

  > AID．．．エリアID

  > > - 範囲：0～4294967295 または A.B.C.D （IPv4 アドレス形式）

[説明]

  OSPF のネットワークを登録します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  network 192.168.0.0/16 area 0
  network GigaEthernet0.0 area 1
  no network 192.168.0.0/16 area 0
  no network GigaEthernet0.0 area 1
[ノート]

  - 登録されていないエリアを指定した場合は自動的にエリアも登録されます。

  - IP Address が設定されているネットワークの場合はアドレス指定、インタフェース指定の両方が可能です。

  - Unnumbered Network を指定するときはインタフェース指定のみ可能です。

## 11.2.23. NSSA 経路集約

[入力形式]
  nssa-range A.B.C.D/<0-32> [ not-advertise ] [ tag TAG ]
  no nssa-range A.B.C.D/<0-32> [ not-advertise ] [ tag TAG ]
[パラメータ]

  A.B.C.D/<0-32>．．．集約する経路のレンジ

  not-advertise．．．集約した経路を配信しない

  > - デフォルト値：not-advertise はセットされません。

  tag．．．集約した経路につけるタグ

  > TAG．．．タグの値

  > > - 範囲：0～4294967295

  > > - デフォルト値：0

[説明]

  NSSA BR で NSSA 内の経路を集約するときに使用するレンジを登録します。

[デフォルト値]

  パラメータ欄に記載。

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  nssa-range 10.10.0.0/16
  nssa-range 10.20.0.0/16 not-advertise
  nssa-range 12.0.0.0/8 tag 12345678
  no nssa-range 10.10.0.0/16
  no nssa-range 10.20.0.0/16 not-advertise
[ノート]

  ルータが Translator になっている時のみ経路集約することができます。

## 11.2.24. デフォルトルート送信設定

[入力形式]
  originate-default [ always ] [ metric METRIC ] [ metric-type METRIC_TYPE ] [ route-map ROUTE_MAP ]
  no originate-default [ always ] [ metric METRIC ] [ metric-type METRIC_TYPE ] [ route-map ROUTE_MAP ]
[パラメータ]

  always．．．デフォルトルートを常に配信します。指定しない場合はルーティングテーブルに存在する場合のみ配信します。

  > - デフォルト値：always はセットされません。

  metric．．．メトリック

  > METRIC．．．メトリック値

  > > - 範囲：1～16777215

  > > - デフォルト値：1

  metric-type．．．メトリックタイプ

  > METRIC_TYPE．．．タイプ

  > > - 範囲：1～2

  > > - デフォルト値：2

  route-map．．．適用するルートマップ名

  > ROUTE_MAP．．．ルートマップ名

  > > - 範囲：31文字以内の文字列

  > > - デフォルト値：指定なし

[説明]

  デフォルトルートの配信を設定します。

[デフォルト値]

  パラメータ欄に記載。

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  originate-default always metric-type 2 route-map MAP1
  no originate-default
[ノート]

  なし

## 11.2.25. パッシブインタフェース設定

[入力形式]

  passive-interface INTERFACE

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  指定したインタフェースで OSPF パケットを送受信しないようにします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  passive-interface GigaEthernet0.0
  no passive-interface GigaEthernet0.0
[ノート]

  なし

## 11.2.26. 経路再配信設定

[入力形式]
  redistribute { bgp AS-NUMBER | connected | rip | static } [ metric METRIC ] [ metric-type METRIC_TYPE ] [ tag TAG ] [ route-map ROUTE_MAP ]
  no redistribute { bgp AS-NUMBER | connected | rip | static } [ metric METRIC ] [ metric-type METRIC_TYPE ] [ tag TAG ] [ route-map ROUTE_MAP ]
[パラメータ]

  bgp．．．BGP 経路を再配信します。

  > AS-NUMBER．．．AS番号（bgp を指定時に入力）

  > > - 範囲：1〜65535

  connected．．．ダイレクトルートを再配信します。

  rip．．．RIP 経路を再配信します。

  static．．．スタティックルートを再配信します。

  metric．．．メトリック

  > METRIC．．．メトリック値

  > > - 範囲：1～16777215

  > > - デフォルト値：1

  metric-type．．．メトリックタイプ

  > METRIC_TYPE．．．タイプ

  > > - 範囲：1～2

  > > - デフォルト値：2

  tag．．．タグ

  > TAG．．．タグの値

  > > - 範囲：0～4294967295

  > > - デフォルト値：0

  route-map．．．適用するルートマップ名

  > ROUTE_MAP．．．ルートマップ名

  > > - 範囲：31文字以内の文字列

  > > - デフォルト値：指定なし

[説明]

  他プロトコルの経路を再配信します。

[デフォルト値]

  パラメータ欄に記載。

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  redistribute static metric-type 2 route-map MAP1
  no redistribute static
[ノート]

  なし

注釈

サポートする RIP のプロトコルバージョンは RIPv2 のみとなり RIPv1 は廃止となっております。

## 11.2.27. 最大エントリ数の設定

[入力形式]
  rib max-entries NUMBER
  no rib max-entries [ NUMBER ]
[パラメータ]

  NUMBER．．．最大エントリ数

  > - 範囲：64〜65535

[説明]

  最大エントリ数を設定します。

[デフォルト値]
  IX-R：2048
  IX-V：20000
[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  rib max-entries 1024

[ノート]

  - 最大エントリ数とは、扱える経路数ではなく OSPF で使用するすべてのアドレス総数を表します。

## 11.2.28. ルータ ID 設定

[入力形式]
  router-id A.B.C.D
  no router-id A.B.C.D
[パラメータ]

  A.B.C.D．．．ルータID （IPv4 アドレス形式）

[説明]

  ルータIDを設定します。

[デフォルト値]
  ループバックインタフェースに IPアドレスが設定されている場合はそのアドレスを使用します。
  設定されていない場合はインタフェースに設定されているアドレスのうち最も大きい IPアドレスを使用します。
[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  router-id 192.168.1.254
  no router-id 192.168.1.254
[ノート]

  設定を有効にするには clear ip ospf process または、再起動を実行する必要があります。

## 11.2.29. 経路計算タイマー設定

[入力形式]
  timers [ delay DELAY ] [ hold HOLD ]
  no timers [ delay DELAY ] [ hold HOLD ]
[パラメータ]

  delay．．．トポロジー変化を受信してから再計算を行うまでの時間

  > DELAY．．．（秒）

  > > - 範囲：1〜65535

  > > - デフォルト値：5

  hold．．．連続した計算の間隔

  > HOLD．．．（秒）

  > > - 範囲：1〜65535

  > > - デフォルト値：10

[説明]

  OSPF 経路計算で使用するタイマー値を設定します。

[デフォルト値]

  パラメータ欄に記載。

[実行モード]

  OSPF コンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  timers delay 300 hold 120
  no timers delay 300
[ノート]

  なし

## 11.2.30. エリア情報表示

[入力形式]

  show ip ospf area

[パラメータ]

  なし

[説明]

  OSPF のエリア情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  OSPF コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ip ospf area

[ノート]

  なし

## 11.2.31. LSA 表示

[入力形式]
  show ip ospf database
  [ { [ adv-router A.B.C.D ] |
  [ asbr-summary [ A.B.C.D ] [ adv-router A.B.C.D ] ] |
  [ database-summary ] | [ detail ] |
  [ external [ A.B.C.D ] [ adv-router A.B.C.D ] ] |
  [ network [ A.B.C.D ] [ adv-router A.B.C.D ] ] |
  [ nssa-external [ A.B.C.D ] [ adv-router A.B.C.D ] ] |
  [ router [ A.B.C.D ] [ adv-router A.B.C.D ] ] |
  [ self-originate ] |
  [ summary [ A.B.C.D ] [ adv-router A.B.C.D ] ] } ]
[パラメータ]

  オプションなし．．．LSA データベースの一覧を表示します。（database-summary 指定と同じ）

  adv-router．．．広告元ルータID を指定して詳細を表示します。

  > A.B.C.D．．．広告元ルータID （IPv4 アドレス形式）

  asbr-summary：Summary ASBR Link State を表示します。

  > A.B.C.D．．．Summary ASBR Link State のリンクID （IPv4 アドレス形式）を指定します。

  > adv-router．．．広告元ルータID を指定します。

  > > A.B.C.D．．．広告元ルータID （IPv4 アドレス形式）

  database-summary．．．LSA データベースの一覧を表示します。（オプションなしと同じ）

  detail．．．全LSAの内容を表示します。

  external．．．AS External Link State を表示します。

  > A.B.C.D．．．AS External Link State のリンクID （IPv4 アドレス形式）を指定します。

  > adv-router．．．広告元ルータID を指定します。

  > > A.B.C.D．．．広告元ルータID （IPv4 アドレス形式）

  network．．．Network Link State を表示します。

  > A.B.C.D．．．Network Link State のリンクID （IPv4 アドレス形式）を指定します。

  > adv-router．．．広告元ルータID を指定します。

  > > A.B.C.D．．．広告元ルータID （IPv4 アドレス形式）

  nssa-external．．．Type-7 Link State を表示します。

  > A.B.C.D．．．Type-7 Link State のリンクID （IPv4 アドレス形式）を指定します。

  > adv-router．．．広告元ルータID を指定します。

  > > A.B.C.D．．．広告元ルータID （IPv4 アドレス形式）

  router．．．Router Link State を表示します。

  > A.B.C.D．．．Router Link State のリンクID （IPv4 アドレス形式）を指定します。

  > adv-router．．．広告元ルータID を指定します。

  > > A.B.C.D．．．広告元ルータID （IPv4 アドレス形式）

  self-originate．．．自分が広告している Link State を表示します。

  summary．．．Summary Network Link State を表示します。

  > A.B.C.D．．．Summary Network Link State のリンクID （IPv4 アドレス形式）を指定します。

  > adv-router．．．広告元ルータID を指定します。

  > > A.B.C.D．．．広告元ルータID （IPv4 アドレス形式）

[説明]
  OSPF の LSA データベースを表示します。
  オプションなし／database-summary 指定の場合は一覧表示、その他の場合は詳細表示を行います。
  Link State の種類と広告元ルータを指定することにより、特定の Link State の詳細を表示することが可能です。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  OSPF コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ip ospf database
  show ip ospf database summary adv-router 192.168.101.254
  show ip ospf database external 192.168.2.0
[ノート]

  なし

## 11.2.32. インタフェース情報表示

[入力形式]

  show ip ospf interface [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]
  OSPF のインタフェース情報を表示します。
  インタフェース名が指定された場合は詳細情報を表示します。指定されない場合は一覧表示を行います。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  OSPF コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ip ospf interface
  show ip ospf interface GigaEthernet0.0
[ノート]

  なし

## 11.2.33. 隣接ルータ情報表示

[入力形式]

  show ip ospf neighbor [ A.B.C.D ]

[パラメータ]

  A.B.C.D．．．隣接ルータID （IPv4 アドレス形式）

[説明]
  OSPF の隣接ルータ情報を表示します。
  隣接ルータID が指定された場合は詳細情報を表示します。指定されない場合は一覧表示を行います。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  OSPF コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]
  show ip ospf neighbor
  show ip ospf neighbor 192.168.2.254
[ノート]

  なし

## 11.2.34. OSPF ルーティングテーブル情報表示

[入力形式]

  show ip ospf rib

[パラメータ]

  なし

[説明]
  OSPF のルーティングテーブル情報を表示します。
  パケットの送信に使われるルーティングテーブルではなく OSPF 内部で管理している情報が表示されます。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  OSPF コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ip ospf rib

[ノート]

## 11.2.35. 統計情報表示

[入力形式]

  show ip ospf statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  OSPF の統計情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  OSPF コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ip ospf statistics

[ノート]

  なし

## 11.2.36. OSPF 再起動

[入力形式]

  clear ip ospf process

[パラメータ]

  なし

[説明]
  OSPF プロセスを再起動します。
  すべての OSPF 経路を削除し再度収集します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  OSPF コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  clear ip ospf process

[ノート]

  なし

## 11.2.37. 統計情報削除

[入力形式]

  clear ip ospf statistics

[パラメータ]

  なし

[説明]

  OSPF の統計情報をクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  グローバルコンフィグモード
  OSPF コンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  clear ip ospf statistics

[ノート]

  なし

## 11.2.38. コマンド変更情報

### 11.2.38.1. Ver1.3 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > area (OSPFv2)
>   > area default-cost (OSPFv2)
>   > area nssa (OSPFv2)
>   > area range (OSPFv2)
>   > area stub (OSPFv2)
>   > compatible rfc1583 (OSPFv2)
>   > default-metric (OSPFv2)
>   > distance (OSPFv2)
>   > distribute-list (OSPFv2)
>   > ip ospf authentication
>   > ip ospf authentication-key
>   > ip ospf cost
>   > ip ospf dead-interval
>   > ip ospf hello-interval
>   > ip ospf message-digest-key
>   > ip ospf mtu-ignore
>   > ip ospf network
>   > ip ospf priority
>   > ip ospf retransmit-interval
>   > ip ospf transmit-delay
>   > ip router ospf
>   > network area (OSPFv2)
>   > nssa-range (OSPFv2)
>   > originate-default (OSPFv2)
>   > passive-interface (OSPFv2)
>   > redistribute (OSPFv2)
>   > rib max-entries (OSPFv2)
>   > router-id (OSPFv2)
>   > timers (OSPFv2)
>   > show ip ospf area
>   > show ip ospf database
>   > show ip ospf interface
>   > show ip ospf neighbor
>   > show ip ospf rib
>   > show ip ospf statistics
>   > clear ip ospf process
>   > clear ip ospf statistics