# 26.1. NTP/SNTP

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
ntp interval | NTP時刻同期間隔の設定
ntp ip access-list | NTP IPv4 アクセスリストの設定
ntp ip enable | NTP IPv4サーバーの有効化
ntp ipv6 access-list | NTP IPv6 アクセスリストの設定
ntp ipv6 enable | NTP IPv6サーバーの有効化
ntp master | ローカルNTPサーバーの設定
ntp retry | NTP同期リトライ回数の設定
ntp server | NTPサーバーの設定
ntp source | NTPソースアドレスの設定
show ntp | NTPの動作情報の表示
clear ntp | NTPの再起動

## 26.1.1. NTP時刻同期間隔の設定

[入力形式]
  ntp interval POLL-INTERVAL
  no ntp interval [ POLL-INTERVAL ]
[パラメータ]

  POLL-INTERVAL．．．同期間隔（秒）

  > - 範囲：16〜999999

[説明]

  NTPクライアントの時刻同期間隔を設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ntp interval 3600
  no ntp interval 3600
[ノート]

  未指定時には、ntp server 設定の timeout 時間をトリガに時刻同期が行われます。

## 26.1.2. NTP IPv4 アクセスリストの設定

[入力形式]
  ntp ip access-list ACCESSLIST-NAME
  no ntp ip access-list ACCESSLIST-NAME
[パラメータ]

  ACCESSLIST-NAME．．．IPv4 アクセスリスト名

  > - 15文字以内の文字列

[説明]

  IPv4アクセスリストによるNTPパケットの制限を設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ntp ip access-list ntp101
  no ntp ip access-list ntp101
[ノート]
  アクセスリストの送信元アドレスによるアクセス制御を行います。
  受信するすべてのNTPパケットに対するアクセスを制御します。

## 26.1.3. NTP IPv4サーバーの有効化

[入力形式]
  ntp ip enable
  no ntp ip enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  NTP IPv4サーバー機能を有効にします。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ntp ip enable
  no ntp ip enable
[ノート]

  なし

## 26.1.4. NTP IPv6 アクセスリストの設定

[入力形式]
  ntp ipv6 access-list ACCESSLIST-NAME
  no ntp ipv6 access-list ACCESSLIST-NAME
[パラメータ]

  ACCESSLIST-NAME．．．IPv6 アクセスリスト名

[説明]

  IPv6アクセスリストによるNTPパケットの制限を設定します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ntp ipv6 access-list ntp101
  no ntp ipv6 access-list ntp101
[ノート]
  アクセスリストの送信元アドレスによるアクセス制御を行います。
  受信するすべてのNTPパケットに対するアクセスを制御します。

## 26.1.5. NTP IPv6サーバーの有効化

[入力形式]
  ntp ipv6 enable
  no ntp ipv6 enable
[パラメータ]

  なし

[説明]

  NTP IPv6サーバー機能を有効にします。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ntp ipv6 enable
  no ntp ipv6 enable
[ノート]

  なし

## 26.1.6. ローカルNTPサーバーの設定

[入力形式]
  ntp master [ STRATUM ]
  no ntp master [ STRATUM ]
[パラメータ]

  STRATUM．．．ストラタム値

  > - 範囲：1〜255

  > - デフォルト値：8

[説明]
  ローカルタイムサーバーの設定を行います。
  この設定は、リモートタイムサーバーが定義されていない場合に使います。
[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ntp master
  no ntp master
[ノート]
  ローカルNTPサーバー設定の利用は推奨されていません。
  信頼できるNTPサーバーと同期することを推奨します。

## 26.1.7. NTP同期リトライ回数の設定

[入力形式]
  ntp retry RETRY-COUNTS
  no ntp retry RETRY-COUNTS
[パラメータ]

  RETRY-COUNTS．．．リトライ回数

  > - 範囲：1〜255

[説明]

  同一NTPサーバーへの同期要求送信・応答受信のリトライ回数を設定します。

[デフォルト値]

  リトライしない

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ntp retry 10
  no ntp retry 10
[ノート]

  ntp serverコマンドで設定した場合はそちらの設定が優先されます。

## 26.1.8. NTPサーバーの設定

[入力形式]
  ntp server ADDRESS [ retry RETRY ] [ version VERSION ]
  [ timeout TIMEOUT ] [ source INTERFACE ] [ priority PRIORITY ]
  ntp server dhcpv6 [ retry RETRY ] [ version VERSION ]
  [ timeout TIMEOUT ] [ source INTERFACE ] [ priority PRIORITY ]
  no ntp server ADDRESS [ retry RETRY ] [ version VERSION ]
  [ timeout TIMEOUT ] [ source INTERFACE ] [ priority PRIORITY ]
  no ntp server dhcpv6 [ retry RETRY ] [ version VERSION ]
  [ timeout TIMEOUT ] [ source INTERFACE ] [ priority PRIORITY ]

[パラメータ]

> ADDRESS．．．NTPサーバーのアドレス

> > - IPv4アドレス

> > - IPv6アドレス

> dhcpv6．．．DHCPv6で取得したNTPサーバーアドレスをNTPサーバーアドレスとして利用

> RETRY．．．リトライ回数の指定

> > - 範囲：1〜255

> VERSION．．．問い合わせバージョン

> > - 範囲：1〜4

> TIMEOUT．．．無応答と判定する時間（秒）

> > - 範囲：1〜1024

> INTERFACE．．．ソースアドレスとなるインタフェースの指定

> PRIORITY．．．NTP サーバーのプライオリティ値

> > - 範囲：1〜255

> > - 同一プライオリティ値では、前回同期したサーバーがあればそのサーバーから同期

[説明]

  ルータ（NTPクライアント）の時刻同期をとるために参照するNTPサーバーを設定します。

[デフォルト値]

  - RETRY．．．0

  - VERSION．．．3

  - TIMEOUT．．．64

  - PRIORITY．．．1

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ntp server 10.1.2.3 timeout 128 source GigaEthernet0.0
  no ntp server 10.1.2.3 timeout 128 source GigaEthernet0.0
[ノート]
  ntp serverコマンドでインタフェースを指定されている場合は、
  ntp sourceコマンドは無視され ntp server の設定が優先されます。

## 26.1.9. NTPソースアドレスの設定

[入力形式]
  ntp source INTERFACE
  no ntp source INTERFACE
[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  NTPで使用する要求送信元のインタフェースを設定します。

[デフォルト値]

  送信するインタフェース

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  ntp source GigaEthernet0.0
  no ntp source GigaEthernet0.0
[ノート]
  ntp serverコマンドでインタフェースを指定されている場合は、
  ntp sourceコマンドは無視され ntp server の設定が優先されます。

## 26.1.10. NTPの動作情報の表示

[入力形式]

  show ntp

[パラメータ]

  なし

[説明]

  NTP動作情報を表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show ntp

[ノート]

  なし

## 26.1.11. NTPの再起動

[入力形式]

  clear ntp

[パラメータ]

  なし

[説明]

  NTPに関する統計情報をクリアし再起動します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear ntp

[ノート]

  なし

## 26.1.12. コマンド変更情報

### 26.1.12.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > ntp interval
>   > ntp ip access-list
>   > ntp ip enable
>   > ntp master
>   > ntp retry
>   > ntp server
>   > ntp source
>   > show ntp
>   > clear ntp

### 26.1.12.2. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > ntp ipv6 access-list
>   > ntp ipv6 enable

> - 変更コマンド一覧

>   > ntp server