# 8. タグVLAN/ポートVLAN設定

## 8.1. タグVLANを使用する

タグVLANの設定例です。
タグVLANの設定は、サブインタフェースに対して設定します。
タグVLAN ID : 10とタグVLAN ID : 20を収容します。

### 8.1.1. 設定

#### 8.1.1.1. 本装置の設定

    Router# configure
    Router(config)# interface GigaEthernet2.1
    Router(config-GigaEthernet2.1)# encapsulation dot1q 10
    Router(config-GigaEthernet2.1)# ip address 192.168.0.254/24
    Router(config-GigaEthernet2.1)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2.1)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2.2
    Router(config-GigaEthernet2.2)# encapsulation dot1q 20
    Router(config-GigaEthernet2.2)# ip address 192.168.1.254/24
    Router(config-GigaEthernet2.2)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2.2)# exit
    Router(config)#

### 8.1.2. 解説

    interface GigaEthernet2.1
      encapsulation dot1q 10

サブインタフェース : `GE2.1` でタグVLAN機能を有効化します。
タグVLAN ID : `10` を設定します。

    interface GigaEthernet2.2
      encapsulation dot1q 20

サブインタフェース : `GE2.2` でタグVLAN機能を有効化します。
タグVLAN ID : `20` を設定します。

## 8.2. ポートVLANを使用する

ポートVLANの設定例です。
ポートVLANはSW-HUBポートにのみ設定できます。
GE2(SW-HUBポート)のポート1～4とポート5～8でLANを分離します。

### 8.2.1. 設定

    Router# configure
    Router(config)# device GigaEthernet2
    Router(config-GigaEthernet2)# vlan-group 1 port 1 2 3 4
    Router(config-GigaEthernet2)# vlan-group 2 port 5 6 7 8
    Router(config-GigaEthernet2)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2:1.0
    Router(config-GigaEthernet2:1.0)# ip address 192.168.0.254/24
    Router(config-GigaEthernet2:1.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2:1.0)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2:2.0
    Router(config-GigaEthernet2:2.0)# ip address 192.168.1.254/24
    Router(config-GigaEthernet2:2.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2:2.0)# exit
    Router(config)#

### 8.2.2. 解説

    device GigaEthernet2
      vlan-group 1 port 1 2 3 4
      vlan-group 2 port 5 6 7 8

SW-HUBポート : `1～4` をポートVLANグループ : `1` に、SW-HUBポート : `5～8` をポートVLANグループ : `2` に設定します。

    interface GigaEthernet2:1.0

ポートVLANグループ : `1` の基本インタフェースモードに移行するコマンドです。
PPPoEやタグVLANと併用する場合は、サブインタフェースを指定します。

    interface GigaEthernet2:2.0

ポートVLANグループ : `2` の基本インタフェースモードに移行するコマンドです。
PPPoEやタグVLANと併用する場合は、サブインタフェースを指定します。