# 18. EtherIP設定

## 18.1. 固定IPアドレスによるEtherIP接続

PPPoE接続によるEtherIP(Ethernet over IP)接続設定例です。
両拠点とも固定IPアドレス契約で接続する例です。

### 18.1.1. 設定

#### 18.1.1.1. 本装置(A)の設定

    Router# configure
    Router(config)# ip route 198.51.100.1/32 GigaEthernet0.1
    Router(config)# bridge irb enable
    Router(config)# ppp profile ppp-profile
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication myname user-a@example.com
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication password user-a@example.com ppp-password-a
    Router(config-ppp-ppp-profile)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2.0
    Router(config-GigaEthernet2.0)# bridge-group 1
    Router(config-GigaEthernet2.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2.0)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet0.1
    Router(config-GigaEthernet0.1)# encapsulation pppoe
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ppp binding ppp-profile
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ip address 203.0.113.1/32
    Router(config-GigaEthernet0.1)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet0.1)# exit
    Router(config)# interface BVI0
    Router(config-BVI0)# ip address 192.168.0.254/24
    Router(config-BVI0)# bridge-group 1
    Router(config-BVI0)# no shutdown
    Router(config-BVI0)# exit
    Router(config)# interface Tunnel0.0
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel mode ether-ip ip
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel destination 198.51.100.1
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel source GigaEthernet0.1
    Router(config-Tunnel0.0)# no ip address
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge-group 1
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge ip tcp adjust-mss 1416
    Router(config-Tunnel0.0)# no shutdown
    Router(config-Tunnel0.0)# exit
    Router(config)#

#### 18.1.1.2. 本装置(B)の設定

    Router# configure
    Router(config)# ip route 203.0.113.1/32 GigaEthernet0.1
    Router(config)# bridge irb enable
    Router(config)# ppp profile ppp-profile
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication myname user-b@example.com
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication password user-b@example.com ppp-password-b
    Router(config-ppp-ppp-profile)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2.0
    Router(config-GigaEthernet2.0)# bridge-group 1
    Router(config-GigaEthernet2.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2.0)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet0.1
    Router(config-GigaEthernet0.1)# encapsulation pppoe
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ppp binding ppp-profile
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ip address 198.51.100.1/32
    Router(config-GigaEthernet0.1)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet0.1)# exit
    Router(config)# interface BVI0
    Router(config-BVI0)# ip address 192.168.0.253/24
    Router(config-BVI0)# bridge-group 1
    Router(config-BVI0)# no shutdown
    Router(config-BVI0)# exit
    Router(config)# interface Tunnel0.0
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel mode ether-ip ip
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel destination 203.0.113.1
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel source GigaEthernet0.1
    Router(config-Tunnel0.0)# no ip address
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge-group 1
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge ip tcp adjust-mss 1416
    Router(config-Tunnel0.0)# no shutdown
    Router(config-Tunnel0.0)# exit
    Router(config)#

### 18.1.2. 解説

#### 18.1.2.1. 本装置(A)の解説

    ip route 198.51.100.1/32 GigaEthernet0.1

EtherIPの宛先をPPPoEインタフェースに設定します。

    bridge irb enable

ブリッジ機能を有効化します。

    interface GigaEthernet2.0
      bridge-group 1
    interface BVI0
      bridge-group 1
    interface Tunnel0.0
      bridge-group 1

ブリッジグループを設定します。
同じブリッジグループ番号を割り当てたインタフェースは、同一のインタフェースとして扱われます。

    interface Tunnel0.0
      tunnel mode ether-ip ip
      tunnel destination 198.51.100.1
      tunnel source GigaEthernet0.1

トンネルモードをEtherIP IPv4に設定します。
トンネルの接続先と送信元IPアドレスを設定します。

    interface Tunnel0.0
      bridge ip tcp adjust-mss 1416

トンネルを通るTCPパケットのMSS値をトンネルインタフェースのMTU長以下に調整します。
"bridge ip tcp adjust-mss"設定では"auto"による自動設定を利用できないため、手動でMSS値を指定します。

#### 18.1.2.2. 本装置(B)の解説

本装置(A)と同様の考え方で設定します。

## 18.2. アグレッシブモードによるEtherIP/IPsec(IKEv1)接続

EtherIP/IPsec(IKEv1)接続設定例です。
一方の拠点が動的IPアドレス契約の場合は、IPsecを併用する必要があります。

### 18.2.1. 設定

#### 18.2.1.1. 本装置(A)の設定

    Router# configure
    Router(config)# ip route default GigaEthernet0.1
    Router(config)# bridge irb enable
    Router(config)# ike proposal ike-proposal encryption aes-256 hash sha2-512 group 3072-bit
    Router(config)# ike policy ike-policy peer any key psk mode aggressive ike-proposal
    Router(config)# ike commit-bit ike-policy
    Router(config)# ike remote-id ike-policy keyid ike-id
    Router(config)# ipsec autokey-proposal ipsec-proposal esp-aes-256 esp-sha2-512
    Router(config)# ipsec dynamic-map ipsec-policy ipv4 ipsec-proposal ike ike-policy
    Router(config)# ipsec commit-bit ipsec-policy
    Router(config)# ipsec local-id ipsec-policy 192.168.0.254
    Router(config)# ipsec remote-id ipsec-policy 192.168.0.253
    Router(config)# ppp profile ppp-profile
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication myname user-a@example.com
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication password user-a@example.com ppp-password-a
    Router(config-ppp-ppp-profile)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2.0
    Router(config-GigaEthernet2.0)# bridge-group 1
    Router(config-GigaEthernet2.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2.0)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet0.1
    Router(config-GigaEthernet0.1)# encapsulation pppoe
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ppp binding ppp-profile
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ip address 203.0.113.1/32
    Router(config-GigaEthernet0.1)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet0.1)# exit
    Router(config)# interface BVI0
    Router(config-BVI0)# ip address 192.168.0.254/24
    Router(config-BVI0)# bridge-group 1
    Router(config-BVI0)# no shutdown
    Router(config-BVI0)# exit
    Router(config)# interface Tunnel0.0
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel mode ether-ip ipsec
    Router(config-Tunnel0.0)# no ip address
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge-group 1
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge ip tcp adjust-mss 1374
    Router(config-Tunnel0.0)# ipsec policy transport ipsec-policy with-id-payload
    Router(config-Tunnel0.0)# no shutdown
    Router(config-Tunnel0.0)# exit
    Router(config)#

#### 18.2.1.2. 本装置(B)の設定

    Router# configure
    Router(config)# ip route 203.0.113.1/32 GigaEthernet0.1
    Router(config)# bridge irb enable
    Router(config)# ike proposal ike-proposal encryption aes-256 hash sha2-512 group 3072-bit
    Router(config)# ike suppress-dangling
    Router(config)# ike policy ike-policy peer 203.0.113.1 key psk mode aggressive ike-proposal
    Router(config)# ike keepalive ike-policy 10 3
    Router(config)# ike local-id ike-policy keyid ike-id
    Router(config)# ipsec autokey-proposal ipsec-proposal esp-aes-256 esp-sha2-512
    Router(config)# ipsec autokey-map ipsec-policy ipv4 peer 203.0.113.1 ipsec-proposal
    Router(config)# ipsec local-id ipsec-policy 192.168.0.253
    Router(config)# ipsec remote-id ipsec-policy 192.168.0.254
    Router(config)# ppp profile ppp-profile
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication myname user-b@example.com
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication password user-b@example.com ppp-password-b
    Router(config-ppp-ppp-profile)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2.0
    Router(config-GigaEthernet2.0)# bridge-group 1
    Router(config-GigaEthernet2.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2.0)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet0.1
    Router(config-GigaEthernet0.1)# encapsulation pppoe
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ppp binding ppp-profile
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ip address ipcp
    Router(config-GigaEthernet0.1)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet0.1)# exit
    Router(config)# interface BVI0
    Router(config-BVI0)# ip address 192.168.0.253/24
    Router(config-BVI0)# bridge-group 1
    Router(config-BVI0)# no shutdown
    Router(config-BVI0)# exit
    Router(config)# interface Tunnel0.0
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel mode ether-ip ipsec
    Router(config-Tunnel0.0)# no ip address
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge-group 1
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge ip tcp adjust-mss 1374
    Router(config-Tunnel0.0)# ipsec policy transport ipsec-policy with-id-payload
    Router(config-Tunnel0.0)# no shutdown
    Router(config-Tunnel0.0)# exit
    Router(config)#

### 18.2.2. 解説

#### 18.2.2.1. 本装置(A)の解説

    ip route default GigaEthernet0.1

デフォルトルートをPPPoEインタフェースに設定します。

    bridge irb enable

ブリッジ機能を有効化します。

    interface GigaEthernet2.0
      bridge-group 1
    interface BVI0
      bridge-group 1
    interface Tunnel0.0
      bridge-group 1

ブリッジグループを設定します。
同じブリッジグループ番号を割り当てたインタフェースは、同一のインタフェースとして扱われます。

    interface Tunnel0.0
      tunnel mode ether-ip ipsec
      ipsec policy transport ipsec-policy with-id-payload

トンネルモードをEtherIP/IPsec IKEv1に設定します。
EtherIPでカプセル化されたパケットをIPsecトランスポートモードでカプセル化します。
IPsecのID交換ができるように、"with-id-payload"オプションを設定します。

    interface Tunnel0.0
      bridge ip tcp adjust-mss 1374

トンネルを通るTCPパケットのMSS値をトンネルインタフェースのMTU長以下に調整します。
"bridge ip tcp adjust-mss"設定では"auto"による自動設定を利用できないため、手動でMSS値を指定します。

#### 18.2.2.2. 本装置(B)の解説

本装置(A)と同様の考え方で設定します。

## 18.3. 動的IPアドレスによるEtherIP/IPsec(IKEv2)接続

EtherIP/IPsec(IKEv2)接続設定例です。
一方の拠点が動的IPアドレス契約の場合は、IPsecを併用する必要があります。

### 18.3.1. 設定

#### 18.3.1.1. 本装置(A)の設定

    Router# configure
    Router(config)# ip route default GigaEthernet0.1
    Router(config)# bridge irb enable
    Router(config)# ikev2 authentication psk id keyid id-a key char key-a
    Router(config)# ikev2 authentication psk id keyid id-b key char key-b
    Router(config)# ppp profile ppp-profile
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication myname user-a@example.com
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication password user-a@example.com ppp-password-a
    Router(config-ppp-ppp-profile)# exit
    Router(config)# ikev2 default-profile
    Router(config-ikev2-dprof)# local-authentication psk id keyid id-a
    Router(config-ikev2-dprof)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2.0
    Router(config-GigaEthernet2.0)# bridge-group 1
    Router(config-GigaEthernet2.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2.0)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet0.1
    Router(config-GigaEthernet0.1)# encapsulation pppoe
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ppp binding ppp-profile
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ip address 203.0.113.1/32
    Router(config-GigaEthernet0.1)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet0.1)# exit
    Router(config)# interface BVI0
    Router(config-BVI0)# ip address 192.168.0.254/24
    Router(config-BVI0)# bridge-group 1
    Router(config-BVI0)# no shutdown
    Router(config-BVI0)# exit
    Router(config)# interface Tunnel0.0
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel mode ether-ip ipsec-ikev2
    Router(config-Tunnel0.0)# no ip address
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge-group 1
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge ip tcp adjust-mss 1374
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 outgoing-interface GigaEthernet0.1
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 ipsec-mode transport
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 peer any authentication psk id keyid id-b
    Router(config-Tunnel0.0)# no shutdown
    Router(config-Tunnel0.0)# exit
    Router(config)#

#### 18.3.1.2. 本装置(B)の設定

    Router# configure
    Router(config)# ip route 203.0.113.1/32 GigaEthernet0.1
    Router(config)# bridge irb enable
    Router(config)# ikev2 authentication psk id keyid id-a key char key-a
    Router(config)# ikev2 authentication psk id keyid id-b key char key-b
    Router(config)# ppp profile ppp-profile
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication myname user-b@example.com
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication password user-b@example.com ppp-password-b
    Router(config-ppp-ppp-profile)# exit
    Router(config)# ikev2 default-profile
    Router(config-ikev2-dprof)# local-authentication psk id keyid id-b
    Router(config-ikev2-dprof)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2.0
    Router(config-GigaEthernet2.0)# bridge-group 1
    Router(config-GigaEthernet2.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2.0)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet0.1
    Router(config-GigaEthernet0.1)# encapsulation pppoe
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ppp binding ppp-profile
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ip address ipcp
    Router(config-GigaEthernet0.1)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet0.1)# exit
    Router(config)# interface BVI0
    Router(config-BVI0)# ip address 192.168.0.253/24
    Router(config-BVI0)# bridge-group 1
    Router(config-BVI0)# no shutdown
    Router(config-BVI0)# exit
    Router(config)# interface Tunnel0.0
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel mode ether-ip ipsec-ikev2
    Router(config-Tunnel0.0)# no ip address
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge-group 1
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge ip tcp adjust-mss 1374
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 connect-type auto
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 outgoing-interface GigaEthernet0.1
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 ipsec-mode transport
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 peer 203.0.113.1 authentication psk id keyid id-a
    Router(config-Tunnel0.0)# no shutdown
    Router(config-Tunnel0.0)# exit
    Router(config)#

### 18.3.2. 解説

#### 18.3.2.1. 本装置(A)の解説

    bridge irb enable

ブリッジ機能を有効化します。

    interface GigaEthernet2.0
      bridge-group 1
    interface BVI0
      bridge-group 1
    interface Tunnel0.0
      bridge-group 1

インタフェースのブリッジグループを設定します。
同じブリッジグループ番号を割り当てたインタフェースは、同一のインタフェースとして扱われます。

    interface Tunnel0.0
      tunnel mode ether-ip ipsec-ikev2
      ikev2 ipsec-mode transport

トンネルモードをEtherIP/IPsec IKEv2に設定します。
EtherIPでカプセル化されたパケットをIPsecトランスポートモードでカプセル化します。

    interface Tunnel0.0
      bridge ip tcp adjust-mss 1374

トンネルを通るTCPパケットのMSS値をトンネルインタフェースのMTU長以下に調整します。
"bridge ip tcp adjust-mss"設定では"auto"による自動設定を利用できないため、手動でMSS値を指定します。

#### 18.3.2.2. 本装置(B)の解説

本装置(A)と同様の考え方で設定します。

## 18.4. 動的IPアドレスによるモバイル接続を利用したEtherIP/IPsec(IKEv2)接続

拠点側がモバイル接続のEtherIP/IPsec(IKEv2)接続設定例です。
一方の拠点が動的IPアドレス契約の場合は、IPsecを併用する必要があります。

### 18.4.1. 設定

#### 18.4.1.1. 本装置(A)の設定

    Router# configure
    Router(config)# ip route default GigaEthernet0.1
    Router(config)# bridge irb enable
    Router(config)# ikev2 authentication psk id keyid id-a key char key-a
    Router(config)# ikev2 authentication psk id keyid id-b key char key-b
    Router(config)# ppp profile ppp-profile
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication myname user-a@example.com
    Router(config-ppp-ppp-profile)# authentication password user-a@example.com ppp-password-a
    Router(config-ppp-ppp-profile)# exit
    Router(config)# ikev2 default-profile
    Router(config-ikev2-dprof)# local-authentication psk id keyid id-a
    Router(config-ikev2-dprof)# nat-traversal keepalive 20
    Router(config-ikev2-dprof)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet2.0
    Router(config-GigaEthernet2.0)# no ip address
    Router(config-GigaEthernet2.0)# bridge-group 1
    Router(config-GigaEthernet2.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet2.0)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet0.1
    Router(config-GigaEthernet0.1)# encapsulation pppoe
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ppp binding ppp-profile
    Router(config-GigaEthernet0.1)# ip address 203.0.113.1/32
    Router(config-GigaEthernet0.1)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet0.1)# exit
    Router(config)# interface BVI0
    Router(config-BVI0)# ip address 192.168.0.254/24
    Router(config-BVI0)# bridge-group 1
    Router(config-BVI0)# no shutdown
    Router(config-BVI0)# exit
    Router(config)# interface Tunnel0.0
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel mode ether-ip ipsec-ikev2
    Router(config-Tunnel0.0)# no ip address
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge-group 1
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge ip tcp adjust-mss 1374
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 outgoing-interface GigaEthernet0.1
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 ipsec-mode transport
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 peer any authentication psk id keyid id-b
    Router(config-Tunnel0.0)# no shutdown
    Router(config-Tunnel0.0)# exit
    Router(config)#

#### 18.4.1.2. 本装置(B)の設定

    Router# configure
    Router(config)# ip route 203.0.113.1/32 MobileEthernet1.0
    Router(config)# bridge irb enable
    Router(config)# ikev2 authentication psk id keyid id-a key char key-a
    Router(config)# ikev2 authentication psk id keyid id-b key char key-b
    Router(config)# ikev2 default-profile
    Router(config-ikev2-dprof)# local-authentication psk id keyid id-b
    Router(config-ikev2-dprof)# nat-traversal keepalive 20
    Router(config-ikev2-dprof)# exit
    Router(config)# device Module1
    Router(config-Module1)# no shutdown
    Router(config-Module1)# exit
    Router(config)# interface GigaEthernet1.0
    Router(config-GigaEthernet1.0)# bridge-group 1
    Router(config-GigaEthernet1.0)# no shutdown
    Router(config-GigaEthernet1.0)# exit
    Router(config)# interface MobileEthernet1.0
    Router(config-MobileEthernet1.0)# auto-connect
    Router(config-MobileEthernet1.0)# ip address dhcp
    Router(config-MobileEthernet1.0)# mobile id ip example.com
    Router(config-MobileEthernet1.0)# mobile username test-user
    Router(config-MobileEthernet1.0)# mobile password plain test-password
    Router(config-MobileEthernet1.0)# no shutdown
    Router(config-MobileEthernet1.0)# exit
    Router(config)# interface BVI0
    Router(config-BVI0)# ip address 192.168.0.253/24
    Router(config-BVI0)# bridge-group 1
    Router(config-BVI0)# no shutdown
    Router(config-BVI0)# exit
    Router(config)# interface Tunnel0.0
    Router(config-Tunnel0.0)# tunnel mode ether-ip ipsec-ikev2
    Router(config-Tunnel0.0)# no ip address
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge-group 1
    Router(config-Tunnel0.0)# bridge ip tcp adjust-mss 1374
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 connect-type auto
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 outgoing-interface MobileEthernet1.0
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 ipsec-mode transport
    Router(config-Tunnel0.0)# ikev2 peer 203.0.113.1 authentication psk id keyid id-a
    Router(config-Tunnel0.0)# no shutdown
    Router(config-Tunnel0.0)# exit
    Router(config)#

### 18.4.2. 解説

#### 18.4.2.1. 本装置(A)の解説

    bridge irb enable

ブリッジ機能を有効化します。

    ikev2 default-profile
      nat-traversal keepalive 20

NATトラバーサル機能を有効化します。
モバイル通信網ではモバイル通信事業者のネットワーク内でアドレス変換される場合があるため、モバイル通信網を経由したIPsec接続はNATトラバーサルを使用します。
また、IX-R間の経路に存在するNAT装置でアドレス変換情報が消失しないよう、NATトラバーサルのキープアライブを20秒間隔で定期的に送信します。
IKEv2デフォルトプロファイルではなく、トンネルインタフェースに"ikev2 nat-traversal"コマンドで設定することもできます。

    interface GigaEthernet2.0
      bridge-group 1
    interface BVI0
      bridge-group 1
    interface Tunnel0.0
      bridge-group 1

インタフェースのブリッジグループを設定します。
同じブリッジグループ番号を割り当てたインタフェースは、同一のインタフェースとして扱われます。

    interface Tunnel0.0
      tunnel mode ether-ip ipsec-ikev2
      ikev2 ipsec-mode transport

トンネルモードをEtherIP/IPsec IKEv2に設定します。
EtherIPでカプセル化されたパケットをIPsecトランスポートモードでカプセル化します。

    interface Tunnel0.0
      bridge ip tcp adjust-mss 1374

トンネルを通るTCPパケットのMSS値をトンネルインタフェースのMTU長以下に調整します。
"bridge ip tcp adjust-mss"設定では"auto"による自動設定を利用できないため、手動でMSS値を指定します。

#### 18.4.2.2. 本装置(B)の解説

    ip route default MobileEthernet1.0

デフォルトルートをモバイルインタフェースに設定します。

    device Module1
      no shutdown

内蔵モジュールを有効化します。

    interface MobileEthernet1.0
      auto-connect

常時接続設定です。
自動でモバイル通信網に接続します。
デフォルトはオンデマンド接続("no auto-connect")設定です。

    interface MobileEthernet1.0
      ip address dhcp
      mobile id ip example.com
      mobile username test-user
      mobile password plain test-password

IPアドレスはモバイル通信網からDHCPで取得します。
モバイル通信事業者から通知された情報を設定します。