# 4. 保守・運用

本章では、UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズの設定の変更、保存について説明します。

## 4.1. 設定の変更

設定コマンドは通常はコマンド入力時に反映されます。本項では、即時反映されないコマンドについて説明します。

### 4.1.1. 再起動が必要なコマンド

設定を反映させるために再起動が必要なコマンドは、コマンド実行後次のようなメッセージが表示されます。

> % You must restart the router for this configuration to take effect.

該当するコマンドは次のとおりです。

> 項目 | 備考
> --- | ---
> default-console | Ver1.2以降
> nm provisioning enable/disable | Ver1.2以降

### 4.1.2. 操作が必要なコマンド

設定を反映させるために、セッションのリセット等が必要な場合があります。

該当するコマンドは次のとおりです。

- QoS関連コマンド

  項目 | 参考
  --- | ---
  class-map policy-map | （1）service-policy outputを削除後再設定 （2）clear policy-map interface（Ethernetのみ）

- BGP関連コマンド

  項目 | 参考
  --- | ---
  cluster-id | clear ip bgp * を実行
  default-local-preference | clear ip bgp * を実行
  default-metric | clear ip bgp * を実行
  router-id | clear ip bgp * を実行
  timers | clear ip bgp * を実行
  neighbor connect-interval | clear ip bgp [該当ピアのアドレス]を実行
  neighbor distribute-list | clear ip bgp [該当ピアのアドレス]を実行
  neighbor ebgp-multihop | clear ip bgp [該当ピアのアドレス]を実行
  neighbor next-hop-self | clear ip bgp [該当ピアのアドレス]を実行
  neighbor route-map | clear ip bgp [該当ピアのアドレス]を実行
  neighbor route-reflector-client | clear ip bgp [該当ピアのアドレス]を実行
  neighbor send-capability | clear ip bgp [該当ピアのアドレス]を実行
  neighbor send-default | clear ip bgp [該当ピアのアドレス]を実行
  neighbor timers | clear ip bgp [該当ピアのアドレス]を実行

- OSPF関連コマンド

  項目 | 参考
  --- | ---
  router-id | clear ip ospf process を実行
  distribute-list | clear ip ospf process を実行
  distance | clear ip ospf process を実行

- RIP関連コマンド

  項目 | 参考
  --- | ---
  distance | clear ip rip process を実行

- IKE/IKEv2関連コマンド

  項目 | 参考
  --- | ---
  全コマンド | SAクリア後有効になります。

- PPP関連コマンド

  項目 | 参考
  --- | ---
  ppp profile | clear interfaceを実行

## 4.2. 設定の保存

一部の操作を除き、装置の設定変更は揮発性メモリ上のランニングコンフィグを書き換えています。
そのため、ランニングコンフィグのデータは装置のリロード（reloadコマンド）や電源OFFを行うと消えてしまいます。

装置起動後も設定内容を有効にしたい場合、設定データを内部の不揮発性メモリ（フラッシュ）上のスタートアップコンフィグやデフォルトコンフィグに保存する必要があります。

### 4.2.1. スタートアップコンフィグ

スタートアップコンフィグに設定を保存するためのコマンドは次のとおりです。

> write memory

また、以下のコマンドによる設定保存もサポートされています。内部動作は、write memoryコマンドと同じ動作を行います。

> copy running-config startup-config

設定未保存状態の場合、以下のメッセージが表示されます。保存が必要な場合は、上記の設定の保存を行ってください。

> % Warning: current running-configuration is not saved yet.

上記のメッセージは、次の場合に表示されます。

- reload実行時

スタートアップコンフィグは、以下のコマンドで消去することができます。

> erase startup-config

次に設定情報の格納の動作原理を示します。

図 4.2.1 設定情報の格納の動作原理

### 4.2.2. デフォルトコンフィグ

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズでは、不慮の事故等でスタートアップコンフィグが破壊された場合などにデフォルトコンフィグの内容で起動することができます。

#### 4.2.2.1. デフォルトコンフィグの特徴

- デフォルトコンフィグは、スタートアップコンフィグが存在しない場合に、起動時にランニングコンフィグに読み出されます。

  図 4.2.2 スタートアップコンフィグが存在しない場合の起動時の動作

- コピーコマンドで上書きできません。

注釈

デフォルトコンフィグに設定を保存する場合には、一度erase default-configにてデフォルトコンフィグを消去する必要があります。

#### 4.2.2.2. デフォルトコンフィグの設定

デフォルトコンフィグは、以下のコマンドにより保存することができます。

> copy running-config default-config
> copy startup-config default-config
> copy address:filename default-config

デフォルトコンフィグは、以下のコマンドにより消去することができます。

> erase default-config

ブートモニタで、デフォルトコンフィグを消去するには、以下のコマンドを使用します。ただし、このコマンドでは不揮発性メモリに保存された設定内容をすべて消去しますので、デフォルトコンフィグだけでなくスタートアップコンフィグも消去されます。

- ブートモニタモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  cc | 不揮発性メモリの設定内容の全消去

  リスト 4.2.1 表示例

      Router# reload
      Notice: The router will be RESTARTED.
      Are you sure you want to restart the router? (Yes or [No]): yes
      factory mode (Input Ctrl+C):  3 <CTRL-C>
      boot[0]>
      boot[0]> cc
      Enter "Y" to clear startup configuration: Y
      boot[0]>

### 4.2.3. サービスコンフィグ

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、サービスコンフィグは利用できません。

サービスコンフィグはマルチベンダ管理機能などの拡張機能の設定のファイルで、不揮発性メモリに保存されます。 以下のコマンドでサービスコンフィグモードに入りサービス形式コンフィグを入力できます。

> service config import json

サービスコンフィグは、以下のコマンドにより表示することができます。

> service config export json

サービスコンフィグは、以下のコマンドにより消去することができます。

> service config erase json

サービスコンフィグの内容はスタートアップコンフィグには含まれません。既設ルータから新ルータへコンフィグを引き継ぐ場合は以下のよう行います。

1. 既設ルータのグローバルコンフィグモードでservice config export jsonコマンドを実行

2. 出力されたサービスコンフィグの内容をコピー

3. 新ルータでservice config import jsonコマンドを実行

4. 2.でコピーした内容をペースト

5. 「Ctrl」+「d」でグローバルコンフィグモードに戻る

## 4.3. 設定値の調整

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズでは、性能を最大限に引き出すために、効率的な稼動状態にする調整機構があります。利用環境によっては調整を実施した方がよい場合があります。本項では調整が必要な項目について、設定値を決定するための目安を説明します。

変更可能な項目には、次の項目があります。

> 項目 | 内容
> --- | ---
> ルートエントリ数 | ルートエントリ数の設定を行います。
> OSPFルートエントリ数 | OSPFのルートエントリ数の設定を行います。
> NAT/NAPTエントリ数 | NAT/NAPTのエントリ数の設定を行います。
> UFSキャッシュエントリ数 | UFSキャッシュのエントリ数の設定を行います。

### 4.3.1. ルートエントリ数

ルートエントリはルータが持つ経路情報を格納するテーブルとなります。

- 宛先ネットワークアドレス

- ネクストホップ

ルートエントリは、スタティックに設定した経路、ルーティングプロトコルにより学習した経路が含まれます。ルートエントリ数を超えると、それ以上経路情報は作成されません。また、ルートエントリは、スタティックの経路の場合は削除されません。ルーティングプロトコルから学習した経路はルーティングプロトコルから学習している間は削除されません。

ルートエントリ数はデフォルトでは、IPv4, IPv6ともに100000となります。指定したサイズ分のメモリを確保します。値を増やすとメモリの消費量も増えますので、値を変更する場合は、メモリの容量にご注意ください。

IPv4, IPv6ともに設定可能です。設定コマンドは以下のとおりです。

- グローバルコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  ip max-route | 最大ルートエントリ数設定（デフォルト：100000）
  ipv6 max-route | 最大動的ルート数の設定（デフォルト：100000）

- 表示コマンド

  項目 | 説明
  --- | ---
  show ip route | IPv4ルート情報の表示
  show ipv6 route | IPv6ルート情報の表示
  show memory | メモリ(Heap memory)の確認

  リスト 4.3.1 設定例：IPv4の場合

      ip max-route 4000

  リスト 4.3.2 設定例：IPv6の場合

      ipv6 max-route 1000

### 4.3.2. OSPFルートエントリ数

OSPFが学習した各種情報の数になります。

- エリアボーダルータ(ABR)のアドレス

- ASボーダルータ(ASBR)のアドレス

- 経路情報

- AS外部経路のネクストホップアドレス(Forwarding Address)

ルータのルートエントリと同様に経路を学習した時に作成し、経路が無くなると削除されます。
デフォルトではIPv4最大経路数 ip max-route の設定設定値となります。
OSPF以外の経路情報も経路再配信のためにOSPFルートエントリとして作成され、メモリを消費します。
エントリが増える毎にメモリを消費するため値を変更する際は残りのメモリ量にご注意ください、
設定コマンドは以下のとおりです。

- OSPFv2コンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  rib max-entries | OSPFルートエントリ数の設定

  リスト 4.3.3 設定例

      ip router ospf 1
        rib max-entries 3000

- 表示コマンド

  項目 | 説明
  --- | ---
  show ip ospf rib | OSPFルートエントリの確認
  show memory | メモリ(Heap memory)の確認

### 4.3.3. NAT/NAPTエントリ数

NAT/NAPTのアドレス変換用に使用するキャッシュとなります。以下の項目でキャッシュを作成します。

- 宛先アドレス

- 宛先ポート（NAPT時）

- 送信元アドレス

- 送信元ポート（NAPT時）

- プロトコル

NAT/NAPTエントリは、最初にアドレス変換を行う際に作成され、一定時間通信が無ければ削除されます。エントリ数の上限を超えると、新しいエントリが作成できず通信は破棄されます。デフォルト値では不足する場合もありますので、必要に応じて設定変更してください。

設定値を増やす場合はメモリの消費量が増えることにご注意ください。メモリはエントリ作成時に確保されます。

設定コマンドは以下のとおりです。

- インタフェースコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  ip nat translation max-entries | NATエントリ数の設定
  ip napt translation max-entries | インタフェース単位でのNAPTエントリ数の設定
  ip napt translation max-entries per-address | ホスト単位でのNAPTエントリ数の設定 （デフォルト：ホスト単位制限なし）

- 表示コマンド

  項目 | 説明
  --- | ---
  show ip nat translation | NATエントリ数の確認
  show ip napt translation | NAPTエントリ数の確認
  show memory | メモリ(Heap memory)の確認

  リスト 4.3.4 設定例

      interface GigaEthernet0.0
        ip napt translation max-entries 10000
        ip napt translation max-entries per-address 1000

### 4.3.4. UFSキャッシュエントリ数

UFSキャッシュエントリは、パケット転送のセッションパラメータ毎（アドレス、プロトコル、ポート番号）に作成され、一定時間通信が無ければ削除されます。エントリ数の上限を超えると、新>しいエントリが作成できず、転送性能が低下します。デフォルト値では不足する場合もありますので、必要に応じて設定変更してください。

設定値を増やす場合はメモリの消費量が増えることにご注意ください。メモリはエントリ作成時に確保されます。

設定コマンドは以下のとおりです。

- グローバルコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  ip ufs-cache max-entries | IPv4 UFSキャッシュエントリ数設定
  ipv6 ufs-cache max-entries | IPv6 UFSキャッシュエントリ数設定

- 表示コマンド

  項目 | 説明
  --- | ---
  show ip protocols | IPv4 UFSキャッシュ数状態（UFS cache bucket）の確認
  show ipv6 protocols | IPv6 UFSキャッシュ数状態（UFS cache bucket）の確認
  show memory | メモリ(Heap memory)の確認

## 4.4. LED状態

対応する装置に関しては、ハードウェア諸元の項を参照してください。

show hardwareコマンドでも点灯状態を確認できます。

> LED | 状態 | 条件
> --- | --- | ---
> PWR | 緑点灯 | 電源がONの場合
> 緑点滅 | 装置初期化処理中
> 赤点灯 | 障害が発生した場合
> 青点灯 | フラッシュメモリにアクセス中 青点灯中は装置の電源をOFFにしないでください。 以下のような場合、フラッシュメモリにアクセスを行います。 write memory実行中 ロードモジュール更新中 copyコマンド実行中
> VPN | 消灯 | VPNが接続していない状態
> 緑点灯 | 送受信のIPsec-SAが存在する場合 IPsec設定が複数存在する場合は、いずれかSAが存在している場合
> 緑点滅 | 装置初期化処理中
> PPP | 消灯 | PPPoEが接続していない状態 この状態が継続する場合、物理接続、ケーブル等の確認を行ってください。
> 緑点灯 | 通信が可能な状態 IPCPがOPENしている場合 複数PPP設定が存在する場合は、いずれかが通信可能となった場合
> 緑点滅 | 装置初期化処理中
> BAK | 緑点灯 | ネットワークモニタのイベントが発生時のアクションとして指定 複数のネットワークモニタで設定している場合は、いずれかのアクションが実行されている場合。 コマンドはネットワークモニタの項を参照してください。
> 緑点滅 | 装置初期化処理中

## 4.5. USBメモリの利用

USBポートでUSBメモリが利用可能です。

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、USBメモリは利用できません。

### 4.5.1. 対応機能

USBメモリを利用すると以下のことが行なえます。

工場出荷状態装置のリストア機能（Ver1.4以降）

1. コンフィグが入っていない装置に USB メモリを挿して起動させることで、装置コンフィグのリストア、ソフトウェアのアップデートが可能

USB メモリ対応コマンド（コピーコマンド、情報取得、ソフトウェアアップデート）

1. 装置コンフィグとUSBメモリのファイル間のコピー

2. 装置フラッシュメモリのファイルとUSBメモリのファイル間のコピー

3. show tech-support情報のUSBメモリのファイルへの書き込み

4. show syslog情報のUSBメモリのファイルへの書き込み

5. software-updateコマンドでのUSBメモリの利用

6. USBメモリのファイル削除

### 4.5.2. 対応USBメモリ

- FAT32でフォーマットされたUSBメモリ

- 32キロバイト以下のアロケーションユニットサイズ

注釈

- Windowsアプリケーション等を必要とする暗号化機能付きのUSBメモリは利用できません。

- NTFSやexFATなどFAT32以外でフォーマットされたUSBメモリは利用できません。

- FAT16, FAT12でフォーマットされたUSBメモリも利用可能ですが非推奨です。

- 64キロバイト以上のアロケーションユニットサイズでフォーマットされたUSBメモリは利用できません。（例：高速化ツールなどでフォーマットされたUSBメモリ）

- USBメモリによっては、正しくフォーマットされていても利用できない可能性があります。（運用前に利用可能か確認してください。）

注意

- Windowsのクイックフォーマットを利用すると、予期しない不具合が発生する可能性があります。通常フォーマットを行ったUSBメモリを使用してください。

- サポート機器以外の接続はしないでください。（外付けUSB-HUB等）

- 未サポートのデバイスを接続している状態でのルータ動作の正常性は保証できません。

- 未サポートのデバイスを挿入した場合、抜去した後においてもルータ動作の正常性は保証できません。

- USBメモリの１つのディレクトリに大量にファイルを保存された状態で使用すると、著しく装置負荷が上がることがあります。１つのディレクトリ内のファイル数は100個程度を上限として、極力少ない数となるようにしてください。

### 4.5.3. USBメモリのマウント

USBメモリを利用可能な状態にすることを、USBのマウントと呼びます。USBメモリを利用するためには、以下の設定を行いFAT32でフォーマットされたUSBメモリを挿します。

- グローバルコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  usbmem enable | USBメモリの有効化（デフォルト無効）

- USBデバイスコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  no shutdown | USBポートの有効化
  shutdown | USBポートの無効化（USBポートの電源供給断）

  リスト 4.5.1 設定例

      usbmem enable
      !
      device USB0
        no shutdown

USBメモリを取り外す際は、USBメモリを無効化してから、取り外してください。

> リスト 4.5.2 設定例

>     no usbmem enable

### 4.5.4. USBメモリデバイスの確認

マウントされたUSBメモリのUSBメモリデバイス名、デバイス情報は、show hardwareコマンドで確認できます。USBメモリ機能で使用する、装置シリアル番号も、show hardwareコマンドで確認できます。

> リスト 4.5.3 表示例

>     Router(config)# show hardware
>     IX-R Series IX-R2530 Hardware Platform

>     S/N: XXXXXXXXXX                        ... 装置シリアル番号
>                      ：

>     Option interface unit USB0:
>       USB Mass Storage Device (usbmem0)    ... USBメモリデバイス名（usbmem0）
>         Model name is <MODEL名>            ... 製品名、モデル名
>         Vendor ID is 0xXXXX                ... ベンダID（16進数）
>         Product ID is 0xXXXX               ... プロダクトID（16進数）
>         Serial number is XXXXXXXXXXXXXXX   ... シリアルナンバー（文字列）

注釈

シリアルナンバーのないUSBメモリでは表示されません。

### 4.5.5. USBメモリのファイル、ディレクトリ指定方法

コマンドでのUSBメモリの指定は、以下のようなフォーマットを使用します。USBメモリデバイス名は、USBメモリがマウントされた状態で、show usbmemや、show hardwareで確認することができます。

リスト 4.5.4 表記例

    usbmemX[.Y]:PATH/[FILENAME]

    usbmemX[.Y] ... USBメモリデバイス名
      X  -  USBポート番号（範囲0のみ）
      Y  -  論理ユニット番号（範囲0-3, 0の場合は省略可能）
    PATH ... ディレクトリ名
    FILENAME ... ファイル名

注釈

- 省略可能なオプションなど詳細は、コマンドリファレンスマニュアルを参照してください。

- 日本語ファイル名、ディレクトリ名は使用できません。

> リスト 4.5.5 表示例：USBメモリのディレクトリ指定

>     Router(config)# show usbmem usbmem0:/
>     Directory is /
>     2025/02/27  20:21:26  <DIR>       LOG           LOG
>     2025/02/27  20:21:26  <DIR>       COPY          COPY
>     2025/02/27  20:21:28        1238  STARTU~1.CFG  startup-config.cfg
>     1 files 1238 bytes
>     2 directories

> リスト 4.5.6 表示例：USBメモリのファイル指定

>     Router(config)# show usbmem usbmem0:/startup-config.cfg
>     ! NEC IX-R Series IX-R2530 Software, Version 1.1.X, RELEASE SOFTWARE
>     ! Compiled Tue 29 Aug 2023 01:36:23 PM JST
>     ! Current time Aug 23-Wed-2023 14:15:37 JST

### 4.5.6. USBメモリ関連コマンド

USBメモリは以下のコマンドで利用可能です。詳細はコマンドリファレンスマニュアルを参照してください。

> 項目 | 説明
> --- | ---
> copy <flash> <USBメモリ> copy <USBメモリ> <flash> | 装置フラッシュメモリのファイルとUSBメモリのファイル間のコピー
> copy startup-config <USBメモリ> copy <USBメモリ> startup-config copy running-config <USBメモリ> copy <USBメモリ> running-config copy default-config <USBメモリ> copy <USBメモリ> default-config | 装置コンフィグとUSBメモリのファイル間のコピー
> copy tech-support <USBメモリ> | show tech-supportの結果をUSBメモリのファイルに出力
> copy syslog <USBメモリ> | show syslogの結果をUSBメモリのファイルに出力
> software-update <USBメモリ> | USBメモリのファイルを使用して、ソフトウェア・アップデート
> erase <USBメモリ> | USBメモリのファイルを削除
> show usbmem [<USBメモリ>] | USBメモリ情報を表示

注釈

- USBメモリのファイルからUSBメモリのファイルへのコピーはできません。（PC等で実施してください。）

- USBメモリのファイル書き込み時に、すでに同一ファイルがあった場合は上書きされます。（装置フラッシュメモリへのファイル書き込み時に、同一ファイルがあった場合は書き込みできません。）

- USBメモリのディレクトリは削除できません。（PC等で削除してください。）

### 4.5.7. 工場出荷状態装置のリストア機能

装置コンフィグの入っていない工場出荷状態の装置に、コンフィグやソフトウェアをあらかじめ入れた USB メモリを挿して装置起動させることで、自動的に USB メモリに保存してあるコンフィグを startup-config や default-config に書き込み、ソフトウェアアップデートを行います。

装置導入時における、PC レスでのコンフィグ書き込み、ソフトウェアバージョン固定などの要望に応えることができます。

注釈

- 工場出荷装置のリストア機能で使用可能な USB ポートは USB0 のみです。

#### 4.5.7.1. USB メモリのファイル配置

工場出荷装置のリストア機能では、各コンフィグ、ソフトウェアに対して、あらかじめ USB メモリに保存しておいた、該当ファイルを上から順番に検索し、ファイルがあった場合にリストア、もしくはソフトウェアアップデートを実行します。

注釈

- 装置シリアル番号のディレクトリにファイルを配置することで、1 つの USB メモリで複数の装置に対して個別のコンフィグを配置することができます。（装置シリアル番号は、show hardware などであらかじめ取得しておきます。）

装置リストアコンフィグ

> startup-config へのリストア（上から順番に検索）
> /RESTORE/<装置シリアル番号>/startup-config.cfg
> /startup-config.cfg
> default-config へのリストア（上から順番に検索）
> /RESTORE/<装置シリアル番号>/default-config.cfg
> /default-config.cfg

ソフトウェアアップデート

> BIN ファイル（上から順番に検索）
> /RESTORE/<装置シリアル番号>/software-update.bin
> /software-update.bin

#### 4.5.7.2. USB メモリに保存されるファイル

リストア時のログは以下のファイルに保存されます。

実行ログ

> /LOG/<装置シリアル番号>/<実行日時>_restore-result.log

注釈

- USB メモリの容量不足などで開始時に実行ログファイルが作成できない場合は処理を終了します。

- USB メモリの容量不足などで処理の途中で実行ログファイルへの書き込みができなくなっても、リストア処理は継続されます。（以降、実行ログファイルへの出力は行われません。）

- リストア機能が動作中（ST1のLEDが青点灯中）USBメモリを抜去しないでください。ログ書き込みが行われない場合があります。

#### 4.5.7.3. エラーログへの記録

リストア機能の実行ログは、装置エラーログ（show error-log）にも記録されます。

> 項目 | 説明
> --- | ---
> INFO: System restore completed. | リストア機能の正常完了
> INFO: System restore failed(Copy startup-config). | リストア失敗（startup-config のコピーに失敗）
> INFO: System restore failed(Copy default-config) | リストア失敗（default-config のコピーに失敗）
> INFO: System restore failed(Software update). | リストア失敗（ソフトウェアアップデートに失敗）
> INFO: System restore failed(Log file). | リストア失敗（ログファイルの書き込み失敗）
> INFO: System restore failed(Parameter error). | リストア失敗（内部エラー）
> INFO: System restore failed(no resp). | リストア失敗（内部エラー）
> INFO: System restore failed(Internal error). | リストア失敗（内部エラー）
> INFO: Modify startup-config by system restore. | リストア機能により startup-config が書き換えられました。
> INFO: Modify default-config by system restore. | リストア機能により default-config が書き換えられました。

#### 4.5.7.4. 状態遷移と LED 表示

> 項目 | 状態 | 点灯パターン (ST1ランプ)
> --- | --- | ---
> ① | 電源ON ↓ 装置コンフィグの存在チェック → ③ ↓ USB0 に USB メモリが挿さっているかチェック → ③ ↓（最大 20 秒間） ②へ | 消灯
> ② | USB メモリにリストアファイルがあるかチェック → ③ USB メモリへのログファイルを作成 ↓ startup-config リストア default-config リストア ソフトウェアアップデート ↓（最低 10 秒間 LED 表示） 自動的に再起動 | 青点灯
> ③ | 通常起動 | 消灯
> ④ | 実行エラー ↓（5 分間表示） ③へ ※エラーLED 点滅状態で電源 OFF、USB 抜去が可能です。 | 赤点滅

注釈

- USB メモリが挿さっているかチェックしている間（最大 20 秒間）にコンフィグモードに入った場合、リストア機能は終了し通常起動となります。

### 4.5.8. スケジューラ機能と連携したログの保存

スケジューラ機能と連携することでUSBメモリに定期的なログの保存ができます。スケジューラ機能のマクロ文字列の展開により、保存ディレクトリやファイル名、作成時間などを含めたログの保存が可能となっています。

> 項目 | 説明
> --- | ---
> command | スケジューラ実行コマンドの設定 （アクションリストコンフィグモード） 使用可能なマクロ文字列 <HOSTNAME> ... 装置のホスト名 <SN> ... 装置のシリアル番号 <YEAR> ... コマンド実行の年（2025 など） <MONTH> ... コマンド実行の月（01 など） <DATE> ... コマンド実行の日（27 など） <TIME> ... コマンド実行の時分秒（131203 など）

> リスト 4.5.7 設定例

>     一時間に1回、USBメモリの/log/<SN>/<YEAR><MONTH><DATE>/に、show tech-supportとshow syslogのログを保存する。

>     !
>     usbmem enable
>     !
>     scheduler timetable usbmem interval hour 1
>     command-action list usbmem
>       command 10 copy tech-support usbmem0:/log/<SN>/<YEAR><MONTH><DATE>/<YEAR><MONTH><DATE><TIME>_tech.log
>       command 20 copy syslog usbmem0:/log/<SN>/<YEAR><MONTH><DATE>/<YEAR><MONTH><DATE><TIME>_syslog.log
>     !
>     device USB0
>      no shutdown
>     !

注釈

- マクロ文字の展開機能は、スケジューラの機能となりますので、グローバルコンフィグモードなどで copy コマンドとしてマクロ文字を指定しても、文字列展開はされません。

- USBメモリの1つのディレクトリに大量にファイルを保存された状態で使用すると、著しく装置負荷が上がることがあります。1つのディレクトリ内のファイル数は100個程度を上限として、分散保存されるよう調整してください。

- copy コマンドは内蔵FLASHメモリも指定可能であるため、本機能の連携実行が可能となりますが、FLASHメモリは格納可能なファイル数、容量、書込速度などにより利用が大幅に制限されます。