# 2.10. PPPoEの設定

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、PPPoEは利用できません。

PPPoEでは、サブインタフェース（GigaEthernet0.1などの0.0ではないインタフェース）上で、PPPセッションを張り、そのセッション上でIPv4またはIPv6の通信を実現することができます。

図 2.10.1 インタフェースやデバイスとPPP/PPPoEの関係

図 2.10.2 PPPoEのシーケンス

図 2.10.3 ブリッジを使用して、他装置でPPPoEを利用する場合の構成図

図 2.10.4 セグメントを分けて、他装置でPPPoEを利用する場合の構成図

## 2.10.1. PPPoEクライアントの設定

PPPoE設定は、インタフェースコンフィグモード（イーサネットのサブインタフェース）で、encapsulation pppoeコマンドを使用して設定します。

以下にPPP登録を含めたPPPoE登録のための設定および基本的な動作を説明します。

- インタフェースコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  encapsulation pppoe | PPPoEの有効
  pppoe access-concentrator | アクセスコンセントレータの名称を設定
  pppoe host-uniq-tag | ホスト特定タグ有効設定
  pppoe service-name | サービス名の設定
  ppp binding | インタフェースとプロファイルの関連付け設定
  ip address ipcp | IPCPで受理した自動割り当てアドレスの利用

- グローバルコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  ppp profile | プロファイルの設定

- 表示コマンド

  項目 | 説明
  --- | ---
  show pppoe status | PPPoE状態の表示
  show ip address | IPv4アドレス設定状態表示
  show ipv6 address | IPv6アドレス設定状態表示

  リスト 2.10.1 設定例

      ip route default GigaEthernet1.1
      proxy-dns interface GigaEthernet1.1 priority 100
      !
      ppp profile profile-1
        authentication myname my-router@example.com
        authentication password my-router@example.com my-password
        （PPPoEクライアントでは、authentication request設定は不要です）
      !
      interface GigaEthernet0.0
        ip address 192.168.0.254/24
        proxy-dns ip enable
        no shutdown
      !
      interface GigaEthernet1.1
        encapsulation pppoe
        ppp binding profile-1
        ip address ipcp
        ip napt enable
        no shutdown

ブリッジ機能を使用することにより、PPPoEクライアントを接続することが可能です。ブリッジの設定については、ブリッジの節を参照してください。

> リスト 2.10.2 設定例

>     bridge irb enable
>     no bridge 1 bridge ip
>     no bridge 1 bridge ipv6
>     !
>     ip route default GigaEthernet1.1
>     proxy-dns interface GigaEthernet1.1 priority 100
>     !
>     ppp profile profile-1
>       authentication myname my-router@example.com
>       authentication password my-router@example.com my-password
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 192.168.0.254/24
>       bridge-group 1
>       proxy-dns ip enable
>       no shutdown
>     !
>     interface GigaEthernet1.0
>       no ip address
>       bridge-group 1
>       no shutdown
>     !
>     interface GigaEthernet1.1
>       encapsulation pppoe
>       ppp binding profile-1
>       ip address ipcp
>       ip napt enable
>       no shutdown

## 2.10.2. PPPoEクライアントの応用

PPPoEクライアント（PPPも同様）による接続では、IPv4, IPv6などのセッションあるいはBASとの組み合わせが可能です。以下に、接続例を示します。

図 2.10.5 PPPoE（PPP） 1セッションによる接続例

図 2.10.6 PPPoE（PPP）複数セッション（単一BAS）による接続例

通常のサービスでは特別な設定は必要ありません。別なインタフェースにそれぞれのセッションの設定を行ってください。

評価環境などで使用する場合は、サービス名を設定することでISPの振り分けを行うことも可能です。設定したサービス名は、Service-Nameタグとして付加されます。

複数セッション使用時は、Host-Uniqタグを使用することで各セッションの振り分けを行います。Host-Uniqタグはpppoe host-uniqコマンドにより有効設定を行いますが、デフォルトで有効になっていますので、複数セッション使用時は設定を削除しないでください。

> リスト 2.10.3 設定例

>     ip route default GigaEthernet1.1
>     ipv6 route default GigaEthernet1.2
>     proxy-dns interface GigaEthernet1.1 priority 100
>     !
>     ppp profile profile-1
>       authentication myname my-router@example1.com
>       authentication password my-router@example1.com my-password
>     !
>     ppp profile profile-2
>       authentication myname my-router@example2.com
>       authentication password my-router@example2.com my-password
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 192.168.0.254/24
>       ipv6 address 2001:db8::254/64
>       proxy-dns ip enable
>       proxy-dns ipv6 enable
>       no shutdown
>     !
>     interface GigaEthernet1.1
>       encapsulation pppoe
>       pppoe service-name ISP1
>       ppp binding profile-1
>       ip address ipcp
>       ip napt enable
>       no shutdown
>     !
>     interface GigaEthernet1.2
>       encapsulation pppoe
>       pppoe service-name ISP2
>       ppp binding profile-2
>       ipv6 enable
>       no shutdown

図 2.10.7 PPPoE（PPP）複数セッション（複数BAS）による接続例

通常のサービスでは特別な設定は必要ありません。2セッション分の設定を行ってください。評価環境などで使用する場合は、アクセスコンセントレータ名を設定することでBASの振り分けを行うことも可能です。設定したアクセスコンセントレータ名が、BASから付与されるAC-Nameと同じ場合に、BASに応答を返します。

> リスト 2.10.4 設定例

>     ip route default GigaEthernet1.1
>     ipv6 route default GigaEthernet1.2
>     proxy-dns interface GigaEthernet1.1 priority 100
>     !
>     ppp profile profile-1
>       authentication myname my-router@example1.com
>       authentication password my-router@example1.com my-password
>     !
>     ppp profile profile-2
>       authentication myname my-router@example2.com
>       authentication password my-router@example2.com my-password
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 192.168.0.254/24
>       ipv6 address 2001:db8::254/64
>       proxy-dns ip enable
>       proxy-dns ipv6 enable
>       no shutdown
>     !
>     interface GigaEthernet1.1
>       encapsulation pppoe
>       pppoe access-concentrator BAS1
>       ppp binding profile-1
>       ip address ipcp
>       ip napt enable
>       no shutdown
>     !
>     interface GigaEthernet1.2
>       encapsulation pppoe
>       pppoe access-concentrator BAS2
>       ppp binding profile-2
>       ipv6 enable
>       no shutdown