# 8. IXシリーズとの差分

本章では、IXシリーズとの差分について説明します。

## 8.1. IXシリーズで暗号化されたパスワードの引継ぎについて

> IXシリーズで設定・表示される暗号化されたパスワードはIX-Rシリーズでそのまま使用することはできません。
> 設定をIX-Rシリーズにて再度設定する必要があります。
> 対象となるコマンドは以下になります。

機能 | 設定コマンド | 備考
--- | --- | ---
Guest ユーザの指定 | http-server guest-username | グローバルコンフィグモード
利用者ユーザの指定 | http-server monitor-username | グローバルコンフィグモード
ユーザの指定 | http-server username | グローバルコンフィグモード
アカウントの設定 | nm account | グローバルコンフィグモード
RADIUS ホストの設定 [1] | radius host | グローバルコンフィグモード
SNMPv3 ユーザーの設定 | snmpv3 user | グローバルコンフィグモード
ユーザーの追加／削除 | username | 初期ユーザー登録モード グローバルコンフィグモード

注釈

[1]

service password-encryptionコマンドを有効にした状態でコンフィグ等を取得した場合に対処が必要となります。

## 8.2. IX互換モードについて

IX互換モードは、主にIPsecの設定でUNIVERGE IXシリーズのコンフィグをIX-Rへ移行する際に利用します。

### 8.2.1. IX互換モードの有効化

設定は以下のコマンドで可能です。

> コマンド | 説明 | 補足
> --- | --- | ---
> ix-compatibility | IX互換モードの設定 | グローバルコンフィグモード デフォルト：無効

### 8.2.2. IX互換モード有効時の動作

> IX互換モードを有効化した場合、以下のコマンドにてUNIVERGE IXシリーズと同じ入力形式やデフォルト値になります。
> 入力されたコンフィグは、本装置の形式で反映されます。

> - グローバルコンフィグモード

> > コマンド | 説明
> > --- | ---
> > ike proposal | IKE プロポーザルの作成
> > ipsec autokey-map | 自動鍵ポリシーマップの登録
> > ipsec dynamic-map | 自動鍵ダイナミックポリシーマップの登録

> - インタフェースコンフィグモード

> > コマンド | 説明
> > --- | ---
> > ipsec policy | IPsec ポリシーの設定

#### 8.2.2.1. ike proposalコマンド

> IX-Rシリーズでは、ike proposalコマンドのオプションのうち、暗号化方式、hash方式、DH-Groupのデフォルト値が変更されています。
> IX互換モードが有効な状態では、個々のパラメータを明示的に指定しなかった場合、IXシリーズと同じデフォルト値として設定されます。

オプション | IXシリーズ | IX-Rシリーズ
--- | --- | ---
IX相互モードOFF | IX相互モードON
encryption(暗号化方式) | des | aes-256 | des
hash(Hash方式) | md5 | sha2-512 | md5
group(DH-Group) | 768-bit | 3072-bit | 768-bit

例えば、「ike proposal test」と入力した場合は以下のようになります。

状態 | 反映されるコマンド
--- | ---
IX相互モードOFF時 | ike proposal test encryption aes-256 hash sha2-512 group 3072-bit
IX相互モードON時 | ike proposal test encryption des hash md5 group 768-bit

#### 8.2.2.2. ipsec autokey-mapコマンド / ipsec dynamic-mapコマンド

> IX-Rシリーズではアクセスリスト名を指定するオプションが廃止され、代わりにipv4/ipv6で指定するオプションに変更されています。
> IX互換モードをONにすると、IXシリーズと同様にアクセスリスト名の指定によるコマンド入力が可能になります。

注釈

IX互換モードONの場合はヘルプもIXシリーズの同様になります。

設定の反映時はIX-Rシリーズの方式(ipv4/ipv6)で反映されます。
また、指定されたアクセスリスト名の設定により以下のルールで反映されます。

> - ip access-listに存在する場合はipv4

> - ipv6 access-listに存在する場合はipv6

> - いずれにもない場合はipv4

> リスト 8.2.1 投入コンフィグ

>     ip access-list test1 ～
>     ipv6 access-list test2 ～

>     ipsec autokey-map policy1 test1 ～
>     ipsec autokey-map policy2 test2 ～
>     ipsec autokey-map policy3 test3 ～

> リスト 8.2.2 IX互換モードにより反映されたコンフィグ

>     ip access-list test1 ～
>     ipv6 access-list test2 ～

>     ipsec autokey-map policy1 ipv4 ～
>     ipsec autokey-map policy2 ipv6 ～
>     ipsec autokey-map policy3 ipv4 ～

IX-Rシリーズでは、esp-levelとah-levelのオプションが廃止されましたが、IX互換モードをONにするとesp-levelが入力されてもエラーとならず登録可能になります。
ただし、いずれも設定には実際のコンフィグには反映されません。
なお、ah-levelについてはIX互換モードONでも入力不可でエラーとなります。

> リスト 8.2.3 投入コンフィグ

>     ipsec autokey-map policy test1 peer 1.1.1.1 esp-level use
>     ipsec autokey-map policy test1 peer 1.1.1.1 esp-level require

> リスト 8.2.4 IX互換モードにより反映されたコンフィグ

>     ipsec autokey-map policy ipv4 peer 1.1.1.1 default
>     ipsec autokey-map policy ipv4 peer 1.1.1.1 default

#### 8.2.2.3. ipsec policy コマンド

IX-Rシリーズでは、df-bitオプションがmtuオプションに変更されました。
IX互換モードをONにするとdf-bitオプションを入力してもエラーとならず登録可能になります。

各パラメータ入力時の動作については以下のとおりです。

df-bitパラメータ | IX-Rシリーズ
--- | ---
IX相互モードOFF | IX相互モードON
auto | エラーで入力不可 (Invalid command) | 設定に反映されない
on | エラーで入力不可 (Invalid command) | 設定に反映されない
off | エラーで入力不可 (Invalid command) | 設定に反映されない
ignore | エラーで入力不可 (Invalid command) | mtu ignoreとして設定に反映される

> リスト 8.2.5 投入コンフィグ

>     ipsec policy tunnel test df-bit auto
>     ipsec policy tunnel test df-bit ignore

> リスト 8.2.6 IX互換モードにより反映されたコンフィグ

>     ipsec policy tunnel test
>     ipsec policy tunnel test mtu ignore

IX-Rシリーズでは、inとoutのオプションが廃止されました。
IX互換モードをONにすると、どちらも入力エラーとはならず登録可能となります。ただし、いずれも設定には反映されません。

> リスト 8.2.7 投入コンフィグ

>     ipsec policy tunnel test in
>     ipsec policy tunnel test out

> リスト 8.2.8 IX互換モードにより反映されたコンフィグ

>     ipsec policy tunnel test
>     ipsec policy tunnel test

## 8.3. 各種コマンドについて

比較的使用頻度の高いUNIVERGE IXシリーズとのコマンド差分について説明します。

### 8.3.1. 廃止されたコマンド

以下のコマンドは廃止されました。

機能 | 設定コマンド | IXシリーズ | IX-Rシリーズ
--- | --- | --- | ---
UFSキャッシュの有効化 | [ ip | ipv6 ] ufs-cache enable | 設定することでUFSキャッシュ機能が有効化 | 常にUFSキャッシュ機能が有効 ip ufs-cache max-entries等の関連コマンドは従来どおり
ルートキャッシュエントリ数 | [ ip | ipv6 ] cache-size | ルートキャッシュのエントリ数を変更 | UFSキャッシュに統一
ifIndex値の固定 | snmp-agent mib-2 ifindex | fIndex値を固定 | 廃止
ログのタイムスタンプ付与 | logging timestamp | 取得したログに時刻情報を付与 | コマンドは廃止 デフォルトでログに時刻情報が付与
ダンプ取得 | logging packet | パケットキャプチャを取得 | 一旦廃止 今後、仕様・コマンド形式を見直して実装を検討中
Syslog送信機能の有効化 | syslog ip enable | 設定することでSyslog送信機能が有効 | syslog ip enable を廃止 syslog ip host 設定によりsyslog 送信が有効
装置再起動 | restart | 装置を再起動 | reloadコマンドに統一
証明書のエクスポート (bundle/pem形式) | pki cert export bundle pki cert export pem | bundle/pem形式の証明書をエクスポート | 廃止(pem形式は確定ではなく検討中です)
証明書のインポート (bundle/der形式) | pki cert import bundle pki cert import der | bundle/der形式の証明書のインポート | 廃止
証明書の名前変更 | pki cert rename | 証明書の名前を変更 | 廃止(確定ではなく検討中です)
スタートアップコンフィグ確認 | show config | スタートアップコンフィグを表示 | show startup-configコマンドに統一
ルートキャッシュ確認 | show [ ip | ipv6 ] cache | ルートキャッシュを表示 | UFSキャッシュに統一
ルートキャッシュ削除 | clear [ ip | ipv6 ] cache | ルートキャッシュを削除 | UFSキャッシュに統一
デフォルトコンフィグ削除 (ブートモニタモード) | dc | デフォルトコンフィグを削除 | ccコマンドに統一

### 8.3.2. コマンド表現の変更

以下のコマンドが変更になりました。

#### 8.3.2.1. 設定コマンド

機能 | IXシリーズ | IX-Rシリーズ | 備考
--- | --- | --- | ---
ログの有効化 | logging buffered | syslog enable | 入力された場合、syslog enable に変換され登録されます
ログの設定 | logging subsystem | syslog function | 入力された場合、syslog function に変換され登録されます

#### 8.3.2.2. 表示コマンド

機能 | IXシリーズ | IX-Rシリーズ
--- | --- | ---
ログの表示 | show logging | show syslog
NetMeisterクライアント情報の表示 | show nm information | show nm status

#### 8.3.2.3. クリアコマンド

機能 | IXシリーズ | IX-Rシリーズ
--- | --- | ---
ログのクリア | clear logging | clear syslog
システムの障害情報消去 | clear crashinfo | clear error-log

### 8.3.3. 登録するモードに変更があるコマンド

以下のコマンドは登録するモードが変更になりました。

機能 | 設定コマンド | IXシリーズ | IX-Rシリーズ
--- | --- | --- | ---
DHCPサーバーの有効化 | ip dhcp enable | グローバルコンフィグモード | インタフェースコンフィグモード
DHCPリレーの有効化 | ip dhcp-relay enable | グローバルコンフィグモード | インタフェースコンフィグモード
HTTPサーバーの有効化 | http-server ip enable http-server ipv6 enable | グローバルコンフィグモード インタフェースコンフィグモード | インタフェースコンフィグモード
プロキシDNSの有効化 | proxy-dns ip enable proxy-dns ipv6 enable | グローバルコンフィグモード インタフェースコンフィグモード | インタフェースコンフィグモード
SSHサーバーの有効化 | ssh-server ip enable ssh-server ipv6 enable | グローバルコンフィグモード インタフェースコンフィグモード | インタフェースコンフィグモード
Telnetサーバーの有効化 | telnet-server ip enable telnet-server ipv6 enable | グローバルコンフィグモード インタフェースコンフィグモード | インタフェースコンフィグモード
SNMPエージェントの設定 | snmp-agent ip enable snmp-agent ipv6 enable | グローバルコンフィグモード インタフェースコンフィグモード | インタフェースコンフィグモード

以下のようなIXシリーズのコンフィグをIX-Rシリーズに流用する場合、IX-Rシリーズではコンフィグを新たに追加する必要があります。

> リスト 8.3.1 IXシリーズの設定

>     ip access-list http-list permit ip src 192.168.0.0/24 dest 192.168.0.254/32
>     http-server ip access-list http-list
>     http-server ip enable
>     !
>     interface GigaEthernet2.0
>       ip address 192.168.0.254/24
>       no shutdown

> リスト 8.3.2 IX-Rシリーズへ設定

>     ip access-list http-list permit ip src 192.168.0.0/24 dest 192.168.0.254/32
>     http-server ip access-list http-list
>     !
>     interface GigaEthernet2.0
>       ip address 192.168.0.254/24
>       http-server ip enable
>       no shutdown

### 8.3.4. デフォルト値・設定範囲の変更があるコマンド

デフォルト値・設定範囲の変更があったコマンドは以下になります。

#### 8.3.4.1. IPv4

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容 | 補足
--- | --- | --- | ---
最大ルートエントリ数設定 | ip max-route | 最大値、デフォルト値を変更 設定後の再起動は不要 unlimited オプション廃止 vrf オプション追加 | ■ IXシリーズ 最大値：65535(IX3315以外)、100000(IX3315) デフォルト値：2048(IX3315以外)、 100000(IX3315) ■ IX-Rシリーズ 最大値： 100000 デフォルト値：100000
リアセンブルの設定 | ip reassembly buffers COUNT size SIZE | 最大リアセンブルバッファサイズおよびデフォルト値を62048に変更 | ■ IXシリーズ 最大値：32-256(IX2310/IX3315以外)、500-1000(IX2310/IX3315) デフォルト値：32(IX2310/IX3315以外)、500(IX2310/IX3315) ■ IX-Rシリーズ 最大値：62048 デフォルト値：62048
マルチパスロードバランシング方式変更 | ip multipath { per-flow-fix-interface | per-packet } | per-flow オプション廃止 デフォルト値は no ip multipath に変更 |

#### 8.3.4.2. IPv6

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容 | 補足
--- | --- | --- | ---
最大動的ルート数の設定 | ipv6 max-route | 最大値、デフォルト値を変更 unlimited オプション廃止 | ■ IXシリーズ 範囲：1-2147483647の10進数 デフォルト値：unlimited (メモリなどのシステムリソースが許す限り制限なし) ■ IX-Rシリーズ 範囲：1-100000 最大値：100000
パケットリアセンブルの設定 | ipv6 reassembly buffers COUNT size SIZE | COUNT , SIZE 範囲の変更 デフォルト値を変更 | ■ IXシリーズ 範囲 COUNT：1-254(IX2310/IX3315以外)、1-1000(IX2310/IX3315) SIZE：2048-65535 デフォルト値 COUNT：32(IX2310/IX3315以外)、500(IX2310/IX3315) SIZE：65535 ■ IX-Rシリーズ 範囲 COUNT：500-1000 SIZE：2048-62048 デフォルト値 COUNT：500 SIZE：62048

#### 8.3.4.3. ping / ping6

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容 | 補足
--- | --- | --- | ---
IPv4 ICMP ECHO_REQUESTパケット送信 | ping | 送信データのサイズ設定 4〜62020 に変更 | ■ IXシリーズ 範囲：4-65507
IPv6 ICMP ECHO_REQUESTパケット送信 | ping6 | 送信データのサイズ設定 4〜62000 に変更 | ■ IXシリーズ 範囲：4-65527

#### 8.3.4.4. ネットワークモニタ

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容 | 補足
--- | --- | --- | ---
ホスト監視パケットサイズの設定 | probe-size | データサイズの範囲を 4～62020変更 | ■ IXシリーズ 範囲：4-65507

#### 8.3.4.5. ポリシーマップ

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容 | 補足
--- | --- | --- | ---
キュー長の設定 | queue-limit | キュー長の範囲を1〜1000に変更 各キュー長の和を2000までに変更 | ■ IXシリーズ 範囲：1-400(IX2310/IX3315以外)、1-5000(IX2310/IX3315)

#### 8.3.4.6. ログ情報・syslog情報

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容 | 補足
--- | --- | --- | ---
syslog のファシリティの設定 | syslog facility | local0～7 以外のファシリティ設定を不可に変更 |

#### 8.3.4.7. DHCP

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容 | 補足
--- | --- | --- | ---
DHCP Broadcast ビット検証の設定 | broadcast-bit validation strict | デフォルト値をRFCベースに変更 | ■ IXシリーズ デフォルト値：なし ■ IX-Rシリーズ デフォルト値：あり

#### 8.3.4.8. HTTP

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容 | 補足
--- | --- | --- | ---
アップロードファイルのサイズ設定 | http-server upload-limit | 範囲の最大値を200MBに拡張 | ■ IXシリーズ 範囲：3-20

### 8.3.5. その他変更があるコマンド

コマンドオプションなどに変更があるコマンドは以下になります。

#### 8.3.5.1. HTTP

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
HTTPサーバーの同時接続セッション数の設定 | http-server max-session | パラメータに装置の最大セッション数追加
ユーザーの指定 | http-server username USER-NAME { password | secret-password } PASSWORD | password省略不可
状態/統計情報/サーバーログの表示 | show http-server [ server-log { accesslog | applog | errorlog } ] | detailオプションの廃止 サーバーログの表示オプションの追加

#### 8.3.5.2. IKE

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
IKE プロポーザルの作成 | ike proposal | パラメータ ENCRYPT-ALG から ”des” を削除 パラメータ HASH-ALG から ”md5” を削除 パラメータ DH-GROUP に ”3072-bit” を追加

#### 8.3.5.3. IKEv2

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
IKEv2 プロポーザルDH グループ設定 | ike proposal | パラメータ ENCRYPT-ALG から ”des” を削除 パラメータ HASH-ALG から ”md5” を削除 パラメータ DH-GROUP に ”3072-bit” を追加
IKEv2 プロポーザル暗号化アルゴリズム設定 | sa-proposal enc | パラメータの ”3des-cbc” をデフォルト値から削除
IKEv2 プロポーザル認証アルゴリズム設定 | sa-proposal integrity | パラメータから ”md5” を削除 パラメータの ”sha1” をデフォルト値から削除
IKEv2 プロポーザル PRF アルゴリズム設定 | sa-proposal prf | パラメータから ”md5” を削除 パラメータの ”sha1” をデフォルト値から削除
Child PFS 設定 | child-pfs | パラメータに ”3072-bit” を追加
Child プロポーザル暗号化アルゴリズム設定 | child-proposal enc | パラメータの ”3des-cbc” をデフォルト値から削除
Child プロポーザル認証アルゴリズム設定 | child-proposal integrity | パラメータから ”md5” を削除 パラメータの ”sha1” をデフォルト値から削除

#### 8.3.5.4. IPsec

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
自動鍵ポリシーマップの登録 | ipsec autokey-map | パラメータの ACCESSLIST-NAME を削除し、IP種別(ipv4/ipv6の2択)に変更 PFSパラメータに ”3072-bit” を追加 LEVELパラメータ (use/require) を削除
自動鍵プロポーザルの作成 | ipsec autokey-proposal | パラメータ ESP-ENCRYPT-ALG から ”esp-des” を削除 パラメータ ESP-HASH-ALG から ”esp-md5” を削除 パラメータ AH-HASH-ALG を削除
自動鍵ダイナミックポリシーマップの登録 | ipsec dynamic-map MAP-NAME ipv4 | パラメータの ACCESSLIST-NAME を削除し、IP種別 (ipv4/ipv6の2択) に変更 PFSパラメータに ”3072-bit” を追加 LEVELパラメータ (use/require) を削除
自装置側の IPsec ID の設定 | ipsec local-id MAP-NAME LOCAL-ID | 本コマンドを設定しない場合の条件変更 未設定時は ipsec autokey-map／ipsec dynamic-map のアドレスファミリ設定により、ipv4の場合「0.0.0.0/0」、IPv6の場合「0::0/0」となります。
IPsec ポリシーの設定 | ipsec policy | トンネルインタフェース以外での設定は不可に変更 DIRECTION パラメータ（in/out）を削除 WAN 側インタフェースへ出てゆくパケットに対して IPsec を適用 “df-bit” パラメータを ”mtu” パラメータに変更し、選択肢を ignore のみに変更 [2]
相手装置側の IPsec ID の設定 | ipsec remote-id | 本コマンドを設定しない場合の条件変更 未設定時は ipsec autokey-map／ipsec dynamic-map のアドレスファミリ設定により、ipv4の場合「0.0.0.0/0」、IPv6の場合「0::0/0」となります。

[2]

従来の df-bit ignore 設定と異なり IPv6 パケットもフラグメント対象となります

#### 8.3.5.5. PKI

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
証明書のインポート(PEM形式) | pki cert import pem name NAME url URL | URLのプロトコル http、https tftpは未サポート
秘密鍵・証明書のインポート（PKCS#12形式） | pki pkcs12 import [ crypto CRYPTO ] name NAME url URL | URLのプロトコル http、https tftpは未サポート
証明書情報の削除 | pki cert erase name NAME | bundle オプション未サポート

#### 8.3.5.6. IPv4

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
TOS値の設定 | ip type-of-service | 未サポートのプロトコル(将来サポート予定) dns ．．．Domain Name System igmp ．．．Internet Group Management Protocol nhrp ．．．Next Hop Resolution Protocol openflow ．．．OpenFlow channel pim ．．． Protocol Independent Multicast sflow．．．sFlow agent snmp ．．．Simple Network Management Protocol syslog ．．．SYSLOG tftp ．．．Trivial File Transfer Protocol

#### 8.3.5.7. IPv4 アクセスリスト

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
IPv4 アクセスリストの登録 (IP) | ip access-list ACCESSLIST-NAME [ SEQUENCE ] { permit | deny } { PROTOCOL | ip } | src-domain、dest-domainオプション非対応
IPv4 アクセスリストの登録 (TCP) | ip access-list ACCESSLIST-NAME [ SEQUENCE ] { permit | deny } tcp | src-domain、dest-domainオプション非対応
IPv4 アクセスリストの登録 (UDP) | ip access-list ACCESSLIST-NAME [ SEQUENCE ] { permit | deny } udp | src-domain、dest-domainオプション非対応
IPv4 アクセスリストの登録 (ICMP) | ip access-list ACCESSLIST-NAME [ SEQUENCE ] { permit | deny } icmp | src-domain、dest-domainオプション非対応

#### 8.3.5.8. IPv6

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
Traffic Class値の設定（グローバルコンフィグ） | ipv6 traffic-class PROTOCOL dscp DSCP | 未サポートのプロトコル dns ．．．Domain Name System nhrp ．．．Next Hop Resolution Protocol ospf ．．．Open Shortest Path First version 3 rip ．．．RIP Next Generation sflow ．．．sFlow agent snmp ．．．Simple Network Management Protocol syslog ．．．SYSLOG tftp ．．．Trivial File Transfer Protocol
ルーティングテーブルエントリの表示 | show ipv6 route [ TYPE ] [ PREFIX / PREFIXLEN ] [ interface INTERFACE ] show ipv6 route summary | 未サポートのルート種別(rip、ospf)

#### 8.3.5.9. IPv6 アクセスリスト

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
IPv6 アクセスリストの登録 (IP) | ipv6 access-list ACCESSLIST-NAME [ SEQUENCE ] { permit | deny } { PROTOCOL | ip } | src-domain、dest-domainオプション非対応
IPv6 アクセスリストの登録 (TCP) | ipv6 access-list ACCESSLIST-NAME [ SEQUENCE ] { permit | deny } tcp | src-domain、dest-domainオプション非対応
IPv6 アクセスリストの登録 (UDP) | ipv6 access-list ACCESSLIST-NAME [ SEQUENCE ] { permit | deny } udp | src-domain、dest-domainオプション非対応
IPv6 アクセスリストの登録 (ICMP) | ipv6 access-list ACCESSLIST-NAME [ SEQUENCE ] { permit | deny } icmp | src-domain、dest-domainオプション非対応

#### 8.3.5.10. NetMeister

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
ダイナミックDNS登録インタフェースの設定 | nm ddns notify interface | パラメーターseq未サポート

#### 8.3.5.11. nslookup

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
ドメイン名解決問い合わせ | nslookup | ip6.int による問合せは削除

#### 8.3.5.12. SNMP

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
コミュニティの設定 | snmp-agent ip community | アクセスリスト指定は非サポート ( snmp-agent ip access-list で設定してください。) アクセスタイプ指定は非サポート
トラップ送信先のIPアドレスの設定 | snmp-agent ip host | compatibilityオプション廃止
トラップの設定 | snmp-agent ip trap | add-option、compatibility オプション未サポート ipsec、isakmp オプション未サポート vrrp オプション未サポート network-monitor オプション未サポート
トラップ送信元アドレスの設定 | snmp-agent ip trap-source | agent-address 指定未サポート ( snmp-agent agent-address で設定してください。)
IPv6用コミュニティの設定 | snmp-agent ipv6 community | アクセスリスト指定は未サポート ( snmp-agent ipv6 access-list で設定してください。) アクセスタイプ指定は未サポート
トラップ送信先のIPv6アドレスの設定 | snmp-agent ipv6 host | IPv6リンクローカルアドレス%インタフェース名指定未サポート compatibilityオプション廃止
IPv6用トラップの設定 | snmp-agent ipv6 trap | add-option、compatibility オプション未サポート ipsec、isakmp オプション未サポート vrrp オプション未サポート network-monitor オプション未サポート
トラップ送信元のIPv6アドレスの設定 | snmp-agent ipv6 trap-source | agent-address 指定未サポート ( snmp-agent agent-address で設定してください。)
トラップ送信タイマーの設定 | snmp-agent trap-timeout | ipsec、isakmp オプション未サポート vrrp オプション未サポート network-monitor オプション未サポート
SNMPv3 セキュリティグループの設定 | snmpv3 group | アクセスリスト指定は未サポート ( snmp-agent ip access-list もしくは snmp-agent ipv6 access-list で設定してください。)
SNMPv3トラップの設定 | snmpv3 trap | add-option、compatibility オプション未サポート ipsec、isakmp オプション未サポート vrrp オプション未サポート network-monitor オプション未サポート

#### 8.3.5.13. SSH

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
IPv4 アクセスリスト設定 | ssh-server ip access-list | 受信パケットの送信元アドレスのみでのアクセス確認から、送信元アドレスと送信先アドレスでアクセス確認に変更 設定変更は次のセッション接続時に反映から、接続中のセッションに対しても適用に変更
IPv6 アクセスリスト設定 | ssh-server ipv6 access-list | 受信パケットの送信元アドレスのみでのアクセス確認から、送信元アドレスと送信先アドレスでアクセス確認に変更 設定変更は次のセッション接続時に反映から、接続中のセッションに対しても適用に変更
ホスト鍵表示 | show ssh-server host-key fingerprint | DSAの表示は行わず、RSAのみ表示するよう変更 表示するハッシュ値は SHA512/SHA384/SHA256/SHA1/MD5 に変更 SHA512/SHA384/SHA356/SHA1の表示を16進表記からASCII文字に変更

#### 8.3.5.14. インタフェース

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
デバイス(インタフェース)・ダウン検出時間設定 | keepalive | COUNT廃止、1秒間隔でチェックに変更

#### 8.3.5.15. グローバルコンフィグ

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
ホスト名の設定 | hostname | 入力可能文字を DNS FQDN 名に使用可能な文字に変更
パスワードの変更 | password | 初期ユーザーと同名かつパスワードが同じユーザーは登録できません。
ターミナル・スピードの変更 | terminal speed | 1200, 2400, 4800 廃止 57600, 115200 新規追加
タイムゾーンの設定 | timezone { jst | utc } | 時間 分指定 (廃止) jst、utc による指定の追加
ユーザーの追加／削除 | username | hash （ハッシュ）による保存から secret （暗号化）による保存に変更。 IX2000/IX3000 で hash 化されたパスワードコンフィグをそのまま入力はできません。 初期ユーザーと同名かつパスワードが同じユーザーは登録できません。 rootやnobody等、システムが使用する特殊なユーザー名の登録はできません。
バッファ状態の表示 | show buffers | デバイス名指定 (廃止)
キュー状態の表示 | show queue | デバイス名指定 (廃止)
ランニングコンフィグの表示 | show running-config | パラメータ size(廃止)

#### 8.3.5.16. ソフトウェア更新

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
ルータソフトウェアのアップデート | software-update | bootmode-update オプション廃止 no-interactive オプション未サポート ssl-protocol ssl3.0 オプション未サポート scp 対応

#### 8.3.5.17. トンネル

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
トンネルモード設定 | tunnel mode | 未サポートオプション(6-over-4、6-over-6、l2tp-lac)

#### 8.3.5.18. ブリッジ

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
フォワーディングテーブルサイズの設定 | bridge GROUP table-size SIZE | unlimited オプションの廃止

#### 8.3.5.19. ログ情報 - syslog

コマンドの機能 | 対象コマンド | IXシリーズからの変更内容
--- | --- | ---
syslog の IPv4 送信ホストの設定 | syslog ip host | syslog ip enable を廃止 syslog ip host 設定によりsyslog 送信が有効 最大設定可能数を10に変更 match、unmatchオプションは未サポート nat-access-log、utm-security-logも未サポート
syslog の IPv6 送信ホストの設定 | syslog ipv6 host IPv6-ADDRESS [ port PORT ] | syslog ipv6 enable を廃止 syslog ipv6 host 設定によりsyslog 送信が有効 最大設定可能数を10に変更 IPv6リンクローカルアドレスは未サポート match、unmatchオプションは未サポート nat-access-log、utm-security-logも未サポート
syslog の IPv6 ソースアドレスの設定 | syslog ipv6 source IPv6-ADDRESS | IPv6リンクローカルアドレスは未サポート