# 2.44. プレフィックスリストの設定

プレフィックスリストは、ダイナミックルーティングプロトコルのパケットをパケット単位もしくはルート単位でアクセス制限指定するために使用します。

プレフィックスリストは、シーケンス番号順（登録時に設定）に評価し、一致するものが検索できた場合には、その時点の結果（permitまたはdeny）を各機能（各サブシステム）に返し評価されます。それ以降のリストは評価しません。

現在、プレフィックスリストを利用する機能（サブシステム）には以下のようなものがあります。機能毎のプレフィックスリストの利用方法については、各機能の項目を参照してください。

- RIP

- OSPFv2

- BGP

- ルートマップ

プレフィックスリストは、次のコマンドで設定します。

> 項目 | 説明
> --- | ---
> ip prefix-list | IPv4プレフィックスリストの設定
> ipv6 prefix-list | IPv6プレフィックスリストの設定
> show ip prefix-list | IPv4プレフィックスリストの表示
> show ipv6 prefix-list | IPv6プレフィックスリストの表示

現在、プレフィックスリストで判定可能な項目には以下があります。

- プレフィックス

- プレフィックス長

  リスト 2.44.1 設定例：10.0.0.0/24のみ許可

      ip prefix-list list1 10 permit 10.0.0.0/24

  リスト 2.44.2 設定例：10.0.0.0/16～10.0.255.0/24の経路を許可

      ip prefix-list list 10 permit 10.0.0.0/16 max 24