# 9.2. ソースアドレスセレクション

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズからパケットを送信する場合の、ソース（送信元）アドレスをどのように決定するか、ソースアドレスセレクションの一連の動作について説明します。

## 9.2.1. IPv4ソースアドレスセレクション

IPv4ソースアドレスセレクションの一連の動作について説明します。

図 9.2.1 IPv4ソースアドレスセレクション

詳細な判定順序は以下のようになります。

セカンダリアドレスもソースアドレスセレクションの対象になります。

### 9.2.1.1. 動的アドレス（DHCP）、または、unnumberedでソースアドレスインタフェースが指定されていない場合

1. 送信インタフェースのプライマリアドレス

2. 送信インタフェースのセカンダリアドレス

3. 16進表記したときに最も大きい有効（ホスト受信可能）アドレス

### 9.2.1.2. unnumberedでソースアドレスインタフェースが指定されている場合

1. 送信インタフェースのプライマリアドレス

2. 指定したインタフェースのプライマリアドレス

3. 送信インタフェースのセカンダリアドレス

4. 16進表記したときに最も大きい有効（ホスト受信可能）アドレス

注釈

- インタフェース指定したインタフェースのセカンダリアドレスは優先されません。

- NAPTアドレスの場合には、指定インタフェースの検索のみ行います。

## 9.2.2. IPv6ソースアドレスセレクション

IPv6ソースアドレスセレクションの一連の動作について説明します。

図 9.2.2 IPv6ソースアドレスセレクション