# 9.5. プライベートMIB詳細

## 9.5.1. System MIB

### 9.5.1.1. 温度

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、温度は取得できません。

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10System(2).zp10Temperature(1)

- インデックス

  なし

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10Celsius(1) | 温度（単位：摂氏［℃］） | INTEGER | RO |
  zp10Fahrenheit(2) | 温度（単位：華氏［F］） | INTEGER | RO |

### 9.5.1.2. 電圧

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、電圧は取得できません。

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10System(2)

- インデックス

  なし

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10Voltage(2) | 電圧（単位：mV） | INTEGER | RO | 取得する電圧値は3.3V

### 9.5.1.3. FAN状態

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、FAN状態は取得できません。

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10System(2).zp10FanTable(3).zp10FanEntry(1)

- インデックス

  zp10FanIndex(1)：ファン番号

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10FanIndex(1) | ファン番号 | INTEGER | RO |
  zp10FanStatus(2) | ファン状態 1：正常 2：異常 | INTEGER | RO |
  zp10FanRpm(3) | ファン回転数（回転数/分） 0：異常 2100～：正常 | INTEGER | RO | 2100未満はすべて0になります

### 9.5.1.4. CPU使用率（全体）

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10System(2).zp10Sched(5)

- インデックス

  なし

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10SchedRtUtl(5) | 現在の最も高いCPU使用率（単位：%） | Gauge | RO |

### 9.5.1.5. CPU使用率（各CPU）

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10System(2).zp10Sched(5).zp10SchedCPUTable(6).zp10SchedCPUEntry(1)

- インデックス

  zp10SchedCPUIndex(1)：CPUのインデックス

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10SchedCPUIndex(1) | CPUのインデックス | INTEGER | N/A |
  zp10SchedCPURtUtl(2) | 現在のCPU使用率（単位：%） | Gauge | RO |
  zp10SchedCPURtUtl1Sec(3) | 過去1秒間のCPU使用率（単位：%） | Gauge | RO |
  zp10SchedCPURtUtl5Sec(4) | 過去5秒間のCPU使用率（単位：%） | Gauge | RO |
  zp10SchedCPURtUtl1Min(5) | 過去1分間のCPU使用率（単位：%） | Gauge | RO |
  zp10SchedCPURtUtl1Hour(6) | 過去1時間のCPU使用率（単位：%） | Gauge | RO |

### 9.5.1.6. Heapメモリ

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10System(2).zp10Heap(6)

- インデックス

  なし

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10HeapSize(1) | パケットフォワーダーのトータルHeapメモリサイズ（単位：KByte） | Gauge | RO |
  zp10HeapUtil(2) | パケットフォワーダーのメモリの使用率（単位：%） | Gauge | RO |
  zp10KernelHeapSize | カーネルのトータルHeapメモリサイズ（単位：KByte） | Gauge | RO |
  zp10KernelHeapUtil | カーネルのメモリ使用率（単位：%） | Gauge | RO |

## 9.5.2. ログイン状態MIB

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10LoginMIB(4).zp10LoginSessionTable(1).zp10LoginSessionEntry(1)

- インデックス

  zp10LoginSessionIndex(1)：ログインID

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10LoginSessionIndex(1) | ログインID（1-2147483647） | INTEGER | N/A |
  zp10LoginSessionStatus(2) | ログイン状態 1：ログイン 2：ログアウト 3：ログイン失敗 | INTEGER | RO |
  zp10LoginSessionPrivilege(3) | ユーザー権限 1：administrator 2：monitor 3：operator 4：unknown | INTEGER | RO |
  zp10LoginSessionProcessMode(4) | モード状態 1：operation 2：configure | INTEGER | RO |
  zp10LoginSessionTerminalType(5) | ターミナル種別 1：unknown 2：console/local 3：Telnet/SSH/remote | INTEGER | RO |
  zp10LoginSessionPeerIpAddress(6) | 接続元アドレス（IPv4） | IpAddress | RO |
  zp10LoginSessionPeerIpv6Address(7) | 接続元アドレス（IPv6） | Ipv6Address | RO |

## 9.5.3. コンフィグ状態MIB

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10ConfigEventMIB(5)

- インデックス

  なし

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10ConfigType(1) | コンフィグ種別 1：default-config 2：startup-config 3：unknown | INTEGER | Trap用 |
  zp10ConfigEventType(2) | イベント種別 1：変更 2：削除 | INTEGER | Trap用 |

## 9.5.4. SW-HUB用MIB

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、SW-HUB用MIBは取得できません。

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10ExtIfMIB(6).zp10ExtIfTable(1).zp10ExtIfEntry(1)

- インデックス

  zp10ExtIfInstalledSlot(1)：スロット番号

  zp10ExtIfIndex(2)：ポート番号

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10ExtIfInstalledSlot(1) | スロット番号 | INTEGER | N/A |
  zp10ExtIfIndex(2) | ポート番号 | INTEGER | N/A |
  zp10ExtIfDescr(3) | 属するインタフェース名 | DisplayString | RO |
  zp10ExtIfUpperLayer(4) | 属するインタフェースのifIndex | INTEGER | RO |
  zp10ExtIfType(5) | インタフェース種別 | INTEGER | RO |
  zp10ExtIfSpeed(6) | ポートスピード | INTEGER | RO |
  zp10ExtIfDuplex(7) | Duplex 1：halfduplex 2：fullduplex | INTEGER | RO |
  zp10ExtIfEffectiveMtu(8) | 属するインタフェースのMTU | INTEGER | RO |
  zp10ExtIfPhysicalAddress(9) | MACアドレス | PhysAddress | RO |
  zp10ExtIfAdminStatus(10) | 管理状態 1：up 2：down | INTEGER | RO |
  zp10ExtIfOperStatus(11) | 運用状態 1：up 2：down | INTEGER | RO |
  zp10ExtIfLastChange(12) | ステータス変更時間 | TimeStamp | RO |

## 9.5.5. 起動時ハードウェア自己診断MIB

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、起動時ハードウェア自己診断MIBは取得できません。

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10PostMIB(10).zp10PostMIBObjects(1).zp10PostTable(1).zp10PostEntry(1)

- インデックス

  zp10PostIndex(1)：インデックス

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10PostIndex(1) | インデックス | INTEGER | RO |
  zp10PostFail(2) | 診断NG内容 | DisplayString | RO |

## 9.5.6. トンネルMIB

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10TunnelMIB(16).zp10TunnelTable(1).zp10TunnelEntry(1)

- インデックス

  zp10TunnelIfIndex(1)：トンネルインタフェースのIfIndex

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10TunnelIfIndex(1) | トンネルインタフェースのIfIndex | INTEGER | N/A |
  zp10TunnelAddrType(2) | IPアドレスの種別 0：不明 1：IPv4 2：IPv6 | InetAddrType [1] | RO |
  zp10TunnelLocalAddr(3) | source IPアドレス | InetAddress [1] | RO | zp10TunnelAddrTypeのIPアドレスを16進データで通知
  zp10TunnelRemoteAddr(4) | destinaton IPアドレス | InetAddress [1] | RO | zp10TunnelAddrTypeのIPアドレスを16進データで通知
  zp10TunnelStatus(5) | 接続状態 [2] 1：connected 2：disconnected 3：dormant | INTEGER | RO |
  zp10TunnelMode(6) | モード 00：不明 05：IKEv1/IPsec 06：IKEv2/IPsec 13：EtherIP over IKEv1/IPsec 14：EtherIP over IKEv2/IPsec 16：L2TP LNS over IKEv1/IPsec | INTEGER | RO | IPsecトンネルのみ対応

注釈

[1] (1,2,3)

SYNTAXの詳細はRFC4001参照

[2]

接続状態の詳細は以下のとおり

ステータス | 状態（IPsecトンネル）
--- | ---
connected | トンネルUPかつSAあり
disconnected | トンネルDOWN
dormant | トンネルUPかつSAなし

## 9.5.7. IPsec MIB

- オブジェクトツリー

  .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10IPsecMIB(17).zp10IPsecTunnel(1)

- インデックス

  なし

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10IPsecTunnelConfiguredTotalCount(1) | 設定したIPsecトンネルの総数 | Gauge | RO |
  zp10IPsecTunnelConnectedTotalCount(2) | 接続済みのIPsecトンネルの総数 | Gauge | RO |

## 9.5.8. キャッシュMIB

### 9.5.8.1. IPv4 UFSキャッシュ情報

- オブジェクトツリー

  iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10IPv4MIB(12).zp10IPv4UFSCache(2)

- インデックス

  なし

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10IPv4UFSCacheEntries(1) | 有効UFSキャッシュ数 | Gauge | RO |
  zp10IPv4UFSCachePeaks(2) | UFSキャッシュピーク値 | Gauge | RO |
  zp10IPv4UFSCacheCreates(3) | UFSキャッシュ作成数 | Counter | RO |
  zp10IPv4UFSCacheOverflows(4) | UFSキャッシュオーバフロー数 | Counter | RO |

### 9.5.8.2. IPv6 UFSキャッシュ情報

- オブジェクトツリー

  iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10IPv6MIB(13).zp10IPv6UFSCache(2)

- インデックス

  なし

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10IPv6UFSCacheEntries(1) | 有効UFSキャッシュ数 | Gauge | RO |
  zp10IPv6UFSCachePeaks(2) | UFSキャッシュピーク値 | Gauge | RO |
  zp10IPv6UFSCacheCreates(3) | UFSキャッシュ作成数 | Counter | RO |
  zp10IPv6UFSCacheOverflows(4) | UFSキャッシュオーバフロー数 | Counter | RO |

## 9.5.9. NAPTキャッシュMIB

- オブジェクトツリー

  iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10NAPTMIB(15).zp10NAPTMIBObjects(1).zp10NAPTCacheTable(1).zp10NAPTCacheEntry(1)

- インデックス

  zp10NAPTCacheIfIndex(1)：インタフェースのifIndex

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10NAPTCacheIfIndex(1) | インタフェースのifIndex | INTEGER | N/A |
  zp10NAPTCacheEntries(2) | 有効キャッシュ数 | Gauge | RO |
  zp10NAPTCachePeak(3) | キャッシュピーク値 | Gauge | RO |
  zp10NAPTCacheCreates(4) | キャッシュ作成数 | Counter | RO |
  zp10NAPTCacheOverflows(5) | キャッシュオーバフロー数 | Counter | RO |

## 9.5.10. 無線WANMIB

- オブジェクトツリー

  iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1).nec(119).nec-mib(2).necProductDepend(3).zp10-mib(293).zp10MobileMIB(11).zp10MobileMIBObjects(1).zp10MobileEthernetTable(1).zp10MobileEthernetEntry(1)

- インデックス

  zp10MobileEthernetIndex(1)：インデックス

  オブジェクト名 | 内容 | SYNTAX | R/W | 備考
  --- | --- | --- | --- | ---
  zp10MobileEthernetIndex(1) | インデックス(1,2) | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetLinkedInterfaceOid(2) | 属するインタフェースのifIndex | OBJECT IDENTIFIER | RO |
  zp10MobileEthernetModemName(3) | 無線モジュールの機種名 | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetVendorName(4) | 無線モジュールのメーカー名 | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetVersion(5) | 無線モジュールのファームウェアバージョン | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetSerialNumber(6) | 無線モジュールのシリアル番号(IMEI) | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetPhoneNumber(7) | 回線識別番号(MSISDN) | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetPinOperationStatus(8) | PIN状態 | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetPinOperationAuth(9) | PIN認証状態 0：unknown 1：notdone 2：done | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetPinOperationFail(10) | PIN認証失敗回数 | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetAntennaLevel(11) | アンテナレベル | DisplayString | RO | アンテナレベル、RSSI、RSRP、SINR、RSRQの各値通知
  zp10MobileEthernetAntennaQuality(12) | アンテナレベルの詳細 | DisplayString | RO | AT+CSQの値
  zp10MobileEthernetAntennaElapsedTime(13) | アンテナレベル読出後の経過時間 | TimeTicks | RO |
  zp10MobileEthernetServiceMode(14) | 接続モード | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetCarrier(15) | 接続先キャリア名 | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetAntennaInRangeCounts(16) | 圏外から圏内へ遷移した回数 | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetAntennaOutRangeCounts(17) | 圏内から圏外へ遷移した回数 | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetAntennaLastUpdateLevelBefore(18) | 圏内/圏外遷移前のアンテナレベル | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetAntennaLastUpdateLevelAfter(19) | 圏内/圏外遷移後のアンテナレベル | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetAntennaLastUpdateDate(20) | 圏内/圏外遷移日時 | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetRecoveryDone(21) | 給電OFF/ONリカバリの実施回数 | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetModeChangeRetry(22) | データ通信端末の再認識回数 | INTEGER | RO | 外付けデータ通信端末をサポートしていないため0固定になります。
  zp10MobileEthernetErrorInformationStatus(23) | 無線モジュールのエラー状態 | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetErrorInformationDeadCount(24) | 無線モジュールからの応答なし/異常応答(MODEM ERROR)の発生回数 | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetErrorInformationSimError(25) | SIM認識異常(SIM ERROR)の発生回数 | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetErrorInformationAntennaError(26) | アンテナレベル異常、または圏内判定で異常が発生した回数 | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetAutoRecoveryMode(27) | 自動リカバリ機能の設定状態 1：enabled 2：disabled | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetInterfaceStatus(28) | 属するインタフェースの状態 0：not-applicable 1：shutdown 2：no-shutdown | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetConnectStatus(29) | 属するインタフェースの接続状態 0：disconnected 1：connect 2：cancel 3：connected 4：postprocess | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetPacketsToday(30) | 当日のモバイル回線パケット使用量 | Counter32 | RO |
  zp10MobileEthernetPacketsYesterday(31) | 前日のモバイル回線パケット使用量 | Counter32 | RO |
  zp10MobileEthernetPacketsThisMonth(32) | 当月のモバイル回線パケット使用量 | Counter32 | RO |
  zp10MobileEthernetPacketsLastMonth(33) | 前月のモバイル回線パケット使用量 | Counter32 | RO |
  p10MobileEthernetAntennaLevel-I(34) | アンテナレベル(INTEGER型) -1：unknown 0：out-range 1：weak 2：low 3：middle 4：high | INTEGER | RO |
  zp10MobileEthernetImsi(35) | IMSI | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetTac(36) | ネットワーク上で管理される端末の位置を示すセル単位のコード | DisplayString | RO |
  zp10MobileEthernetCellId(37) | 基地局番号 | DisplayString | RO |