# 6. ファームウェアインストール

本章では、UNIVERGE IX-Rシリーズのファームウェアバージョンアップ方法、インストール方法を説明します。また、コンフィグファイルのインストール方法も説明します。

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでのファームウェアバージョンアップについては、ユーザーズガイドを参照してください。

## 6.1. バージョンアップ方法

ファームウェアは、メインとバックアップの2つを保存しています。 そのため、安全なバージョンアップが可能です。

### 6.1.1. 格納されているプログラムの確認方法

show softwareにより、格納されているファームフェアを確認できます。

Statusの表示が“M”はメインのファームウェア、“B”はバックアップのファームウェアになります。“A”は現在起動しているファームウェアになります。

> リスト 6.1.1 表示例

>     Router(config)# show software
>     PBL Version: 1.0.0
>     Software Information:
>       Codes: M - Main-side, B - Backup-side, N - Newfile
>              A - Active-file, + - Next-boot
>       Status    Version    Name
>       B         1.1.40     ix-r2530-1.1.40.bin
>       MA        1.1.55     ix-r2530-1.1.55.bin

show storageにより、ストレージの使用状況を確認できます。

> リスト 6.1.2 表示例

>     Router(config)# show storage
>     Length      Name

>     total 241081344 bytes, avail 223451136 bytes

### 6.1.2. バージョンアップの手順

software-updateコマンドを使用してバージョンアップを行ってください。

> 注意

> バージョンアップは適切なCPU使用率（"show utilization"コマンドで"System utilization"が概ね70以下）で実施してください。
> それ以上のCPU使用率で実施すると失敗する場合があります。
> 失敗した場合には、CPU使用率が下がってから、しばらく待って再度実施してください。

> 項目 | 説明
> --- | ---
> software-update | ファームウェアの更新

> リスト 6.1.3 表示例

>     Router(config)# software-update scp://192.168.10.1//ix-r2530-1.2.22.bin account <username> password <password>
>     % Downloading .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
>     SCP transfer complete, 101826560bytes, SHA512 = cc7024cfccce4f8b4b916bf1482fde0359428bc515f41794f592bc919fa003d40a32db93e5a27d9524e16380a6376c8637e69b8b1b7f7e3b4ff6bd0923587814
>     % Check ................................................................................. done
>     % Erasing
>       Now erasing ix-r2530-1.1.40.bin ............. done
>     % Update file name is ix-r2530-1.2.22.bin
>     % Writing ........................................................................................................................................................................................................ done
>     % Software update completed.

注釈

パスワード設定は、Basic認証のみのサポートとなります。

コマンドが終了した時点で、ファームウェアの展開が完了します。この時点でshow softwareを実行するとStatusに“N+”が表示されます。“N”は更新した新しいファームウェアであること、“+”は再起動後に起動するファームウェアであることを示しています。software-updateコマンド終了後、再起動することにより、更新したファームウェアで起動します。

> リスト 6.1.4 表示例

>     Router(config)# show software
>     PBL Version: 1.0.0
>     Software Information:
>       Codes: M - Main-side, B - Backup-side, N - Newfile
>              A - Active-file, + - Next-boot
>       Status    Version    Name
>       N+        1.2.22     ix-r2530-1.2.22.bin
>       MA        1.1.55     ix-r2530-1.1.55.bin

### 6.1.3. 起動ファームウェアの選択

software-selectコマンドにより、起動するファームウェアを選択できます。コマンド実行後、再起動により、選択したファームウェアで起動します。software-selectコマンドでは、メインまたはバックアップ領域のファームウェアのみ指定可能です。

> 項目 | 説明
> --- | ---
> software-select | ファームウェアの選択

> リスト 6.1.5 表示例

>     Router(config)# software-select ix-r2530-1.1.55.bin
>     % ix-r2530-1.1.55.bin is selected as system file.
>     Router(config)# show software
>     PBL Version: 1.0.0
>     Software Information:
>       Codes: M - Main-side, B - Backup-side, N - Newfile
>              A - Active-file, + - Next-boot
>       Status    Version    Name
>       MA        1.2.22     ix-r2530-1.2.22.bin
>       B+        1.1.55     ix-r2530-1.1.55.bin

## 6.2. コンフィグの削除方法

UNIVERGE IX-Rシリーズのコンフィグを削除する方法を説明します。この手順は、スーパーリセット手順とは異なり、ソフトウェアでコンフィグを削除する手順を示しています。

注釈

この手順では、コンフィグ以外のファイルやエラーログ情報は削除されません。

以下の手順により、コンフィグを削除することができます。

1. UNIVERGE IX-Rシリーズに、Administrator権限でログインします。

> リスト 6.2.1 表示例

>     login: username
>     password: password

2. グローバルコンフィグモードに移動し、eraseコマンドでstartup-config, default-config（使用時）を削除します。

> リスト 6.2.2 表示例

>     Router(config)# erase startup-config
>     Router(config)# erase default-config

注釈

コンフィグ以外のファイルも、一部はeraseコマンドで削除可能です。必要なプログラムファイルは削除しないでください。
工場集荷時に戻すには、スーパーリセットを行ってください。

3. reloadコマンドで装置を再起動します。

> リスト 6.2.3 表示例

>     Router(config)# reload y

以上でコンフィグを削除する処置は完了です。

## 6.3. ブートできない場合の処置

ブートできないときは、お買い上げの販売店または担当のサービスセンターにご連絡ください。