# 2.3. 物理、リンクレイヤの設定

物理、リンクレイヤの設定について必要なコマンドは次のとおりです。インタフェースのそれぞれの特性については、付録を参照してください。

## 2.3.1. デバイス、インタフェース名表記法

デバイスおよびインタフェース名の表記方法について説明します。

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズでのデバイス、インタフェース名表記法は以下のようになります。

デバイス名表記法

  [DEVICE][port]

  項目 | 説明
  --- | ---
  [DEVICE] | デバイス種別
  [port] | ポート番号（種別ごとに0からカウント）

  リスト 2.3.1 表記例

      GE2ポート：GigaEthernet2

インタフェース名表記法（一般）

  [INTERFACE][port].[sub-interface]

  項目 | 説明
  --- | ---
  [INTERFACE] | インタフェース種別
  [port] | ポート番号（種別ごとに0からカウント）
  [sub-interface] | サブインタフェース番号（物理インタフェースは0）

  リスト 2.3.2 表記例

      GE2ポート基本：GigaEthernet2.0

インタフェース名表記法（ポートVLAN）

  [INTERFACE][port]:[group].[sub-interface]

  項目 | 説明
  --- | ---
  [INTERFACE] | インタフェース種別
  [port] | ポート番号（種別ごとに0からカウント）
  [group] | ポートVLANグループ番号
  [sub-interface] | サブインタフェース番号（物理インタフェースは0）

  リスト 2.3.3 表記例

      VLANグループ2：GigaEthernet2:2.0

## 2.3.2. GigaEthernetインタフェースの設定

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズでは、GigaEthernet（1000/100/10Mbps、10Gbps、2.5/5Gbps）をサポートします。

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、デバイスモードの設定は利用できません。

インタフェースの設定

> - デバイスコンフィグモード

>   項目 | 説明
>   --- | ---
>   speed | Rateの設定
>   duplex | Duplexの設定
>   no shutdown | デバイスの有効設定
>   keepalive | デバイス（インタフェース）ダウン検出時間の設定

> - インタフェースコンフィグモード

>   項目 | 説明
>   --- | ---
>   no shutdown | インタフェースの有効設定
>   auto-connect | PPP切断時、自動再接続有効設定 PPPoEインタフェースのときに有効
>   encapsulation | サブインタフェースのカプセル化方式設定 PPPまたはVLANタギングの設定で使用

> - 表示コマンド

>   項目 | 説明
>   --- | ---
>   show interfaces | インタフェースの動作状態表示
>   show devices | デバイスの動作状態表示

### 2.3.2.1. MDI/MDI-X指定設定

UNIVERGE IX-R シリーズのイーサネットポートは、MDI/MDI-X指定設定をサポートしています。

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、MDI/MDI-X指定設定は利用できません。

当該ポートはAuto-MDI/MDI-X機能をサポートしていますが、speedとduplexがともに固定設定である場合、Auto-MDI/MDI-X機能は無効となります。この時、ポートがMDI/MDI-Xのどちらの接続方式で固定動作するかを、デバイスコンフィグモードによって指定できます。

コマンドは以下のとおりです。

- デバイスコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  mdi-mdix | 固定動作時のMDI/MDI-Xの設定
  port mdi-mdix | 固定動作時のMDI/MDI-Xの設定（指定ポート） ※SW-HUBポートでのみ実行可能

  リスト 2.3.4 表示例：GE0の接続方式をMDIに指定

      Router(config)# device GigaEthernet0
      Router(config-GigaEthernet0)# speed 100
      Router(config-GigaEthernet0)# duplex full
      Router(config-GigaEthernet0)# mdi-mdix mdi

注釈

- UNIVERGE IX-V シリーズでは未サポートです。

- MDI/MDI-X指定設定については、以下の注意事項があります。

  - speedかduplexがオート設定の場合、本機能で指定した値に関わらず、ポートの接続方式はAuto-MDI/MDI-X機能によって決定されます。

## 2.3.3. GigaEthernetインタフェース（スイッチングHUB）の設定

スイッチングHUB（SW-HUB）の設定方法について説明します。

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、スイッチングHUBは利用できません。

スイッチングHUBモジュールは、Ethernetインタフェースに繋がる外付けハブと同様に考えることができます。

ポートVLANでは、運用の際にはいくつかの注意が必要です。詳細はポートVLANの設定の項を参照してください。

内部的には以下の図のようになっています。

図 2.3.1 内部構造

注釈

UNIVERGE IX-V シリーズでは未サポートです。

### 2.3.3.1. ポートの設定

特定ポートを指定しないduplex, speedコマンドは、SW-HUBポート全体に直接作用します。ただし、speedコマンドでインタフェース速度を10Mbpsとした場合でも、EthernetコントローラとSW-HUBは外部インタフェースの最大速度と同じ速度で接続されています。このため、QoSの帯域計算やOSPFのコスト計算などでインタフェース速度の値を使用する場合には注意が必要です。

設定および表示コマンドは以下のとおりです。

スイッチングHUBの設定

- デバイスコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  speed | Rateの設定（全ポート）
  duplex | Duplexの設定（全ポート）
  shutdown | デバイスの停止設定（全ポート）
  port speed | Rateの設定（指定ポート）
  port duplex | Duplexの設定（指定ポート）
  port shutdown | デバイスの停止設定（指定ポート）

- 表示コマンド

  項目 | 説明
  --- | ---
  show devices | デバイスの動作状態表示

show interfacesの表示例です。

> リスト 2.3.5 表示例

>     Router(config-GigaEthernet2)# show interfaces GigaEthernet2.0
>     Interface GigaEthernet2.0 is down
>       Fundamental MTU is 1500 octets
>       Current bandwidth 1G b/s, QoS is disabled
>       On-link header cache type is none, 0 allocs, 0 overflow
>       SNMP MIB-2:
>         ifIndex is 102
>       Logical INTERFACE:
>         Elapsed time after change status 12d20h52m54s
>         Elapsed time after clear counters 12d20h52m51s
>         0 packets input, 0 bytes, 0 errors
>           0 unicasts, 0 non-unicasts, 0 unknown protos
>           0 drops, 0 misc errors
>         1 output requests, 42 bytes, 0 errors
>           0 unicasts, 1 non-unicasts
>           0 overflows, 0 neighbor unreachable, 0 misc errors
>         0 link-up detected, 0 link-down detected
>       Encapsulation ETHERNET:
>       Virtual Bridged LAN:
>         Group N/A status is down
>           Assigned ports: 3 4
>           0 input frames, 1 output frames
>         Group 1 status is down
>           Assigned ports: 1
>           0 input frames, 0 output frames
>         Group 2 status is up, 1G b/s
>           Assigned ports: 2
>           249995 input frames, 653 output frames

デバイスコンフィグモードでのspeedコマンドによって、以下のように変更されます。

> リスト 2.3.6 device - speed 100/autoの場合

>       Interface GigaEthernet2.0
>         Current bandwidth 100000000 b/s          ... 100Mbps
>                       ：
>         GigaEthernet statistics:
>             Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX       ... 100Mbps
>                       ：
>         Extended card is Switching Hub(4 port)
>           Hub Port 1 is up
>             Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX      ... 100Mbps or 10Mbps

> リスト 2.3.7 device - speed 10の場合

>       Interface GigaEthernet2.0
>         Current bandwidth 10000000 b/s           ... 10Mbps
>                       ：
>         GigaEthernet statistics:
>           Full-duplex,  10Mb/s, 100BaseTX        ... 10Mbps
>                       ：
>         Extended card is Switching Hub(4 port)
>           Hub Port 1 is up
>             Full-duplex, 10Mb/s, 100BaseTX       ... 10Mbps

### 2.3.3.2. ポートモニタ設定

SW-HUBの指定したポートにて送受信したパケットを、SW-HUB内の別のポートに送信することができます。

> リスト 2.3.8 設定例

>     ポート1で送受信したパケットをポート4に送信。

>     device GigaEthernet2
>       port 1 mirror-port 4 both
>       vlan-group 4 port 4
>     !
>     interface GigaEthernet2.0
>       ip address 10.0.0.1/24
>       no shutdown

注釈

ポートモニタについては、以下の注意事項があります。

- モニタポートを１つのみ設定可能です。

- 複数ポートのパケットを１つのポートに送信することはできません。

- 送信先として指定したポートは、通常のパケットの送受信はできません。

- SW-HUBとイーサネットコントローラ間のモニタはできません。

- ミラーポートに設定したポートは、モニタポートとは別なVLANに設定してください。
  （ミラーポートとモニタポートが同じVLANに設定されている場合、ミラーポートがリンクアップしている際に、モニタポートを含むインタフェースのダウンが検出できません）

### 2.3.3.3. リンクアグリゲーションの設定

UNIVERGE IX-R シリーズでは、リンクアグリゲーション機能に対応しています。リンクアグリゲーション機能を使用することにより、複数のポートを１つの論理ポートとして利用することが可能となります。

同一リンクアグリゲーショングループ（LAG）に属しているポートに対して、アップしているポートの中から、送信先MACアドレス、送信元MACアドレスを元に送信ポートを決定します。ポートがダウンした場合、MACアドレスを元に残りのアップしているポートの中から再度送信ポートを決定します。

図 2.3.2 リンクアグリゲーションの動作

注釈

リンクアグリゲーション機能には以下の制限があります。

- HUBポートでのみ使用可能です。

- 静的設定のみ対応しています。LACP等の動的設定には対応していません。

- リンクアグリゲーション機能を使用して回線の増速（たとえば1Gポートを2ポート使用して2Gbpsの通信を行う）はできません。

- モニタポート・ミラーポートとの併用はできません。

リンクアグリゲーションの設定は以下のとおりです。

- デバイスコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  port link-aggregation | リンクアグリゲーションの有効設定

  リスト 2.3.9 設定例：ポート1とポート2をLAG1に設定

      device GigaEthernet2
        port 1 link-aggregation 1
        port 2 link-aggregation 1

１つのLAGに対して、複数の物理ポートを指定することができます。ただし、１つの物理ポートに対して複数のLAGを設定することはできません。また、ポートVLANを併用する場合、同一LAGに指定するポートはすべて同一ポートVLANに指定する必要があります。

図 2.3.3 リンクアグリゲーションの制限

## 2.3.4. Loopbackインタフェースの設定

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズでは、Loopbackインタフェースをサポートしています。

Loopbackインタフェースは内部的なインタフェースであり、直接外部には見えないインタフェースです。絶対に落ちないインタフェースとして利用することができます。

どのインタフェースにも属さないIPv4アドレスまたはIPv6アドレスを付加し、他のインタフェースから参照（unnumbered）させるなどの利用方法があります。

LoopbackインタフェースとNullインタフェースの相違点は、Loopbackインタフェースに対してパケットを送出した場合、自分自身に対してパケットが再帰的にもどってきますが、Nullインタフェースはそのパケットを廃棄します。この動作以外は、同等の動作が可能です。

Loopbackインタフェースには、Loopback0.0～Loopback64.0のインタフェースが用意されています。Loopbackインタフェースは設定の有無に関わらずインタフェースがupとなります。そのため、何も設定せずに使用することができます。

## 2.3.5. Nullインタフェースの設定

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズでは、Nullインタフェースをサポートしています。

Nullインタフェースは内部的なインタフェースであり、直接外部には見えないインタフェースです。絶対に落ちないインタフェースとして利用することができます。

Nullインタフェースの利用方法としては、正常にルーティングできないパケットについて、スタティックルートをNullインタフェースに設定しておくことで、不要なパケットを明示的に廃棄することができます。

LoopbackインタフェースとNullインタフェースの相違点は、Loopbackインタフェースに対してパケットを送出した場合、自分自身に対してパケットが再帰的にもどってきますが、Nullインタフェースはそのパケットを廃棄します。この動作以外は、同等の動作が可能です。

Nullインタフェースには、Null0.0～Null64.0のインタフェースが用意されています。Nullインタフェースは設定の有無に関わらずインタフェースがupとなります。そのため、何も設定せずに使用することができます。

## 2.3.6. トンネルインタフェースの設定

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズでは、種々のトンネル機能をサポートしています。詳細はトンネルの節にて説明します。トンネルも、通常のインタフェースの１つとして振舞います。