# 9.8. ソフトウェア諸元の一覧（IX-Vシリーズ Ver1.0）

分類 | 項目 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | ---
IPv4 | ARPエントリ数 | 2048 | 2048 | 65536
インタフェースアドレス数（プライマリ） | 1 | -- | 1
インタフェースアドレス数（セカンダリ） | 15 | -- | 15
スタティックルート数 | 10000 | -- | なし
ルート数 | 100000 1000 [1] | 100000 | 100000
NAT | 静的NAT数 | 8192 | -- | なし
静的NAT設定数 | 2048 | -- | なし
動的NAT数 | 2048 | -- | なし
キャッシュサイズ | 8192 | 512 | 65535
NAPT | キャッシュサイズ | 250000 | 65535 | 250000
静的NAPT/サービス数 | 255 | -- | なし
アクセスログの保存サイズ (Mbyte) | 128 | -- | 128
DHCPサーバー | プロファイル設定数 | 64 | -- | なし
インタフェースあたりのプロファイル割り当て数 | 1 | -- | 1
グローバルでのプロファイル割り当て数 | 4 | -- | なし
アドレスプール設定数（インタフェースあたり） | 1 | -- | 1
クライアント設定数（装置あたり） | 1024 | -- | 65535
固定クライアント設定数 | 32 | -- | なし
DHCPリレーエージェント | リレー先サーバー数 | 4 | -- | なし
BGP4 | ルートエントリ数（パス数） | -- | -- | なし
ピア数 | 1000 | -- | なし
BGP広告経路数（ピア数ｘルート数） | 1000000 | -- | 1000000
ダイナミックネイバ数 | -- | 64 | 65535
ポリシールーティング | 1インタフェースあたりの条件数 [2] | 256 | -- | なし
IKE/IKEv2 | 対地数 MD5 SHA-1 | 1000 | -- | なし
対地数 SHA-256 | 1000 | -- | なし
対地数 SHA-384 SHA-512 | 1000 | -- | なし
IPsec | 対地数 トンネルモード IPv4 over IPv4 IPv4 over IPv6 MD5, SHA-1 | 1000 | -- | トンネル数
対地数 トランスポートモード MD5, SHA-1 | 1000 | -- | なし
対地数 トンネルモード IPv4 over IPv4 IPv4 over IPv6 SHA-256 | 1000 | -- | トンネル数
対地数 トランスポートモード SHA-256 | 1000 | -- | なし
対地数 トンネルモード IPv4 over IPv4 IPv4 over IPv6 SHA-384, SHA-512 | 1000 | -- | トンネル数
対地数 トランスポートモード SHA-384, SHA-512 | 1000 | -- | なし
ポリシーに対応するプロポーザル設定数 | 4 | -- | 4
自動鍵マップに対応する自動鍵プロポーザル設定数 | 8 | -- | 8
プロキシDNS | IPv4固定サーバー設定数 | 2 | -- | なし
IPv4動的サーバー設定数 | 1 | -- | なし
IPv4セッション数 [3] | 254 | 254 | 1024
IPv6固定サーバー設定数 | -- | -- | なし
IPv6動的サーバー設定数 | -- | -- | なし
IPv6セッション数 [3] | -- | 254 | 1024
DNSリゾルバ | 固定/動的サーバー設定数 | 3 | -- | なし
SNTPクライアント | サーバー設定数 | 3 | -- | なし
トラフィックフィルタ | スタティックフィルタ設定数 （インタフェースあたり） | 128 | -- | なし
ダイナミックフィルタ設定数 （インタフェースあたり） | in 8 out 8 | -- | なし
IPアクセスリスト | アクセスリスト名の数 | 5120 | -- | なし
1アクセスリストあたりの各エントリ数 | 2048 | -- | なし
アクセスリスト総エントリ数 | 10000 | -- | なし
アクセスリストキャッシュ数 | 50000 | 20000 | 50000
ダイナミックアクセスリスト名の数 | 256 | -- | なし
ダイナミックアクセスリスト 1アクセスリストあたりの各エントリ数 | 512 | -- | なし
ダイナミックアクセスリストキャッシュ数 | 250000 | 32768 | 250000
ルートマップ | ルートマップ数 | 256 | -- | なし
プレフィックスリスト | プレフィックスリスト数 | 1024 | -- | なし
1リストのエントリ数 | 1024 | -- | なし
総エントリ数 | 2048 | -- | なし
UFSキャッシュ | 最大キャッシュ数（IPv4） | 200000 | 100000 | 500000
最大キャッシュ数（IPv6） | 100000 | 50000 | 500000
ハッシュサイズ | 8192 | 2048 | 65536
システム | プログラム世代管理数 | 2 | -- | なし
ログインアカウント設定数 | 8 | -- | 50
ユーザー名長 | 16 | -- | 16
パスワード長 | 80 | -- | 249
Telnet同時ログイン数 | -- | -- | 4
SSH同時ログイン数 | 8 | -- | 8
コンソール同時ログイン数 | 1 | -- | 1
enable-config同時操作数 | 1 | -- | 1
格納ファイル数 | -- | 19 | 19

注釈

[1]

BGPピア数1000の場合

[2]

アクセスリストの最適化有効時はより多くの条件を指定可能です。詳細はアクセスリストの章を参照してください。

[3] (1,2)

IPv4/IPv6は問い合わせ元のプロトコルとなります。