# 2.48. プレフィックスリストの設定

プレフィックスリストは、ダイナミックルーティングプロトコルのパケットをパケット単位もしくはルート単位でアクセス制限指定するために使用します。

プレフィックスリストは、シーケンス番号順（登録時に設定）に評価し、一致するものが検索できた場合には、その時点の結果（permitまたはdeny）を各機能（各サブシステム）に返し評価されます。それ以降のリストは評価しません。

プレフィックスリストを利用する機能（サブシステム）には以下のようなものがあります。機能毎のプレフィックスリストの利用方法については、各機能の項目を参照してください。

- RIPv2/RIPng

- OSPFv2

- BGP

- ルートマップ

プレフィックスリストの設定変更および統計情報の確認と初期化は以下のコマンドで行います。

> 項目 | 説明
> --- | ---
> ip prefix-list | IPv4プレフィックスリストの設定
> ipv6 prefix-list | IPv6プレフィックスリストの設定
> show ip prefix-list | IPv4プレフィックスリスト統計情報の表示
> show ipv6 prefix-list | IPv6プレフィックスリスト統計情報の表示
> clear ip prefix-list | IPv4プレフィックスリスト統計情報の初期化
> clear ipv6 prefix-list | IPv6プレフィックスリスト統計情報の初期化

プレフィックスリストで判定可能な項目には以下があります。

- プレフィックス

- プレフィックス長

  リスト 2.48.1 設定例：10.0.0.0/24のみ許可

      ip prefix-list list1 10 permit 10.0.0.0/24

  リスト 2.48.2 設定例：10.0.0.0/16～10.0.255.0/24の経路を許可

      ip prefix-list list 10 permit 10.0.0.0/16 max 24