# 2.24. VRRPの設定

注意

UNIVERGE IX-V シリーズをクラウドで利用する場合は、VRRPは利用できません。

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズでは、ルータ冗長機能としてVRRPをサポートしています。 VRRPは次の機能を有しており、ネットワーク全体の信頼性を向上させることができます。

- ルータバックアップ

  - １組のルータを、同一LAN上で同じVRRPグループとすることで、一方のルータ（マスタールータ）が故障した場合に、他方のルータ（バックアップルータ）がそのルータのバックアップとして動作する機能です。

- ロードバランシング

  - １組のルータの双方を、２つのVRRPグループに属させ、双方がマスタールータおよびバックアップルータとすることで、バックアップの機能を有しながらロードバランスを行う機能です。

- ノンプリエンプトモード

  - バックアップルータがマスター状態になったとき、プライオリティの高いマスタールータが正常にもどっても、自動切り戻ししない機能です。(デフォルトはプリエンプトモード)

## 2.24.1. 基本設定

以下にVRRP登録のための設定および基本的な動作を説明します。アドレス設定以外はVRRPv2(IPv4)、VRRPv3(IPv6)ともに同じコマンドを使用します。
同一インタフェースにVRRPv2(IPv4)、VRRPv3(IPv6)を同時に設定することは可能です。ただし、VRRPv2(IPv4)、VRRPv3(IPv6)を含め、装置内で同じVRIDを使用することはできません。

- グローバルコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  vrrp enable | VRRPの有効

- インタフェースコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  vrrp VRID authentication | VRRP認証の設定 (同一VRグループ内では同じ値に設定する必要があります)
  vrrp VRID ip | VRRPv2(IPv4)の設定
  vrrp VRID ipv6 | VRRPv3(IPv6)の設定
  vrrp VRID priority | VRRP優先度の設定 （数値の大きい方が優先度は高くなります。）
  vrrp VRID redirects | ICMPリダイレクトの設定 （仮想IPアドレス宛のパケットに対して、リダイレクトメッセージを送信）
  vrrp VRID timers | VRRPタイマーの設定 ・広告間隔の設定 (同一VRグループ内では同じ値に設定する必要があります) ・切り戻りタイマーの設定
  vrrp VRID ip virtual-host | VR IPアドレス宛のping/tracerouteの応答の設定

### 2.24.1.1. VRRPv2(IPv4)とVRRPv3(IPv6)の動作差分

対応RFC、プロトコルの違いにより、VRRPv2(IPv4)、VRRPv3(IPv6)は以下の点が異なります。

> 項目 | VRRPv2(IPv4) | VRRPv3(IPv6)
> --- | --- | ---
> 対応RFC | RFC2338 | RFC5798
> 仮想MAC | 00-00-5E-00-01- {VRID} | 00-00-5E-00-02- {VRID}
> 仮想IP設定 | 1個 | 複数設定可 ただしリンクローカルアドレスは必要
> 仮想IP宛 | デフォルト不可 | 可能
> パケット受信 | 設定により可能 |
> 仮想IP設定インタフェース | Virtualインタフェース | VRRPを設定したインタフェース
> 広告送信間隔 | 秒単位 | センチ秒（1/100 秒）単位
> 認証 | 設定可能 | 設定可能ですが動作しません
> MIB・トラップ | 将来サポート予定 | 未対応

#### 2.24.1.1.1. 対応RFC

VRRPv2(IPv4)はRFC2338、VRRPv3(IPv6)はRFC5798に対応しています。

#### 2.24.1.1.2. 仮想MACアドレス

仮想MACアドレスは以下を使用します。

> 項目 | 仮想MACアドレス | 説明
> --- | --- | ---
> VRRPv2(IPv4) | 00-00-5E-00-01- {VRID} | VRIDはVRグループID
> VRRPv3(IPv6) | 00-00-5E-00-02- {VRID} | VRIDはVRグループID

#### 2.24.1.1.3. 仮想 IP アドレス設定

VRRPv2(IPv4)の設定コマンド（vrrp ip）により、VRRPv2(IPv4)が動作します。
アドレスを省略した場合、アドレスオーナとして動作します。
また、VRRPv3(IPv6)の設定コマンド（vrrp ipv6）により、VRRPv3(IPv6)が動作します。
VRRPv3(IPv6)の場合、アドレスを複数設定することができます。アドレス設定には、リンクローカルアドレスの設定が必要です。
リンクローカルアドレスが設定されていない場合VRRPは動作しません。
設定したアドレスのうち、いずれか1つが物理インタフェースのアドレス（グローバルアドレス、リンクローカルアドレスは問いません）と同じ場合、アドレスオーナとして動作します。

#### 2.24.1.1.4. 仮想IPアドレス宛のパケット受信

- VRRPv2(IPv4)

  デフォルトでは無効となります。設定により仮想IPアドレス宛のパケットを受信できます。

- VRRPv3(IPv6)

  常時仮想IPアドレス宛のパケット受信は有効となります。設定の変更はできません。

#### 2.24.1.1.5. 仮想 IP アドレスの設定インタフェース

- VRRPv2(IPv4)

  Virtualインタフェースに設定されます。

- VRRPv3(IPv6)

  VRRPを設定したインタフェースのアドレスとして設定されます。

注釈

ソースアドレスをインタフェースで設定する際に仮想IPアドレスを使用する場合、IPv4、IPv6の該当するインタフェースを指定してください。

#### 2.24.1.1.6. 広告パケット送信設定

- VRRPv2(IPv4)

  秒単位での設定が可能です。
  センチ秒(1/100 秒)で設定した場合、秒単位で切り上げた値で動作します。

- VRRPv3(IPv6)

  センチ秒（1/100 秒）単位での設定が可能です。

#### 2.24.1.1.7. 認証

- VRRPv2(IPv4)

  認証設定ができます。

- VRRPv3(IPv6)

> 認証設定はできますが、動作はしません。

#### 2.24.1.1.8. MIB・トラップ

- VRRPv2(IPv4)

  将来サポート予定になります。

- VRRPv3(IPv6)

  未対応になります。

## 2.24.2. ルータバックアップ

図 2.24.1 VRRPの通常状態

図 2.24.2 VRRPのマスタールータの故障検出

図 2.24.3 VRRPのマスタールータの状態変更

> リスト 2.24.1 設定例：マスタールータ側

>     vrrp enable
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 192.168.1.1/24
>       no ip redirects
>       vrrp 1 ip 192.168.1.254
>       vrrp 1 priority 200
>       no shutdown

> リスト 2.24.2 設定例：バックアップルータ側

>     vrrp enable
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 192.168.1.2/24
>       no ip redirects
>       vrrp 1 ip 192.168.1.254
>       vrrp 1 priority 100
>       no shutdown

> リスト 2.24.3 設定例：端末

>     デフォルトルートを192.168.1.254 とします。
>     ルータの実アドレスは使用しません。

バックアップルータはマスタールータからの広告パケットを一定時間受信しなかった場合、マスタールータがダウンしたと認識します。 優先度が高い（設定値が大きい）程、先にマスタールータのダウンを検出します。

マスタールータのダウンを検出する時間（マスターダウンタイマー）は、以下の式で表されます。

VRRPv2
マスターダウンタイマー ＝（広告間隔×3）+（256－優先度）／ 256
VRRPv3
マスターダウンタイマー ＝（広告間隔×3）+（256－優先度）× 広告間隔 ／ 256
VRRPは1/60秒単位でタイマー制御を行っているため、1/60秒区切りで丸められます。

## 2.24.3. ロードバランシング

図 2.24.4 ロードバランシングの通常状態

図 2.24.5 ロードバランシングのルータAの故障検出

図 2.24.6 ロードバランシングの状態変更

> リスト 2.24.4 設定例：ルータＡ側

>     vrrp enable
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 192.168.1.1/24
>       no ip redirects
>       vrrp 1 ip 192.168.1.254
>       vrrp 1 priority 200
>       vrrp 2 ip 192.168.1.253
>       vrrp 2 priority 100
>       no shutdown

> リスト 2.24.5 設定例：ルータＢ側

>     vrrp enable
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 192.168.1.2/24
>       no ip redirects
>       vrrp 1 ip 192.168.1.254
>       vrrp 1 priority 100
>       vrrp 2 ip 192.168.1.253
>       vrrp 2 priority 200
>       no shutdown

> リスト 2.24.6 設定例：端末

>     デフォルトルートを192.168.1.254, 192.168.1.253と設定します。
>     ルータの実アドレスは使用しません。

## 2.24.4. プリエンプトモードとノンプリエンプトモード

図 2.24.7 VRRPの通常状態

図 2.24.8 VRRPのマスタールータの故障検出による状態変更

図 2.24.9 VRRPのマスタールータの復旧検出による状態変更

> リスト 2.24.7 設定例：マスタールータ側

>     vrrp enable
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 192.168.1.1/24
>       no ip redirects
>       vrrp 1 ip 192.168.1.254
>       vrrp 1 priority 200
>       no vrrp 1 preempt      ←この設定により、自動切りもどししなくなります
>       no shutdown

> リスト 2.24.8 設定例：バックアップルータ側

>     vrrp enable
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 192.168.1.2/24
>       no ip redirects
>       vrrp 1 ip 192.168.1.254
>       vrrp 1 priority 100
>       vrrp 1 preempt         ←デフォルトは、プリエンプトモードです
>       no shutdown

>     ※プリエンプト設定はマスター側とバックアップ側で設定を合わせてください。

> リスト 2.24.9 設定例：端末

>     デフォルトルートを192.168.1.254と設定します。
>     ルータの実アドレスは使用しません。

## 2.24.5. VR IPアドレス宛のパケット処理

### 2.24.5.1. VRRPv2（IPv4）の動作

デフォルトではVR IPアドレス宛のパケットは廃棄します。 以下の設定を行うことで、一部のVR IPアドレス宛パケットを受信することができます。

- インタフェースコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  vrrp VRID ip virtual-host | VR IPアドレス宛の応答の設定

受信できるパケットは以下のとおりです。

- ping/traceroute

  ping,tracerouteのパケットを受信し、応答を返します。ICMP echo requestの応答はVR IPアドレスをソースアドレスとしてecho replyを返します。 UDP port unreachable ならば、VR IPアドレスをソースアドレスとしてICMP port unreachableを返します。

- トンネル

  トンネルの宛先となっている場合、パケットを受信します。IPsecトンネルでの使用も可能です。 ソースアドレスは tunnel sourceで設定した値となります。 IPsecの場合、ipsec source-addressで指定した値となります。

VRRPv2（IPv4）の場合、VR IPアドレスをソースアドレスに使用する場合のインタフェースにはVirtualインタフェースを指定してください。 インタフェース番号は、VRIDと同じ値となります。 たとえば、VRID=10の場合のインタフェースはVirtual10となります。

### 2.24.5.2. VRRPv3（IPv6）の動作

VRRPv3（IPv6）の場合、常にVR IPアドレス宛パケットを受信することができます。
IPsec トンネルでの使用も可能です。
IPv6でVR IPアドレスをソースアドレスに使用する場合のインタフェースは、VRRPv2（IPv4）と異なりVRRPを設定したインタフェース（GigaEthernet0.0 等）を指定してください。

## 2.24.6. タイマー設定

VRRPでは以下のタイマーの設定ができます。

- 広告タイマー

- Master切り戻りタイマー

タイマーは以下のコマンドで設定することができます。

- インタフェースコンフィグモード

  項目 | 説明
  --- | ---
  vrrp VRID timers | VRRPタイマーの設定

### 2.24.6.1. 広告タイマー

マスタールータからの広告パケットの広告間隔です。

デフォルトでは1秒となります。広告間隔はマスタールータのダウン検出にも使用します。

同一のVRRPグループ内では、広告間隔はすべてのルータで同一の値とする必要があります。

VRRPv2（IPv4）では秒単位、VRRPv3（IPv6）ではセンチ秒（1/100 秒）単位で設定できます。
VRRPv2（IPv4）使用時に、センチ秒で設定した場合は、秒単位に切り上げた値で動作します。

> リスト 2.24.10 設定例

>     VRRPv2（IPv4）の広告タイマーを2秒に設定。

>     vrrp enable
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ip address 10.0.0.1/24
>       vrrp 1 ip 10.0.0.254
>       vrrp 1 priority 200
>       vrrp 1 timers advertisement 2
>       no shutdown

> リスト 2.24.11 設定例

>     VRRPv3（IPv6）の広告タイマーを1.5秒に設定。

>     vrrp enable
>     !
>     interface GigaEthernet0.0
>       ipv6 address 2001:db8:1::1/64
>       vrrp 1 ipv6 fe80::100
>       vrrp 1 priority 200
>       vrrp 1 timers advertisement csec 150
>       no shutdown

### 2.24.6.2. Master切り戻りタイマー

プリエンプトモードの場合、優先度の高いインタフェースがupするとすぐにMasterに遷移します。 しかし、インタフェースがupしてもルーティングが安定するまで時間がかかる構成の場合には、すぐにMasterに遷移しない方がよい場合があります。 そこで、すぐにMasterに遷移しないようにするためにタイマーを設定することができます。

設定後は、マスターダウンタイマー + 切り戻りタイマー経過後、Masterに遷移するようになります。

以下の場合、切り戻りタイマーの時間内でもマスターに遷移します。

- 他にMasterが存在しない場合

- 切り戻りタイマーの時間内にMasterが存在しなくなった場合

  リスト 2.24.12 設定例

      切り戻りタイマーを20秒に設定

      vrrp enable
      !
      interface GigaEthernet0.0
        ip address 10.0.0.1/24
        vrrp 1 ip 10.0.0.254
        vrrp 1 priority 200
        vrrp 1 timers delay 20
        no shutdown

なお、アドレスオーナの場合はMaster切り戻りタイマーは設定しないでください。

実MACアドレスで応答を返すため、正常に通信ができない可能性があります。

## 2.24.7. ネットワークモニタ機能との組み合わせ

ネットワークモニタ機能とVRRPを組み合わせることで、より高度で信頼性の高いネットワークを構築することができるようになります。 ネットワークモニタとVRRP機能の組み合わせについては、ネットワークモニタの設定の項を参照してください。

ネットワークモニタでshutdown-vrrpを設定することで、プライオリティを0で広告し、即座にmasterを切り替えることができます。 任意の条件でVRRPを強制切り替えすることが可能です。

## 2.24.8. VRRP使用時の注意点

- VR IPアドレス宛のping/traceroute受信

  - VRRPv2（IPv4）の場合、デフォルトはVR IPアドレス宛のパケットは廃棄します。

  - ICMP echo requestの応答はVR IPアドレスをソースアドレスとしてreplyを返します。

  - UDP port unreachable ならば、VR IPアドレスをソースアドレスとしてICMP port unreachableを返します。

- IPアドレス設定時の動作

  - VRRPv2（IPv4）アドレスオーナ設定時にIPアドレスが設定されていない場合、Initialize状態のままとなります。
    VRRPv3（IPv6）ではリンクローカルアドレスが割り当てられるため、そのアドレスを使用してVRRPが動作を開始します。

  - VRRP動作時にIPアドレスを変更した場合、いったんInitialize状態となります。

- 同一インタフェースでのNATとの併用

  - 同一インタフェース内では１つのVRRPのみ設定してください。

  - なお、NAPTアドレスがインタフェースのアドレスと異なる場合、VRRPがBackup状態ではNAPT変換を行いません。