# 9.6. Trap詳細

## 9.6.1. Generic Trap

- SNMPv1

  ID | Trap名 | VARIABLES | 発行契機
  --- | --- | --- | ---
  0 | cold-start | なし | 電源投入 再起動
  2 | link-down | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus ifDescr | インタフェースダウン
  3 | link-up | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus ifDescr | インタフェースアップ
  4 | authentication-failure | なし | Community名が間違っている

- SNMPv2c/SNMPv3

  （1.3.6.1.6.3.1.1.5.）

  ID | Trap名 | VARIABLES | 発行契機
  --- | --- | --- | ---
  1 | cold-start | なし | 電源投入 再起動
  3 | link-down | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus ifDescr | インタフェースダウン
  4 | link-up | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus ifDescr | インタフェースアップ
  5 | authentication-failure | なし | Community名が間違っている

## 9.6.2. Specific Trap

### 9.6.2.1. システムトラップ

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、温度／電圧／FAN／SW-HUBのトラップは発行できません。

- SNMPv1

  ENTERPRISE: zp10（1.3.6.1.4.1.119.1.293）

- SNMPv2c/SNMPv3

  ENTERPRISE: zp10Notifications（1.3.6.1.4.1.119.1.293.0）

  ID | Trap名 | VARIABLES | 発行契機
  --- | --- | --- | ---
  3 | zp10TemperatureFault | なし | 温度アラーム発生時
  4 | zp10TemperatureRestoration | なし | 温度アラーム復旧時
  5 | zp10VoltageFault | なし | 電圧が±10%の範囲外になった時
  6 | zp10VoltageRestoration | なし | 電圧が±10%の範囲内に復旧した時
  7 | zp10FanFault | zp10FanIndex | 5秒間隔でポーリングし3回連続2100回転/分未満になった時
  8 | zp10FanRestoration | zp10FanIndex | 2100回転/分以上に復旧した時
  13 | zp10LoginSession | zp10LoginSessionStatus zp10LoginSessionPrivilege zp10LoginSessionTerminalType zp10LoginSessionPeerIpAddress zp10LoginSessionPeerIpv6Address | ログイン/ログアウト時
  14 | zp10LoginFailure | zp10LoginSessionStatus zp10LoginSessionPrivilege zp10LoginSessionTerminalType zp10LoginSessionPeerIpAddress zp10LoginSessionPeerIpv6Address | ログイン失敗時
  15 | zp10ConfigMode | zp10LoginSessionProcessMode zp10LoginSessionTerminalType zp10LoginSessionPeerIpAddress zp10LoginSessionPeerIpv6Address | モード変更時 configure svintr-config exit（EXECモード移行時） svintr-configによるEXECモードへの強制移行
  16 | zp10ConfigModified | zp10ConfigType zp10ConfigEventType zp10LoginSessionTerminalType zp10LoginSessionPeerIpAddress zp10LoginSessionPeerIpv6Address | コンフィグ変更/削除時 write memory copy erase Webコンソールからの保存 NetMeisterからの保存
  17 | zp10ExtIfLinkDown | zp10ExtIfAdminStatus zp10ExtIfOperStatus | SW-HUBポートdown
  18 | zp10ExtIfLinkUp | zp10ExtIfAdminStatus zp10ExtIfOperStatus | SW-HUBポート up

### 9.6.2.2. 起動時ハードウェア自己診断NGトラップ

注意

UNIVERGE IX-V シリーズでは、起動時ハードウェア自己診断NGトラップは発行できません。

- SNMPv1

  ENTERPRISE: zp10PostMIBNotificationPrefix（1.3.6.1.4.1.119.2.3.293.10.2）

- SNMPv2c/SNMPv3

  ENTERPRISE: zp10PostMIBNotifications（1.3.6.1.4.1.119.2.3.293.10.2.0）

  ID | Trap名 | VARIABLES | 発行契機
  --- | --- | --- | ---
  1 | zp10PostFailMessage | zp10PostFail | 起動時の自己診断でNGがあった場合