# 2.47. ルートマップの設定

ルートマップは、ポリシールーティングもしくは、ダイナミックルーティングプロトコルにおける経路再配信設定など、特にルートに関する高度な設定を必要とする場合において使用します。

ルートマップは、シーケンス番号順（登録時に設定）に評価し、match指定にルートやアドレスが一致した場合に、set指定にしたがって各機能（各サブシステム）に結果を返し実行されます。

ルートマップを利用する各機能（各サブシステム）には以下のようなものがあります。各機能のルートマップの利用方法については、各機能の項目を参照してください。

- ポリシールーティング

- RIP

- OSPFv2

- BGP4

ルートマップは、次のコマンドで設定します。

> 項目 | 説明
> --- | ---
> route-map | ルートマップ
> match interface | 出先インタフェースを条件とします。
> match ip address | IPv4アドレスを条件とします。
> match ip next-hop | IPv4ネクストホップを条件とします。
> match ipv6 address | IPv6アドレスを条件とします。
> match metric | メトリック値を条件とします。
> match tag | タグ値を条件とします。
> match community | コミュニティ値を条件とします。
> set interface | 送信インタフェースを設定します。
> set default interface | デフォルト送信インタフェースを設定します。
> set ip next-hop | IPv4ネクストホップを設定します。
> set ip default next-hop | デフォルトIPv4ネクストホップを設定します。
> set ipv6 next-hop | IPv6ネクストホップを設定します。
> set ipv6 default next-hop | デフォルトIPv6ネクストホップを設定します。
> set metric | メトリック値を設定します。
> set metric-type | メトリックタイプを設定します。
> set tag | タグ値を設定します。
> set as-path prepend | BGPのASパス属性にASをプリペンドします。
> set local-preference | BGPのローカルプリファレンス属性を設定します。
> set origin | BGPのオリジン属性を設定します。
> set community | コミュニティ値を設定します。
> show route-map | ルートマップを表示します。
> clear route-map | 統計情報をクリアします。