# 1. 機能概要

本章では、UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズの機能の特徴、諸元および制限事項について示します。

## 1.1. UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズの機能の特徴

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズの機能の特徴は、次に示すとおりです。

ソフトウェアによる高性能フォワード処理

- 通常パケット高速フォワーディング処理

- フィルタ設定時の高速フォワーディング処理

- NAT/NAPT使用時の高速フォワーディング処理

- IPsec/トンネル使用時の高速フォワーディング処理

- PPPoE使用時の高速フォワーディング処理

- VLANタグ使用時の高速フォワーディング処理

- レイヤ2高速フォワーディング処理

ルーティングプロトコル

- スタティックルーティング

- RIPv2

- RIPng

- OSPFv2

- OSPFv3

- BGP4

- ポリシールーティング

サポートインタフェース

- 2.5GBASE-T

- 5GBASE-T

- 10GBASE-T

- 1000BASE-T

- 100BASE-TX

- 10BASE-T

- SW-HUB（IX-R シリーズ）

- USB（IX-R シリーズ）

IPv6対応

- 標準機能サポート

- DHCPv6（Prefix Delegation機能のみ）

- プロキシDNS6

IPv4環境からIPv6環境への移行期に対応

- IPv4/IPv6デュアルスタック

- 各種IPトンネル機能をサポート

- IPv4 over IPv6

ブロードバンド対応

- PPPoE対応により、複数プロバイダからのプロバイダ選択可能

データコネクト対応

- データコネクトサービス対応

- ホームゲートウェイ・オフィスゲートウェイ対応

セキュリティ機能

- パケットフィルタによるパケット単位のアクセス制限

- IPsecによるパケット単位の暗号化、認証サポート

- 動的アドレス環境でのIPsecのサポート

- 冗長構成でのIPsecのサポート

- IEEE802.1Xによる端末認証

- MAC認証機能による端末認証

- IDS機能 (Ver1.5以降)

- NetMeister DNSセキュリティ機能（IX-R シリーズ）

QoS制御機能

- クラスベースキュー（CBQ）による優先制御

- プライオリティキューイング（PQ）

- IP precedence（TOS操作）、Diffserv（DSCP操作）、CoS

- トラフィックシェーピングによる流量制御

- ローレイテンシキューイング（LLQ）

- SW-HUBポート入力優先制御

信頼性向上

- VRRPv2（IPv4）によるルータ二重化機能

- VRRPv3（IPv6）によるルータ二重化機能

- ネットワークモニタ機能によるエンド・ツー・エンドのパス監視

- IPsecトンネル冗長化機能

## 1.2. 諸元

### 1.2.1. UNIVERGE IX-R/IX-V ソフトウェア仕様

分類 | 機能
--- | ---
サポートプロトコル | IPv4 / IPv6
VRF機能 | VRF-Lite
ルーティングプロトコル | RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP4, ポリシールーティング
拡張機能（IPv4） | DHCPサーバー DHCPクライアント DHCPリレーエージェント プロキシDNS ダイナミックDNS NAT/NAPT IPsecパススルー PPTPマルチパススルー プロキシARP TCP MSS調整 URLオフロード
拡張機能（IPv6） | DHCPv6 PDクライアント プロキシDNS ダイナミックDNS TCP MSS調整
リンクレイヤ機能 | PPP PPPoEクライアント PPPoEサーバー PPPoEパススルー ポートミラーリング リンクマネージャ
ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ ブルータ Integrated Routing and Bridging Ether over IP（EtherIP）
トンネル機能 | IPv4 over IPv6 IPv4 over IPv4 GRE L2TPv2（LNS） MAP-E
IPsec機能 | IPsec（ESP） IKE（メインモード/アグレッシブモード） IKEv2 NATトラバーサル機能 ダイナミックVPN
FireWall機能 | IPv4/IPv6スタティックフィルタ IPv4/IPv6ダイナミックフィルタ MACフィルタ IDS URLフィルタリング
認証機能 | AAA RADIUSクライアント PAP/CHAP IEEE802.1X MAC認証 RADIUSサーバー（IEEE802.1Xのみ対応）
QoS制御機能 | ToS/Traffic Class/CoS制御 送信優先制御（PQ, CBQ, LLQ） 帯域制御（トラフィックシェーピング）
冗長構成 | VRRPv2 VRRPv3 ネットワークモニタ リンクアグリゲーション
時刻同期機能 | SNTPクライアント/サーバー
保守管理機能 | Ping, Traceroute, nslookup Telnetサーバー/クライアント SSHv2サーバー/クライアント SNMPv1/v2c/v3 syslog スケジューラ プログラムファイル2面管理
Webコンソール機能 | かんたん設定 詳細設定 保守管理
NetMeister | DDNS設定

### 1.2.2. UNIVERGE IX-R/IX-V ソフトウェア諸元

注釈

- 下記数値は、各機能の諸元を表すものであり、組み合わせによりすべてを満足できない場合があります。

- 「仕様」は各装置の推奨最大値、「default」は未設定状態での設定値、「制限値」はソフトウェア上の最大値となります。

#### 1.2.2.1. VLANタギング

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
VLAN設定数（1物理インタフェースあたり） [1] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
VLAN設定数（1ポートVLANインタフェースあたり） | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | 8

注釈

[1]

VLANタギングとPPPoEの制限値は両方合わせた値となります。

#### 1.2.2.2. PPPoE

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PPPoE同時接続数（1物理インタフェースあたり） [2] | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | 32
PPPoEサーバー同時接続数（装置あたり） | 32 | 32 | 32 | 32 | -- | -- | 32

注釈

[2]

VLANタギングとPPPoEの制限値は両方合わせた値となります。

#### 1.2.2.3. データコネクト

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
設定インタフェース数 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1
対地数（同時接続数） | 32 | 32 | 32 | 16 | -- | -- | なし
対地数（設定数） | 100 | 100 | 100 | 16 | -- | -- | なし

#### 1.2.2.4. ブリッジ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
グループあたりのインタフェース数 [3] | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | -- | なし
ブリッジグループ数 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | -- | なし
BVIインタフェース数 | 64 | 32 | 32 | 32 | 64 | 同左 | 同左
学習アドレスエントリ数 | 10000 | 10000 | 10000 | 4096 | 10000 | 同左 | 65535

注釈

[3]

使用する条件によって、最大値は異なります。Ether over IPの項を参照してください。

#### 1.2.2.5. Ether-IP（ブリッジ機能）

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
対地数（ブリッジグループあたり） [4] | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | -- | トンネル数
対地数（1対地あたり1ブリッジグループの場合） [4] [5] | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | -- | トンネル数

注釈

[4] (1,2)

使用する条件によって、最大値は異なります。Ether over IPの項を参照してください。

[5]

フレームのコピーが発生しない条件下の値です。

#### 1.2.2.6. IEEE802.1X

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
サプリカント数（インタフェースあたり） EAP-MD5使用時 [6] | 64 | 64 | 64 | 64 | -- | 32 | 256
サプリカント数（インタフェースあたり） EAP-PEAP/TLS使用時 [6] | 32 | 32 | 32 | 32 | -- | 32 | 256
検疫許可フィルタID設定数（インタフェースあたり） | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | なし

注釈

[6] (1,2)

IEEE802.1X の認証確立時間は主に Supplicant と認証サーバーの性能に依存します。特に電子証明書を利用する認証方式でその特性が顕著に現れるため、注意してください。

#### 1.2.2.7. MAC認証

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
収容端末数（インタフェースあたり） | 512 | 512 | 512 | 512 | -- | -- | なし

#### 1.2.2.8. リンクマネージャ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
登録端末数 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | -- | -- | 4096

#### 1.2.2.9. MAP-E

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
収容回線数 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | トンネル数

#### 1.2.2.10. IPv6国内標準プロビジョニング

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
収容回線数 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | トンネル数

#### 1.2.2.11. IPv4

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ARPエントリ数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 65536
インタフェースアドレス数（プライマリ） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1
インタフェースアドレス数（セカンダリ） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | -- | 15
スタティックルート数 | 2048 | 2048 | 2048 | 1024 | 10000 | -- | なし
ルート数 | 10000 | 10000 | 4096 | 4096 | 100000 | 100000 | 100000
マルチパス数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 8

#### 1.2.2.12. VRF

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
VRF数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | -- | なし
VRF WEBコンソール同時設定空間数 [7] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 2

注釈

[7]

ベース空間とは別に、WEBコンソール有効設定を行うことができるVRF空間数となります。

#### 1.2.2.13. NAT

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
静的NAT数 | 8192 | 8192 | 8192 | 2048 | 8192 | -- | なし
静的NAT設定数 | 2048 | 2048 | 2048 | 256 | 2048 | -- | なし
動的NAT数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | -- | なし
キャッシュサイズ | 8192 | 8192 | 8192 | 2048 | 8192 | 512 | 65535

#### 1.2.2.14. NAPT

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
キャッシュサイズ | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 65535 | 250000
静的NAPT/サービス数 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | -- | なし
アクセスログの保存サイズ (Mbyte) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | -- | 128

#### 1.2.2.15. DHCPサーバー

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
プロファイル設定数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | -- | なし
インタフェースあたりのプロファイル割り当て数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1
グローバルでのプロファイル割り当て数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | なし
アドレスプール設定数（インタフェースあたり） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1
クライアント設定数（装置あたり） | 512 | 512 | 512 | 512 | 1024 | -- | 65535
固定クライアント設定数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | -- | なし

#### 1.2.2.16. DHCPリレーエージェント

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
リレー先サーバー数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | なし

#### 1.2.2.17. IPv6

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
スタティックルート設定数 | 2048 | 2048 | 2048 | 1024 | 2048 | -- | なし
ルート数 | 4096 | 4096 | 4096 | 2048 | 4096 | 100000 | 100000
リアセンブルバッファサイズ [byte] | 62048 | 62048 | 62048 | 62048 | 62048 | 62048 | 62048
インタフェースアドレス数（インタフェースあたり） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -- | なし

#### 1.2.2.18. ND（近隣探索）

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
近隣キャッシュ数（装置あたり） | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 1024 | 16384

#### 1.2.2.19. DHCPv6サーバー

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
接続クライアント数 | 256 | 256 | 256 | 128 | 256 | -- | なし

#### 1.2.2.20. DHCPv6クライアント

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PD再配布プール設定数 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応

#### 1.2.2.21. RIPv2

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
受信ルート数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | -- | なし
ネイバ数 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | -- | なし
同時送信経路数（装置あたり） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -- | なし
設定インタフェース数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | -- | なし

注釈

サポートする RIP のプロトコルバージョンは RIPv2 のみとなり RIPv1 は廃止となっております。

#### 1.2.2.22. RIPng

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
受信ルート数 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -- | なし
ネイバ数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | -- | なし
同時送信経路数（装置あたり） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -- | なし

#### 1.2.2.23. OSPFv2

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
エリア数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -- | なし
ネットワーク登録数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | -- | 64
Type5 LSA（AS外部LSA）数 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000 | 20000 | -- | なし
Type7 LSA（NSSA外部LSA）数 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000 | 20000 | -- | なし
経路エントリ数 | 4096 | 4096 | 4096 | 2048 | 20000 | 2048 [8] 20000 [9] | 65535
ネイバ数 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | -- | なし

注釈

[8]

IX-R2530, IX-R2520, IX-R2610, IX-R2510

[9]

IX-V100

#### 1.2.2.24. OSPFv3

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
エリア数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -- | なし
ネットワーク登録数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | -- | 64
Type5 LSA（AS外部LSA）数 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -- | なし
経路エントリ数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 65535
ネイバ数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | -- | なし

#### 1.2.2.25. BGP4

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ルートエントリ数（パス数） | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000 | -- | なし
ピア数 | 128 | 128 | 128 | 64 | 1000 | -- | なし
BGP広告経路数（ピア数×ルートエントリ数） | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1000000 [10] | -- | 1000000
ダイナミックネイバ数 | 128 | 128 | 128 | 64 | 128 | 64 | 65535

注釈

[10]

ピア数とルートエントリ数の掛け算のため、ピア数の増加で制限値を意図せず超える場合があります。詳細はBGP4の章の注意事項を参照してください。

#### 1.2.2.26. ポリシールーティング

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1インタフェースあたりの条件数 [11] （参照するaccess-listの行数） | 96 | 96 | 96 | 96 | 256 | -- | なし

注釈

[11]

アクセスリストの最適化有効時はより多くの条件を指定可能です。詳細はアクセスリストの章を参照してください。

#### 1.2.2.27. VRRPv2/VRRPv3

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
VRRPグループ設定数（装置あたり） | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | -- | なし
参加可能なVRRPルータ数（1VRグループあたり） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | なし

#### 1.2.2.28. ネットワークモニタ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
監視プロファイル（watch-group）の最大数 | 256 | 256 | 256 | 128 | 1000 | -- | なし
1プロファイルあたりのイベント数 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -- | なし
1プロファイルあたりのアクション数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -- | なし
装置全体のイベント数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 1000 | -- | なし

#### 1.2.2.29. トンネル

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
トンネル数 IPv4 over IPv4 IPv4 over IPv6 L2TP | 256 | 256 | 256 | 128 | 1000 | -- | 256 [12] 128 [13] 1024 [14]
多段トンネル終端段数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 2

注釈

[12]

IX-R2530, IX-R2520, IX-R2610

[13]

IX-R2510

[14]

IX-V100

#### 1.2.2.30. IKE/IKEv2

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
対地数 DH-768bit, DH-1024bit, DH-1536bit, DH-2048bit, DH-3072bit | 256 | 256 | 256 | 128 | 1000 | -- | トンネル数

#### 1.2.2.31. IPsec

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
対地数 トンネルモード IPv4 over IPv4 IPv4 over IPv6 | 256 | 256 | 256 | 128 | 1000 | -- | トンネル数
対地数 トランスポートモード GRE over IPv4 GRE over IPv6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1000 | -- | トンネル数
ポリシーに対応するプロポーザル設定数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | 4
自動鍵マップに対応する自動鍵プロポーザル設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 8

#### 1.2.2.32. ダイナミックVPN

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
接続対地数 | 256 | 256 | 256 | 128 | 256 | -- | なし
接続対地数（BGP使用時） | 128 | 128 | 128 | 64 | 128 | -- | なし

#### 1.2.2.33. RADIUSクライアント

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
RADIUSサーバー設定数 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | なし

#### 1.2.2.34. RADIUSサーバー

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
認証ユーザー数 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | -- | なし

#### 1.2.2.35. SNMPエージェント

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TRAP送信先マネージャ設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | なし
コミュニティ登録件数 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | -- | なし
グループ登録件数 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | -- | なし
ユーザー登録件数 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | -- | なし

#### 1.2.2.36. プロキシDNS

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
IPv4固定サーバー設定数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | なし
IPv4動的サーバー設定数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | なし
IPv4セッション数 [15] | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 1024
IPv6固定サーバー設定数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | なし
IPv6動的サーバー設定数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | なし
IPv6セッション数 [15] | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 1024

注釈

[15] (1,2)

IPv4/IPv6は問い合わせ元のプロトコルとなります。

#### 1.2.2.37. DNSリゾルバ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
固定/動的サーバー設定数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | なし

#### 1.2.2.38. SNTPクライアント

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
サーバー設定数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | なし

#### 1.2.2.39. MACフィルタ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
MACフィルタ設定数（インタフェースあたり） | in 3 out 3 | in 3 out 3 | in 3 out 3 | in 3 out 3 | in 3 out 3 | -- | なし

#### 1.2.2.40. MACアクセスリスト

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
アクセスリスト名の数 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | -- | なし
1アクセスリストあたりの各エントリ数 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | -- | なし
アクセスリスト総エントリ数 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | -- | なし
アクセスリストキャッシュ数 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 65535

#### 1.2.2.41. トラフィックフィルタ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
スタティックフィルタ設定数 （インタフェースあたり） | 64 | 64 | 64 | 64 | 128 | -- | なし
ダイナミックフィルタ設定数 （インタフェースあたり） | in 8 out 8 | in 8 out 8 | in 8 out 8 | in 8 out 8 | in 8 out 8 | -- | なし

#### 1.2.2.42. IPアクセスリスト

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
アクセスリスト名の数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 5120 | -- | なし
1アクセスリストあたりの各エントリ数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 2048 | -- | なし
アクセスリスト総エントリ数 | 512 | 512 | 512 | 512 | 10000 | -- | なし
アクセスリストキャッシュ数 | 20000 | 20000 | 20000 | 8192 | 50000 | 20000 [16] 8192 [17] | 100000
ダイナミックアクセスリスト名の数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 256 | -- | なし
ダイナミックアクセスリスト 1アクセスリストあたりの各エントリ数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 512 | -- | なし
ダイナミックアクセスリストキャッシュ数 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 250000 | 32768 | 250000

注釈

[16]

IX-R2530, IX-R2520, IX-R2610, IX-V100

[17]

IX-R2510

#### 1.2.2.43. URLフィルタリング

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
内部URLフィルタリング数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | -- | なし
登録インタフェース数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | なし

#### 1.2.2.44. QoS

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ポリシーマップ数 （インタフェースあたり） | in 1 out 1 | in 1 out 1 | in 1 out 1 | in 1 out 1 | in 1 out 1 | -- | in 1 out 1
1クラスあたりの優先キュー数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

#### 1.2.2.45. クラスマップ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
クラスマップ数 [18] [19] （Ethernetインタフェースのみ） | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | -- | 256 [21] 128 [22]
クラスマップ数 [20] （データコネクトのみ利用する場合） | 100 | 100 | 100 | 16 | -- | -- | 256 [23] 128 [22]

注釈

[18]

クラスマップの仕様値は帯域制御を含む場合です。マーキング・カラーリングのみで利用する場合は制限値まで利用可能です。

[19]

クラスマップ数にclass-local, class-defaultは含みません。

[20]

データコネクト利用時は同時利用されるクラスマップがデータコネクトトンネルの同時接続数で制限されるため、仕様値まで設定可能となっています。

[21]

IX-R2530, IX-R2520, IX-R2610, IX-V100

[22] (1,2)

IX-R2510

[23]

IX-R2530, IX-R2520, IX-R2610

#### 1.2.2.46. ルートマップ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ルートマップ数 | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | -- | なし

#### 1.2.2.47. プレフィックスリスト

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
プレフィックスリスト数 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | -- | なし
1リストのエントリ数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | -- | なし
総エントリ数 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | -- | なし

#### 1.2.2.48. UFSキャッシュ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
最大キャッシュ数（IPv4） [24] | 100000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100000 | 100000 [25] 60000 [26] | 500000 [25] 100000 [26]
最大キャッシュ数（IPv6） [24] | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100000 | 50000 [25] 30000 [26] | 500000 [25] 100000 [26]
ハッシュサイズ | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 2048 | 65536

注釈

[24] (1,2)

100,000以上使用する場合は、UFSハッシュサイズを調整してください。詳細はUFSキャッシュの項を参照ください。

[25] (1,2,3,4)

IX-R2530, IX-V100

[26] (1,2,3,4)

IX-R2520, IX-R2610, IX-R2510

#### 1.2.2.49. syslogバッファ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
syslogバッファサイズ（byte） | 20000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 20000000 | 819200 [27] 131072 [28] | 83886080 [27] 8388608 [28]
保持件数：1件80byteの場合 | 250000 | 100000 | 100000 | 100000 | 250000 | 10240 [27] 1638 [28] | 1048576 [27] 104857 [28]

注釈

[27] (1,2,3,4)

IX-R2530, IX-V100

[28] (1,2,3,4)

IX-R2520, IX-R2610, IX-R2510

#### 1.2.2.50. syslog

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
syslog送信先設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 10

#### 1.2.2.51. スケジューラ

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
最大アクションリスト数 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | -- | なし
最大コマンド数 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | -- | なし
最大タイマー数 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | -- | なし

#### 1.2.2.52. NetMeister

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
子機収容数 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | なし
子機監視/PING監視数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 1000 | -- | なし

#### 1.2.2.53. マルチベンダ管理

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
本装置1台あたりのサテライト装置管理台数 | 30 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 30
設定可能な探索範囲数 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | 3
探索可能アドレス数 | 256 | 256 | 256 | 256 | -- | -- | 256
監視インタフェース数（サテライト装置1台あたり） | 50 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | 50
監視プライベートMIB数（サテライト装置1台あたり） | 20 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 20

#### 1.2.2.54. システム

項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様 | IX-V100 仕様 | default | 制限値
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
プログラム世代管理数 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 2
ログインアカウント設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 50
ユーザー名長 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -- | 16
パスワード長 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -- | 249
Telnet同時ログイン数 [29] | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | 8
SSH同時ログイン数 [29] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 8
コンソール同時ログイン数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1
Telnetクライアント同時接続数 [30] | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | -- | 9
SSHクライアント同時接続数 [30] | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | -- | 9
enable-config同時操作数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1
格納ファイル数 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | 19 | 100
最大コンフィグサイズ（Kbyte） | 2048 | 2048 | 2048 | 1024 | 5000 | -- | 同左

注釈

[29] (1,2)

TelnetとSSHを合わせた値です。

[30] (1,2)

TelnetクライアントとSSHクライアントを合わせた値です。

## 1.3. ハードウェア仕様

### 1.3.1. 装置対応バージョン

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズの各装置は、以下のバージョンのソフトウェアから使用可能です。

装置名（IX-Rシリーズ） | ソフトウェア対応バージョン
--- | ---
IX-R2510 | Ver1.4～
IX-R2610 | Ver1.3～
IX-R2520 | Ver1.2～
IX-R2530 | Ver1.1～
IX-V100 | Ver1.0～

### 1.3.2. ハードウェア諸元

分類 | 項目 | IX-R2530 仕様 | IX-R2520 仕様 | IX-R2610 仕様 | IX-R2510 仕様
--- | --- | --- | --- | --- | ---
インタフェース | GigaEthernet（10G:RJ45） | 2 | -- | -- | --
GigaEthernet | -- | 2 | 1 | 1
GigaEthernet（HUBポート） | 4 | 8 | 4 | 4
MobileEthernet（LTE用） | 1 | 1 | 2 | --
USB（メモリ用） | 1 | 1 | 1 | --
ローカルコンソール（RJ45） | 1 | 1 | 1 | 1
メモリ | メインメモリ | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB
BOOTメモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB
時計（バッテリバックアップ） | ○ | ○ | ○ | ○
電源ユニット | -- | -- | -- | --
FAN | 2 | -- | 1 | --
装置監視 | 温度（℃） | アラーム発生（高温） | 66 | 76 | 81 | 81
アラーム発生（低温） | -1 | -1 | -1 | -1
アラーム復旧（高温） | 54 | 70 | 74 | 75
アラーム復旧（低温） | 5 | 5 | 5 | 5
監視電圧（正常範囲：±10%） | +2.5V +3.3V +5V +12V | +2.5V +3.3V +5V | +2.5V +3.3V +3.7V +5V +12V | +2.5V +3.3V +5V
LED | PWR | ○ | ○ | ○ | ○
ST1 | ○ | ○ | ○ | ○
ST2 | ○ | ○ | ○ | ○
VPN | ○ | ○ | ○ | ○
PPP | ○ | ○ | ○ | ○
BAK | ○ | ○ | ○ | ○
ZTPスイッチ, ZTP LED | ○ | ○ | ○ | ○
初期化スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○
MOBスイッチ（将来拡張用） | -- | -- | ○ | --
モバイルアクセス用アンテナ | -- | -- | 2 | --
SIMスロット（標準SIM） | -- | -- | 1 | --
暗号/認証処理 | （DES）/3DES/AES（128, 192, 256） SHA | ○ | ○ | ○ | ○
SHA2 | 256 | ○ | ○ | ○ | ○
384, 512 | ○ | ○ | ○ | ○

## 1.4. 制限事項

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズにおいて、以下の機能制限がありますので、ご注意願います。 詳細については、各項目の章も参照してください。

IPv4プロトコル関連

- セカンダリアドレスで動作する機能については、IPv4の章を参照してください。

ブリッジ関連

- スパニングツリーはサポートしておりません。

- リンクアグリゲーションはサポートしておりません（対応はSW-HUBのみ）。

Ethernet over IP関連

- L2TPv3は対応しておりません。

モバイル関連

- IPv6には対応しておりません。IPv4のみ対応となります。

AAA

- MAC認証とIEEE802.1X認証のみサポートしています。

IEEE802.1X関連

- サプリカント機能はサポートしておりません。

RIP、RIPng関連

- RIPv1はサポートしておりません。RIPv2のみサポートします。

- RIPng におけるタイマー値変更はサポートしておりません。

注釈

UNIVERGE IX-R/IX-V シリーズ Ver1.4 以降は RIPv2 機能が正式リリースとなります。

OSPF

- 複数プロセスには対応しておりません。

- 外部経路は集約できません。

- 仮想リンクはサポートしておりません。

- NBMAネットワークはサポートしておりません。

- OSPFv3ではスタブエリア、NSSA（Not So Stubby Area）はサポートしておりません。

BGP4関連

- BGP4+（IPv6）には対応しておりません。IPv4のみの対応となります。

- 4バイトASには対応しておりません。

トンネル関連（IKE/IPsec, L2TP）

- IKEv1, IKEv2の制限事項は、IKEの章を参照してください。

- IKEv1は、preshared-keyのみのサポートです。

- IKEv1では同じピアに対して複数のIKEポリシーは設定できません。

- SHA2はハードウェア諸元を参照して、H/W対応しているものをご利用ください。

- L2TP（LNS）機能はIPsec（IKEv1かつIPv4）との併用が必須です。

MAP-E関連

- MAP-Eの章を参照してください。

NAT, NAPT関連

- ヘアピンNATは1インタフェースのみ設定できます。

DNS関連

- ローカルDNSサーバー機能によるIPアドレスレコードの名前解決応答を除き、DNSサーバー機能はサポートしておりません。

- DNSサーバーへの問い合わせはTCP非対応です。

ネットワークモニタ関連

- 隠蔽できる経路はStatic, Connected, ポリシールーティングの経路のみです。

VRRP関連

- VRRPv2（IPv4）、VRRPv3（IPv6）のMIB/Trapは対応しておりません。

QoS関連

- 入力廃棄のポリシング機能はサポートしておりません。

データコネクト関連

- データコネクトの章を参照してください。

ソフトウェア更新関連

- FQDN指定でsoftware-updateコマンドを実行する場合、DNSサーバーからAレコードの応答を受信できなければファイルをダウンロードすることができません。ファイルのダウンロード元のIPアドレスが不明な場合は、nslookupコマンド等でIPアドレスを確認し、IPアドレス指定でsoftware-updateコマンドを実行してください。

Telnetクライアント関連

- FQDN指定でtelnetコマンドを実行する場合、DNSサーバーからAレコードの応答を受信できなければサーバーへ接続することができません。接続先のIPアドレスが不明な場合は、nslookupコマンド等でIPアドレスを確認し、IPアドレス指定でtelnetコマンドを実行してください。

- 装置にIPv4だけを設定している場合、DNSが接続先ホストのIPv6アドレスを返答する環境では、FQDN指定でTelnetクライアントを使用することができません。また、装置にデュアルスタックを設定している場合、TelnetサーバーへIPv6接続できない環境では、FQDN指定でTelnetクライアントを使用することができません。nslookupコマンド等でIPアドレスを確認し、IPアドレス指定でTelnetコマンドを実行してください。

SSHクライアント関連

- シリアル接続で SSHクライアントを使用する際、ターミナルがデフォルトウィンドウサイズ(80列×24行)以外の場合、改行位置がずれるなどの表示異常が発生することがあります。解消にはターミナルソフトのリセット機能を実行、または、コマンドラインで resetコマンドを実行してください。

- FQDN指定でsshコマンドを実行する場合、DNSサーバーからAレコードの応答を受信できなければサーバーへ接続することができません。接続先のIPアドレスが不明な場合は、nslookupコマンド等でIPアドレスを確認し、IPアドレス指定でsshコマンドを実行してください。