# 6. 運用管理

## 6.1. インスタンスの運用

### 6.1.1. 起動

電源ONに相当します。

手順

- OCI上で起動したいUNIVERGE IX-Vシリーズのインスタンスを選択します。

- [起動] ボタンをクリックします。

- 表示が「実行中」となることを確認します。

  - 「実行中」となるまでに数分かかる場合があります。

### 6.1.2. 停止

電源OFFに相当します。

手順

- OCI上で停止したいUNIVERGE IX-Vシリーズのインスタンスを選択します。

- [停止] ボタンをクリックします。

- インスタンスの停止が表示されるので、 [インスタンスの停止] ボタンをクリックします。

- 表示が「停止済」となることを確認します。

  - 「停止済」となるまでに数分かかる場合があります。

### 6.1.3. 再起動

#### 6.1.3.1. UNIVERGE IX-Vシリーズの再起動

NetMeister または コマンドライン入出力 のどちらかで行ってください。

手順（NetMeister）

- NetMeister上で再起動したい装置を選択します。

- 右上のトグルボタンで編集モードにします。

- アクションから[再起動]を選択し、[再起動] ボタンをクリックします。

手順（コマンドライン入出力）

- UNIVERGE IX-Vシリーズとコマンドライン入出力で接続します。

- reloadコマンドで再起動します。

      Router(config)# reload
      Notice: The router will be RESTARTED.
      Are you sure you want to restart the router? (Yes or [No]): yes

      SYSLINUX 6.04 6.04-pre2 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
      Loading /vmlinuz... ok

      Wind River Linux LTS 19.45 Update 20 Router ttyS0

      Router login:

#### 6.1.3.2. インスタンスの再起動

NetMeisterに接続できない等 UNIVERGE IX-Vシリーズの再起動 ができない場合は、以下の手順で再起動してください。
電源OFF/ONに相当します。

手順

- OCI上で再起動したいUNIVERGE IX-Vシリーズのインスタンスを選択します。

- [再起動] ボタンをクリックします。

- インスタンスの再起動が表示されるので、 [インスタンスの再起動] ボタンをクリックします。

- 表示が「実行中」となることを確認します。

  - 「実行中」となるまでに数分かかる場合があります。

## 6.2. コンフィグの確認

### 6.2.1. 現在コンフィグの確認

現在コンフィグとして show running-config を取得します。
NetMeister または コマンドライン入出力 のどちらかで行ってください。

手順（NetMeister）

- NetMeister上で現在コンフィグを取得したい装置を選択します。

- アクションから[コンフィグ取得]を選択し、[取得] ボタンをクリックします。

- コンフィグ取得完了ダイアログが表示されたことを確認し、[ダウンロード] ボタンをクリックして現在コンフィグを取得します。

手順（コマンドライン入出力）

- UNIVERGE IX-Vシリーズとコマンドライン入出力で接続します。

- show running-configコマンドで、現在コンフィグを取得します。

      Router(config)# terminal length 0
      Router(config)# show running-config

  注釈

  表示が一定行数毎に入力待ちにならないように terminal length 0 の設定を行っています。

### 6.2.2. 装置情報の確認

装置情報として show tech-support と show syslog を取得します。事前に syslogの設定 が必要です。
NetMeister または コマンドライン入出力 のどちらかで行ってください。

手順（NetMeister）

- NetMeister上で装置情報を取得したい装置を選択します。

- アクションから、[装置情報一括取得]を選択し、[取得] ボタンをクリックします。

- 装置情報一括取得完了ダイアログが表示されたことを確認し、[ダウンロード] ボタンをクリックして装置情報を取得します。

手順（コマンドライン入出力）

- UNIVERGE IX-Vシリーズとコマンドライン入出力で接続します。

- show tech-supportコマンドとshow syslogコマンドで、装置情報を取得します。

      Router(config)# terminal length 0
      Router(config)# show tech-support
      Router(config)# show syslog

  注釈

  表示が一定行数毎に入力待ちにならないように terminal length 0 の設定を行っています。

### 6.2.3. コンフィグの保存

NetMeister または コマンドライン入出力 のどちらかで行ってください。

手順（NetMeister）

- NetMeister上でコンフィグ保存したい装置を選択します。

- 右上のトグルボタンで編集モードにします。

- [保存] ボタンをクリックします。

  注釈

  保存されていないコンフィグがある場合のみ、アクションの左側に [保存] ボタンが表示されます。

- コンフィグ保存ダイアログが表示されたことを確認し、[保存] ボタンをクリックします。

  注釈

  [差分を見る] ボタンをクリックすることで、変更前と変更後のコンフィグの差分を確認できます。

手順（コマンドライン入出力）

- UNIVERGE IX-Vシリーズとコマンドライン入出力で接続します。

- write memoryコマンドで保存します。

      Router(config)# write memory

## 6.3. バージョンアップ手順

バージョンアップをするには、下記の手順を行う必要があります。

1. バージョンアップする イメージファイルの取得 と アップロードおよび変換 を行う。

2. 新しいバージョンの インスタンスを作成 する。

3. 古いバージョンから新しいバージョンに、情報の引き継ぎを行う。

4. 古いインスタンスを停止する。

5. 古いインスタンスを終了する。（任意）

### 6.3.1. 情報の引き継ぎ

移行する情報の保存

古いバージョンのUNIVERGE IX-Vシリーズで以下を行います。

- ログイン および コンフィグモードへの遷移 を行います。

- 以下コマンドを実行し出力結果を保存します。

      Router(config)# terminal length 0
      Router(config)# show running-config handover

  注釈

  表示が一定行数毎に入力待ちにならないように terminal length 0 の設定を行っています。

移行する情報の引き継ぎ

新しいバージョンのUNIVERGE IX-Vシリーズで以下を行います。

- 初回ログイン および 管理ユーザーの作成 と ログイン および コンフィグモードへの遷移 を行います。

- 保存した移行する情報を貼り付けます。

- NetMeisterの設定 および ライセンスの登録 を参照して、ライセンス状態やNetMeister接続の確認を行います。

  注意

  ここでは NetMeisterへの登録成功 までの確認を行ってください。
  NetMeisterへの常時接続が Connected になるには、 古いバージョンのインスタンスを停止 が必要です。

### 6.3.2. 古いバージョンのインスタンスを停止

- 停止 を参照して、古いバージョンのUNIVERGE IX-Vシリーズのインスタンスを停止します。

### 6.3.3. 古いバージョンのインスタンスを終了（任意）

インスタンスの終了は任意です。
終了したインスタンスは、OCIのタイミングで削除されます。

手順

- OCI上で終了したいUNIVERGE IX-Vシリーズのインスタンスを選択します。

- [終了] ボタンをクリックします。

- インスタンスの終了が表示されるので、以下にチェックを入れてから [インスタンスの終了] ボタンをクリックします。

  - アタッチされたブート・ボリュームを完全に削除

- 表示が「終了済」となることを確認します。

  - 「終了済」となるまでに数分かかる場合があります。