# 9. 仕様

## 9.1. 諸元

### 9.1.1. UNIVERGE IX-R2510諸元一覧

<UNIVERGE IX-R2510仕様>

項目 | 小項目 | UNIVERGE IX-R2510
--- | --- | ---
メインメモリ | -- | 2Gbyte
ストレージ | -- | 2Gbyte
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T | 5ポート(うち4ポートはスイッチングHUB)
USB | -- | --
コンソール | -- | 1ポート
リンクレイヤ機能 | PPP | LCP、IPCP、IPCPV6
〃 | PPPoEクライアント | 8セッション/LANポート当たり
〃 | その他 | ポートミラーリング
仮想化機能 | IEEE802.1Q タグVLAN | 32VLAN/基本インタフェース当たり、8VLAN/ポートベースVLAN当たり
〃 | ポートベースVLAN | 4VLAN
〃 | VRF-Lite | 32
フレッツ光回線対応 | -- | データコネクト、光ブロードバンドサービス、イーサネットサービス、 VPNサービス(ベストエフォート)
サポートプロトコル | -- | IPv4、IPv6
ブリッジ機能 | -- | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、IRB(Integrated、Routing and Bridging)、 Ethernet over IP(EtherIP)
ルーティング機能 | IPv4 | RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、スタティックルーティング
〃 | IPv6 | ポリシールーティング、スタティックルーティング
拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、 ダイナミックDNS、NAT/NAPT、IPsecパススルー、PPTPマルチパススルー、 SNTPサーバー/クライアント、プロキシARP、 TCP MSS調整、URLオフロード(プロキシ自動設定)
〃 | IPv6 | プロキシDNS、ダイナミックDNS、SNTPサーバー/クライアント、TCP MSS調整、 DHCPv6 PDクライアント、ND Proxy
トンネリング機能 | -- | IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、GRE、L2TP(LNS) over IPsec(IPv4) [1] 、MAP-E、 IPv6標準プロビジョニング方式(DS-Lite、IPIP)
QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、CoS制御(IEEE802.1p)、 送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)、帯域制御(Traffic Shaping)、ダイナミックQoS
FireWall機能 | IPv4 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング(静的フィルター/動的フィルター)、 URLフィルタリング [2]
〃 | IPv6 | MACフレームフィルタリング、IPパケットフィルタリング(静的フィルター/動的フィルター)
認証機能 | -- | IEEE802.1X認証、MACアドレス認証、AAA、RADIUSクライアント(IPv4)、PAP/CHAP
IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec(ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、IKEv2、 IPsec NATトラバーサル(IETFドラフト、RFCの両方式に準拠)、ダイナミックVPN
〃 | 暗号 | 3DES(非推奨)、AES-CBC(128/192/256bit)、AES-GCM(128/256bit) [3]
〃 | 認証 | SHA-1(非推奨)、SHA-2(256/384/512bit)
冗長構成 | IPv4 | VRRPv2、ネットワークモニター、リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
〃 | IPv6 | VRRPv3、ネットワークモニター、リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
SNMPエージェント | IPv4/IPv6 | SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
〃 | 標準MIB | system MIB (RFC3418、一部実装)、ifMIB (RFC2863、一部実装)、 ipMIB (RFC4293、一部実装)、ipForward MIB (RFC4292、一部実装)
〃 | プライベートMIB | 温度/電圧、CPU/メモリ使用率MIB、Tunnel/IPsec MIB、他
保守管理機能 | IPv4/IPv6 | Telnetサーバー、SSHサーバー、SCPクライアント、HTTP/HTTPSサーバー、 HTTP/HTTPSクライアント、syslog、NetMeister(マルチベンダー管理を含む) [4]
〃 | Webコンソール | かんたん設定、詳細設定、保守管理
〃 | その他 | Wake on LAN、リンクマネージャー、プログラムファイル2面管理、スケジューラー
LED | -- | PWR、ST1、ST2、VPN、PPP、BAK、ZTP
スイッチ | -- | 電源スイッチ、ZTPスイッチ、初期化スイッチ
盗難防止 | -- | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴)
環境条件 | 使用環境 | 温度: 0℃～50℃、湿度: 10％～90％(非結露)
電源 | -- | AC90～110V、50/60Hz±5％
消費電力 | -- | 16VA(8W)以下
発熱量 | -- | 28.8kJ/h=6.9kcal/h以下
騒音 | -- | 0dB(ファンレス)
外形寸法(W x D x H)(mm) | -- | 135 x 196(突起部を除く) x 36(ゴム足含む)
質量 | -- | 0.8kg以下
EMC規格 | -- | VCCI Class B
適合認証番号 | -- | P25-0104001 M25-0024

[1]

機種、バージョンによっては接続できない場合があります。

[2]

内部URLフィルターのみ対応しています。

[3]

AES-GCMは、IKEv2のみ対応しています

[4]

IPv4と組み合わせることで一部の機能が利用ができます。インターネットアクセスがIPv6のみの環境で利用できる機能は、ダイナミックDNSのみです。

＜添付品＞

項目 | 内容
--- | ---
スタートアップガイド | 1部
コンソールケーブル | 1本
電源ユニット | 本体内蔵
電源ケーブル | 1本
LANケーブル | 1本
19インチラックマウントキット | --
ゴム足 | 本体に付属
保証書 | 1部
アンテナ | --
SIMアダプター | --

### 9.1.2. UNIVERGE IX-R2520諸元一覧

<UNIVERGE IX-R2520仕様>

項目 | 小項目 | UNIVERGE IX-R2520
--- | --- | ---
メインメモリ | -- | 2Gbyte
ストレージ | -- | 2Gbyte
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T | 10ポート(うち8ポートはスイッチングHUB)
USB | -- | 1ポート(USB3.0、Type-A)
コンソール | -- | 1ポート
リンクレイヤ機能 | PPP | LCP、IPCP、IPCPV6
〃 | PPPoEクライアント | 8セッション/LANポート当たり
〃 | その他 | ポートミラーリング
仮想化機能 | IEEE802.1Q タグVLAN | 32VLAN/基本インタフェース当たり、8VLAN/ポートベースVLAN当たり
〃 | ポートベースVLAN | 8VLAN
〃 | VRF-Lite | 32
フレッツ光回線対応 | -- | データコネクト、光ブロードバンドサービス、イーサネットサービス、 VPNサービス(ベストエフォート)
サポートプロトコル | -- | IPv4、IPv6
ブリッジ機能 | -- | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、IRB(Integrated、Routing and Bridging)、 Ethernet over IP(EtherIP)
ルーティング機能 | IPv4 | RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、スタティックルーティング
〃 | IPv6 | ポリシールーティング、スタティックルーティング
拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、 ダイナミックDNS、NAT/NAPT、IPsecパススルー、PPTPマルチパススルー、 SNTPサーバー/クライアント、プロキシARP、 TCP MSS調整、URLオフロード(プロキシ自動設定)
〃 | IPv6 | プロキシDNS、ダイナミックDNS、SNTPサーバー/クライアント、TCP MSS調整、 DHCPv6 PDクライアント、ND Proxy
トンネリング機能 | -- | IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、GRE、L2TP(LNS) over IPsec(IPv4) [5] 、MAP-E、 IPv6標準プロビジョニング方式(DS-Lite、IPIP)
QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、CoS制御(IEEE802.1p)、 送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)、帯域制御(Traffic Shaping)、ダイナミックQoS
FireWall機能 | IPv4 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング(静的フィルター/動的フィルター)、 URLフィルタリング [6]
〃 | IPv6 | MACフレームフィルタリング、IPパケットフィルタリング(静的フィルター/動的フィルター)
認証機能 | -- | IEEE802.1X認証、MACアドレス認証、AAA、RADIUSクライアント(IPv4)、PAP/CHAP
IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec(ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、IKEv2、 IPsec NATトラバーサル(IETFドラフト、RFCの両方式に準拠)、ダイナミックVPN
〃 | 暗号 | 3DES(非推奨)、AES-CBC(128/192/256bit)、AES-GCM(128/256bit) [7]
〃 | 認証 | SHA-1(非推奨)、SHA-2(256/384/512bit)
冗長構成 | IPv4 | VRRPv2、ネットワークモニター、リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
〃 | IPv6 | VRRPv3、ネットワークモニター、リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
SNMPエージェント | IPv4/IPv6 | SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
〃 | 標準MIB | system MIB (RFC3418、一部実装)、ifMIB (RFC2863、一部実装)、 ipMIB (RFC4293、一部実装)、ipForward MIB (RFC4292、一部実装)
〃 | プライベートMIB | 温度/電圧、CPU/メモリ使用率MIB、Tunnel/IPsec MIB、他
保守管理機能 | IPv4/IPv6 | Telnetサーバー、SSHサーバー、SCPクライアント、HTTP/HTTPSサーバー、 HTTP/HTTPSクライアント、syslog、NetMeister(マルチベンダー管理を含む) [8]
〃 | Webコンソール | かんたん設定、詳細設定、保守管理
〃 | その他 | Wake on LAN、リンクマネージャー、プログラムファイル2面管理、スケジューラー、 USBメモリ
LED | -- | PWR、ST1、ST2、VPN、PPP、BAK、ZTP
スイッチ | -- | 電源スイッチ、ZTPスイッチ、初期化スイッチ
盗難防止 | -- | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴)
環境条件 | 使用環境 | 温度: 0℃～45℃、湿度: 10％～90％(非結露)
電源 | -- | AC90～110V、50/60Hz±5％
消費電力 | -- | 42VA(23W)以下(USB無効時24VA(12W)以下)
発熱量 | -- | 82.8kJ/h=19.8kcal/h以下(USB無効時43.2kJ/h=10.3kcal/h以下)
騒音 | -- | 0dB(ファンレス)
外形寸法(W x D x H)(mm) | -- | 210 x 177.6(突起部を除く) x 43(ゴム足含む)
質量 | -- | 1.1kg以下
EMC規格 | -- | VCCI Class A
適合認証番号 | Ver1.3以前 | D24-0102001
〃 | Ver1.4以降 | D24-0102001 M25-0025

[5]

機種、バージョンによっては接続できない場合があります。

[6]

内部URLフィルターのみ対応しています。

[7]

AES-GCMは、IKEv2のみ対応しています

[8]

IPv4と組み合わせることで一部の機能が利用ができます。インターネットアクセスがIPv6のみの環境で利用できる機能は、ダイナミックDNSのみです。

＜添付品＞

項目 | 内容
--- | ---
スタートアップガイド | 1部
コンソールケーブル | 1本
電源ユニット | 本体内蔵
電源ケーブル | 1本
LANケーブル | 1本
19インチラックマウントキット | --
ゴム足 | 本体に付属
保証書 | 1部
アンテナ | --
SIMアダプター | --

### 9.1.3. UNIVERGE IX-R2530諸元一覧

<UNIVERGE IX-R2530仕様>

項目 | 小項目 | UNIVERGE IX-R2530
--- | --- | ---
メインメモリ | -- | 4Gbyte
ストレージ | -- | 2Gbyte
Ethernet | 100BASE-TX/1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T/10GBASE-T | 2ポート
〃 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 4ポート(スイッチングHUB)
USB | -- | 1ポート(USB3.0、Type-A)
コンソール | -- | 1ポート
リンクレイヤ機能 | PPP | LCP、IPCP、IPCPV6
〃 | PPPoEクライアント | 8セッション/LANポート当たり
〃 | その他 | ポートミラーリング
仮想化機能 | IEEE802.1Q タグVLAN | 32VLAN/基本インタフェース当たり、8VLAN/ポートベースVLAN当たり
〃 | ポートベースVLAN | 4VLAN
〃 | VRF-Lite | 32
フレッツ光回線対応 | -- | データコネクト、光ブロードバンドサービス、イーサネットサービス、 VPNサービス(ベストエフォート)
サポートプロトコル | -- | IPv4、IPv6
ブリッジ機能 | -- | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、IRB(Integrated、Routing and Bridging)、 Ethernet over IP(EtherIP)
ルーティング機能 | IPv4 | RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、スタティックルーティング
〃 | IPv6 | ポリシールーティング、スタティックルーティング
拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、 ダイナミックDNS、NAT/NAPT、IPsecパススルー、PPTPマルチパススルー、 SNTPサーバー/クライアント、プロキシARP、 TCP MSS調整、URLオフロード(プロキシ自動設定)
〃 | IPv6 | プロキシDNS、ダイナミックDNS、SNTPサーバー/クライアント、TCP MSS調整、 DHCPv6 PDクライアント、ND Proxy
トンネリング機能 | -- | IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、GRE、L2TP(LNS) over IPsec(IPv4) [9] 、MAP-E、 IPv6標準プロビジョニング方式(DS-Lite、IPIP)
QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、CoS制御(IEEE802.1p)、 送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)、帯域制御(Traffic Shaping)、ダイナミックQoS
FireWall機能 | IPv4 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング(静的フィルター/動的フィルター)、 URLフィルタリング [10]
〃 | IPv6 | MACフレームフィルタリング、IPパケットフィルタリング(静的フィルター/動的フィルター)
認証機能 | -- | IEEE802.1X認証、MACアドレス認証、AAA、RADIUSクライアント(IPv4)、PAP/CHAP
IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec(ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、IKEv2、 IPsec NATトラバーサル(IETFドラフト、RFCの両方式に準拠)、ダイナミックVPN
〃 | 暗号 | 3DES(非推奨)、AES-CBC(128/192/256bit)、AES-GCM(128/256bit) [11]
〃 | 認証 | SHA-1(非推奨)、SHA-2(256/384/512bit)
冗長構成 | IPv4 | VRRPv2、ネットワークモニター、リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
〃 | IPv6 | VRRPv3、ネットワークモニター、リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
SNMPエージェント | IPv4/IPv6 | SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
〃 | 標準MIB | system MIB (RFC3418、一部実装)、ifMIB (RFC2863、一部実装)、 ipMIB (RFC4293、一部実装)、ipForward MIB (RFC4292、一部実装)
〃 | プライベートMIB | 温度/電圧/ファンMIB、CPU/メモリ使用率MIB、Tunnel/IPsec MIB、他
保守管理機能 | IPv4/IPv6 | Telnetサーバー、SSHサーバー、SCPクライアント、HTTP/HTTPSサーバー、 HTTP/HTTPSクライアント、syslog、NetMeister(マルチベンダー管理を含む) [12]
〃 | Webコンソール | かんたん設定、詳細設定、保守管理
〃 | その他 | Wake on LAN、リンクマネージャー、プログラムファイル2面管理、スケジューラー、 USBメモリ
LED | -- | PWR、ST1、ST2、VPN、PPP、BAK、ZTP
スイッチ | -- | 電源スイッチ、ZTPスイッチ、初期化スイッチ
盗難防止 | -- | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴)
環境条件 | 使用環境 | 温度: 0℃～50℃、湿度: 10％～90％(非結露)
電源 | -- | AC90～110V、50/60Hz±5％
消費電力 | -- | 55VA(30W)以下(USB無効時40VA(21W)以下)
発熱量 | -- | 108kJ/h=25.8kcal/h以下(USB無効時75.6kJ/h=18.1kcal/h以下)
騒音 | -- | 35dB(高温時45dB以下)
外形寸法(W x D x H)(mm) | -- | 210 x 297(突起部を除く) x 43.8(ゴム足含む)
質量 | -- | 2.0kg以下
EMC規格 | -- | VCCI Class A
適合認証番号 | Ver1.3以前 | D24-0022001 L24-0005
〃 | Ver1.4以降 | D24-0022001 LM25-0026

[9]

機種、バージョンによっては接続できない場合があります。

[10]

内部URLフィルターのみ対応しています。

[11]

AES-GCMは、IKEv2のみ対応しています

[12]

IPv4と組み合わせることで一部の機能が利用ができます。インターネットアクセスがIPv6のみの環境で利用できる機能は、ダイナミックDNSのみです。

＜添付品＞

項目 | 内容
--- | ---
スタートアップガイド | 1部
コンソールケーブル | 1本
電源ユニット | 本体内蔵
電源ケーブル | 1本
LANケーブル | --
19インチラックマウントキット | --
ゴム足 | 本体に付属
保証書 | 1部
アンテナ | --
SIMアダプター | --

### 9.1.4. UNIVERGE IX-R2610-4G諸元一覧

<UNIVERGE IX-R2610-4G仕様>

項目 | 小項目 | UNIVERGE IX-R2610-4G
--- | --- | ---
メインメモリ | -- | 4Gbyte
ストレージ | -- | 2Gbyte
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T | 5ポート(うち4ポートはスイッチングHUB)
USB | -- | 1ポート(USB3.0、Type-A)
コンソール | -- | 1ポート
モバイル接続機能 | 対応キャリア | NTT docomo(株式会社NTTドコモ)、au(KDDI株式会社)、SoftBank(ソフトバンク株式会社)、 およびこれらの回線を利用するMVNO事業者
〃 | 対応バンド(LTE) [13] | Band1、Band3、Band8、Band18、Band19、Band41(TDD)、Band42(TDD)
〃 | 対応速度(LTE) | 下り最大 : FDD 300Mbps、TDD 222Mbps 上り最大 : FDD 150Mbps、TDD 26Mbps
リンクレイヤ機能 | PPP | LCP、IPCP、IPCPV6
〃 | PPPoEクライアント | 8セッション/LANポート当たり
〃 | その他 | ポートミラーリング
仮想化機能 | IEEE802.1Q タグVLAN | 32VLAN/基本インタフェース当たり、8VLAN/ポートベースVLAN当たり
〃 | ポートベースVLAN | 4VLAN
〃 | VRF-Lite | 32
フレッツ光回線対応 | -- | データコネクト、光ブロードバンドサービス、イーサネットサービス、 VPNサービス(ベストエフォート)
サポートプロトコル | -- | IPv4、IPv6
ブリッジ機能 | -- | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、IRB(Integrated、Routing and Bridging)、 Ethernet over IP(EtherIP)
ルーティング機能 | IPv4 | RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、スタティックルーティング
〃 | IPv6 | ポリシールーティング、スタティックルーティング
拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、 ダイナミックDNS、NAT/NAPT、IPsecパススルー、PPTPマルチパススルー、 SNTPサーバー/クライアント、プロキシARP、 TCP MSS調整、URLオフロード(プロキシ自動設定)
〃 | IPv6 | プロキシDNS、ダイナミックDNS、SNTPサーバー/クライアント、TCP MSS調整、 DHCPv6 PDクライアント、ND Proxy
トンネリング機能 | -- | IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、GRE、L2TP(LNS) over IPsec(IPv4) [14] 、MAP-E、 IPv6標準プロビジョニング方式(DS-Lite、IPIP)
QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、CoS制御(IEEE802.1p)、 送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)、帯域制御(Traffic Shaping)、ダイナミックQoS
FireWall機能 | IPv4 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング(静的フィルター/動的フィルター)、 URLフィルタリング [15]
〃 | IPv6 | MACフレームフィルタリング、IPパケットフィルタリング(静的フィルター/動的フィルター)
認証機能 | -- | IEEE802.1X認証、MACアドレス認証、AAA、RADIUSクライアント(IPv4)、PAP/CHAP
IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec(ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、IKEv2、 IPsec NATトラバーサル(IETFドラフト、RFCの両方式に準拠)、ダイナミックVPN
〃 | 暗号 | 3DES(非推奨)、AES-CBC(128/192/256bit)、AES-GCM(128/256bit) [16]
〃 | 認証 | SHA-1(非推奨)、SHA-2(256/384/512bit)
冗長構成 | IPv4 | VRRPv2、ネットワークモニター、リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
〃 | IPv6 | VRRPv3、ネットワークモニター、リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
SNMPエージェント | IPv4/IPv6 | SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
〃 | 標準MIB | system MIB (RFC3418、一部実装)、ifMIB (RFC2863、一部実装)、 ipMIB (RFC4293、一部実装)、ipForward MIB (RFC4292、一部実装)
〃 | プライベートMIB | 温度/電圧/ファンMIB、CPU/メモリ使用率MIB、Tunnel/IPsec MIB、他
保守管理機能 | IPv4/IPv6 | Telnetサーバー、SSHサーバー、SCPクライアント、HTTP/HTTPSサーバー、 HTTP/HTTPSクライアント、syslog、NetMeister(マルチベンダー管理) [17]
〃 | Webコンソール | かんたん設定、詳細設定、保守管理
〃 | その他 | Wake on LAN、リンクマネージャー、プログラムファイル2面管理、スケジューラー、 USBメモリ
LED | -- | PWR、ST1、ST2、VPN、PPP、BAK、ZTP
スイッチ | -- | 電源スイッチ、ZTPスイッチ、初期化スイッチ、MOBスイッチ
盗難防止 | -- | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴)
環境条件 | 使用環境 | 温度: 0℃～50℃、湿度: 10％～90％(非結露)
電源 | -- | AC90～110V、50/60Hz±5％
消費電力 | -- | 32VA(18W)以下(USB無効時20VA(10W)以下)
発熱量 | -- | 64.8kJ/h=15.5kcal/h以下(USB無効時36.0kJ/h=8.6kcal/h以下)
騒音 | -- | ファン回転時35dB以下
外形寸法(W x D x H)(mm) | -- | 210 x 196(突起部を除く) x 43(ゴム足含む)
質量 | -- | 1.1kg以下
EMC規格 | -- | VCCI Class A
適合認証番号 | Ver1.3以前 | P250020003
〃 | Ver1.4以降 | P250020003 M250230003

[13]

本装置がサポートしていないバンドに対応したSIMカードを使用した場合、意図しない電波を出力する恐れがあります。該当するSIMカードは使用しないでください。予防のため、ソフトウェアはVer1.3.27以降を使用してください。

[14]

機種、バージョンによっては接続できない場合があります。

[15]

内部URLフィルターのみ対応しています。

[16]

AES-GCMは、IKEv2のみ対応しています

[17]

IPv4と組み合わせることで一部の機能が利用ができます。インターネットアクセスがIPv6のみの環境で利用できる機能は、ダイナミックDNSのみです。

<添付品>

項目 | 内容
--- | ---
スタートアップガイド | 1部
コンソールケーブル | 1本
電源ユニット | 本体内蔵
電源ケーブル | 1本
LANケーブル | 1本
19インチラックマウントキット | --
ゴム足 | 本体に付属
保証書 | 1部
アンテナ | 2本
SIMアダプター | マイクロSIMカード用 : 1枚、ナノSIMカード用 : 1枚

## 9.2. 外形寸法

### 9.2.1. UNIVERGE IX-R2510外形寸法

### 9.2.2. UNIVERGE IX-R2520外形寸法

### 9.2.3. UNIVERGE IX-R2530外形寸法

### 9.2.4. UNIVERGE IX-R2610-4G外形寸法

## 9.3. コネクタ仕様

### 9.3.1. コンソールポート

本製品側のコンソールコネクタは、8ピンモジュラコネクタ(RJ-45)です。
ローカルコンソール(パソコンなど)を接続するときは、本製品添付の専用コンソールケーブルをご使用ください。

### 9.3.2. コンソールケーブル

添付コンソールケーブルのRJ-45およびDsub9ピンの両端コネクタ間結線は以下となっています。

### 9.3.3. 100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-Tポート

インタフェースコネクタは、8ピンモジュラコネクタ(RJ-45)にて提供します。

- 対象機種 : IX-R2530(GE0、GE1ポート)

メモ

100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-Tポートを、100BASE-TXで利用する場合は以下をご参照ください。

### 9.3.4. 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポート

インタフェースコネクタは、8ピンモジュラコネクタ(RJ-45)にて提供します。

- 対象機種 : IX-R2510/IX-R2520/IX-R2530(スイッチングHUBポート)/IX-R2610

メモ

1000BASE-Tポートを、10BASE-T/100BASE-TXで利用する場合は以下をご参照ください。

### 9.3.5. USBポート

インタフェースコネクタは、USB Aソケットにて提供します。

- 対象機種 : IX-R2520/IX-R2530/IX-R2610

### 9.3.6. アンテナ端子

SMA-Jのモバイル接続用のアンテナ端子です。

- 対象機種 : IX-R2610