# 9. 仕様

## 9.1. 諸元

### 9.1.1. UNIVERGE IX-R2510諸元一覧

> <UNIVERGE IX-R2510仕様>

> 項目 | UNIVERGE IX-R2510
> --- | ---
> メインメモリ | 2Gbyte
> ストレージ | 2Gbyte
> Ethernet | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 5ポート(うち4ポートはスイッチングHUB)
> USB | －
> コンソール | 1ポート
> リンクレイヤ機能 | PPP | LCP、IPCP、IPv6CP
> PPPoEクライアント | 8セッション/イーサネットポート当たり
> PPPoEサーバー | 32端末/装置当たり
> その他 | ポートミラーリング、ループガード
> 仮想化機能 | IEEE802.1Q タグVLAN | 32VLAN/基本インタフェース当たり、 8VLAN/ポートベースVLAN当たり
> ポートベースVLAN | 4VLAN
> VRF-Lite | 32
> フレッツ光回線対応 | データコネクト、光ブロードバンドサービス、 イーサネットサービス、VPNサービス(ベストエフォート)
> サポートプロトコル | IPv4、IPv6
> ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、 IRB(Integrated、Routing and Bridging)、 Ethernet over IP(EtherIP)
> ルーティング機能 | IPv4 | RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、 スタティックルーティング
> IPv6 | RIPng、OSPFv3、ポリシールーティング、 スタティックルーティング
> 拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバー/クライアント、 DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、 ダイナミックDNS、NAT/NAPT、IPsecパススルー、 PPTPマルチパススルー、SNTPサーバー/クライアント、 プロキシARP、TCP MSS調整、 URLオフロード(プロキシ自動設定)
> IPv6 | プロキシDNS、ダイナミックDNS、 SNTPサーバー/クライアント、TCP MSS調整、 DHCPv6 PDクライアント、ND Proxy
> トンネリング機能 | IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、GRE、 L2TP(LNS) over IPsec(IPv4) [1] 、 L2TP(LAC) over IPsec(IPv4) [1] 、MAP-E、 IPv6標準プロビジョニング方式(DS-Lite, IPIP)
> QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、 CoS制御(IEEE802.1p)、送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)、 帯域制御(Traffic Shaping)、ダイナミックQoS
> FireWall機能 | IPv4 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング (静的フィルター/動的フィルター)、IDS、 NetMeister DNSセキュリティ、 URLフィルタリング [2]
> IPv6 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング (静的フィルター/動的フィルター)、 NetMeister DNSセキュリティ
> 認証機能 | IEEE802.1X認証、MACアドレス認証、AAA、 RADIUSサーバー/クライアント(IPv4)、PAP/CHAP
> IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec(ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、IKEv2、 IPsec NATトラバーサル (IETFドラフト、RFCの両方式に準拠)、 ダイナミックVPN
> 暗号 | 3DES(非推奨)、AES-CBC(128/192/256bit)、 AES-GCM(128/256bit) [3]
> 認証 | SHA-1(非推奨)、SHA-2(256/384/512bit)
> 冗長構成 | IPv4 | VRRPv2、ネットワークモニター、 リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
> IPv6 | VRRPv3、ネットワークモニター、 リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
> SNMPエージェント | IPv4/IPv6 | SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
> 標準MIB | system MIB (RFC3418, 一部実装)、 ifMIB (RFC2863, 一部実装)、ipMIB (RFC4293, 一部実装)、 ipForward MIB (RFC4292, 一部実装)
> プライベートMIB | 温度/電圧、CPU/メモリ使用率MIB、Tunnel/IPsec MIB、他
> 保守管理機能 | IPv4/IPv6 | Telnetサーバー/クライアント、SSHサーバー/クライアント、 SCPクライアント、 HTTP/HTTPSサーバー、HTTP/HTTPSクライアント、 syslog、NetMeister(マルチベンダー管理を含む)[4]
> Webコンソール | かんたん設定、詳細設定、保守管理
> その他 | Wake on LAN、リンクマネージャー、 プログラムファイル2面管理、スケジューラー
> LED | PWR、ST1、ST2、VPN、PPP、BAK、ZTP
> スイッチ | 電源スイッチ、ZTPスイッチ、初期化スイッチ
> 盗難防止 | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴)
> 環境条件 | 使用環境 | 温度: 0℃～50℃、湿度: 10％～90％(非結露)
> 電源 | AC90～110V、50/60Hz±5％
> 消費電力 | 16VA(8W)以下
> 発熱量 | 28.8kJ/h=6.9kcal/h以下
> 騒音 | 0dB(ファンレス)
> 外形寸法(W x D x H)(mm) | 135 x 196(突起部を除く) x 35.8(ゴム足含む)
> 質量 | 0.8kg以下
> RoHS指令 | 準拠
> EMC規格 | VCCI Class B
> セキュリティ評価 | JC-STAR ★1 (レベル1) 適合
> 適合認証番号 | P25-0104001 M25-0024

> [1] (1,2)

> 機種、バージョンによっては接続できない場合があります。

> [2]

> 内部URLフィルターのみ対応しています。

> [3]

> AES-GCMは、IKEv2のみ対応しています。

> [4]

> IPv4と組み合わせることで一部の機能が利用ができます。

> インターネットアクセスがIPv6のみの環境で利用できる機能は、ダイナミックDNSのみです。

> ＜添付品＞

> 項目 | 内容
> --- | ---
> スタートアップガイド | 1部
> コンソールケーブル | 1本
> 電源ユニット | 本体内蔵
> 電源ケーブル | 1本
> LANケーブル | 1本
> 19インチラックマウントキット | －
> ゴム足 | 本体に付属
> 保証書 | 1部
> アンテナ | －
> SIMアダプター | －

### 9.1.2. UNIVERGE IX-R2520諸元一覧

> <UNIVERGE IX-R2520仕様>

> 項目 | UNIVERGE IX-R2520
> --- | ---
> メインメモリ | 2Gbyte
> ストレージ | 2Gbyte
> Ethernet | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 10ポート(うち8ポートはスイッチングHUB)
> USB | 1ポート(USB3.0、Type-A)
> コンソール | 1ポート
> モバイル接続機能 (USBデータ通信端末) | UX302NC-R、FS040U
> リンクレイヤ機能 | PPP | LCP、IPCP、IPv6CP
> PPPoEクライアント | 8セッション/イーサネットポート当たり
> PPPoEサーバー | 32端末/装置当たり
> その他 | ポートミラーリング、ループガード
> 仮想化機能 | IEEE802.1Q タグVLAN | 32VLAN/基本インタフェース当たり、 8VLAN/ポートベースVLAN当たり
> ポートベースVLAN | 8VLAN
> VRF-Lite | 32
> フレッツ光回線対応 | データコネクト、光ブロードバンドサービス、 イーサネットサービス、VPNサービス(ベストエフォート)
> サポートプロトコル | IPv4、IPv6
> ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、 IRB(Integrated、Routing and Bridging)、 Ethernet over IP(EtherIP)
> ルーティング機能 | IPv4 | RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、 スタティックルーティング
> IPv6 | RIPng、OSPFv3、ポリシールーティング、 スタティックルーティング
> 拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバー/クライアント、 DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、 ダイナミックDNS、NAT/NAPT、IPsecパススルー、 PPTPマルチパススルー、SNTPサーバー/クライアント、 プロキシARP、TCP MSS調整、 URLオフロード(プロキシ自動設定)
> IPv6 | プロキシDNS、ダイナミックDNS、 SNTPサーバー/クライアント、TCP MSS調整、 DHCPv6 PDクライアント、ND Proxy
> トンネリング機能 | IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、GRE、 L2TP(LNS) over IPsec(IPv4) [5] 、 L2TP(LAC) over IPsec(IPv4) [5] 、MAP-E、 IPv6標準プロビジョニング方式(DS-Lite, IPIP)
> QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、 CoS制御(IEEE802.1p)、送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)、 帯域制御(Traffic Shaping)、ダイナミックQoS
> FireWall機能 | IPv4 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング (静的フィルター/動的フィルター)、IDS、 NetMeister DNSセキュリティ、 URLフィルタリング [6]
> IPv6 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング (静的フィルター/動的フィルター)、 NetMeister DNSセキュリティ
> 認証機能 | IEEE802.1X認証、MACアドレス認証、AAA、 RADIUSサーバー/クライアント(IPv4)、PAP/CHAP
> IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec(ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、IKEv2、 IPsec NATトラバーサル (IETFドラフト、RFCの両方式に準拠)、 ダイナミックVPN
> 暗号 | 3DES(非推奨)、AES-CBC(128/192/256bit)、 AES-GCM(128/256bit) [7]
> 認証 | SHA-1(非推奨)、SHA-2(256/384/512bit)
> 冗長構成 | IPv4 | VRRPv2、ネットワークモニター、 リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
> IPv6 | VRRPv3、ネットワークモニター、 リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
> SNMPエージェント | IPv4/IPv6 | SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
> 標準MIB | system MIB (RFC3418, 一部実装)、 ifMIB (RFC2863, 一部実装)、ipMIB (RFC4293, 一部実装)、 ipForward MIB (RFC4292, 一部実装)
> プライベートMIB | 温度/電圧、CPU/メモリ使用率MIB、Tunnel/IPsec MIB、他
> 保守管理機能 | IPv4/IPv6 | Telnetサーバー/クライアント、SSHサーバー/クライアント、 SCPクライアント、 HTTP/HTTPSサーバー、HTTP/HTTPSクライアント、 syslog、NetMeister(マルチベンダー管理を含む)[8]
> Webコンソール | かんたん設定、詳細設定、保守管理
> その他 | Wake on LAN、リンクマネージャー、 プログラムファイル2面管理、スケジューラー、USBメモリ
> LED | PWR、ST1、ST2、VPN、PPP、BAK、ZTP
> スイッチ | 電源スイッチ、ZTPスイッチ、初期化スイッチ
> 盗難防止 | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴)
> 環境条件 | 使用環境 | 温度: 0℃～45℃、湿度: 10％～90％(非結露)
> 電源 | AC90～110V、50/60Hz±5％
> 消費電力 | 42VA(23W)以下(USB無効時24VA(12W)以下)
> 発熱量 | 82.8kJ/h=19.8kcal/h以下 (USB無効時43.2kJ/h=10.3kcal/h以下)
> 騒音 | 0dB(ファンレス)
> 外形寸法(W x D x H)(mm) | 210 x 177.6(突起部を除く) x 43(ゴム足含む)
> 質量 | 1.1kg以下
> RoHS指令 | 準拠
> EMC規格 | VCCI Class A
> セキュリティ評価 | JC-STAR ★1 (レベル1) 適合
> 適合認証番号 | Ver1.3以前 | D24-0102001
> Ver1.4以降 | D24-0102001 M25-0025

> [5] (1,2)

> 機種、バージョンによっては接続できない場合があります。

> [6]

> 内部URLフィルターのみ対応しています。

> [7]

> AES-GCMは、IKEv2のみ対応しています。

> [8]

> IPv4と組み合わせることで一部の機能が利用ができます。

> インターネットアクセスがIPv6のみの環境で利用できる機能は、ダイナミックDNSのみです。

> ＜添付品＞

> 項目 | 内容
> --- | ---
> スタートアップガイド | 1部
> コンソールケーブル | 1本
> 電源ユニット | 本体内蔵
> 電源ケーブル | 1本
> LANケーブル | 1本
> 19インチラックマウントキット | －
> ゴム足 | 本体に付属
> 保証書 | 1部
> アンテナ | －
> SIMアダプター | －

### 9.1.3. UNIVERGE IX-R2530諸元一覧

> <UNIVERGE IX-R2530仕様>

> 項目 | UNIVERGE IX-R2530
> --- | ---
> メインメモリ | 4Gbyte
> ストレージ | 2Gbyte
> Ethernet | 10GBASE-T 5GBASE-T 2.5GBASE-T 1000BASE-T 100BASE-TX | 2ポート
> 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 4ポート(スイッチングHUB)
> USB | 1ポート(USB3.0、Type-A)
> コンソール | 1ポート
> モバイル接続機能 (USBデータ通信端末) | UX302NC-R、FS040U
> リンクレイヤ機能 | PPP | LCP、IPCP、IPv6CP
> PPPoEクライアント | 8セッション/イーサネットポート当たり
> PPPoEサーバー | 32端末/装置当たり
> その他 | ポートミラーリング、ループガード
> 仮想化機能 | IEEE802.1Q タグVLAN | 32VLAN/基本インタフェース当たり、 8VLAN/ポートベースVLAN当たり
> ポートベースVLAN | 4VLAN
> VRF-Lite | 32
> フレッツ光回線対応 | データコネクト、光ブロードバンドサービス、 イーサネットサービス、VPNサービス(ベストエフォート)
> サポートプロトコル | IPv4、IPv6
> ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、 IRB(Integrated、Routing and Bridging)、 Ethernet over IP(EtherIP)
> ルーティング機能 | IPv4 | RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、 スタティックルーティング
> IPv6 | RIPng、OSPFv3、ポリシールーティング、 スタティックルーティング
> 拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバー/クライアント、 DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、 ダイナミックDNS、NAT/NAPT、IPsecパススルー、 PPTPマルチパススルー、SNTPサーバー/クライアント、 プロキシARP、TCP MSS調整、 URLオフロード(プロキシ自動設定)
> IPv6 | プロキシDNS、ダイナミックDNS、 SNTPサーバー/クライアント、TCP MSS調整、 DHCPv6 PDクライアント、ND Proxy
> トンネリング機能 | IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、GRE、 L2TP(LNS) over IPsec(IPv4) [9] 、 L2TP(LAC) over IPsec(IPv4) [9] 、MAP-E、 IPv6標準プロビジョニング方式(DS-Lite, IPIP)
> QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、 CoS制御(IEEE802.1p)、送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)、 帯域制御(Traffic Shaping)、ダイナミックQoS
> FireWall機能 | IPv4 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング (静的フィルター/動的フィルター)、IDS、 NetMeister DNSセキュリティ、 URLフィルタリング [10]
> IPv6 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング (静的フィルター/動的フィルター)、 NetMeister DNSセキュリティ
> 認証機能 | IEEE802.1X認証、MACアドレス認証、AAA、 RADIUSサーバー/クライアント(IPv4)、PAP/CHAP
> IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec(ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、IKEv2、 IPsec NATトラバーサル (IETFドラフト、RFCの両方式に準拠)、 ダイナミックVPN
> 暗号 | 3DES(非推奨)、AES-CBC(128/192/256bit)、 AES-GCM(128/256bit) [11]
> 認証 | SHA-1(非推奨)、SHA-2(256/384/512bit)
> 冗長構成 | IPv4 | VRRPv2、ネットワークモニター、 リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
> IPv6 | VRRPv3、ネットワークモニター、 リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
> SNMPエージェント | IPv4/IPv6 | SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
> 標準MIB | system MIB (RFC3418, 一部実装)、 ifMIB (RFC2863, 一部実装)、ipMIB (RFC4293, 一部実装)、 ipForward MIB (RFC4292, 一部実装)
> プライベートMIB | 温度/電圧/ファンMIB、CPU/メモリ使用率MIB、 Tunnel/IPsec MIB、他
> 保守管理機能 | IPv4/IPv6 | Telnetサーバー/クライアント、SSHサーバー/クライアント、 SCPクライアント、 HTTP/HTTPSサーバー、HTTP/HTTPSクライアント、 syslog、NetMeister(マルチベンダー管理を含む)[12]
> Webコンソール | かんたん設定、詳細設定、保守管理
> その他 | Wake on LAN、リンクマネージャー、 プログラムファイル2面管理、スケジューラー、USBメモリ
> LED | PWR、ST1、ST2、VPN、PPP、BAK、ZTP
> スイッチ | 電源スイッチ、ZTPスイッチ、初期化スイッチ
> 盗難防止 | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴)
> 環境条件 | 使用環境 | 温度: 0℃～50℃、湿度: 10％～90％(非結露)
> 電源 | AC90～110V、50/60Hz±5％
> 消費電力 | 55VA(30W)以下(USB無効時40VA(21W)以下)
> 発熱量 | 108kJ/h=25.8kcal/h以下 (USB無効時75.6kJ/h=18.1kcal/h以下)
> 騒音 | 35dB(高温時45dB以下)
> 外形寸法(W x D x H)(mm) | 210 x 297(突起部を除く) x 43.8(ゴム足含む)
> 質量 | 2.0kg以下
> RoHS指令 | 準拠
> EMC規格 | VCCI Class A
> セキュリティ評価 | JC-STAR ★1 (レベル1) 適合
> 適合認証番号 | Ver1.3以前 | D24-0022001 L24-0005
> Ver1.4以降 | D24-0022001 LM25-0026

> [9] (1,2)

> 機種、バージョンによっては接続できない場合があります。

> [10]

> 内部URLフィルターのみ対応しています。

> [11]

> AES-GCMは、IKEv2のみ対応しています。

> [12]

> IPv4と組み合わせることで一部の機能が利用ができます。

> インターネットアクセスがIPv6のみの環境で利用できる機能は、ダイナミックDNSのみです。

> ＜添付品＞

> 項目 | 内容
> --- | ---
> スタートアップガイド | 1部
> コンソールケーブル | 1本
> 電源ユニット | 本体内蔵
> 電源ケーブル | 1本
> LANケーブル | －
> 19インチラックマウントキット | －
> ゴム足 | 本体に付属
> 保証書 | 1部
> アンテナ | －
> SIMアダプター | －

### 9.1.4. UNIVERGE IX-R2610-4G諸元一覧

> <UNIVERGE IX-R2610-4G仕様>

> 項目 | UNIVERGE IX-R2610-4G
> --- | ---
> メインメモリ | 4Gbyte
> ストレージ | 2Gbyte
> Ethernet | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 5ポート(うち4ポートはスイッチングHUB)
> USB | 1ポート(USB3.0、Type-A)
> コンソール | 1ポート
> モバイル接続機能 (内蔵モジュール) | 対応キャリア | NTT docomo(株式会社NTTドコモ)、 au(KDDI株式会社)、 SoftBank(ソフトバンク株式会社)、 およびこれらの回線を利用するMVNO事業者
> 対応バンド(LTE)[13] | Band1、Band3、Band8、Band18、Band19、 Band41(TDD)、Band42(TDD)
> 対応速度(LTE) | 下り最大 : FDD 300Mbps、TDD 222Mbps 上り最大 : FDD 150Mbps、TDD 26Mbps
> モバイル接続機能 (USBデータ通信端末) | UX302NC-R、FS040U
> リンクレイヤ機能 | PPP | LCP、IPCP、IPv6CP
> PPPoEクライアント | 8セッション/イーサネットポート当たり
> PPPoEサーバー | 32端末/装置当たり
> その他 | ポートミラーリング、ループガード
> 仮想化機能 | IEEE802.1Q タグVLAN | 32VLAN/基本インタフェース当たり、 8VLAN/ポートベースVLAN当たり
> ポートベースVLAN | 4VLAN
> VRF-Lite | 32
> フレッツ光回線対応 | データコネクト、光ブロードバンドサービス、 イーサネットサービス、VPNサービス(ベストエフォート)
> サポートプロトコル | IPv4、IPv6
> ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、 IRB(Integrated、Routing and Bridging)、 Ethernet over IP(EtherIP)
> ルーティング機能 | IPv4 | RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、 スタティックルーティング
> IPv6 | RIPng、OSPFv3、ポリシールーティング、 スタティックルーティング
> 拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバー/クライアント、 DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、 ダイナミックDNS、NAT/NAPT、IPsecパススルー、 PPTPマルチパススルー、SNTPサーバー/クライアント、 プロキシARP、TCP MSS調整、 URLオフロード(プロキシ自動設定)
> IPv6 | プロキシDNS、ダイナミックDNS、 SNTPサーバー/クライアント、TCP MSS調整、 DHCPv6 PDクライアント、ND Proxy
> トンネリング機能 | IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、GRE、 L2TP(LNS) over IPsec(IPv4) [14] 、 L2TP(LAC) over IPsec(IPv4) [14] 、MAP-E、 IPv6標準プロビジョニング方式(DS-Lite, IPIP)
> QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、 CoS制御(IEEE802.1p)、送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)、 帯域制御(Traffic Shaping)、ダイナミックQoS
> FireWall機能 | IPv4 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング (静的フィルター/動的フィルター)、IDS、 NetMeister DNSセキュリティ、 URLフィルタリング [15]
> IPv6 | MACフレームフィルタリング、 IPパケットフィルタリング (静的フィルター/動的フィルター)、 NetMeister DNSセキュリティ
> 認証機能 | IEEE802.1X認証、MACアドレス認証、AAA、 RADIUSサーバー/クライアント(IPv4)、PAP/CHAP
> IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec(ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、IKEv2、 IPsec NATトラバーサル (IETFドラフト、RFCの両方式に準拠)、 ダイナミックVPN
> 暗号 | 3DES(非推奨)、AES-CBC(128/192/256bit)、 AES-GCM(128/256bit) [16]
> 認証 | SHA-1(非推奨)、SHA-2(256/384/512bit)
> 冗長構成 | IPv4 | VRRPv2、ネットワークモニター、 リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
> IPv6 | VRRPv3、ネットワークモニター、 リンクアグリゲーション(スイッチングHUBポートのみ)
> SNMPエージェント | IPv4/IPv6 | SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
> 標準MIB | system MIB (RFC3418, 一部実装)、 ifMIB (RFC2863, 一部実装)、ipMIB (RFC4293, 一部実装)、 ipForward MIB (RFC4292, 一部実装)
> プライベートMIB | 温度/電圧/ファンMIB、CPU/メモリ使用率MIB、 Tunnel/IPsec MIB、他
> 保守管理機能 | IPv4/IPv6 | Telnetサーバー/クライアント、SSHサーバー/クライアント、 SCPクライアント、 HTTP/HTTPSサーバー、HTTP/HTTPSクライアント、 syslog、NetMeister(マルチベンダー管理を含む)[17]
> Webコンソール | かんたん設定、詳細設定、保守管理
> その他 | Wake on LAN、リンクマネージャー、 プログラムファイル2面管理、スケジューラー、USBメモリ
> LED | PWR、ST1、ST2、VPN、PPP、BAK、ZTP
> スイッチ | 電源スイッチ、ZTPスイッチ、初期化スイッチ、MOBスイッチ
> 盗難防止 | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴)
> 環境条件 | 使用環境 | 温度: 0℃～50℃、湿度: 10％～90％(非結露)
> 電源 | AC90～110V、50/60Hz±5％
> 消費電力 | 32VA(18W)以下(USB無効時20VA(10W)以下)
> 発熱量 | 64.8kJ/h=15.5kcal/h以下 (USB無効時36.0kJ/h=8.6kcal/h以下)
> 騒音 | ファン回転時35dB以下
> 外形寸法(W x D x H)(mm) | 210 x 196(突起部を除く) x 43(ゴム足含む)
> 質量 | 1.1kg以下
> RoHS指令 | 準拠
> EMC規格 | VCCI Class A
> セキュリティ評価 | JC-STAR ★1 (レベル1) 適合
> 適合認証番号 | Ver1.3以前 | P250020003
> Ver1.4以降 | P250020003 M250230003

> [13]

> 本装置がサポートしていないバンドに対応したSIMカードを使用した場合、意図しない電波を出力する恐れがあります。

> 該当するSIMカードは使用しないでください。

> 予防のため、ソフトウェアはVer1.3.27以降を使用してください。

> [14] (1,2)

> 機種、バージョンによっては接続できない場合があります。

> [15]

> 内部URLフィルターのみ対応しています。

> [16]

> AES-GCMは、IKEv2のみ対応しています。

> [17]

> IPv4と組み合わせることで一部の機能が利用ができます。

> インターネットアクセスがIPv6のみの環境で利用できる機能は、ダイナミックDNSのみです。

> <添付品>

> 項目 | 内容
> --- | ---
> スタートアップガイド | 1部
> コンソールケーブル | 1本
> 電源ユニット | 本体内蔵
> 電源ケーブル | 1本
> LANケーブル | 1本
> 19インチラックマウントキット | －
> ゴム足 | 本体に付属
> 保証書 | 1部
> アンテナ | 2本
> SIMアダプター | マイクロSIMカード用 : 1枚、 ナノSIMカード用 : 1枚

## 9.2. 外形寸法

### 9.2.1. UNIVERGE IX-R2510外形寸法

### 9.2.2. UNIVERGE IX-R2520外形寸法

### 9.2.3. UNIVERGE IX-R2530外形寸法

### 9.2.4. UNIVERGE IX-R2610-4G外形寸法

## 9.3. コネクタ仕様

### 9.3.1. コンソールポート

> 本製品側のコンソールコネクタは、8ピンモジュラコネクタ(RJ-45)です。

> ローカルコンソール(パソコンなど)を接続するときは、本製品添付の専用コンソールケーブルをご使用ください。

### 9.3.2. コンソールケーブル

> 添付コンソールケーブルのRJ-45およびDsub9ピンの両端コネクタ間結線は以下となっています。

### 9.3.3. 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TXポート

> インタフェースコネクタは、8ピンモジュラコネクタ(RJ-45)にて提供します。

> - 対象機種 : IX-R2530(GE0、GE1ポート)

>   > メモ

>   > 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TXポートを、100BASE-TXで利用する場合は以下をご参照ください。

### 9.3.4. 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート

> インタフェースコネクタは、8ピンモジュラコネクタ(RJ-45)にて提供します。

> - 対象機種 : IX-R2510/IX-R2520/IX-R2530(スイッチングHUBポート)/IX-R2610

>   > メモ

>   > 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポートを、100BASE-TX/10BASE-Tで利用する場合は以下をご参照ください。

### 9.3.5. USBポート

> インタフェースコネクタは、USB Aソケットにて提供します。

> - 対象機種 : IX-R2520/IX-R2530/IX-R2610

### 9.3.6. アンテナ端子

> SMA-Jのモバイル接続用のアンテナ端子です。

> - 対象機種 : IX-R2610