# 3. メニュー

本章では、トップページの構成やログイン/ログアウトの方法などについて説明しています。

Webコンソール画面は、以下の4つのエリアで構成されています。

> 機種名エリア

> メニューエリア

> メッセージエリア

> 設定/表示エリア

メニューエリアをクリックすると、対応する画面が設定/表示エリアに表示されます。

メッセージエリアには、警告メッセージなどが表示されます。(ログイン時のみ表示)

> 注意

> 本マニュアルに記載する画面イメージでは、 機種名エリア、および メニューエリアを省略している場合があります。

## 3.1. トップページ

メニューの[トップページ]をクリックし、トップページが表示されることを確認します。

> メモ

> ログイン前とログイン後で、メニューエリアに表示される項目が異なります。

> メモ

> IX-VはWebコンソールからソフトウェアの更新ができないため、「ソフトウェアの更新」は表示されません。

## 3.2. ログイン

トップページのメニューエリアから[ログイン]、または設定/表示エリアから設定したい項目のリンクをクリックします。

ログイン後のトップページが表示されることを確認します。

＜強制ログイン画面について＞

> 本装置に同時にログイン(コンフィグモードに滞在)できるユーザーは、ローカルコンソール接続を含めて1ユーザーまでです。

> すでに本装置にログインしているユーザーがいるときは、「強制ログイン」画面が表示されます。

> ログイン中の別ユーザーを強制切断して自身がログインする場合は、[強制ログイン実行]からログインを実行してください。

＜ログインのロック中画面について＞

> 連続して3回ログインに失敗した場合、60秒間ロック状態となりログインができません。

> [トップページへ]をクリックし、60秒経過後に再度ログインを実行してください。

## 3.3. 設定の保存

ログイン後のメニューエリアから[設定の保存]をクリックします。

[保存実行]ボタンをクリックします。

「設定を保存しました。」のメッセージを確認します。

## 3.4. 技術基準適合認証番号

注意

IX-Vシリーズ/IX-R2510では「技術基準適合認証番号」は表示されません。

IX-R2510の技術基準適合認証番号は、装置底面のラベルから確認することができます。

ログイン前のトップページまたはログイン後のメニューエリアから[技術基準適合認証番号]をクリックします。

<ログイン前の場合>

<ログイン後の場合>

> 技術基準適合認証番号が表示されます。

<ログイン前の場合>

<ログイン後の場合>

> メモ

> 上記の画面表示はIX-R2520の場合の表示例です。

> 表示される認定番号は、機種ごとに異なります。

## 3.5. ログアウト

ログイン後のメニューエリアから[ログアウト]をクリックします。

[ログアウト実行]ボタンをクリックします。

ログアウト後のトップページが表示されることを確認します。